# 园林绿化工人安全作业培训

来源：网络 作者：雾花翩跹 更新时间：2025-05-07

*绿化工安全作业培训一、目的为了确保\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*中绿化工作业安全注意事项，提高工作效率，减少工伤事故的发生和财物损失。二、适用范围适用于\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*绿化工包括但不限于园林司机岗位、剪草岗位、绿篱修剪岗位、乔灌木修剪岗位、植保岗...*

绿化工安全作业培训

一、目的为了确保\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*中绿化工作业安全注意事项，提高工作效率，减少工伤事故的发生和财物损失。

二、适用范围

适用于\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*绿化工包括但不限于园林司机岗位、剪草岗位、绿篱修剪岗位、乔灌木修剪岗位、植保岗位自身安全保护、周围行人安全保护、业主和公共财物保护。

三、标准与要求

1、行为规范按公司员工行为规范执行。

2、岗位作业必须服从领班和主管的安排。

3、各岗位作业按各岗位作业规范流程。

四、培训课程

第一章、园林司机安全作业培训

1、注意事项

A、正确控制车速

B、会车时，必须注意保持足够的安全侧向间距，做到“礼让三先”--先慢、先让、先停，绝对不可抢行争路，互不相让，以致形成僵持局面。

C、司机严禁酒后与带病驾驶

D、开车前检查车子的启动，其他有没有不正常，严禁有问题车工作

2、安全驾驶

A、进入锦江园区，要尽量降低车速，并尽可能地少超车。

B、在与电车、汽车会车时，除注意对方来车外，还要做好随时停车的准备，以防来车后面视线盲区内有行人或自行车突然横穿道路；还要注意从公共汽车、电车的前面或后面视线盲区内突然跑出的行人。

C、在交通高峰期和交通拥挤时，要耐心，不要急躁。

D、遇行人时减速驾驶

E、如工作需要要载人，必须要确保人员安全的情况下才能启动发动机

3、安全停车

A、机动车停放时，须关闭电路，拉紧手制动器，锁好车门。

B、车辆没有停稳以前，不准开车门和上下人，开车门时不准妨碍其它车辆和行人通行。

C、停放车辆时，要停放到指定位置，并保持车辆间能够驶出的间隔距离。

D、必须在坡道上停车时，要选择安全位置，停好后要在拉紧手制动器的同时挂上一档或倒档，并用三角垫木或石块塞住车轮，以防滑溜。

E、汽车因故障停在道路中央时，应设法迅速推移至道路右侧不阻碍交通的地方。因爆胎、切轴不能迅速推移的，应开危险信号灯，在车前，车后设置明显标志，夜间应打开示宽灯、尾灯。

F、冬季中途停车，应注意对发动机采取保温防冻措施；夏季停车，应注意勿使油箱遭受曝晒。

4、行车注意

A、跟车不可太近，应跟在前车的右后角并保持适当的距离，以避免刹车不及撞到前车，同时也可避免前车撒落物品或扬起尘土、泥水对您的影响。

B、行进中遇到无法绕开的凸起条状障碍物如铁轨、石条、板块时，应尽可能垂直通过。

C、遇到路面积水，应尽量绕过或谨慎通过，防止被坑或硬物绊倒。

D、转弯前应减速，注意礼让前后方向的直行车辆，转弯时保持同速，人体与车辆同样的角度倾斜，切勿在转弯时将脚拖踏路面或随意使用制动，这样容易失去平衡。

E、有的路段或部位如分道线、横道线、指示箭头等，在雨后比正常路面要滑，光滑的水泥、沥清路面，雨后有的还会出现反光现象，行车时要格外小心。

第二章、园林机械安全作业培训

1、剪草机的安全使用操作

A、操作者应按产品使用说明书规定正常使用。

B、准备:

a)、操作者必须认真阅读和熟识剪草机使用说明掌握其使用方法后方准使用。

b)、操作者应穿长裤，不得赤脚或穿凉鞋。

C)、剪草机附近有非操作人员时，不得作业。

d)、作业前应清除草地上的石块，棍棒、铁丝等杂物。草地不能太潮湿。

e)、随机备用的燃料应装在专用的容器内，并放于阴凉处。

f)、要起动前按规定添加燃油，为避免火灾，不得将燃油加得过满，若油洒在机器表面，应擦净，若洒在地上，应挪走到一定距离后方可起动机器。

g)、起动前，应检查切割机构；防护装置和传动装置是否正常。不得使用没有安装防护装置的剪草机。一旦发现刀片裂，刀口缺口或钝，应及时更换、磨利。

h)、带有离合器或紧急制动的切割装置，起动前应便机构处于分离状态。

i)、草坪剪草机折叠把手，应在作业前锁紧，防止作业时意外松脱而失控。

j)、作业前要检查停机装置是否可靠。

C、操作:

a)、操作时，手和脚不准靠近旋转部件。

b)、操作者远离剪草机时，发动机应熄火停机。

c)、转移作业场地时，应使切割机构停止转动。

d)、发动机和切割机构停止运转前，不准检查和搬动剪草机。检查和搬动时，要特别当心碰伤手、脚。

e)、发动机不得超速运转。

f)、发动机过热时，应经怠速运转后才可停机。

g)、剪草机倒退或后拉动时,应注意不要碰伤手、脚。

h)、作业中，要经常注意剪草机有无异常现象，若有异常声音及零件松动等情况，应立即停机进行检修。

i)、停机检查和调整时，当心被排气管(消声器)烫伤。

j)、发动机正在运转、发动机过热或机旁有人抽烟时，禁止加油。

k)、在坡地或凹凸不平的草坪上作业时，应适当降低行驶速度。要缓慢停车或起步，以防意外。

l)、刀片碰到石头或其它障碍物后，应立即停机，检查是否有零件损坏。

m)、下列操作，应在停机后进行。拆去集草袋；调节剪草高度或清除排草通道的堵塞物等。

n)、乘座式剪草机不准乘带非操作人员。

o)、小块草地只允许一台剪草机作业；多台剪草机同时在一块较大的草坪上同时作业时，剪草机之间应保持一定距离，以免发生危险。

p)、每天工作结束后，应关闭油箱开关。

2、绿篱机的安全使用操作

A、启动发动机

a)、在即将启动引擎时，清除刀片附近的所有物品。

b)、确认节流柄在空转的位置。释放节流柄，并且确认其完全返回。

c)、将引擎开关置于“RUN”的位置。

d)、按时启动注油泵，直至溢出燃料流回透明软管。

e)、将风门杠置于关闭位置。

f)、将机械放在平坦的硬地上，清除刀片处附近的所有物品。

g)、牢牢固定机械，快速拉启动器发动绳。

h)、向下移动节气阀手柄打开节气阀，并重新启动引擎。

i)、在开始操作前，请让引擎预热数分钟。

B、安全事项

a)、该机械用于修剪绿篱、灌木，为避免事故，勿用于本产品用途以外的修剪。

b)、该机械装置有高速反复运转的刀片，因此，在疲劳、不舒服或酒后勿用，以免操作失误，造成人身伤害。

c)、引擎排出的气体是对人体有害的CO，请勿在通风不好的地方使用该产品。

d)、使用该机械时，须身着劳保服装、面部防护罩。

3、割灌机的安全使用操作

A、一般安全措施

：

a)、按照说明书规定正常使用禁止在室内使用。

b)、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m。

c)、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出。

d)、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用。

e)、使用时距人和动物15m以上。

f)、转动和停止之前手脚远离机器。

g)、在路边作业需放置安全警示牌，有行人或车辆时因暂停作业，并作避让。

h)、更换刀片需带防护手套避免割伤手。

i)、在私家花园剪草或在其他养护级别较低的草坪应尽量使用打边绳以降低危险系数。

j)、在坡度较陡的草坡剪草作业时需穿防护鞋避免滑倒。

k)、使用前需先检查机器是否正常，确保正常后方可使用。

l)、机器必须定期保养以降低故障率，延长机器使用寿命。

m)、按照说明书规定正常使用

B操作前的检查

a)、燃油面：从油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。二冲程汽油机燃油采用无铅汽油与二冲程汽机油按25-40:1的混合比配制（混合油的配制以产品说明书为准），绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油；四冲程汽油机燃油采用纯汽油，机油加入汽油机油底壳，并用油标尺检查。

b)、空气滤清器：检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；

c)、油门钢索：检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作是否平稳；

d)、刀片：检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；

e)、刀盘护罩：检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换。

第三章、修剪园林树木安全作业培训

1、作业前准备

A、无论是私家花园或是公共地方，必须保证人与物品的安全才开始操作。无把握的宁愿不做。

B、工作前先把安全警示牌放好，准备好梯子，手锯，砍刀，高枝剪，绳子，安全带。

C、工作人员必须穿防滑鞋，工作服。不准患有高血压，心脏病，喝酒，生病或服用兴奋剂的人员上树

D、上树前应仔细检查梯子和安全带是否牢固，锯子是否摆放的安全。

2、作业注意事项

A、刮五级风以上大风时，不可上树操作。

B、手锯，砍刀，高枝剪，大指剪等锋利工具一定要放在行人不能随便碰触到的地方，而且要随作业人员地点变更而转移。

C、上树途中要试踩踏树枝是否为腐朽枝，病虫枝。思想要集中，严禁说笑打闹，防刀锯滑落。

D、树下或旁边有车辆的，需要更改作业时间或联系客服把车开走再进行作业。

E、剪除大树枝时，需要有经验的技术人员现场指挥安全操作。修剪行道树时，需要选派专人维护现场铁序，树上和树下要互相配合联系，保证过往行人和车辆安全。几个人同一树上时，必须有专人指挥，注意协调配合，避免误伤同伴。

F、一棵树修剪完后，不准攀跳到另一树上，应下树重上。

G、剪下的枝条要马上清理，不能阻碍道路和影响继续的修剪

H、在高压线盒其他架空线附近进行修剪作业时，必须遵守有关安全规定，严防触电或损坏线路，必要时请供电部门配合I、如不小心受伤，应立刻报告领班。

第四章、植物保护安全作业培训

1、作业前准备

A、作业人员须具备一定植保知识。年老、体弱人员，儿童及孕期、哺乳期妇女不能施药。

B、使用药物前应先咨询领导（领班、技术员、经理），确定使用药物的种类和浓度。私家花园或靠近住户的区域喷药应提前通知住户。

C、喷药人员应穿长袖衣服、长裤，佩戴口罩、眼镜和胶手套。喷药前应仔细检查药械的开关、接头、喷头等处螺丝是否拧紧，能否正常喷雾。药桶有无渗漏，以免漏药污染。

2、作业操作

A、喷药尽量选择无雨无风天气，选择上或顺风位。大风和中午高温时停止施药。喷药时不得吸烟、饮食。

B、私家花园施药，未经业主同意，不得进行。

C、作业范围影响到家禽、家畜、鱼类等动物时，先做好安全措施，方可施药。

D、药桶内药液不能装得过满，以免晃出桶外。

E、喷药要均匀同时兼顾重点，须避让行人、车辆，药液不可飞溅到行人和车辆。配药及喷药时小心药液沾到身上。若不小心溅到眼睛，立即用水冲洗；沾到身上，用肥皂水洗刷；误服，按说明书上服对应解毒物并送医院治疗。注意：很多时候误服药物可以催吐，但凡是昏迷的都不能催吐，以免呕吐物引致窒息。

F、施药人员连续工作40分钟休息5～10分钟，每天喷药时间一般不得超过6小时。使用背负式机动药械，要两人轮换操作。

3、施药结束清理

A、施药作业结束后，及时将喷雾器清洗干净（清洗药械的污水应选择安全地点妥善处理，），连同剩余药剂一起交回仓库保管。

B、喷药后要用肥皂洗手和其它裸露的部位，尽快洗澡，洗换衣服。未经清洗不得进食。

第五章、其他作业安全作业培训

1、春夏季花草树木比较茂盛，修剪前可拿一长竹竿先轻轻拍打一下，确保无蜂无蛇（俗话说打草惊蛇）。

2、高枝剪、剪刀、锄头、锯子、砍刀等锋利工具一定要放在行人不能随便碰触到的地方，而且要随人员工作地点变更而转移。

3、如挖地时挖爆水管或电线管，马上停下，关总开关，并及时上报领导。

4、如不幸被机具伤到，要立即报告领班。如只是轻伤现场找可用的材料简单包扎送医院，如伤得比较严重，不能随便挪动伤员，尽快止血。

仅供参考

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！