# （更新版）国家开放大学电大专科《建筑构造》机考判断题题库及答案

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2024-01-08

*(更新版)国家开放大学电大专科《建筑构造》机考判断题题库及答案一、判断题题目1供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。选择一项：对错题目2供人们进行社会活动的建筑物称为居住建筑。选择一项：对错题目3由于低层住宅占地较多，因此在大城市中应当控制...*

(更新版)国家开放大学电大专科《建筑构造》机考判断题题库及答案

一、判断题

题目1

供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。

选择一项：

对

错

题目2

供人们进行社会活动的建筑物称为居住建筑。

选择一项：

对

错

题目3

由于低层住宅占地较多，因此在大城市中应当控制建造。

选择一项：

对

错

题目4

房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。

选择一项：

对

错

题目5

在选择受力的构配件时，应把美观放在首位，比如楼梯的栏杆和扶手。

选择一项：

对

错

题目6

不同的时代、不同的地域、不同的人群对建筑形象的理解是相同的。

选择一项：

对

错

题目7

物质技术条件在限制建筑发展空间的同时也促进了建筑的发展。

选择一项：

对

错

题目8

建筑的艺术形象是以其平面空间组合、建筑体型和立面、材料的色彩和质感、细部的处理及刻画来体现的。

选择一项：

对

错

题目9

建筑模数是选定的标准尺度单位，作为建筑空间、建筑构配件、建筑制品以及有关设备尺寸相互协调中的增值单位。

选择一项：

对

错

题目10

内墙顶层墙身的中心线一般与平面定位轴线相重合。

选择一项：

对

错

题目11

结构构件与竖向定位轴线的联系，应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一，满足使用要求，便于施工。

选择一项：

对

错

题目12

在框架结构中，中柱的中线一般与纵、横向平面定位轴线相重合。

选择一项：

对

错

题目13

在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。

选择一项：

对

错

题目14

在框架结构中，墙体是最主要的承重构件。

选择一项：

对

错

题目15

墙体可以抵御风、霜、雨、雪的侵蚀，防止太阳辐射和噪声干扰等。

选择一项：

对

错

题目16

墙体设计时，在热工方面没有具体要求。

选择一项：

对

错

题目17

外墙主要起分隔房间的作用。

选择一项：

对

错

题目18

墙面装饰对整个建筑物的装饰效果影响不大。

选择一项：

对

错

题目19

墙体是建筑装修的重要组成部分。

选择一项：

对

错

题目20

墙体设计时，必须考虑满足防火的要求。

选择一项：

对

错

题目21

加气混凝土砌块主要用来砌筑承重墙。

选择一项：

对

错

题目22

石材是一种天然材料，主要用于城市中的超高层建筑的非承重墙。

选择一项：

对

错

题目23

在框架结构中，填充在柱子之间的墙称为填充墙。

选择一项：

对

错

题目24

隔墙是填充墙的一种特殊形式。

选择一项：

对

错

题目25

砖墙是用砂浆将砖按一定技术要求砌筑成的砌体，其主要材料是砖和砂浆。

选择一项：

对

错

题目26

水泥砂浆属于气硬性材料。

选择一项：

对

错

题目27

当地面垫层为透水材料时，水平防潮层的位置应低于室内底面5皮砖的地方。

选择一项：

对

错

题目28

水平防潮层一般设置在室内地面不透水层范围以外。

选择一项：

对

错

题目29

在砌合时砌体灰缝应横平竖直。

选择一项：

对

错

题目30

砌筑时，水平灰缝的砂浆饱和度不得高于50%。

选择一项：

对

错

题目31

当门窗洞口较大或洞口上部有集中荷载时，砖拱过梁是最好的选择。

选择一项：

对

错

题目32

外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。

选择一项：

对

错

题目33

以窗框为界，位于室外一侧的称为外窗台，室内一侧的称为内窗台。

选择一项：

对

错

题目34

内窗台应设置排水构造。

选择一项：

对

错

题目35

砖拱过梁可用于上部有集中荷载或有较大振动荷载的建筑中。

选择一项：

对

错

题目36

钢筋砖过梁适用于可能产生不均匀沉降和有建筑抗震设防要求的建筑中。

选择一项：

对

错

题目37

圈梁又称腰箍。

选择一项：

对

错

题目38

圈梁一般采用钢筋混凝土材料制作。

选择一项：

对

错

题目39

在地震设防区，为增强建筑物的整体刚度和稳定性，必要时要增设钢筋混凝土构造柱。

选择一项：

对

错

题目40

为加强构造柱与墙体的连接，构造柱处的墙体宜砌成马牙槎。

选择一项：

对

错

题目41

钢筋混凝土圈梁在墙身上的位置应根据结构构造确定。

选择一项：

对

错

题目42

砖墙的砌合是指砖块在砌体中的排列组合方法。

选择一项：

对

错

题目43

按构造要求，圈梁应是连续的，但无需闭合。

选择一项：

对

错

题目44

为了减轻隔墙自重和节约用砖，可采用轻质砌块。

选择一项：

对

错

题目45

骨架隔墙的骨架安装的顺序是先用射钉固定上下槛在楼板上，然后再安装龙骨。

选择一项：

对

错

题目46

骨架隔墙的骨架由上槛、下槛、墙筋、斜撑及横撑组成。

选择一项：

对

错

题目47

板材隔墙必须依赖骨架，不可直接装配而成。

选择一项：

对

错

题目48

块材隔墙是指用普通砖、空心砖、加气混凝土砌块等块材砌筑的墙。

选择一项：

对

错

题目49

玻璃幕墙是一种新型墙体，它将建筑美学、功能、技术和施工等因素有机地统一起来。

选择一项：

对

错

题目50

明框幕墙的玻璃是镶嵌在竖梃、横档等金属框上，并用金属压条卡住。

选择一项：

对

错

题目51

无框玻璃幕墙可现场组装，也可预制装配，而有框玻璃幕墙和点支承玻璃幕墙则只能现场组装。

选择一项：

对

错

题目52

点式玻璃幕墙的全称是金属支承结构点式玻璃幕墙。

选择一项：

对

错

题目53

大板建筑是大墙板、大楼板、大屋面板的简称，板材在专门的大板厂制作，或在现场预制，是一种全装配式建筑。

选择一项：

对

错

题目54

大板建筑是由预制的墙板、楼板、屋面板和其他构件组合装配。主要的板材包括墙板、楼板、屋面板。

选择一项：

对

错

题目55

框架板材建筑是指由框架、墙板和楼板组成的建筑，其最大的特征是墙板承重。

选择一项：

对

错

题目56

大模板建筑分为全现浇、现浇与预制装配结合两种类型。

选择一项：

对

错

题目57

保温材料是建筑材料的一个分支，它具有单位质量体积小、导热系数小的特点，其中导热系数小是最主要的特点。

选择一项：

对

错

题目58

保温材料的机械强度要与使用环境相适应。

选择一项：

对

错

题目59

与内保温相比，外保温优点是不影响外墙面饰面及防水等构造，但会占用较多的室内空间，并且给用户的自主装修带来一定麻烦。

选择一项：

对

错

题目60

我国的保温材料品种多，产量大，应用范围广。

选择一项：

对

错

题目61

地基基础设计必须坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则。

选择一项：

对

错

题目62

增加基础工程造价是减少建设总投资的有效途径。

选择一项：

对

错

题目63

柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。

选择一项：

对

错

题目64

基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。

选择一项：

对

错

题目65

钢筋混凝土基础的抗弯性能和抗剪性能良好。

选择一项：

对

错

题目66

单独基础是独立的块状形式，常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。

选择一项：

对

错

题目67

墙下条形基础一般用于多层混合结构的墙下。

选择一项：

对

错

题目68

箱形基础的刚度较小，但抗震性能好，且地下空间可以利用。

选择一项：

对

错

题目69

片筏基础的整体性好，可以跨越基础下的局部软弱土。

选择一项：

对

错

题目70

摩擦桩的桩顶荷载主要由桩端阻力承受。

选择一项：

对

错

题目71

高层建筑常利用深基础，如箱形基础建造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用。

选择一项：

对

错

题目72

土壤中的地下水主要是地下潜水，其水位的高低与地势和地质情况无关。

选择一项：

对

错

题目73

防空要求的地下室至少要设置两部楼梯通向地面的安全出口，并且必须有一个是独立的安全出口。

选择一项：

对

错

题目74

地下室的防潮和防水是确保地下室能够正常使用的关键环节。

选择一项：

对

错

题目75

隔水法是利用各种材料的不透水性来隔绝地下室外围水及毛细管水的渗透，是目前采用较多的防水做法。

选择一项：

对

错

题目76

综合排水法即在作隔水法防水的同时，还要设置内部排水设施，一般在防水要求较高的地下室采用。

选择一项：

对

错

题目77

防水卷材粘贴在地下室墙体外侧称外防水，粘贴在内侧称内防水，由于内防水的防水效果好，因此应用较多。

选择一项：

对

错

题目78

在构件自防水中还可以采用外加防水混凝土和膨胀防水混凝土。

选择一项：

对

错

题目79

为保证防水效果，防水混凝土墙体的底板不能太厚。

选择一项：

对

错

题目80

双层钢衬板组合楼板通常是由两层截面相同的压型钢板组合而成，也可由一层压型钢板和一层平钢板组成。

选择一项：

对

错

题目81

预制钢筋混凝土楼板是指在预制构件加工厂或施工现场外预先制作，然后再运到施工现场装配而成的钢筋混凝土楼板。

选择一项：

对

错

题目82

现浇整体式钢筋混凝土楼板是在施工现场经支模、扎筋、浇筑混凝土等施工工序，再养护达到一定强度后拆除模板而成型的楼板结构。

选择一项：

对

错

题目83

当长边与短边之比大于2时，楼板在长边方向都挠曲，即荷载沿长边方向传递，称为双向板。

选择一项：

对

错

题目84

当房间的跨度较大时，若仍采用板式楼板，会因板跨较大而降低板厚。

选择一项：

对

错

题目85

单层压型钢板楼板的承载能力要远好于双层压型钢板楼板。

选择一项：

对

错

题目86

楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其他的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。

选择一项：

对

错

题目87

钢筋混凝土楼板强度高，刚度好，有较强的耐久性和防火性能，具有良好的可塑性，便于工业化生产和机械化施工，是目前我国房屋建筑中广泛采用的一种楼板形式。

选择一项：

对

错

题目88

木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。

选择一项：

对

错

题目89

为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。

选择一项：

对

错

题目90

地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。

选择一项：

对

错

题目91

当室内空气相对湿度较大时，由于地表温度较低会在地面产生结露现象，引起地面受潮。

选择一项：

对

错

题目92

建筑物内的厕所、盥洗室、淋浴间等房间由于使用功能的要求，往往容易积水，处理不当容易发生渗水漏水现象。

选择一项：

对

错

题目93

为使楼地面排水畅通，需将楼地面设置一定的坡度，且坡度越大越好。

选择一项：

对

错

题目94

雨篷位于建筑物出入口上方，用于遮挡雨水，保护外门不受侵害，但不具有装饰作用。

选择一项：

对

错

题目95

阳台的平面尺寸宜与相连的房间开间或进深尺寸进行统一布置。

选择一项：

对

错

题目96

凸阳台一般采用墙承式结构，将阳台板直接搁置在墙体上，阳台板的跨度和板型一般与房间楼板相同。

选择一项：

对

错

题目97

栏杆和栏板是阳台的围护结构，它还承担使用者对阳台侧壁的水平推力，因此必须具有足够的强度和适当的高度，以保证使用安全。

选择一项：

对

错

题目98

阳台的排水分外排水和内排水，外排水适用于高层建筑，内排水适用于多层建筑。

选择一项：

对

错

题目99

为防止阳台上的雨水等流入室内，阳台的地面应较室内地面高。

选择一项：

对

错

题目100

栏杆（板）是很好的装饰构件，不仅对阳台自身，乃至对整个建筑都起着重要的装饰作用。

选择一项：

对

错

题目101

平屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。

选择一项：

对

错

题目102

卷材防水层是一个开放的整体，因此在屋面开设孔洞不能破坏卷材屋面的整体性。

选择一项：

对

错

题目103

屋顶主要由屋面层、承重结构、保温或隔热层和顶棚四部分组成。

选择一项：

对

错

题目104

屋顶是房屋的围护结构，同时又是房屋的承重结构，用以承受作用于上的全部荷载。

选择一项：

对

错

题目105

结构找坡适用于跨度不大的平屋盖，材料找坡一般适用于屋面进深较大的建筑。

选择一项：

对

错

题目106

有组织排水方案可分为外排水和内排水两种基本形式，一般情况下应尽量采用内排水方案，因为有组织排水构造较复杂，极易造成渗漏。

选择一项：

对

错

题目107

卷材防水屋面的卷材防水层具有一定的延伸性和适应变形的能力，故而被称为柔性防水屋面。

选择一项：

对

错

题目108

凡以各种合成橡胶或合成树脂或二者的混合物为主要原材，加入适量化学助剂和填充料加工制成的弹性或弹塑性卷材，均称为高分子防水卷材。

选择一项：

对

错

题目109

出屋面的楼梯间一般需设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水。

选择一项：

对

错

题目110

刚性防水屋面宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。

选择一项：

对

错

题目111

为提高刚性防水屋面防水层的抗裂和抗渗性能，可在细石混凝土中掺入适量的外加剂，如膨胀剂、减水剂、防水剂等。

选择一项：

对

错

题目112

沿女儿墙四周的刚性防水层与女儿墙之间禁止设分仓缝。

选择一项：

对

错

题目113

伸出屋面的管道与刚性防水层间应留设分隔缝。

选择一项：

对

错

题目114

伸出屋面的管道与刚性防水层间亦应禁止设分隔缝。

选择一项：

对

错

题目115

在挑檐板与屋面板上做找平层和隔离层后浇筑混凝土防水层，檐口处注意做好滴水。

选择一项：

对

错

题目116

刚性防水屋面的水落口常见的做法有两种，一种是用于天沟或檐沟的水落口，另一种是用于女儿墙外排水的水落口，前者为直管式，后者为弯管式。

选择一项：

对

错

题目117

倒置式保温是将保温层设在结构层之上、防水层之下而形成封闭式保温层。

选择一项：

对

错

题目118

利用不同材料的室内装修，会产生对声音的吸收或反射作用，改善室内音质效果。

选择一项：

对

错

题目119

室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。

选择一项：

对

错

题目120

为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时需分层操作，且每层抹得越厚越好。

选择一项：

对

错

题目121

人造石材墙面可与天然石材媲美，但造价要低于天然石材墙面。

选择一项：

对

错

题目122

玻璃纤维贴墙布是以棉布为基材，表面涂布树脂、印花而成的新型饰面材料。

选择一项：

对

错

题目123

塑料壁纸的品种很多，从表面装饰效果看，有仿锦缎、静电植绒、印花、压花、仿木、仿石等类型。

选择一项：

对

错

题目124

板材墙面不论是大面积墙面、柱面或门窗洞边的筒子板，都应以设计要求为准。

选择一项：

对

错

题目125

保护楼板或地坪是楼地面饰面应满足的基本要求。

选择一项：

对

错

题目126

水磨石地面是将天然石料（大理石、方解石）的石屑做成水泥石屑面层，经磨光打蜡制成。

选择一项：

对

错

题目127

水磨石地面具有很好的耐磨性、耐久性、耐油耐碱、防火防水。

选择一项：

对

错

题目128

凡利用各种人造的和天然的预制块材、板材镶铺在基层上的地面称水磨石地面。

选择一项：

对

错

题目129

地毯应铺在木地面上，不可以用于水泥等其他地面上。

选择一项：

对

错

题目130

化纤地毯铺设时只能局部铺设，羊毛地毯可以满铺，也可以局部铺设。

选择一项：

对

错

题目131

利用不同材料的室内装修，会产生对声音的吸收或反射作用，改善室内音质效果。

选择一项：

对

错

题目132

直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。

选择一项：

对

错

题目133

上人吊顶的检修走道应铺放在主龙骨上。

选择一项：

对

错

题目134

铜丝、钢丝或镀锌钢丝作为吊筋，主要用于上人吊顶。

选择一项：

对

错

题目135

吊顶面层板材的类型很多，一般可分为植物型板材、矿物型板材、金属板材等几种。

选择一项：

对

错

题目136

金属吊顶面材包括铝合金装饰板、铝塑复合装饰板、金属微孔吸声板等几种。

选择一项：

对

错

题目137

铝合金龙骨是用薄壁镀锌钢带经机械压制而成。

选择一项：

对

错

题目138

采用木基层吊顶，当吊顶面积较小且重量较轻时，可省略主龙骨，用吊筋直接吊挂次龙骨及面层。

选择一项：

对

错

题目139

吊顶龙骨只可用轻钢、铝合金制作，不可用木材等其他材料制作。

选择一项：

对

错

题目140

楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。（）

选择一项：

对

错

题目141

在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯。（）

选择一项：

对

错

题目142

公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，无需安全措施。（）

选择一项：

对

错

题目143

两平行梯段之间的空隙称为楼梯井。（）

选择一项：

对

错

题目144

楼梯平台是联系两个楼梯段的竖直构件，主要是为了解决楼梯段的转折和与楼层连接。（）

选择一项：

对

错

题目145

踏步尺寸一般根据建筑的使用功能、使用者的特征及楼梯的通行量综合确定。（）

选择一项：

对

错

题目146

为适应人们上下楼常将踏面适当加宽，而又不增加梯段的实际长度，可将踏面适当挑出，或将踢面前倾。（）

选择一项：

对

错

题目147

楼梯至少应在梯段临空面一侧设置扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，四股人流时应加设中间扶手。（）

选择一项：

对

错

题目148

从力学和结构角度要求，梯段板的跨度大或梯段上使用荷载大，都将导致梯段板的截面高度降低。（）

选择一项：

对

错

题目149

在确定梯段净高时，应充分考虑人行或搬运物品对空间的实际需要。（）

选择一项：

对

错

题目150

梁板式楼梯的斜梁不得少于两根。（）

选择一项：

对

错

题目151

暗步楼梯弥补了明步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。（）

选择一项：

对

错

题目152

经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。（）

选择一项：

对

错

题目153

人流集中的楼梯，踏步表面应采取防滑和耐磨措施，通常是在踏步口做防滑条。（）

选择一项：

对

错

题目154

由于建筑室内外地坪存在高差，需要在入口处设置台阶和坡道作为建筑室内外的过渡。（）

选择一项：

对

错

题目155

回车坡道的宽度与坡道半径有关，而与车辆规格无关。（）

选择一项：

对

错

题目156

无障碍坡道两侧应设置扶手，且与休息平台的扶手保持连贯。（）

选择一项：

对

错

题目157

电梯间应布置在人流集中的地方，而且电梯前应有足够的等候面积，一般不小于电梯轿厢面积。（）

选择一项：

对

错

题目158

当需设多部电梯时，宜集中布置，有利于提高电梯使用效率，也便于管理维修。（）

选择一项：

对

错

题目159

电梯不应在转角处紧邻布置，单侧排列的电梯不应超过4台，双侧排列的电梯不应超过8台。（）

选择一项：

对

错

题目160

井道只可供单台电梯使用，不可供两台电梯共用。（）

选择一项：

对

错

题目161

沉降缝又叫温度缝。（）

选择一项：

对

错

题目162

伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。（）

选择一项：

对

错

题目163

伸缩缝的宽度越宽越好。（）

选择一项：

对

错

题目164

同一建筑结构形式不同时，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。（）

选择一项：

对

错

题目165

建筑物的基础类型不同，以及分期建造房屋的毗连处，应设置沉降缝。（）

选择一项：

对

错

题目166

在软弱地基上的建筑物，禁止设置沉降缝。（）

选择一项：

对

错

题目167

防震缝做法与伸缩缝相同，应做成错口缝和企口缝。（）

选择一项：

对

错

题目168

因墙厚不同，沉降缝可做成平缝、错口缝和企口缝。（）

选择一项：

对

错

题目169

屋面变形缝的构造处理原则是既要保证屋盖有自由变形的可能，又能防止雨水经由变形缝渗入室内。（）

选择一项：

对

错

题目170

屋面变形缝按建筑设计可设于同层等高屋面上，也可设在高低屋面的交接处。（）

选择一项：

对

错

题目171

为了消除基础不均匀沉降，应按要求设置基础沉降缝。（）

选择一项：

对

错

题目172

基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须填塞。（）

选择一项：

对

错

题目173

窗在外墙面上占有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。（）

选择一项：

对

错

题目174

平开窗按尺寸大小和施工方式有内开和外开之分。（）

选择一项：

对

错

题目175

我国大部分地区标准窗的尺寸均采用9M的扩大模数。（）

选择一项：

对

错

题目176

窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。（）

选择一项：

对

错

题目177

当窗尺度较大时，应增加中横框或中竖框；通常在垂直方向有两个以上窗扇时应增加中横框。（）

选择一项：

对

错

题目178

在内开窗的下口和外开窗的中横框处，虽都是防水的薄弱环节，但只需设置裁口条即可防水。（）

选择一项：

对

错

题目179

弹簧门门扇开启时沿上、下设置的轨道左右滑行，有单扇和双扇两种。（）

选择一项：

对

错

题目180

常见的木窗扇有玻璃扇和纱窗扇。（）

选择一项：

对

错

题目181

平开门是竖直方向开启的门，门扇绕侧边安装的铰链转动，分单扇、双扇，内开和外开等形式。（）

选择一项：

对

错

题目182

门的主要用途是交通联系和围护，门在建筑的立面处理和室内装修中也有着重要作用。（）

选择一项：

对

错

题目183

门框与墙间的缝隙常用木条盖缝，称门头线。（）

选择一项：

对

错

题目184

门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。（）

选择一项：

对

错

题目185

彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。（）

选择一项：

对

错

题目186

平开木门的洞口尺寸可根据交通、运输以及疏散要求来确定。（）

选择一项：

对

错

题目187

彩板钢门窗具有质量轻、硬度高、采光面积大、防尘、隔声、保温密封性好、造型美观、色彩绚丽、耐腐蚀等特点。（）

选择一项：

对

错

题目188

为了提高门窗隔声能力，应采用刚性连接，以利于连接处固体传声。（）

选择一项：

对

错

题目189

常用防火门多为卷帘门和上翻门。（）

选择一项：

对

错

题目190

防火门不仅应具有一定的耐火性能，且应关闭紧密、开启方便。（）

选择一项：

对

错

题目191

用于疏散楼梯间的门，应采用双向弹簧门。（）

选择一项：

对

错

题目192

建筑物设置防火墙或防火门窗有困难时，可采用防火卷帘代替防火门，但必须用水幕保护。（）

选择一项：

对

错

题目193

对于超高层建筑来说，绿化遮阳是一种经济而美观的措施，可利用搭设棚架，种植攀缘植物或阔叶树来遮阳。（）

选择一项：

对

错

题目194

选择和设置遮阳设施时，通常不需考虑对房间的采光和通风的影响。（）

选择一项：

对

错

题目195

工业建筑与民用建筑一样，要体现适用、安全、经济、美观的方针。（）

选择一项：

对

错

题目196

在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。（）

选择一项：

对

错

题目197

厂房的建筑设计在适应生产工艺要求的前提下，应为工人创造良好的生产环境并使厂房满足适用、安全、经济和美观的要求。（）

选择一项：

对

错

题目198

当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有天窗。（）

选择一项：

对

错

题目199

横向排架由吊车梁、圈梁、连系梁、基础梁等组成。（）

选择一项：

对

错

题目200

支撑构件设置在屋架之间的称为屋架支撑，设置在纵向柱列之间的称为柱间支撑系统。（）

选择一项：

对

错

题目201

支撑构件主要承担吊车产生的竖向荷载，起保证厂房空间刚度和稳定性的作用。（）

选择一项：

对

错

题目202

吊车由运行部分和起升部分组成。（）

选择一项：

对

错

题目203

桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。（）

选择一项：

对

错

题目204

确定厂房高度时，应考虑该吊车净空高度的影响，结构设计时应考虑吊车荷载的影响。（）

选择一项：

对

错

题目205

而厂房的平面设计是先由建筑设计人员进行建筑平面设计，再由工艺设计人员在建筑平面图的基础上进行工艺平面设计。（）

选择一项：

对

错

题目206

生产工艺只影响厂房平面形式，而对厂房的剖面形式影响不大。（）

选择一项：

对

错

题目207

锯齿形天窗采光效率比矩形天窗高。（）

选择一项：

对

错

题目208

单层厂房的定位轴线是确定厂房主要承重构件标志尺寸及相互位置的基准线，同时也是厂房设备安装及施工放线的依据。（）

选择一项：

对

错

题目209

当厂房长度较大，沿厂房宽度方向需设横向伸缩逢，以解决横向变形。（）

选择一项：

对

错

题目210

单层厂房的外墙由于本身的高度与跨度都比较大，要承受自重和较大的风荷载，还要受到起重运输设备和生产设备的振动，因而必须具有足够的刚度和稳定性。（）

选择一项：

对

错

题目211

砌体墙在单层工业厂房中，当吊车吨位大于5t时，主要起承重作用。（）

选择一项：

对

错

题目212

单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。（）

选择一项：

对

错

题目213

单层厂房大型墙板布置可分为横向布置、竖向布置和混合布置三种方式。（）

选择一项：

对

错

题目214

单层厂房大型墙板竖向布置的优点是不受柱距限制，布置灵活，遇到穿墙孔洞时便于处理。（）

选择一项：

对

错

题目215

单层厂房的墙板与排架柱的连接采用柔性连接、刚性连接和半柔性连接三种方式。（）

选择一项：

对

错

题目216

对要求保温、隔热的热加工车间、防爆车间、仓库建筑等的外墙，可采用轻质板材墙。（）

选择一项：

对

错

题目217

单层厂房由于屋面宽度比民用建筑大得多，排水比较不利。（）

选择一项：

对

错

题目218

厂房屋面排水方式和民用建筑不同的是，厂房屋面排水只能采用有组织排水的形式。（）

选择一项：

对

错

题目219

解决好屋面的排水和防水是厂房屋面构造的主要问题。（）

选择一项：

对

错

题目220

厂房屋面排水方式和民用建筑一样，分无组织排水和有组织排水两种。（）

选择一项：

对

错

题目221

条件允许时，厂房屋面排水应优先选用无组织排水，尤其是某些有特殊要求的厂房。（）

选择一项：

对

错

题目222

屋面容易积灰的冶炼车间宜采用有组织排水。（）

选择一项：

对

错

题目223

高低跨厂房的高低跨相交处，若高跨为无组织排水时，在低跨屋面的滴水范围内要加铺一层滴水板做保护层。（）

选择一项：

对

错

题目224

单层厂房的屋面防水主要有卷材防水、各种波形瓦（板）、压型钢板屋面和钢筋混凝土构件自防水等类型。（）

选择一项：

对

错

题目225

当地面直接安装中小型设备、有较大的荷载且不允许面层变形或裂缝，或有侵蚀性介质及大量水的作用时，采用柔性垫层。（）

选择一项：

对

错

题目226

单层厂房地面施工时，若在混凝土垫层上作细石混凝土面层，其面层不应设分格缝。（）

选择一项：

对

错

题目227

厂房中踢脚线高度不应大于150mm，踢脚线的材料不得与地面面层相同。（）

选择一项：

对

错

题目228

在生产中有水或其他液体需由地面排除时，厂房地面必须做坡度并设排水沟和地漏，组成排水系统。（）

选择一项：

对

错

题目229

为便于通行车辆，在门口外侧需设置坡道，若有铁轨通入，则坡道设在两铁轨中间。（）

选择一项：

对

错

题目230

轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式，它包括所有轻型屋面下采用的钢结构。（）

选择一项：

对

错

题目231

轻钢结构不属于钢结构。（）

选择一项：

对

错

题目232

轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成。（）

选择一项：

对

错

题目233

刚架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。（）

选择一项：

对

错

题目234

门式刚架结构采用轻型屋面，不仅可减小梁柱截面尺寸，基础也相应减小。（）

选择一项：

对

错

题目235

门式钢架结构安装方便快速，但土建施工量较大。（）

选择一项：

对

错

题目236

门式刚架的腹板可按有效宽度设计，即允许部分腹板失稳，并可利用其屈曲后强度。（）

选择一项：

对

错

题目237

门式刚架横梁与柱的连接，可采用端板竖放和端板平放，不可采用端板斜放的链接形式。（）

选择一项：

对

错

题目238

门式刚架轻型房屋钢结构的柱脚宜采用平板式刚接柱脚。（）

选择一项：

对

错

题目239

轻钢结构厂房中檩条宜采用实腹式构件，不可采用空腹式或格构式构件。（）

选择一项：

对

错

题目240

屋架的结构形式主要取决于所采用的屋面材料和房屋的使用要求。（）

选择一项：

对

错

题目241

轻型钢屋架与普通钢屋架在本质上无多大差别，两者的设计方法原则相同，只是轻型钢屋架的杆件截面尺寸较小，连接构造和使用条件稍有不同。（）

选择一项：

对

错

题目242

空腹式檩条拼装和焊接的工作量较小，且用钢量少，故在轻钢结构厂房中应用广泛。（）

选择一项：

对

错

题目243

为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。（）

选择一项：

对

错

题目244

实腹式檩条的截面均宜垂直于屋面坡面。（）

选择一项：

对

错

题目215

檩条与屋面应可靠连接，以保证屋面能起阻止檩条侧向失稳和扭转的作用。（）

选择一项：

对

错

题目246

压型钢板墙面的构造主要解决的问题是固定点要牢靠、连结点要密封、门窗洞口要做防排水处理。（）

选择一项：

对

错

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！