# 冬季雨雪天气施工安全措施

来源：网络 作者：浅语风铃 更新时间：2024-12-11

*冬季雨雪天气施工安全措施冬季即将来临,雨雪天气将很频繁，为确保冬季施工作业安全，特制定以下安全作业措施,各项目部应根据施工所在地，季节性变化规律，水文地质情况，结合项目施工特点，编制季节性施工方案和突发事件应急预案并进行演练,配备充足的物资...*

冬季雨雪天气施工安全措施

冬季即将来临,雨雪天气将很频繁，为确保冬季施工作业安全，特制定以下安全作业措施,各项目部应根据施工所在地，季节性变化规律，水文地质情况，结合项目施工特点，编制季节性施工方案和突发事件应急预案并进行演练,配备充足的物资、设备、器材及劳动防护用品,严格执行以下安全生产有关措施：

（一）冬季雨雪天气施工

1、项目部必须对所有从事季节性施工人员应进行季节性施工安全专项教育与培训。

2、冬季施工应做好“六防”（防寒、防冻、防火、防煤气中毒、防滑、防交通事故）工作，并提前检修、保养架桥机、龙门吊、发电机等大型机械，更换各类机械的机油、液压油、防冻液，防止施工机械润滑油（脂）和管路内油质受冻凝固；发电机组水箱应加防冻液或隔夜时将水放掉。

3、冬期施工应采取防滑、防冻措施。霜雪过后，应及时清扫施工现场道路及架桥机、桥墩支座上的积雪、浮冰。严禁将支座安放在有薄冰层的垫石上，防滑路段、架桥机上及有防滑要求的地方应撒工业盐、砂子或铺草袋、麻袋，上下楼梯应绑扎麻袋防滑，以防高空坠落。

4、架桥机及施工现场雨雪中带电作业极易发生漏电及电气短路故障，必须对检查出的问题线缆进行更换，对电气元件及设备应加强各项防雨措施，施工现场应满足三级配电两级保护、一机一闸等用电要求。

5、冬期施工使用的储气罐、氧气瓶、乙炔瓶、连接胶管发生冻结时，严禁使用明火烘烤或用金属器具敲击气阀。

6、雨雪天气施工时，作业人员必须按规定穿戴冬季防寒用品，衣着在保暖的同时不能过于臃肿，防寒工作帽的帽耳应有风眼，无风眼的防寒帽严禁将帽带系紧，确保听力正常。施工作业人员及现场管理人员，必须穿胶底的防滑鞋，严禁穿硬底鞋、塑料底鞋。

7、桥墩、架桥机大梁、天车等高空作业人员应体检合格，无妨碍高空作业的疾病及生理缺陷，作业前严禁喝酒，高空作业时必须使用安全带，防止高空坠落。

8、职工上下架桥机、搬运装卸重物时，应谨慎小心，防止滑倒受伤或发生事故。施工作业中，架桥机上下传递工具、器材，应使用绳索等递送，不得抛掷。

9、作业过程中，现场负责人应严格检查作业情况，发现隐患及时纠正，采取措施消除。作业完毕收工前，现场负责人应对人员、设备进行检查，确认无安全隐患后，方可撤离现场。

10、架桥机上应配备风速仪，冬季大风天气，应加强风力监控，六级及六级以上大风禁止架梁等高空危险作业。

11、冬季混凝土施工及桥梁支座灌浆，必须制定专门施工技术措施，加强养护，确保混凝土及支座灌浆质量。

12、冬季施工要合理安排作息时间，避免疲劳作业，防止发生生产安全事故。

（二）冬季雨雪天气出行

1、冬季雨雪雾霾等天气，司机出行前应关注天气预报,出车前应检查车辆的制动情况，确认良好后方可出车，雾霾天时应慢速行驶，经常鸣笛，按规定使用防雾灯并保证车辆防雾灯的状态良好。

2、车辆在冰雪路面上行驶必须减速慢行，并采取防滑措施，在通过学校、村镇及弯道行驶时应减速慢行，防止发生交通事故。

3、地面有积雪时司机应戴有色眼镜，以减少雪地行驶过久造成双目眩晕；在冰雪面使用刹车要轻柔，非紧急状态下严禁使用急刹车。

4、在江河冰面上通行时，事先应调查冰层厚度及承载能力；冰面承载力不够地段严禁通行。

（三）冬季取暖

1、做好冬季防火工作。对料库、宿舍、架桥设备等重点部位和场所要配备足够的消防器材，并保证性能良好，加强消防安全教育防患于未然。

2、冬期施工的一切取暖设施应符合防火和防煤气中毒要求。雨雪天气采用煤火取暖时，在保持室内温度的同时，要安装风斗，经常进行通风换气，防止发生一氧化碳中毒事故，密闭场所禁止采用煤火取暖。

3、办公区、宿舍等场所严禁私自乱拉乱接电线，禁止超负荷使用大功率电器，人离开时必须关掉电器并拔掉插头，做到人走电灭，禁止使用电炉取暖，做好防漏电、触电工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！