# 锅炉年维保服务方案

来源：网络 作者：静默星光 更新时间：2025-02-19

*锅炉年维保服务方案保养项目表保养内容表燃烧机维护保养1清洁燃烧机本体。2清洗燃烧机喷嘴。3燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查4燃烧火焰检测保护系统5燃烧器安全保护连锁系统6锅炉燃烧器控制参数设定7对伺服机构零位及最大限位调整8...*

锅炉年维保服务方案

保养项目表

保养内容表

燃烧机维护保养

1清洁燃烧机本体。

2清洗燃烧机喷嘴。

3燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查

4燃烧火焰检测保护系统

5燃烧器安全保护连锁系统

6锅炉燃烧器控制参数设定

7对伺服机构零位及最大限位调整

8使空气蝶板转动准确灵活

9燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁

10润滑及紧固检查

11燃烧机点火电极检查

12燃烧机点火电极清洗

13燃烧机火焰监测探针的清洗

14燃烧机稳焰盘的清洗

15燃烧机燃气蝶阀的调整

16燃烧机点火变压器的维护

17燃烧机程序控制器的检查

日常巡视

每壹月巡视一次

电磁阀

1清洗燃烧机燃气过滤器

2检查电磁阀是否严密

3检查电磁阀是否符合使用条件

4对电磁阀灵敏度进行检查

5清洗电磁阀

6对电磁阀线路的检查

锅炉本体

1水位限定器

2安全温度限定器

3锅炉出水温度传感器

4回水温度传感器

5探头进行清洗保养

6同时检查配线并其灵敏程度。

7对锅炉控制器进行电器清洁检查

8参数设定检查

9检查锅炉运行数据

10对锅炉控制拒的检查

11对锅炉控制拒的线路检查

12锅炉控制拒内部线路的清洁

13检查锅炉控制拒内部继电器的检

查与维护

软化水器

1对软化水器进行定期的排污

2对软化水器树脂的检查

3对软化水器灵敏度的检查

4在软水设备的取样口检测是合格的，但软水箱中的水硬度超标

5检查、在用软水设备软水硬度超标的原因

水泵

1检查泵体是否完好

2检查水泵水流方向指示是否明确清晰

3检查水泵有无渗漏情况

4对水泵补充润滑油，若油变色、变质、有杂志应及时更换。

板式换热器

1检查板式换热器是否有漏水的地方

2对板式换热器的换热效率进行检查

3检查板式换热器是否有腐蚀的地方

4检查板式换热器使用时候的最高温度与最高工作压力

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！