# （精华版）国家开放大学电大专科《建筑施工技术》机考多项选择题题库及答案

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2025-02-22

*(精华版)国家开放大学电大专科《建筑施工技术》机考多项选择题题库及答案盗传必究一、多项选择题题目1土方工程的施工特点主要包括。（）。选择一项或多项：正确答案：施工条件复杂正确答案：工程量大正确答案：露天作业，受地区、气候、水文地质等条件影响...*

(精华版)国家开放大学电大专科《建筑施工技术》机考多项选择题题库及答案

盗传必究

一、多项选择题

题目1

土方工程的施工特点主要包括。（）。

选择一项或多项：

正确答案：施工条件复杂

正确答案：工程量大

正确答案：露天作业，受地区、气候、水文地质等条件影响大。

题目2

影响土方边坡大小的因素有（）。

选择一项或多项：

正确答案：土的颗粒大小

正确答案：土的类别

正确答案：施工方法

正确答案：挖方深度

正确答案：边坡留着时间长短

题目3

下列属于土方工程的施工特点是（）。

选择一项或多项：

正确答案：施工条件复杂

正确答案：工程量大

正确答案：受气候条件影响大

正确答案：受施工周围环境影响大

题目4

桩排式支护结构常用的构件主要有（）。

选择一项或多项：

正确答案：型钢桩

正确答案：混凝土灌注桩

正确答案：钢板桩

正确答案：钢筋混凝土预制桩

题目5

土钉支护的施工工序主要是（）。

选择一项或多项：

正确答案：注浆

正确答案：插钢筋

正确答案：成孔

正确答案：喷射混凝土

题目6

土的渗透性主要取决于（）。

选择一项或多项：

正确答案：水力坡度

正确答案：土压力

题目7

防治流砂的主要措施包括（）。

选择一项或多项：

正确答案：井点降水

正确答案：打钢板桩法

正确答案：在枯水季节开挖基坑

正确答案：抢挖法

题目8

下列哪些土料不应用作回填土（）。

选择一项或多项：

正确答案：含水量大的黏土

正确答案：冻土

正确答案：有机质含量大的土

题目9

在轻型井点系统中，平面布置的方式有（）。

选择一项或多项：

正确答案：双排井点

正确答案：单排井点

正确答案：环状井点

题目10

影响填土压实质量的主要因素有（）。

选择一项或多项：

正确答案：铺土厚度

正确答案：土的含水量

正确答案：压实功

题目11

为提高推土机的生产效率，可采用（）的施工方法。

选择一项或多项：

正确答案：并列推土

正确答案：多铲集运

正确答案：下坡推土

正确答案：槽行推土

题目12

井点降水的类型主要有（）等。

选择一项或多项：

正确答案：喷射井点

正确答案：深井井点

正确答案：轻型井点

正确答案：管井井点

题目13

采用泥浆护壁的方法施工时，泥浆的作用是（）。

选择一项或多项：

正确答案：润滑

正确答案：携沙

正确答案：冷却

正确答案：护壁

题目14

桩架的主要作用（）。

选择一项或多项：

正确答案：吊桩就位

正确答案：悬吊桩锤

正确答案：引导方向

题目15

套管成孔灌注桩施工时常发生的工程事故有（）。

选择一项或多项：

正确答案：吊脚桩

正确答案：缩径桩

正确答案：断桩

正确答案：桩尖进水

题目16

锤击沉桩法的施工程序中，（）是“接桩”之前必须完成个工作。

选择一项或多项：

正确答案：校正

正确答案：打桩机就位

正确答案：锤击沉桩

正确答案：吊桩和喂桩

题目17

当桩中心距小于或等于4倍桩边长时，打桩顺序宜采（）。

选择一项或多项：

正确答案：由中间向四周正确答案：由中间向两侧

题目18

沉管灌注桩施工中常见的问题有（）。

选择一项或多项：

正确答案：吊脚桩

正确答案：瓶颈桩

正确答案：桩尖进水进泥

正确答案：断桩

题目19

脚手架常按照（）进行分类。

选择一项或多项：

正确答案：搭设位置

正确答案：材料

正确答案：结构形式

题目20

砌筑工程施工中常用的垂直运输工具有（）。

选择一项或多项：

正确答案：塔式起重机

正确答案：井架

正确答案：龙门架

题目21

砌筑工程质量的基本要求是（）。

选择一项或多项：

正确答案：上下错缝

正确答案：横平竖直

正确答案：灰浆饱满

正确答案：内外搭接

题目22

普通黏土砖实心砖墙的常用组砌形式有（）。

选择一项或多项：

正确答案：一顺一丁

正确答案：三顺一丁

正确答案：梅花丁

题目23

影响砌筑砂浆饱满度的因素有（）。

选择一项或多项：

正确答案：铺灰方法

正确答案：砖的含水量

正确答案：砂浆和易性

题目24

下列部件中属于扣件式钢管脚手架的有（）。

选择一项或多项：

正确答案：脚手板

正确答案：底座

正确答案：钢管

正确答案：扣件

题目25

扣件式钢管脚手架的下列杆件中属于受力杆的是（）。

选择一项或多项：

正确答案：纵向水平杆

正确答案：连横杆

正确答案：立杆

正确答案：横向水平杆

题目26

砖砌体的质量要求主要有的是什么（）。

选择一项或多项：

正确答案：横平竖直

正确答案：灰浆饱满

正确答案：接槎可靠

正确答案：错缝搭接

题目27

砌筑用脚手架按其结构形式分为（）。

选择一项或多项：

正确答案：悬吊式

正确答案：多立杆式

正确答案：门式

正确答案：挑式脚手架

题目28

与钢筋焊接质量有关的因素是（）。

选择一项或多项：

正确答案：焊接工艺

正确答案：钢材焊接性

题目29

钢筋连接的主要方式（）。

选择一项或多项：

正确答案：焊接方法

正确答案：机械方法

正确答案：绑扎方法

正确答案：冷压方法

题目30

钢筋锥螺纹连接的主要优点是（）。

选择一项或多项：

正确答案：施工速度快

正确答案：受气候影响小

正确答案：应用范围广

题目31

模板以及其支架应有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠的承受（）。

选择一项或多项：

正确答案：浇筑混凝土的侧压力

正确答案：浇筑混凝土的重量

正确答案：施工荷载

题目32

下列可能引起混凝土离析的情况是（）。

选择一项或多项：

正确答案：混凝土温度高

正确答案：混凝土自由下落高度大

正确答案：运输道路不平

题目33

混凝土柱的施工缝一般留设在（）。

选择一项或多项：

正确答案：无梁楼板柱帽下面

正确答案：基础上面

正确答案：吊车梁牛腿下面

正确答案：梁的下面

题目34

对于预应力先张法，以下说法正确的是（）。

选择一项或多项：

正确答案：借助混凝土与预应力钢筋的粘结，使混凝土产生预压应力

正确答案：浇筑混凝土后养护一定强度放松钢筋

正确答案：在浇筑混凝土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢模上

题目35

后张法施工的优点是（）。

选择一项或多项：

正确答案：工艺简单

正确答案：经济

正确答案：不需要台座

题目36

自行杆式起重机主要是包括（）。

选择一项或多项：

正确答案：汽车起重机

正确答案：履带起重机

正确答案：轮胎起重机

题目37

单层工业厂房吊装前，的准备工作包括（）。

选择一项或多项：

正确答案：敷设管线

正确答案：场地清理

正确答案：构件准备

正确答案：铺设道路

正确答案：基础准备

题目38

分件吊装法与综合吊装法相比的主要特点时（）。

选择一项或多项：

正确答案：开行路线长

正确答案：施工组织简单

正确答案：效率高

正确答案：能充分发挥起重机性能

题目39

连续多跨屋面卷材的铺设次序应为（）。

选择一项或多项：

正确答案：先远后近

正确答案：先天沟后屋脊

正确答案：先高跨后跨

题目40

有关屋面防水要求说法正确的有（）。

选择一项或多项：

正确答案：一级屋面防水合理使用年限为25年

正确答案：二级屋面防水需两道防水设防

正确答案：二级屋面防水合理使用年限为15年

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！