# 安全文明施工规范

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2025-04-20

*安全文明施工一、施工人员规范：1、施工人员应统一安全帽工作服，（反光警示衣）人员着装整洁，佩带工作牌。2、禁止穿拖鞋、凉鞋、皮鞋或易滑的鞋，应穿符合安全绝缘鞋。3、施工人员应遵守物业或业主相关规定（出入登记、指定材料堆放等），进场前项目承揽...*

安全文明施工

一、施工人员规范：

1、施工人员应统一安全帽工作服，（反光警示衣）人员着装整洁，佩带工作牌。

2、禁止穿拖鞋、凉鞋、皮鞋或易滑的鞋，应穿符合安全绝缘鞋。

3、施工人员应遵守物业或业主相关规定（出入登记、指定材料堆放等），进场前项目承揽人必须告知物业或开发商。

二、施工前安全文明规范：

1、施工人员进到施工现场必须戴安全帽，扣好安全绳。

2、施工前检查人员是否配有试电笔。

3、检查施工工具是否完好（安全带、梯子、）。

4、检查安全防护用品急救包、安全警示牌、警示筒、警示带是否带入现场。

5、开工前，施工队长应向所有人员进行有针对性的安全技术交底，并签字确认。

三、施工中安全文明规范：

1、地下停车场安全文明施工：

（1）地下停车场施工，施工人员必须穿着警示反光衣。

（2）地下停车场内车辆出入频繁，在停车场出入口处施工时，应在施工点2－5米处设立醒目安全警示标志《正在施工，请注意安全》，必要时安排专人看守。

（3）在靠近停泊的汽车布放馈线时，注意停车场内停泊汽车避免与车辆发生刮擦；使用完的工具要及收进工具袋，避免高空坠落砸到汽车。

（4）馈线避免与消防管道及强电高压管道一起布放走线。

2、小区路面开挖安全文明施工：

（1）路面开挖时，施工现场放置醒目安全警示标志《正在施工，请注意安全》，必要时应设防护围栏，防止非作业人员进入作业场地。施工人员员应穿着带有反光条的工作服

（2）路面开挖时，应避开煤气管、自来水管、供热管、排污管或电力电缆及其他通信线路等地下设施，并小心作业，以免引起泄漏和触电。

（3）路面开挖时，所需的设备材料应按规定堆放，必要时进行围档警示、不能随意堆放在小区道路，影响小区行人和车辆及人身安全，更不能堆放在绿花带上，破坏小区绿化。

3、电梯安全文明施工：

1、电梯内未经电梯公司允许，不可私自进入电梯操作；

2、在进入电梯内施工前，在电梯一楼电梯口处做好围挡；

3、进入电梯轿顶作业，必须带有安全帽，听从安电梯操作工指挥；

4、在电梯内施工时，禁止在电梯内聊天、吸烟、在电梯内玩耍；

5、经电梯公司培训后，自行操作电梯的，施工完后，应与电梯公司人员核实电梯运行情况，方离开。

4、小区平层安全文明施工

（1）平层施工注意不要把材料堆积在业主门口，产生的垃圾要及时清理进袋。

（2）平层内施工禁止大声宣喧哗、吸烟，应避开业主中午作息时间。

（3）禁止私自撬开已锁好的竖井门，应向物业或开发商借好钥匙再进行施工；施工完后及时与物业或开发商交代一下，并归还钥匙，避免不必要投拆。

5、楼顶施安全文明施工

（1）楼顶高处临边施工，施工人员应正确使用安全防护用品，戴好安全帽并系紧帽绳，扣牢安全带，再进行作业。

（2）楼顶高处临边施工时，注意使用的材料和工器具，材料堆放要平稳，防止坠落，用完的材料和工具及时回收；工具用完随手放入工具袋中，防止因疏忽需导至材料或工器具高处坠落。

（3）雷雨天气禁止在顶楼进行临边作业。

（4）顶楼布放馈馈线时，禁止将馈线沿建筑物避雷网带或避雷地线捆扎一起布放走线。

四、施工后安全文明规范：

1、施工后应及时清理施工垃圾，包括馈线小头屑，扎带头；保持现场干净。

2、水泥路面开挖及时做好回填包封，开挖产生石块时清理干净，不能影响小区卫生。

3、借用物业或开发商的钥匙，施工完后，跟物业或开发商交代一下，并及时归还。

4、施工剩余余料、要整齐堆放、妥善保管，按规定统一退库。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！