# 防风、防汛措施

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2025-06-25

*防汛、防台风措施由于今年第9号台风“梅花”登陆，其影响范围包括黑龙江地区，在遭遇风雨天气的同时，为保证本项目施工过程中人员及财产的安全，确保本项目部安全目标的顺利实现，特制定本措施，请各部门及作业队（站）遵照执行。度汛期间安全措施1、准备充...*

防汛、防台风措施

由于今年第9号台风“梅花”登陆，其影响范围包括黑龙江地区，在遭遇风雨天气的同时，为保证本项目施工过程中人员及财产的安全，确保本项目部安全目标的顺利实现，特制定本措施，请各部门及作业队（站）遵照执行。

度汛期间安全措施

1、准备充足的抽水设备，做好基坑及现场的排水工作，避免因排水不畅造成现场或基坑内积水。

2、对现场用电设施进行全面检测，检修好发电机备用，确保在度汛期间的用电安全。

3、项目部和作业队要加强值班，确保信息畅通。严守值班纪律，密切注意松花江水位及台风动向，当发现松花江水位即将超过江中基坑的围囹时，应立即撤出基坑内所有物资设备，使用水泵进行人工注水，保证基坑内外水位一致。

4、做好人员及物资的转移工作，特别是栈桥上住的人员和物资。

5、对施工现场物资设备等进行盘点及检查，留好影像资料。

台风来临前对现场的防范措施：

1、塔吊在台风来临前应停止作业，收好吊钩，放开回转制动装置，使其顺风向自由摆动。

2、龙门吊应停放在轨道起始点，用制动器防止龙门吊移动，对龙门吊四角采用缆风绳固定在平台上。

3、履带吊、旋挖钻机、反循环钻机应放平机架，其他机械设备应立即停止作业，开至安全地段。

4、对现场彩钢房、钢筋棚进行检修，加固房体之间的连接，房顶采用缆风绳交叉固定，增加房屋的稳定性。

5、检查拌和站储料罐的基础连接部位，使用缆风绳对罐体进行加固。

6、对现场标识牌、文明施工牌、宣传标语等牌子应拆除下来，如拆除不了的应立即对其进行加固。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！