# 水利工程施工试题C

来源：网络 作者：空山新雨 更新时间：2025-07-02

*《水利工程施工》试题(C)一、填空题（共15分，每空1分）1．围堰按导流期间允许基坑淹没与否，可以分为围堰和围堰。2.单阶式混凝土拌和楼自上而下依次为层、层、层、层和层共五层。3.基本直接费包括费、费和费三部分。4.定额按其性质和用途不同可...*

《水利工程施工》试题(C)

一、填空题（共15分，每空1分）

1．围堰按导流期间允许基坑淹没与否，可以分为

围堰和

围堰。

2.单阶式混凝土拌和楼自上而下依次为

层、层、层、层和

层共五层。

3.基本直接费包括

费、费和

费三部分。

4.定额按其性质和用途不同可分为

定额、定额、定额和

指标。

5.自然状态的土经过开挖后会因变松散而使体积增大，以后即使再经填筑压实也难于恢复到原来的体积，土的这种性质称为土的性。

二、单项选择题（共20分，每小题2分；

每题只有一个答案正确。）

1.用直升导管法浇筑混凝土时，要求全槽混凝土液面均衡上升，其上升速度一般不应小于（）。

A:

1.0

m/s

B:

2.0

m/s

C:

3.0

m/s

D:

5.0

m/s

2.在岸坡平缓或有宽广滩地的平原河道上，宜采用（）导流方式。

A：隧洞导流

B：涵管导流

C：明渠导流

D：渡槽导流

3.混凝土卸料或转运过程中，其自由跌落高差要求不超过（）。

A:

1.0m

B:

2.0m

C:

3.0

m

D:

5.0

m

4.洞室爆破，当药室规模较大或形状复杂时，可用两个或多个起爆药包，用（）将它们互相联接起来。

A:

导火索

B:

导线

C:

导爆管

D:

导爆索

5.国家向施工企业征收的税包括（）。

A:

营业税、城市维护建设税和教育费附加

B:

营业税、增值税和印花税

C:

增值税、印花税和教育费附加

D:

营业税、印花税和城市维护建设税

6.用定量标准炸药炸开规定尺寸铅柱内空腔的容积来表征炸药炸胀介质能力的指标，称为（）。

A:

威力

B:

猛度

C:

敏感度

D:

爆力

7.延发电雷管与即发电雷管的不同之处在于其点火装置与加强帽之间多了一段（）。

A:缓燃剂

B:

阻燃剂

C:

促燃剂

D:氧化剂

8.推土机的经济运距一般为（）。

A:

30～50

m

B:

60～100

m

C:

100～150

m

D:

150～200

m

9.用自落式搅拌机搅拌坍落度为5～8cm的混凝土，在下正常的气候条件下，其搅拌时间应为（）。

A:

min

B:

2.5

min

C:

min

D:

min

10.为了掌握生产过程的波动情况，可以应用（）。

A:

排列图

B:

直方图

C:

控制图

D:

相关图

三、判断题（共10分，每小题1分；

对的打“√”，错的打“×”。）

1.压实砂砾石坝壳时，所用砂石料的含水量必须保持为最优含水量。（）

2.混凝土自落式搅拌机是靠材料自重自落时的掺混作用搅拌，其搅拌作用不强烈，所以适用于搅拌较小骨科的干硬性、高强度和轻骨科混凝土。（）

3.钢筋冷拉是在常温下以超过屈服强度而小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形并形成新的高得多的屈服强度，以达到节约钢材的目的。（）

4.导流建筑物是为主体工程施工服务的，因此服务时间越长，其设计标准就要定得越低，这样就越经济。（）

5.帷幕灌浆的灌浆压力愈大愈好。（）

6.散布图是用来分析质量影响因素之间相互关系的一种数理统计方法。（）

7.用导火索引爆，炸药内不用设置雷管。（）

8.夯实机械可用于压实粘性土与非粘性土。（）

9.泵送混凝土运送不畅通时，通常可以在混凝土中加水使混凝土变稀。（）

10.通常是以施工图预算作为衡量发包价款的依据，并据此确定施工招标的标底。（）

四、筒答题（共20分，共4小题，每小题5分。

）

1.什么叫做截流？其施工的一般过程是什么？

2.什么叫围堰？对围堰的基本要求是什么？

3.施工组织设计的基本内容主要包括哪几部分？

4.与常态混凝土相比，碾压混凝土具有哪些优点？

五、计算题

（共35分，共3小题。）

1.某土方工程中有一几何体积为3200的基坑需从附近取土填筑，该土质为密实的砂粘土（其=1.20，=1.05,松散状态下的密度为ρ=1.73t/m）,则取土的挖方量是多少?如果采用自卸汽车运输，需运多少车次?（该车箱的堆装容积为20，额定载重量为32t）（结果精确至2位小数）（10分）

2.已知某混凝土的设计配合比为C:W:S:G=1.0:0.45:2.2:3.8,水泥用量为280kg/

m。若施工现场所用的砂和碎石的含水量分别为3%和1%。（1）试求该混凝土的施工配合比。（2）当用250kg（出料容量）搅拌机搅拌时，每筒投料水泥、水、砂和碎石各为多少？（10分）

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！