# 2025年县加油站安全专项整治实施方案

来源：网络 作者：沉香触手 更新时间：2025-07-05

*XX县加油站安全专项整治实施方案为切实加强我县加油站安全监管，全力消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。根据县检察院检察建议书意见建议，经研究决定，在全县范围内集中开展加油站安全专项整治，特制定如下实施方案。一、整治范围全县范围内所有加油...*

XX县加油站安全专项整治实施方案

为切实加强我县加油站安全监管，全力消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。根据县检察院检察建议书意见建议，经研究决定，在全县范围内集中开展加油站安全专项整治，特制定如下实施方案。

一、整治范围

全县范围内所有加油站。

二、整治内容

1、防爆电气安装使用情况。爆炸危险区域电气设备选型、安装、电力线路敷设等，是否符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058规定。

2、安全警示标志设置情况。加油站出入口及周边、作业防火区是否设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止使用手机”、“禁止使用相机”等标志；可能产生静电导致火灾爆炸危险场所是否设置“禁止穿化纤衣服”、“禁止穿带钉鞋”等警示标志。

3、灭火器材配置情况。是否满足每2台加油机设置不少于1只4Kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；地上储罐是否设置2个35Kg推车式干粉灭火器（两种介质储罐之间的距离超过15米时分别设置）；地下储罐是否设置1个35Kg推车式干粉灭火器（两种介质储罐之间的距离超过15米时分别设置）；一、二级加油站是否设置5块灭火毯、2立方米消防沙及消防工具；三级加油站是否设置2块灭火毯、2立方米消防沙及消防工具。

4、结算支付情况。重点排查是否存在爆炸危险区域使用手机扫码支付的问题，是否存在加油机上张贴、摆放收款码等现象，是否存在加油工作人员将收款码随身携带，用于现场支付的情形。

三、时间安排及工作步骤

（一）自查自纠阶段（9月28日至10月10日）。

各镇（区、街道）对照方案要求，督促辖区内加油站开展问题隐患排查，并及时完成整改。

（二）集中整治阶段（10月11日至10月15日）。

各镇（区、街道）对辖区内加油站逐家开展检查，对存在问题责令限期整改，对涉及重大隐患的一律责令暂时停止经营，对检查中发现的违法违规行为一律立案查处。

（三）巩固提高阶段（10月16日至10月20日）。

各镇（区、街道）结合整治检查中发现的问题隐患，及时分析研判，建立安全管理长效机制，确保专项整治取得实效。

四、工作要求

（一）思想高度重视。

开展加油站安全专项整治，是保障人民群众生命财产安全，落实县检察院检察建议的具体举措，各镇（区、街道）要切实加强此项工作的组织领导，克服松懈麻痹思想，压实加油站安全生产监管责任，确保全县加油站安全生产形势稳定。

（二）广泛宣传发动。

各镇（区、街道）要采取专题会议、走访宣传、主要负责人约谈等形式，加强加油站安全生产知识的宣传教育，特别要针对近年来出现的手机扫码支付新情况，逐家做好思想工作，促使其配合专项整治工作。

（三）强化信息报送。

请各镇（区、街道）于10月22日前，将本镇（区）加油站安全专项整治检查表复印件，报县应急管理局危化科。

联系人：XX

电话：XX

附件：

镇（区、街道）加油站安全专项整治检查表

附件

镇（区、街道）加油站安全专项整治检查表

企业名称：

检查时间：2025年

月

日

序号

检查内容

存在问题

备注

爆炸危险区域电气设备选型、安装、电力线路敷设等，是否符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058规定。

加油站出入口及周边、作业防火区是否设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止使用手机”、“禁止使用相机”等标志；可能产生静电导致火灾爆炸危险场所是否设置“禁止穿化纤衣服”、“禁止穿带钉鞋”等警示标志。

是否满足每2台加油机设置不少于1只4Kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；地上储罐是否设置2个35Kg推车式干粉灭火器（两种介质储罐之间的距离超过15米时分别设置）；地下储罐是否设置1个35Kg推车式干粉灭火器（两种介质储罐之间的距离超过15米时分别设置）；一、二级加油站是否设置5块灭火毯、2立方米消防沙；三级加油站是否设置2块灭火毯、2立方米消防沙。

是否存在爆炸危险区域使用手机扫码支付的问题，是否存在加油机上张贴、摆放收款码等现象，是否存在加油工作人员将收款码随身携带，用于现场支付的情形。

检查人（签字）：

注：此表复印件请于10月22日前报危化科。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！