# 建筑施工安全生产模拟试卷二

来源：网络 作者：梦回唐朝 更新时间：2025-07-11

*模拟卷二单选题：1、（）于1991年12月5日由原建设部第15号令发布，主要规定了建设工程施工现场管理的一般性规定，施工单位文明施工的要求以及施工单位对建设工程施工现场的环境管理。A.《建设工程施工现场管理规定》B.《建筑安全生产监督管理规...*

模拟卷二

单选题：

1、（）于1991年12月5日由原建设部第15号令发布，主要规定了建设工程施工现场

管理的一般性规定，施工单位文明施工的要求以及施工单位对建设工程施工现场的环境管理。

A.《建设工程施工现场管理规定》

B.《建筑安全生产监督管理规定》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《安全生产许可证条例》

正确答案：A2、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（）制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点

B.建设单位的要求

C.本单位的特点

D.主管部门的要求

正确答案：A3、建筑施工企业的（）对本企业的安全生产负责。

A.总经理

B.项目经理

C.专职安全生产管理人员

D.法定代表人

正确答案：D4、建筑施工企业（）为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A.可以

B.必须

C.不必

D.自行决定是否

正确答案：B5、施工总承包的，建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。

A.地基基础工程

B.主体结构

C.装修工程

D.一半以上的工程量

正确答案：B6、建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低工程质量的要求，（）。

A.可以予以拒绝

B.应当予以拒绝

C.不得予以拒绝

D.视情况决定拒绝与否

正确答案：B7、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.施工许可证

B.开工令

C.建设用地许可证

D.验收许可证

正确答案：A8、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（）或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A.立即下达停工令

B.立即自救

C.立即上报

D.立即停止作业

正确答案：D9、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

A.10

B.30

C.20

D.28

正确答案：B10、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（）。

A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.赔偿责任

正确答案：C11、抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，（）《建设工程安全生产管理条例》。

A.适用

B.不适用

C.基本适用

D.除特殊规定外，适用

正确答案：B12、意外伤害保险费由（）支付。

A.建设单位

B.责任单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案：C13、建设项目安全设施的（）应当对安全设施设计负责。

A.经理

B.项目经理

C.设计人、设计单位

D.经纪人

正确答案：C14、监察机关依照行政监察法的规定，对负有（）及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。

A.安全生产监督管理职责的部门

B.安全生产职责的部门

C.安全监督管理职责的部门

D.安全生产职责的单位

正确答案：A15、事故发生后，事故现场有关人员应当（）向本单位负责人报告。

A.立即

B.1小时内

C.2小时内

D.3小时内

正确答案:

A16、建筑施工企业应当建立、健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：B17、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A18、施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A19、施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A20、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A21、矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、运输、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：B22、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A23、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行改进制度。生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：B24、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A25、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当向社会公布值班电话，受理事故报告和举报。

（）

A.正确

B.错误

正确答案：A26、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（）、防范措施以及事故应急措施。

A.危险因素

B.事故隐患

C.设备缺陷

D.管理不足

正确答案：A27、根据能量意外释放理论，能量逆流于人体造成的伤害分为两类。其中，第一类伤害指

（）。

A.由于施加了局部或全身性损伤阈值的能量引起的伤害，如物体打击伤害等

B.由于影响了局部或全身性能量交换引起的伤害，如中毒伤害等

C.由于能量超过人体的损伤临界值导致局部或全身性的伤害，如冻伤等

D.由于接触的能量不能被屏蔽导致的局部或全身性的伤害，如触电伤害等

正确答案：A28、安全管理必须要有强大的动力，并且正确地应用动力，从而激发人们保障自身和集体安全的意识，自觉积极地搞好安全工作。这体现了人本原理中的（）原则。

A.激励

B.系统

C.动力

D.监督

正确答案：A29、为了加强安全生产管理，防止发生生产安全事故，生产经营单位配备（）。

A.安全管理机构

B.安全生产管理人员

C.安全管理制度

D.劳动保护用品

正确答案：B30、安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（）。

A.可能性

B.严重性

C.概率性

D.危害性

正确答案：A31、不属于安全管理评审系统评估安全管理的要素的是（）。

A.组织管理

B.政策、目标、范围和有效性

C.公司营销战略

D.安全业绩量测系统

正确答案：C32、安全生产教育和培训范围是（）。

A.总包单位的职工

B.分包单位的职工

C.本企业的职工与分包单位的职工

D.有违章作业记录的职工

正确答案：C33、依据《安全生产许可证条例》(国务院2025年第397号)的规定，国家对建筑施工企业实施（）制度。

A.安全生产许可

B.定期安全检查

C.施工许可证

D.行业监督

正确答案：A34、建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的（），A.依法追究刑事责任

B.给予党纪、政纪处分

C.给予降级、撤职处分

D.加重罚款

正确答案：A35、安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经（）批准后及时支付所需费用。

A.建设单位

B.监理单位

C.建设行政主管单位

D.总承包单位

正确答案：D36、在施工现场，（）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理

B.施工员

C.专职安全生产管理人员

D.企业法定代表人

正确答案：A37、对（），必须按规定进行三级安全教育，经考核合格，方准上岗。

A.新工人

B.新工人、调换工种的工人或休假一周以上的工人

C.新工人或调换工种的工人

D.新项目开工前全部工人

正确答案：C38、作业人员在机械挖土清理基坑时，（）进入铲斗回转半径范围。

A.可以

B.严禁

C.必须

D.不必

正确答案：B39、在特别潮湿和金属容器内作业使用的照明电压不得超过（）V。

A.12

B.15

C.24

D.36

正确答案：A40、操作机械时工人应穿（）。

A.宽松工作服

B.紧身工作服，袖口不用上松紧带

C.宽松工作服，袖口是松紧式

D.紧身工作服，袖口是松紧式

正确答案：D41、安全带的正确系挂方法是（）。

A.随意系挂

B.低挂高用

C.高挂低用

D.根据现场情况系挂

正确答案：C42、预防中暑的方法有：(1)保持充足的睡眠和适当营养；(2)穿（）的衣服、延长午休时间；(3)饮用消暑饮料。

A.密封性好的B.透气性好的C.保暖性好的D.棉制的正确答案：B43、安全教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，操作者的重点是（）。

A.安全管理水平

B.安全生产意识和安全管理水平

C.操作能力

D.遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力

正确答案：D44、亚硝酸盐呈（），常被误食而中毒。

A.粉红色粉末

B.黄色粉末

C.白色粉末

D.浅蓝色结晶

正确答案：C45、JGJ

59—99标准文明施工检查表中封闭管理栏目要求在门头必须设置（），A.企业标志

B.企业名称

C.安全标志

D.项目名称

正确答案：A46、劳务分包企业建设工程项目施工人员50～200人的应设（）名专职安全生产管理人员。

A.1名

B.2名

C.3名

D.4名

正确答案：B47、建筑施工总承包企业中劳务公司按企业资质类别和等级配备安全生产管理机构的专职安全生产管理人员人数至少应为（）名。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：A48、千斤顶是一种用比较小的力就能把重物升高、降低或移动的简单机具，结构简单，使用方便，承载能力，可从1-300t，顶升高度一般为（），顶升速度可达10~35mm／min。

A．1200mm

B．900mm

C．600mm

D．300mm

正确答案：

D49、使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（）倍。

A．16

B．12

C．8

D．4

正确答案：

A50、汽车式起重机约70％以上的翻车事故是因（）造成的，因此，在使用汽车起重机时应特别引起重视。

A．大风

B．超载或支腿陷落

C．道路不平

D．无人指挥

正确答案：

B51、振动压路机的生产效率相当于静作压路机的（）倍。

A．1~2

B．3~4

C．5~6

D．7~8

正确答案：

B52、压力容器的结构比较简单，它主要是由一个能够承受压力的（）和其他必要的连接件和密封件组成。

A.封头

B.壳体

C.法兰

D．接管

正确答案：

B53、较重要的地锚在使用时，必须设专人检查绳卡是否牢固，地锚有无松动及被拉出的危险。（）

A．正确

B．错误

正确答案：

A54、电焊钳过热后严禁浸在水中冷却后使用。（）

A．正确

B．错误

正确答案：

A55、表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清的压力表可以继续使用。（）

A．正确

B．错误

正确答案：

B56、作业人员必须配备相应的（）用品，并正确使用。

A．生产

B．安全

C．防护

D．个人劳动保护用品

正确答案：

D57、焊机一次侧电源线长度最大不得超过（）m。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案：

A58、模板和支架安装在地基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支撑面积，且应中心承载，地基土应坚实，并有排水设施。（）

A．正确

B．错误

正确答案：

A59、对烟囱、水塔类构筑物采用定向爆破拆除工程时，爆破拆除设计应控制建筑倒塌时的触地振动。（）

A．正确

B．错误

正确答案：

A

多选题：

60、建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的（）。

A.责令改正，处以罚款

B.造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款

C.造成损失的，承担赔偿责任

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.直接追究单位的刑事责任

正确答案：ABCD61、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（）。

A.在城市的建设工程，施工单位可以对施工现场不实行封闭围挡

B.在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡

C.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D.施工单位可以在尚未竣工但已经监理工程师检验合格的建筑物内设置员工集体宿舍

E.施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担，或按照合同约定执行

正确答案：BC62、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任（）。

A.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的B.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的C.对本职工作不尽责的D.发现违法行为不予查处的E.不依法履行监督管理职责的其他行为

正确答案：ABDE63、王某被任命为一大型工程施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（）。

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制度

C.确保安全生产费用的有效使用

D.安全生产规章制度和操作规程

E.制定安全施工措施、清除安全事故隐患

正确答案:

BC64、正确答案:

ABCD

64安全培训机构资质证书（）。

A.不得出借给其他机构或者个人

B.不得出租给其他机构或者个人

C.可出借、出租给其他机构

D.可出借、出租给个人

E.经批准可出借、出租给其他机构和个人

正确答案:

AB65、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当叫作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知（）。

A.操作规程

B.违章操作的危害

C.使用方法

D.使用要领

E.赔付数量

正确答案：AB66、正确答案：BC66、施工单位应当在施工组织设计中编制有关安全的（）。

A.安全技术措施

B.施工现场临时用电方案

C.售楼方案

D.施工经济技术措施

E.作业材料选购方案

正确答案：AB67、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、操作规程，（），并在施工现场入口处设置明显标志。

A.设置消防通道

B.配备消防水源

C.配备消防设施

D.配备灭火器材

E.请消防队员驻防

正确答案：ABCD68、施工单位应当对（）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案、并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.基坑支护与降水工程

B.钢筋绑扎工程

C.模板工程

D.起重吊装工程

E.混凝土浇筑工程

正确答案：ACD69、班前活动的安全交底主要内容是（）。

A.当天的作业环境

B.气候情况

C.工酬

D.各个环节的操作安全要求

E.与特殊工种的配合正确答案：ABDE70、项目负责人应根据（）的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

A.工程特点

B.施工方法

C.施工程序

D.安全法规和标准

E.情况不明

正确答案：ABCD71、在施上现场发生气体中毒事故的部位主要是（）。

A.人工挖孔桩挖掘孔井时，孔内常有一氧化碳、硫化氰等毒气溢出。特别是在旧河床，有腐殖土等地层挖孔，更容易散发出有毒气体，稍一疏忽会造成作业人员中毒

B.在地下室、水池、化粪池等部位作业时，作业人员也要注意有害气体的伤害

C.夏天中午暴晒时作业

D.冬季施工中常在混凝土或砂浆里掺放添加剂。常用的是亚硝酸钠，它属于剧毒品

E.施工队伍宿舍需要取暖时，常在宿舍内生煤火，或用焦炭作燃料取暖，容易产生一氧化碳

正确答案：ABDE72、高大模板工程是指（）。

A.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m的模板支撑系统

B.施工总荷载大于10kN/㎡的模板支撑系统

C.集中线荷载大于15kN/㎡的模板支撑系统

D.梁截面尺寸300×500mm的模板支撑系统

E.梁截面尺寸600×1200mm的模板支撑系统

正确答案：ABCE73、深基坑工程是指：（）。

A.开挖深度超过5m(含5m)的基坑工程

B.地下室三层以上(含三层)的基坑工程

C.深度虽未超过5m(含5m)，但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程

D.地下水位较高的基坑工程

E.两层地下室的工程

正确答案：ABC74、项目的主要工种应有相应的安全技术操作规程，一般包括（）工种：

A.砌筑、拌灰、混凝土

B.钢筋、机械、电气焊、起重司索

C.信号指挥、塔司、架子

D.木作、水暖、油漆

E.特种作业应另行补充

正确答案：ABCDE75、绳夹在使用时应要注意（）。

A．其数量和间距与钢丝绳直径成正比

B．一般绳夹的间距最小为钢丝绳直径的6倍

C．绳夹的数量不得少于3个

D．钢丝绳受力后绳夹可以移动

E．钢丝绳受力变形后，为防止继续变形，可不拧紧绳夹

正确答案：

A

B

C76、滑轮达到下列任意一个条件时即应报废？（）

A．轮缘破损

B．槽底磨损量超过相应钢丝绳直径的25％

C．槽底壁厚磨损达原壁厚的20％

D．转动不灵活

E．有裂纹

正确答案：

A

B

C

E

案例题：

某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，向架子工询问，工人说有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员对此批扣件质量发生怀疑。

判断题：

77、(1)对于上述情况，安全员没必要大惊小怪，告诉施工人员注意一下就可以了。毕竟扣件是金属做成的，不会出现问题。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B78、(2)安全员对此批扣件质量发生怀疑是没有必要的。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

单选题：

79、(3)为防止安全事故的发生，安全员处理此事的下列方法正确的是（）。

A.扣件检验不合格，将所有扣件清除出现场，追回已使用的扣件，并向有关负责人报告追查不合格产品的来源。

B.告诉工人将坏掉的扣件保留，以便万一发生事故时留作证据

C.把坏掉的扣件扔掉，好的继续使用

D.保存此批扣件，用于上部脚手架的搭设

正确答案：A80、(4)下列关于脚手架工程的规定正确的是（）。

A.在施工现场安装、拆卸整体提升脚手架等自升式架设设施，必须由本单位的架子工完成B.安装、拆卸整体提升脚手架等自升式架设设施，不需要编制拆装方案

C.整体提升脚手架等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字

D.脚手架是工程建设过程中最常见的分部分项工程，各类作业人员都很熟悉其搭设与拆除的方法，其作业人员不需要特种作业培训

正确答案：C

某工地工人在拆除楼板钢模时，尚未办好审批手续。由于面积大，模板未拆完。中午吃饭时，工人吴某从未拆完的钢模板下经过，突然上边已活动的几块钢模板掉了下来，刚好击中吴某头部，经抢救无效死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

81、（1）拆钢模没有审批手续。（）

A．正确

B．错误

正确答案：

A82、（2）作业场地没有设警戒线。（）

A正确

B．错误

正确答案：

A83、（3）模板未按规定连续拆除完毕，而中途停歇。（）

A正确

B．错误

正确答案：

A84、（4）工人未戴安全帽进入施工现场。（）

A．正确

B．错误

正确答案：

A

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！