# 公司工厂高空作业高处作业证

来源：网络 作者：春暖花香 更新时间：2025-07-22

*公司工厂高空作业高处作业证作业名称施工单位作业人员工种作业人员工种作业时间施工地点作业人员姓名作业人员姓名施工班组长车间领导特殊高处作业审批安全部门：厂领导：操作步骤和控制措施潜在危害和可能造成后果检查确认人作业前2h4h6h8h技术员对施...*

公司工厂高空作业高处作业证

作业名称

施工单位

作业人员工种

作业人员工种

作业时间

施工地点

作业人员姓名

作业人员姓名

施工班组长

车间领导

特殊高处作业审批

安全部门：

厂领导：

操作步骤和控制措施

潜在危害和可能造成后果

检查确认人

作业前

2h

4h

6h

8h

技术员对施工方案、技术要求进行交底。

施工交底不清，人员不了解施工情况，延误工期、人身伤害。

作业人员健康情况符合登高要求，没有禁忌症。

作业人员有高空禁忌症，导致人身伤害。

作业人员必须佩带使用a.围栏作业安全带（）b.悬挂安全带：单背式（）双背式（）c.攀登安全带（）。

防护用品不合格造成人身伤害。

作业人员必须戴：a.过滤式呼吸器（）b.空气呼吸器（）。

有毒气体、粉尘、恶劣天气造成人身伤害。

高处作业必须有充足照明：安装临时灯（）、防爆灯（）。

各种事故

作业人员携带工具袋，工具放入工具袋内，有防坠落措施。

工具未放入工具袋内，高空坠物。

准备通讯工具（特殊高处作业）

不能及时传递信息。

准备梯子并符合要求。

未按安全操作规程（炼油、化工施工安全规程）搭设符合规定的脚手架的，不准高处作业。

脚手架坍塌，人员伤害。

五级以上（≥10.8米/秒）风天不准室外高处作业，暴雨、雷电、大雪、大雾等气象条件下，不准室外高处作业。

人身伤害

与带电设备安全距离不符合要求，不准高处作业。

人员触电

按规定挂防护网，设置防护栏。

未按规定挂防护网，设置防护栏造成人身伤害。

作业过程中，严禁上下抛掷物品。

作业中，上下抛掷物品造成人身伤害。

其他必要的风险削减措施：

注：1、审批人必须是车间、队领导或有职称的技术员。2、此证有效时间为10天，作业人员变更需重新办理。3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带，二联由审批人留存，保留三个月。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！