# 新疆2024年上半年安全员A证考核试题（精选五篇）

来源：网络 作者：九曲桥畔 更新时间：2024-08-03

*第一篇：新疆2024年上半年安全员A证考核试题新疆2024年上半年安全员A证考核试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、可以进行平实的打桩施工场地满足的要求不包括\_\_。A．坡度不大于3...*

**第一篇：新疆2024年上半年安全员A证考核试题**

新疆2024年上半年安全员A证考核试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、可以进行平实的打桩施工场地满足的要求不包括\_\_。

A．坡度不大于3% B．地基承载力不小于8.5N/cm2 C．地下不得有障碍物

D．地基承载力不小于7.8N/cm2

2、安全技术措施的编制要求包括\_\_。

A．施工安全技术措施的编制要有针对性

B．施工安全技术措施的编制要有预见性

C．施工安全技术措施的编制必须可靠

D．编制施工安全技术的措施要有可操作性

E．特殊性和危险性大的工程，施工前必须编制单独的安全技术措施方案

3、建筑施工用的安全电压不包括\_\_。

A．12V B．24V C．36V D．220V

4、为了提高推土机的生产率，可采取\_\_等方法来提高推土效率，缩短推土时间和减少土的失散。

A．利用前次推土的槽形推土

B．多刀送土

C．下坡推土

D．并列推土

E．上坡推土

5、架空线应该架没在\_\_上。

A．专用电杆

B．树木

C．脚手架

D．高大机械

6、动臂式起重机应单独进行的动作为\_\_。

A．起升

B．回转

C．变幅

D．行走

7、下列选项中，关于绑扎脚手架所用竹串片脚手板的要求，叙述不正确的是\_\_。

A．用螺栓将侧立的竹片并列连接而成

B．板长一般为2～2.5m，宽为0.8～1.2m，板厚一般不小于50mm C．螺栓直径8～10mm，间距500～600mm，首支螺栓离板端200～250mm D．有虫蛀、枯脆、松散现象的竹脚手板不得使用

8、圆盘锯在木料锯到接近端头时，操作者应\_\_。

A．上手推料

B．下手拉料

C．上下手同时进行

D．上下手不动

9、小型圆盘锯可以直接安放在地面上，工作台的高度约\_\_。

A．750mm B．800mm C．850mm D．900mm

10、扣件式钢管脚手架门洞搭设时，斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出墙上，旋转扣件中心线至主节点的距离为\_\_。

A．≤150mm B．≤160mm C．≤170mm D．≤180mm

11、施工安全检查的评定结论为优良时，汇总表得分为\_\_。

A．65分(含65分)以上

B．70分(含70分)以上

C．75分(含75分)以上

D．80分(含80分)以上

12、易燃露天仓库四周内，应有宽度为\_\_的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。

A．5m B．5.5m C．6.5m D．6m

13、在下列施工单位的作业人员中，属于特种作业人员的有\_\_。

A．安装拆卸工

B．钢筋工

C．电工

D．垂直运输机械作业人员

E．起重信号工

14、安全帽帽衬至帽壳内侧面的水平间距为\_\_。

A．5～20mm B．10～25mm C．15～30mm D．30～35mm

15、女儿墙与屋面、烟囱与屋面等的交接处构造属于\_\_。

A．泛水构造

B．檐口构造

C．雨水口构造

D．屋面变形缝构造

16、搅拌装置连续运转时间不宜超过\_\_。A．5小时

B．6小时

C．7小时

D．8小时

17、下列选项中，关于起重机械设备安全操作的基本要求，叙述正确的有\_\_。

A．起重臂下可以有人停留

B．重物吊运时，严禁从人上方通过

C．重物不得超越驾驶室上方

D．可以利用限制器和限位装置代替操纵机构

E．在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，可以起重吊装作业

18、用平刨加工木料时，不能用手压刨木料的情况应为\_\_。

A．长度不足400mm B．薄而窄

C．长度不足200mm D．厚而窄

E．长度不足250mm

19、纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应\_\_。

A．不小于300mm B．不小于400mm C．不小于500mm D．不大于500mm

20、混凝土结构工程停、缓建时，入冬前混凝土的强度应符合的要求有\_\_。

A．装配式结构构件的整浇接头，混凝土强度不得低于设计强度标准值的80% B．越冬期间不承受外力的结构构件，在入冬前混凝土强度不得低于抗冻临界强度

C．预应力混凝土结构强度不应低于混凝土设计强度标准值的75% D．后张法预应力混凝土孔道灌浆应在正温下进行，灌注的水泥浆或砂浆强度不应低于15N/mm2 E．升板结构应将柱帽浇筑完，使混凝土达到设计要求的强度等级

21、在作业中，履带式挖掘机作短距离行走时，主动轮应在后面，斗臂应在正前方与履带平行，制动住回转机构，铲斗应离地面\_\_。

A．0.5m B．0.6m C．0.8m D．1m

22、塔式起重机的分类方式有\_\_。

A．按起重能力划分

B．按行走机构划分

C．按起重高度划分

D．按回转方式划分

E．按变幅方式划分

23、脚手架及其地基基础应在\_\_阶段进行检查与验收。A．基础完工后及脚手架搭设前

B．作业层上施加荷载前

C．每搭设完10～13m高度后

D．达到设计高度后

E．停用超过一星期

24、建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的高大模板工程是指\_\_。

A．水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m的模板支撑系统

B．跨度超过18m的模板支撑系统

C．施工总荷载大于10kN/m2的模板支撑系统

D．集中线荷载大于15kN/m2的模板支撑系统

E．均布荷载大于20kN/m2的模板支撑系统

25、下列选项中，\_\_属于炉内系统的组成部分。

A．送风机

B．引风机

C．烟风管道

D．空气预热器

E．对流管束

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、安全员具体负责施工现场的文明施工管理，注重施工现场的环境保护，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害，抓好\_\_的卫生管理工作。

A．仓库

B．工地

C．食堂

D．宿舍

E．厕所

2、电击可根据人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径进行分类，以下不属于此种分类的是\_\_。

A．单相电击

B．两相电击

C．跨步电压电击

D．直接电击

3、下列选项中，不属于空心板孔洞形状的是\_\_。

A．圆形

B．长圆形

C．矩形

D．三角形

4、门式钢管脚手架的连墙件应能承受拉力与压力，其承载力标准值不应小于\_\_；连墙件与门架、建筑物的连接也应具有相应的连接强度。

A．6kN B．8kN C．10kN D．12kN

5、下列选项中，关于自行式铲运机的操作要点，叙述正确的有\_\_。

A．作业前，应检查铲运机的转向和制动系统，并确认灵敏可靠

B．穿越泥泞或软地面时，铲运机应直线行驶，当一侧轮胎打滑时，可踏下差速器锁止踏板

C．当离开不良地面时，应停止使用差速器锁止踏板。不得在差速器锁止时转弯

D．夜间作业，当对面来车时，应在50m处将大灯光改为小灯光，低速靠边行驶

E．当重载行驶或在弯道上、下坡时，应缓慢转向

6、企业法定代表人、项目经理每年接受安全生产培训的时间，不得少于\_\_。

A．15学时

B．20学时

C．30学时

D．40学时

7、钢管扣件式脚手架主节点处必须设置\_\_横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

A．1根

B．2根

C．3根

D．4根

8、风动凿岩机开孔时，应慢速运转，不得用手、脚去挡钎头。应待孔深达\_\_后再逐渐转入全速运转。

A．5～8mm B．8～10mm C．10～15mm D．16～18mm

9、\_\_影响着人们智力活动的方式，决定人们心理活动过程的速度、稳定性、适应能力和灵活程度。

A．气质

B．意志

C．性格

D．情绪情感

10、需要专家论证审查的方案，建筑施工企业应当组织不少于\_\_的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A．5人

B．8人

C．10人

D．15人

11、电源电压不应大于36V的场所条件有\_\_。

A．高温

B．有导电灰尘

C．比较潮湿

D．易触及带电体 E．灯具离地面高度低于2.5m

12、在不经预松的情况下推土机可以推挖\_\_类土。

A．一至三

B．一至四

C．二至四

D．一至五

13、当起重机钢丝绳直径为21～26mm时，绳间的最少绳卡数为\_\_，绳卡间距为\_\_。

A．3个，80mm B．4个，140mm C．5个，160mm D．6个，220mm

14、同一批组装的千斤顶在相同荷载作用下，其行程应一致，用行程调整帽调整后，行程允许误差为\_\_。

A．1mm B．2mm C．3mm D．4mm

15、石油沥青的主要技术性质包括\_\_。

A．黏滞性

B．温度稳定性

C．大气稳定性

D．闪点

E．塑性

16、钢结构涂装工程中，因操作不小心，涂料溅到皮肤上时，正确的处理措施为\_\_。

A．用汽油擦洗

B．用强盐酸擦洗

C．用木屑加肥皂水擦洗

D．用大量水冲洗

17、在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，移动式压力容器的使用单位应当向\_\_办理使用登记，取得压力容器类的《特种设备使用登记证》。

A．压力容器所在地的省级质量技术监督部门

B．压力容器所在地的市级质量技术监督部门

C．压力容器所在地的县级质量技术监督部门

D．国家质量技术监督部门

18、施工升降机操作按钮中，\_\_必须采用非自动复位型。

A．上升按钮

B．下降按钮

C．停止按钮

D．急停按钮

19、外电线路电压等级为220kV时。防护设施与外电线路之间的最小安全距离为\_\_。

A．2.5m B．4.0m C．5.0m D．6.0m

20、适用于装卸土方和散料，也可用于松软土的表层剥离、地面平整和场地清理等工作的土方施工机械为\_\_。

A．推土机

B．铲运机

C．单斗挖土机

D．装载机

21、平地机作业中，应随时注意变矩器油温，超过\_\_时应立即停止作业，待降温后再继续工作。

A．90℃

B．100℃

C．110℃

D．120℃

22、大块玻璃安装完毕后，应在\_\_高处，粘贴彩色醒目标志，以免误撞损坏玻璃。对于面积较大、价格昂贵的特种玻璃，应有妥善保护措施。

A．1.0m左右

B．1.3m左右

C．1.6m左右

D．1.8m左右

23、汽车式、轮胎式起重机的起吊重物达到额定起重量的\_\_及以上时，应使用低速挡。

A．30% B．50% C．40% D．45%

24、电焊导线长度不宜\_\_，当需要加长导线时，应相应增加导线的截面。

A．＜30m B．＞30m C．＞40m D．＜40m

25、浅基坑的深度小于\_\_。

A．5m B．6m C．7m D．8m

**第二篇：2024年上半年新疆安全员A证考核试题**

2024年上半年新疆安全员A证考核试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、安全员的工作内容包括\_\_。

A．增强责任心，做到尽职尽责

B．努力钻研专业技术，做到业务精通

C．加强预见性，将事故消灭在发生之前

D．做到认真调查分析事故

E．学会自立，不依靠领导

2、轻型塔式起重机的路基承载能力为\_\_。

A．60～100kPa B．101～200kPa C．201～300kPa D．300kPa以上

3、按国标GB 6441—1986标准，物的不安全状态的类型可分为\_\_四大类。

A．防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷

B．无证操作机械设备

C．设备、设施、工具、附件有缺陷

D．个人防护用品——防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷

E．生产(施工)场地环境不良

4、专业性强，可以结合单项评比进行的检查方法是\_\_。

A．定期安全生产检查

B．经常性安全生产检查

C．专业性安全生产检查

D．季节性安全生产检查

5、下图表示的桅杆式起重机为\_\_。

A．独脚拔杆式桅杆起重机

B．人字拔杆式桅杆起重机

C．悬臂拔杆式桅杆起重机

D．牵缆式桅杆起重机

6、《高处作业分级》(GB/T 3608—2024)规定：在坠落高度基准面\_\_，有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。

A．1m以上

B．2m或2m以上

C．2.8m以上

D．3m以上

7、产生扬尘污染的施工环节有\_\_。

A．施工现场的机械设备、车辆的尾气排放

B．土方施工过程及土方堆放的扬尘

C．木工机械作业的木屑扬尘 D．搅拌桩、灌注桩施工的水泥扬尘

E．砖槽、石切割加工作业扬尘

8、女儿墙是外墙在屋顶以上的延续．也称压檐墙，墙厚一般是\_\_。

A．200m B．220m C．230m D．240m

9、工作面边沿无防护设施或围护设施高度低于\_\_时，均要按规定搭设临边防护栏杆。

A．50cm B．60cm C．80cm D．100cm

10、在下列施工单位的作业人员中，属于特种作业人员的有\_\_。

A．安装拆卸工

B．钢筋工

C．电工

D．垂直运输机械作业人员

E．起重信号工

11、施工现场临时锅炉房设置的位置应考虑周围临建的环境，不宜和\_\_等相邻。

A．木工棚

B．食堂

C．易燃易爆材料仓库

D．钢筋棚

E．变电室

12、根据《工伤保险条例》的规定，属于职工应当视同工伤情形的是\_\_。

A．工作时间前后在工作场所内，从事和工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

B．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

C．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的

D．在上下班途中，受到机动车事故伤害的

13、开挖大型干燥基坑以及土丘可选择的土方施工机械为\_\_。

A．铲运机

B．拉铲挖土机

C．正铲挖土机

D．反铲挖土机

14、机械型力矩限制器的特点不包括\_\_。

A．工作可靠

B．适应现场施工作业条件

C．结构简单，损坏率低

D．有预警信号

15、铲运机最适宜于开挖\_\_。

A．砾石层 B．含水量不超过27%的松土

C．冻土地带

D．含水量不超过27的普通土

E．沼泽地区

16、食堂炊事人员工作时要穿戴“三白”，即\_\_。

A．白色工作帽

B．白色工作服

C．白色手套

D．白色口罩

E．白色鞋

17、装饰抹灰中，彩色抹灰宜采用的水泥为\_\_。

A．火山灰水泥

B．粉煤灰水泥

C．白色硅酸盐水泥

D．复合水泥

18、胸外心脏挤压法中，要使胸骨下段和与其相连的肋骨下陷\_\_。

A．1～2cm B．3～4cm C．4～5cm D．4～6cm

19、拖式铲运机在行驶中应遵守的原则有\_\_。

A．上坡让下坡

B．下坡让上坡

C．空载让重载

D．重载让空载

E．支线让干线

20、安全标志按其用途可分为\_\_。

A．禁止标志

B．警告标志

C．指令标志

D．提示标志

E．处罚标志

21、在纵横方向上，塔式起重机钢轨顶面的倾斜度不得大于\_\_。

A．1/1000 B．1/2024 C．1/5000 D．1/10000

22、抹灰工程应分层进行，其中，中层的作用是\_\_。

A．与基层起黏结作用

B．找平和传递荷载的作用

C．装饰作用

D．初步找平作用

23、安全档案的作用是\_\_。

A．为安全咨询、生产指挥、施工组织及安全决策提供信息资料 B．建筑物竣工验收项目之一

C．工程量核算

D．预知危险，消除隐患

E．考核工程参建各方遵法、守法和施工情况与管理水平

24、登高用梯子吊篮，临时操作台应绑扎牢靠，梯子与地面夹角以\_\_为宜，操作台跳板应铺平绑扎，严禁出现挑头板。

A．30°～45°

B．50°～60°

C．60°～70°

D．70°～75°

25、密目式安全网的目数为在网上任意一处的10cm×10cm=100cm2的面积上大于\_\_。

A．1000目

B．1500目

C．2024目

D．2500目

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列选项中，不属于推土机适用范围的是\_\_。

A．场地清理和平整

B．开挖深度3m以内的基坑

C．填平沟坑

D．配合铲运机、挖土机工作

2、受扭纵筋应沿截面周边均匀对称布置，且在截面四角必须设置受扭纵筋；受扭纵筋的间距不应大于\_\_和梁截面短边尺寸。

A．100mm B．150mm C．200mm D．220mm

3、下列选项中，不属于空心板孔洞形状的是\_\_。

A．圆形

B．长圆形

C．矩形

D．三角形

4、伤亡事故处理工作应当在\_\_内结案，特殊情况不得超过\_\_。

A．30日，90日

B．90日，200日

C．60日，120日

D．90日，180日

5、行灯的电源电压可以是\_\_。

A．220V B．110V C．36V D．24V E．12V

6、混凝土刚性防水屋面中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常在防水层与结构层之间设置\_\_。

A．隔气层

B．隔声层

C．隔离层

D．隔热层

7、关于施工单位职工安全生产培训，下列说法正确的是\_\_。

A．施工单位自主决定培训

B．施工单位应当加强对职工的教育培训

C．培训制度无硬性规定

D．施工单位应当建立健全教育培训制度

E．未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

8、在建筑施工中，属于高处作业的有\_\_。

A．临边作业

B．洞口作业

C．悬空作业

D．梯架作业

E．攀登作业

9、工人职工伤亡事故的\_\_，是研究生产中工伤事故的原因、规律和制定对策的依据。

A．调查

B．现场

C．登记

D．统计

E．报告

10、下列选项中，\_\_是在施工现场人的不安全行为。

A．未经许可升动、关停、移动机器

B．无个人防护用品、用具

C．操作工序设计或配置不安全

D．个人防护用品、用具缺少或有缺陷

11、下列选项中，关于施工现场标牌的管理，叙述不正确的是\_\_。

A．标志牌规格为1.0m(宽)×1.0m(高)，标牌底边距地高为1.0m B．《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—1999)对“五牌”的具体内容未作具体规定，应结合本地区、本企业、本工程的特点进行设置

C．在施工现场的明显处，应设有必要的安全内容标语

D．施工现场应设置宣传栏、读报栏和黑板报，及时反映工地内外各类动态

12、下列关于防水工的安全操作要求中，叙述不正确的是\_\_。

A．使用汽油喷灯时，加油不得过满，打气不能过足

B．装运油的桶壶，应该使用锡焊桶壶，并应设桶壶盖

C．不允许两人抬送沥青，桶内装油不得超过桶高的2/3 D．配有灭火器材，周围30m以内不准有易燃物

13、做胸外心脏挤压时，患者可以仰卧的地方有\_\_。A．地板上

B．柔软的床上

C．地毯上

D．大理石地上

E．水泥地上

14、水平和垂直运输机械设备起动后，可以低挡起步的前提条件包括\_\_。

A．观察各仪表指示值、检查内燃机运转情况

B．水温达到40℃以上

C．测试转向机构及制动器等性能

D．制动气压达到安全压力以上

E．水温达到38℃以上

15、下列有关无形资产会计处理的表述中，正确的有\_\_。

A．企业让渡无形资产使用权产生的租金收入，应确认为其他业务收入

B．企业自用的、使用寿命确定的无形资产的摊销金额，全部计入当期管理费用

C．不能为企业带来经济利益的无形资产的摊余价值，应该全部转入资产减值损失

D．使用寿命有限的无形资产应当在取得当月起开始摊销，在处置当月不再摊销

16、受扭箍筋必须做成封闭式，且应沿截面周边布置；箍筋末端应做成135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的\_\_。

A．4倍

B．5倍

C．8倍

D．10倍

17、中等或重体力劳动者的清凉饮料供应量不宜少于\_\_。

A．1～2L B．2～3L C．2～4L D．3～5L

18、立杆接长除顶层顶步外，其余各步接头必须采用\_\_连接。

A．对接扣件

B．搭接扣件

C．旋转扣件

D．直角扣件

19、开挖深度不大的基坑、基槽或管沟等及含水量大或地下水位较高的土方可选择的土方施工机械为\_\_。

A．铲运机

B．拉铲挖土机

C．正铲挖土机

D．反铲挖土机

20、纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于\_\_。

A．1跨

B．2跨 C．3跨

D．4跨

21、下列选项中，属于无筋砌体的是\_\_。

A．砖砌体

B．砌块砌体

C．石砌体

D．网状配筋砌体

E．组合砖砌体

22、下列作业中，必须编制专项安全施工技术方案的有\_\_。

A．爆破、拆除作业

B．基坑开挖作业

C．起重吊装作业

D．水下、基坑支护作业

E．脚手架、模板作业

23、工伤职工停止享受工伤保险待遇的情形有\_\_。

A．丧失享受待遇条件的B．拒不接受劳动能力鉴定的C．拒绝治疗的

D．被判刑正在收监执行的

E．职工个人未继续缴纳保险费的

24、土方工程施工前需要完成的辅助工作有\_\_。

A．施工现场准备

B．基坑、沟槽的边坡保护

C．降低地下水位

D．土方工程的测量放线

E．编制施工组织设计

25、建设单位未按本规定支付安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》规定，\_\_。

A．责令停止施工

B．责令停业整顿

C．责令限期整改

D．降低资质等级

**第三篇：新疆2024年上半年安全员A证考核试题**

新疆2024年上半年安全员A证考核试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、卷材屋面施工配制冷底子油时，下料应分批、少量、缓慢，不停搅拌，不得超过锅容量的\_\_，湿度不得超过80℃，并严禁烟火。

A．1/3 B．1/2 C．2/3 D．3/4

2、下列选项中，关于喷灯火焰与带电导线的距离，叙述不正确的是\_\_。

A．10kV及以下的为1.5m B．20～35kV的为3m C．20～35kV的为4m D．110kV及以上的为5m

3、施工项目的建筑面积为\_\_时，需要设置3名安全管理人员。

A．1万m2及以下

B．1万～3万m2 C．3万～5万m2 D．5万m2以上

4、施工现场应为职工提供医疗保健服务，5万m2以上的工程应设\_\_。

A．保健箱

B．医疗室

C．医疗服务中心

D．简易诊所

5、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》要求，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区\_\_，并保持安全距离。

A．集中设置

B．就近设置

C．相邻设置

D．分开设置

6、依法对本企业的日常生产经营活动和安全生产工作负全面责任的是建筑施工企业的\_\_。

A．主要负责人

B．专职安全生产管理人员

C．分管安全生产的负责人

D．项目负责人

7、当轮胎式起重机带载行走时，道路必须平坦坚实，荷载必须符合规定，重物离地面不得超过\_\_，并应拴好拉绳，缓慢行驶。

A．400mm B．450mm C．500mm D．550mm

8、在建筑施工中死亡人数在3～9人，重伤人数在20人以上为\_\_。

A．一般事故

B．较大事故

C．重大事故

D．特别重大事故

9、各类铲刮作业都应低速行驶，必须使用一挡的情况为\_\_时。

A．角铲土

B．使用齿耙

C．刮土

D．平整作业

E．换挡

10、建筑施工安全防护设施的验收应具备的资料有\_\_。

A．施工组织设计

B．成本核算表

C．安主防护设施验收记录

D．防护设施设计有关验算数据

E．安全防护设施变更记录及签证

11、下列选项中，关于通风与空调设备安装施工的安全技术，叙述不正确的是\_\_。

A．搬动和安装大型通风空调设备，应有起重工配合进行，并设专人指挥，统一行动，所用工具、绳索必须符合职业健康安全要求

B．排弃后的废水可以直接排入城市排水设施

C．不得在施工现场焚烧油漆等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质

D．可以使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理施工中的废弃物

12、人体颈椎冲击承受能力是有一定限度的，国标规定：用5kg钢锤自1m高度落下进行冲击试验，头模受冲击力的最大值不应超过\_\_。

A．5kN B．6kN C．7kN D．8kN

13、压力容器(包括低压小型锅炉)最常见的破裂形式是\_\_。

A．延性破裂

B．脆性破裂

C．疲劳破裂

D．腐蚀破裂

14、检查评分表的结构形式分为两类，各检查项目之间无相互联系的逻辑关系，因此没有列出保证项目的评分表，如\_\_。

A．脚手架

B．“三宝”、“四口”防护

C．施工机具

D．塔吊

E．施工用电

15、下列选项中，关于挖土机械的挖土特点，叙述正确的是\_\_。

A．正铲挖土机：向前向上，自重切土 B．反铲挖土机：向后向下．自重切土

C．拉铲挖土机：后退向下，强制切土

D．抓铲挖土机：直上直下，自重切土

16、下列选项中，关于临边、洞口、交叉、高处作业防护的设置，叙述正确的是\_\_。

A．楼板、屋面、阳台等临边防护需要用密目式安全网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和15cm高的踢脚板

B．通道口防护需要设防护棚，防护棚应为不薄于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭

C．预留洞口防护需要用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆

D．垂直方向交叉作业防护需要设置防护隔离棚或其他设施

E．高空作业防护需要有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道

17、绑扎竹脚手架时，如使用18号镀锌铁丝应双根并联进行NiL，每个节点应缠绕\_\_。

A．2圈以上

B．3圈以上

C．4圈以上

D．5圈以上

18、边长超过\_\_的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A．130cm B．150cm C．180cm D．200cm

19、We don’t need air conditioning, \_\_\_\_\_\_.A．nor can we afford it B．and nor we can afford it C．neither can afford it D．and we can neither afford it

20、盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶\_\_检验一次。

A．每1年

B．每2年

C．每3年

D．每5年

21、对电焊工、气焊工、不锈钢焊接工、电焊配合工、木材烘干工、医院同位素工作人员有危害的物质有\_\_。

A．紫外线

B．红外线

C．X射线

D．射频辐射

E．γ射线

22、下列对证券投资基金的产生与发展认识正确的是\_\_。

A．证券投资基金是通过私募形式发售基金份额募集资金 B．由基金份额持有人管理和运用资金，并获取利益

C．是在18世纪末、19世纪初产业革命的推动下出现的D．由于风险较大，刚开始没有获得政府的支持

23、事故按性质可以分为\_\_。

A．责任事故

B．非责任事故

C．自然事故

D．破坏事故

E．技术事故

24、箍筋的最小直径与粱的高度有关，常用直径为\_\_。

A．4mm B．6mm C．8mm D．10mm E．12mm

25、下列选项中，瓦屋面施工中错误的做法有\_\_。

A．上屋面前检查有关安全设施．如栏杆、安全网等是否牢固，检查合格后．才能进行高空作业

B．在屋架承重的结构上施工时，运瓦上屋面要两坡同时进行，脚要踏在椽条或桁条上

C．在屋架承重的结构上施工时，脚要踏在挂瓦条中间

D．可以穿硬底鞋上屋面操作

E．在平瓦屋面上行走时，脚要踩踏在瓦头处，不得在瓦片中间部位踩踏

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下图表示的楼板类型为（）。

A．木楼板

B．砖楼板

C．钢筋昆凝土楼板

D．组合楼板

2、潜孔钻机在正常作业中，当风路气压低于\_\_时，应停机检查。

A．0.35MPa B．0.40MPa C．0.45MPa D．0.50MPa

3、电源电压不应大于24V的场所条件有\_\_。

A．导电良好的地

B．潮湿场所

C．易触及带电体场所

D．锅炉

E．金属容器

4、下列选项中，关于安全检查的目的，叙述正确的是\_\_。

A．了解安全生产的状态，为分析研究、加强安全管理提供信息依据 B．发现问题、暴露隐患，以便及时采取有效措施，保障安全生产

C．发现、总结及交流安全生产成功经验，推动地区甚至行业安全生产水平的提高

D．增强领导和群众安全意识，制止违章指挥，纠正违章作业，提高安全生产的自觉性和责任感

E．利用检查，宣传本企业安全生产规章制度和企业产品形象

5、砌砖用金属平台架用直径\_\_钢管作支柱，用直径\_\_以上钢筋焊成桁架。

A．30mm，10mm B．50mm，20mm C．40mm，15mm D．60mm，10mm

6、下列选项中，关于安全检查要求的叙述正确的是\_\_。

A．根据检查内容配备足够的资源，特别是大范围、全面性的安全检查，应该明确检查负责人，选调专业人员，并明确分工、检查内容、标准等要求

B．每种安全检查都应有明确的检查目的、检查项目、内容及标准，特殊过程、关键部位应重点检查

C．整改是安全检查工作的必然后果

D．检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体

E．对安全检查记录要用定性定量的方法，认真进行系统分析安全评价

7、下列选项中，不属于安全检查制度中“四定”的是\_\_。

A．定整改监督人

B．定整改措施

C．定整改完成时间

D．定整改验收人

8、下列选项中，关于安装电工外线安装的安全操作要求，叙述不正确的是\_\_。

A．作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)是否牢固可靠

B．杆坑在交通要道或人员经常通过的地方，挖好后的坑应及时覆盖，夜间设红灯示警

C．现场运杆、立杆、电杆就位和登杆作业均应按暂设电工中要求进行安全操作

D．架线时在线路的每2～3km处应设一次临时接地线，送电后必须拆除

9、每次安全生产检查应由单位主管生产的领导或技术负责人带领，由相关的\_\_部门联合组织检查。

A．安全

B．生产

C．劳资

D．技术

E．保卫

10、工程中现浇板的常用厚度有\_\_等。

A．80mm B．100mm C．120mm D．140mm E．160mm

11、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业\_\_采取安全防护措施。

A．应当

B．可以

C．不得

D．自行决定是否

12、下列选项中，属于特大火灾的为\_\_。

A．重伤20人以上

B．死亡、重伤10人以上

C．直接财产损失30万元以上

D．受灾30户以上

13、操作层的脚手板应设护栏和挡脚板。脚手板必须满铺且固定，护栏高度为\_\_，挡脚板应与立杆固定。

A．1m B．1.5m C．2m D．2.2m

14、工地厕所应符合环卫部门的卫生要求，高层作业区每隔\_\_设置便桶(无厕所的生活区也应合理设置便桶)，杜绝随地大小便等不文明、不卫生现象。

A．1～2层

B．2～3层

C．3～4层

D．4～5层

15、对触电伤亡病人进行抢救的措施中，叙述正确的有\_\_。

A．对小孩吹气时，也要捏紧鼻子

B．如果触电者张口有困难，可用嘴吹鼻孔

C．呼吸心跳都没有的患者，可同时进行人工呼吸和胸外心脏挤压

D．当急救者只有一人时，可先进行胸外挤压15次，立即吹两次气，反复进行，不能停止

E．抢救直到医务人员来接替抢救为止

16、按锅炉容量大小划分，把蒸发量在20～100t/h的锅炉称为\_\_。

A．超大型锅炉

B．大型锅炉

C．中型锅炉

D．小型锅炉

17、多台交流电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接，不得\_\_。

A．串联

B．并联

C．相碰

D．相连

18、扣件式钢管脚手架斜道脚手板构造应符合的规定有\_\_。

A．脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支托杆 B．脚手板横铺时设置的纵向支托杆间距不应小于500mm C．脚手板顺铺时，接头宜采用搭接，板头的凸棱处宜采用三角木填顺

D．人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250～300mm设置一根防滑木条

E．人行斜道和运料斜道的脚手板上的木条厚度宜为20～30mm

19、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经\_\_合格，持证上岗。

A．专业考试

B．体格检查

C．专业技术培训

D．思想教育

E．技术教育

20、混凝土强度等级不大于C20时，一类环境中梁、板的混凝土保护层厚度取值分别为\_\_。

A．30mm，20mm B．25mm，15mm C．30mm，15mm D．25mm，20mm

21、\_\_可采用可燃材料进行保温，但必须严格进行管理。

A．国家级重点工程

B．地区级重点工程

C．高层建筑工程

D．一般工程

22、下列施工单位的作业人员中，属于我省规定的特种作业人员的是\_\_。

A．架子工

B．钢筋工

C．电工

D．瓦工

E．电(气)焊工

23、装有氮气的气瓶的瓶色为\_\_，字色为\_\_。

A．淡(酞)蓝色，黑色

B．黑色，淡黄色

C．银灰色，深绿色

D．棕色，白色

24、在计算梁或板的侧模板强度时，荷载组合应为\_\_。

A．振捣混凝土产生的荷载

B．新浇混凝土对侧面模板的压力

C．倾倒混凝土时产生的水平荷载

D．新浇混凝土的重力

E．模板自重

25、安全检查需要测量的数据或操作试验，可以采用\_\_方法检查。

A．估计

B．定量

C．步量

D．“差不多”代替

**第四篇：新疆2024年安全员B证考核试题**

新疆2024年安全员B证考核试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、边长为\_\_洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。

A．50～150cm B．100～180cm C．40～100cm D．40～120cm

2、土方工程施工前必须完成的准备工作有\_\_。

A．施工现场准备

B．土方工程的测量放线

C．编制施工组织设计

D．基坑、沟槽的边坡保护

E．降低地下水位

3、塔式起重机最基本的工作机构包括\_\_。

A．起升机构、变幅机构、回转机构和行走机构

B．起升机构、限位机构、回转机构和行走机构

C．起升机构、变幅机构、回转机构和自升机构

D．起升机构、变幅机构、回转机构和自升机构

4、夯实机作业时，应一人扶夯，一人传递电缆线，且必须\_\_。

A．穿胶鞋

B．穿防护服

C．戴绝缘手套

D．穿工作服

E．穿绝缘鞋

5、模板工程所使用的材料可以是\_\_。

A．钢材

B．木材

C．铝合金

D．竹材

E．铜材

6、在建筑施工现场高处作业遇到大雾和\_\_大风时，应立即停止作业。

A．五级

B．六级

C．七级

D．八级

7、下列选项中，关于振动冲击夯的操作要点，叙述正确的有\_\_。

A．正常作业时，应用力往下压手把，加大夯实力度

B．作业时应正确掌握夯机，不得倾斜，要紧握手把，控制夯机前进速度

C．电动冲击夯在接通电源启动后，应检查电动机旋转方向，有错误时应倒换相线

D．在需要增加密实度的地方，可通过手把控制夯机在原地反复夯实

E．在较松的填料上作业或上坡时，可将手把稍向下压，并应能增加夯机前进速度

8、下列选项中，属于事故直接原因中人的不安全行为的是\_\_。

A．不安全装束

B．缺乏或不懂安全操作技术知识

C．拆除了安全装置

D．忽视警告标志、警告信号

E．机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作

9、悬空作业所用的索具，脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过\_\_或检证方可使用。

A．安全员检查

B．施工人员验收

C．先试用

D．技术鉴定

10、下图表示的桅杆式起重机为\_\_。

A．独脚拔杆式桅杆起重机

B．人字拔杆式桅杆起重机

C．悬臂拔杆式桅杆起重机

D．牵缆式桅杆起重机

11、下列选项中，关于五级、六级伤残职工享受的待遇，叙述正确的是\_\_。

A．从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，其标准为：五级伤残为16个月本人工资，六级为14个月本人工资

B．保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴

C．经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金

D．由用人单位和职工个人以伤残津贴为基数，缴纳基本医疗保险费

E．伤残津贴的发放标准为：五级伤残为本人工资的70%，六级为60%，并由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费

12、”爱岗敬业、诚实守信，办事公道、服务群众、奉献社会”的一般职业道德规范具体到安全员岗位，需要安全员做的工作有\_\_。

A．严格遵守职业纪律，以身作则，带头遵章守纪

B．实事求是，作风严谨，不弄虚作假，不姑息任何事故隐患的存在C．坚持原则，办事公正，讲究工作方法，严肃对待违章、违纪行为

D．胸怀宽阔，不怕讽刺中伤，不怕打击报复，不因个人好恶影响工作

E．在紧急情况下，可以允许他人以本人名义签字、盖章

13、下列选项中，不应用作回填土的土料的有\_\_。

A．黏土

B．含水量大的黏土

C．有机质含量大于8%的土

D．砂土

E．冻土

14、大型场地平整工程，当挖、填深度不大时，土方施工机械宜选用\_\_。

A．推土机

B．抓铲挖土机

C．正铲挖土机

D．反铲挖土机

15、下列选项中，不属于常用横向模板的是\_\_。

A．大模板

B．液压滑升模板

C．提升模板

D．隧道模板

16、下列选项中，属于混凝土搅拌机组成构件的是\_\_。

A．加料机构

B．卸料机构

C．供水系统

D．物料输送系统

E．物料称量系统

17、基坑开挖过程中特别注意监测\_\_。

A．在建建筑物的沉降

B．支护体系变形情况

C．基坑外地面沉降或隆起变形

D．临近建筑物动态

E．施工进度的快慢

18、在下列施工单位的作业人员中，属于特种作业人员的有\_\_。

A．安装拆卸工

B．钢筋工

C．电工

D．垂直运输机械作业人员

E．起重信号工

19、液体火灾和可熔化的固体物质火灾中的汽油、沥青、石蜡火灾等属于\_\_。

A．A类火灾

B．B类火灾

C．C类火灾

D．D类火灾

20、下列选项中，属于建筑施工企业主要负责人安全教育重点的是\_\_。

A．建筑施工企业安全生产管理的基本知识和相关专业知识

B．重、特大事故防范、应急救援措施，报告制度及调查处理方法

C．企业安全生产责任制和安全生产规章制度的内容、制定方法

D．国内外安全生产管理经验

E．施工现场安全生产监督检查的内容和方法

21、食堂炊事人员工作时要穿戴“三白”，即\_\_。

A．白色工作帽

B．白色工作服

C．白色手套

D．白色口罩 E．白色鞋

22、旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线边线最小水平距离不得小于\_\_。

A．2m B．2.5m C．3m D．3.5m

23、单斗挖掘机启动后，接合动力输出，应先使液压系统从低速到高速空载循环\_\_。

A．5～10min B．10～20min C．20～25min D．25～30min

24、塔机的轨道当使用一长两短枕木排列时，应每隔\_\_左右加设一根槽钢拉杆以确保轨距。

A．4m B．5m C．6m D．7m

25、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过\_\_。

A．3m B．4m C．5m D．6m

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列选项中，属于领导责任者的责任认定范围的是\_\_。

A．机械设备超负荷、带病运转

B．劳动条件、作业环境不良

C．违章操作，违章指挥，违反劳动纪律

D．新、改、扩建项目不执行“三同时”制度

E．发生事故后不及时报告或故意隐瞒

2、汽车式、轮胎式起重机的起吊重物达到额定起重量的\_\_及以上时，应使用低速挡。

A．30% B．50% C．40% D．45%

3、基坑开挖如设计无要求时，硬、塑一般性黏土的边坡值(高:宽)为\_\_。

A．1:0.50～1:1.00 B．1:0.75～1:1.00 C．1:1.00～1:1.50 D．1:1.00～1:1.25

4、下列选项中，关于安全管理人员的配置，叙述正确的是\_\_。

A．施工项目的建筑面积在1万m2及以下设置1人

B．施工项目的建筑面积在1万～3万m2设置2人

C．施工项目的建筑面积在3万～5万m2设置3人

D．施工项目的建筑面积在5万～7万m2设置4人

E．施工项目在7万m2以上按专业设置安全员，成立安全组

5、下列对工程监理单位安全生产责任的叙述，正确的有\_\_。

A．监理单位发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改

B．对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，工程监理单位应当及时向建设单位和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工

C．发现施工单位的施工组织设计存在重大缺陷的，工程监理单位应当责令施工单位修改

D．工程监理单位应当对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理

E．对施工单位已经落实的安全防护、文明施工措施，总监理工程师或者造价工程师应当及时审查并签认所发生的费用

6、施工现场的照明装置，室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于\_\_。

A．2.0m B．2.2m C．2.5m D．3.0m

7、伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员必须立即报告有关领导人员，有关领导人员应根据情况逐级上报，或直接向\_\_报告。

A．企业负责人

B．上级主管单位

C．当地劳动部门

D．公安部门

8、桩机施工中，利用柴油机或蒸汽锤拔桩筒，当桩筒入土深度为1.2m时，应采取的方法为\_\_。

A．垂直拔出

B．斜拉

C．边震边拔

D．加大力量吊起

9、门式钢管脚手架的连墙件应能承受拉力与压力，其承载力标准值不应小于\_\_；连墙件与门架、建筑物的连接也应具有相应的连接强度。

A．6kN B．8kN C．10kN D．12kN

10、进行模板支撑和拆卸时的悬空作业必须遵守的规定有\_\_。

A．严禁在连接件和支撑上攀登上下

B．严禁在上下同一垂直面上装、拆模板 C．支设高度在3m以下的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台

D．模板上留有预留洞时，应在安装后将洞口覆盖

E．拆模的高处作业，应配置登高用具或搭设支架

11、\_\_能够防止塔机超载，避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A．力矩限制器

B．吊钩保险

C．行程限制器

D．幅度限制器

12、水磨石机更换新磨石后，应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨\_\_，待金刚石切削刃磨出后，再投入工作面作业。

A．1～2小时

B．2～3小时

C．1～3小时

D．2～4小时

13、冬季现场供暖锅炉房应不低于\_\_耐火等级。

A．一级

B．二级

C．三级

D．四级

14、下列选项中，属于事故发生间接原因的是\_\_。

A．物体存放不当

B．技术和设计上有缺陷

C．劳动组织不合理

D．对现场工作缺乏检查或指导错误

E．没有或不认真实施事故防范措施

15、在施工现场，\_\_是施工项目安全生产第一责任人。

A．项目经理

B．施工员

C．专职安全生产管理人员

D．企业法定代表人

16、引起混凝土搅拌司机、砂浆搅拌司机、水泥上料工、搬运工、料库工、建材(建筑)科研所试验工和各公司材料试验工职业病的主要危害是\_\_。

A．水泥尘

B．噪声

C．甲苯

D．环氧树脂

17、被检查单位领导对查出的隐患，应立即研究制定整改方案，组织实施整改，按照“五定”，限期完成整改，报上级检查部门备案，下列选项中，属于此“五定”范围的有\_\_。

A．定整改责任人

B．定整改措施

C．定整改完成时间

D．定整改完成人 E．定整改监督人

18、楼板、屋面、平台等水平方向的面上，短边尺寸小于25cm的，在墙体等沿直向即垂直于楼、地面的面上，高度小于\_\_的均称为孔。

A．75cm B．100cm C．125cm D．150cm

19、下图代表的地基基础是（）。

A．条形基础

B．独立基础

C．梁板式筏形基础

D．桩基础

20、供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月\_\_，其他亲属每人每月\_\_，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准上增加\_\_。

A．40%，30%，10% B．50%，40%，10% C．40%，30%，5% D．40%，20%，10%

21、下列选项中，关于静作用压路机的安全操作要点，叙述正确的是\_\_。

A．轮胎压路机可以在大块石基础层上作业

B．可以使用压路机拖拉机械或物件

C．碾压第二行时必须与第一行重叠半个滚轮压痕

D．碾压傍山道路时，应由外侧向里侧碾压，距路基边缘不应少于1m

22、钢筋冷拔机进行轧头时，应先使钢筋的一端穿过模具的长度达\_\_，再用夹具夹牢。

A．50～100mm B．100～150mm C．60～120mm D．80～100mm

23、预制装配式钢筋混凝土楼板中的实心平板宜用于\_\_等。

A．跨度小的走廊板

B．跨度小的楼梯平台板

C．跨度小的阳台板

D．楼盖

E．屋盖

24、电击可根据人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径进行分类，以下不属于此种分类的是\_\_。

A．单相电击

B．两相电击

C．跨步电压电击

D．直接电击

25、建设部建教[1997]83号《关于印发(建筑业企业职工安全培训教育暂行规定>的通知》中要求建筑业企业职工每年必须接受一次专门的安全生产培训。企业其他管理人员和技术人员每年接受安全生产培训的时间，不得少于\_\_。

A．15学时

B．20学时

C．30学时

D．40学时

**第五篇：2024年上半年新疆安全员A证考核试题**

2024年上半年新疆安全员A证考核试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列选项中，叙述正确的有\_\_。A．钢索配线的吊架间距不宜大于12m B．采用瓷夹固定导线时，导线间距不应小于100mm C．采用瓷夹固定导线时，瓷夹间距不应大于800mm D．采用瓷瓶固定导线时，导线间距不应小于35mm E．采用瓷瓶固定导线时，瓷瓶间距不应大于1.5m

2、建筑施工安全防护设施的验收应具备的资料有\_\_。A．施工组织设计 B．成本核算表

C．安主防护设施验收记录

D．防护设施设计有关验算数据 E．安全防护设施变更记录及签证

3、风动凿岩机开钻时，应\_\_。停钻后，应\_\_。A．先开水、后开风，先关水、后关风 B．先开风、后开水，先关水、后关风 C．先开风、后开水，先关风、后关水 D．先开水、后开风，先关风、后关水

4、架空线路的线间距不得小于\_\_，靠近电杆的两导线的间距不得小于\_\_。A．0.2m，0.4m B．0.3m，0.5m C．0.4m，0.6m D．0.5m，0.7m

5、五芯电缆必须包含的绝缘芯线的颜色为\_\_。A．绿/蓝双色 B．绿/黄双色 C．淡蓝色 D．黄色 E．绿色

6、附着式振动器安装在混凝土模板上时，每次振动时间不应超过(，)，当混凝土在模内泛浆流动或呈水平状即可停振，不得在混凝土初凝状态时再振。A．1min B．2min C．3min D．4min

7、当上部结构荷载很大、地基承载力不能满足设计要求时，应选择\_\_。A．条形基础 B．独立基础

C．整体式筏形基础 D．桩基础

8、使用振捣器等手持电动机械和其他电动机械从事潮湿作业时，要由电工接好电源，安装上\_\_，操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套后再进行作业。A．三级配电装置 B．防振装置 C．耐热装置 D．漏电保护器

9、室外固定式灯具的安装高度应为\_\_。A．2m B．2.5m C．＞2.5m D．≥3m

10、施工现场的消防器材应按\_\_配备。A．四四制 B．六六制 C．五五制 D．八八制

11、振动冲击夯作业前重点检查项目应符合的要求不包括\_\_。A．各部件连接良好，无松动

B．内燃冲击夯有足够的润滑油，油门控制器转动灵活 C．电动冲击夯有可靠的接零或接地，电缆线表面绝缘完好

D．转动部分有防护装置，并进行试运转，确认正常后，方可作业

12、捻转补泻法的补法操作是 A．捻转角度大，频率慢，用力轻 B．捻转角度小，频率慢，用力轻 C．捻转角度大，频率快，用力轻 D．捻转角度小，频率慢，用力重 E．捻转角度小，频率快，用力重

13、为适应社会主义市场经济的需要，1993年国务院将原来的安全生产管理体制发展为\_\_。

A．企业负责、行业管理 B．国家监察 C．群众监督

D．劳动者遵章守纪 E．行政管理

14、冷拉钢筋运行方向的端头应\_\_，防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。A．固定 B．夹牢

C．设防护装置 D．远离人

15、多塔作业时，处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于\_\_。A．1m B．1.5m C．2m D．3m

16、场地清理和平整、开挖深度1.5m以内的基坑，填平沟坑以及配合铲运机、挖土机工作可选择的土方施工机械为\_\_。A．铲运机 B．推土机

C．正铲挖土机 D．反铲挖土机

17、下列选项中，关于搭设脚手架立杆时应遵守的规定，叙述正确的是\_\_。A．外径48mm与51mm的钢管可以混合使用

B．开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

C．立杆顶端宜高出女儿墙上皮2m，高出檐口上皮1.5m D．相邻立杆的对接扣件都可在同一高度内

18、装饰抹灰中，彩色抹灰宜采用的水泥为\_\_。A．火山灰水泥 B．粉煤灰水泥

C．白色硅酸盐水泥 D．复合水泥

19、钢丝绳的破坏原因主要有\_\_。A．截面积减少 B．连接过长 C．变形

D．突然损坏 E．质量发生变化

20、下列选项中，属于施工现场的安全防护用具的是\_\_。A．绝缘鞋 B．模板 C．安全帽 D．安全带 E．消防桶

21、施工现场应为职工提供医疗保健服务，5万m2以上的工程应设\_\_。A．保健箱 B．医疗室

C．医疗服务中心 D．简易诊所

22、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的\_\_。A．安全防护措施 B．安全技术措施 C．安全技术制度 D．质量技术制度

23、起重机械的钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的\_\_，并不应小于300mm。A．20倍 B．18倍 C．12倍 D．8倍

24、施工升降机的地基应浇制混凝土基础，其承载能力应大于\_\_，地基上表面平整度允许偏差为\_\_，并应有排水设施。A．150kPa，10mm B．130kPa，5mm C．140kPa，12mm D．160kPa，15mm

25、悬挑式钢平台安装时钢丝绳最少为\_\_。A．1只 B．2只 C．3只 D．4只

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下图代表的地基基础是（）。A．条形基础 B．独立基础

C．梁板式筏形基础 D．桩基础

2、自落式搅拌主机主要搅拌的混凝土类型为\_\_。A．流动性混凝土 B．半干硬性混凝土 C．干硬性混凝土 D．半流动性混凝土

3、预制装配式钢筋混凝土楼板中，制作最为方便，使用范围最广的空心板是\_\_。A．圆孔板 B．长圆形板 C．矩形孔板 D．三角形板

4、中等或重体力劳动者的清凉饮料供应量不宜少于\_\_。A．1～2L B．2～3L C．2～4L D．3～5L

5、在木地板上安装火炉，必须设置炉盘，有脚的火炉炉盘厚度不得小于\_\_，无脚的火炉炉盘厚度不得小于\_\_。A．11cm，17cm B．12cm，18cm C．10cm，16cm D．11cm，16cm

6、在新工人上岗工作\_\_后，还要进行安全知识复训，即安全再教育。A．6个月 B．5个月 C．4个月 D．3个月

7、建设单位应在拆除工程开工前\_\_，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A．7日 B．10日 C．15日 D．30日

8、水下作业、井巷作业、立体交叉作业、滑模、网架整体提升吊装、大模板施工等，可能给施工带来不安全元素，需要从技术上采取措施，保证施工安全，这是针对\_\_可能造成的施工危害制定的安全技术措施。A．不同工程的特点 B．不同的施工方法

C．不同分部分项工程的施工工艺 D．施工现场及周围环境

9、总配电箱电器设置种类的组合应是\_\_。A．刀开关，断路器，漏电保护器 B．刀开关，熔断器，漏电保护器

C．刀开关，断路器，熔断器，漏电保护器 D．刀开关，断路器 E．断路器，漏电保护器

10、进行攀登作业时，折梯使用时上部夹角以\_\_为宜，铰链必须牢固，并应有可靠的拉撑措施。A．35°～45° B．40°～50° C．50°～60° D．60°～70°

11、按伤害程度分类，重伤是指损失工作日为\_\_的失能伤害。A．不超过90日 B．等于和超过90日 C．等于和超过105日 D．等于和超过120日

12、起重机械吊具中的卡环可分为\_\_。A．骑马式 B．销子式

C．L形或U形 D．螺旋式 E．C形

13、进行预应力张拉的悬空作业时，张拉钢筋的两端必须设置挡板，挡板应距所张拉钢筋的端部1.5～2m，且应高出最上一组张拉钢筋\_\_，其宽度应距张拉钢筋两外侧各不小于1m。A．0.5m B．1m C．1.5m D．2m

14、水平和垂直运输机械设备下坡时可以采用的方法为\_\_。A．以内燃机阻力控制车速 B．间歇轻踏制动器 C．踏离合器 D．空挡滑行 E．转换为低挡

15、平刨的刨刀刃口伸出量不能超过外径\_\_。A．1.1mm B．1.0mm C．0.9mm D．0.8mm

16、经常性安全培训教育的形式有\_\_。A．安全生产会议 B．安全文化知识竞赛 C．宣传娱乐

D．实际操作演练法 E．宣传标语及标志

17、铲运机常用的施工方法有\_\_。A．上坡铲土法 B．下坡铲土法 C．跨铲法 D．助铲法 E．中心铲运法

18、石砌体中的细料石砌体的灰缝厚度不宜大于\_\_。A．5mm B．10mm C．15mm D．20mm

19、室内满堂脚手架搭设地面应夯实拍平，立杆底座根据土质铺设，用垫木时，垫木厚度为\_\_。A．≥70mm B．≥80mm C．≥90mm D．≥100mm 20、混凝土搅拌输送车行驶在不平路面或转弯处应降低车速至15km/h及以下时，应\_\_搅拌筒旋转。A．暂停 B．加快 C．减慢 D．正常

21、在事故调查处理中，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故的直接责任者和\_\_责任者，再根据其在事故发生过程中的作用，确定主要责任者。A．领导 B．管理 C．间接 D．有关

22、下列选项中，不属于塔机检查评分表中的一般项目的是\_\_。A．安装验收 B．路基与轨道 C．安装与拆卸 D．电气安全

23、按伤害程度分类，轻伤是指损失工作日低于\_\_的失能伤害。A．60日 B．90日 C．105日 D．120日

24、按照建设部监理司14号文规定，追究有关领导和事故直接责任者的责任，给予必要的行政、经济处罚，并对企业处以通报批评、停产整顿、停止投标、降低资质、吊销营业执照等处罚的情形有\_\_。A．连续两年发生死亡3人以下的事故 B．发生一次死亡3人以上的重大死亡事故 C．万人死亡率超过平均水平一倍以上 D．一年内发生死亡3人以下的事故 E．发生一次死亡2人的重大死亡事故

25、一级至四级伤残职工从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为\_\_。

A．一级伤残为24个月本人工资 B．二级伤残为22个月本人工资 C．三级伤残为20个月本人工资 D．四级伤残为18个月本人工资 E．四级伤残为16个月本人工资

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！