# 2025年新工人安全培训考试卷

来源：网络 作者：雨后彩虹 更新时间：2025-03-03

*第一篇：2024年新工人安全培训考试卷检槽田煤矿职工培训考试卷姓名： 工种 ： 得分：一、填空题：（每小题5分）1、入井人员自觉遵守 听从指挥，排队入井，接受检身。2、安全生产的“三不伤害”指我、、。3、刮板输送机由 \_\_\_\_\_\_ 部、\_...*

**第一篇：2025年新工人安全培训考试卷**

检槽田煤矿职工培训考试卷

姓名： 工种 ： 得分：

一、填空题：（每小题5分）

1、入井人员自觉遵守 听从指挥，排队入井，接受检身。

2、安全生产的“三不伤害”指我、、。

3、刮板输送机由 \_\_\_\_\_\_ 部、\_\_\_\_\_\_ 部、\_\_\_\_\_\_ 槽、刮板链、紧链装置、推移装置和 \_\_\_\_\_\_ 装置组成。

4、我国煤矿安全生产的指导方针是、、、。

5、矿井灭火的方法有、、和 三种。

二、选择题：（每小题2分）

1、过滤式自救器的主要作用是过滤()气体。A． 一氧化碳 B． 二氧化碳 C． 硫化氢 D．所有气体

2、企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，是其（）。A 法定权利;B 法定义务;C 法定职权

3、用人单位应当按时缴纳工伤保险费，职工个人（）工伤保险费。A 缴纳;B 不缴纳;C 缴纳部分

4、《安全生产法》规定，未经()合格的从业人员，不得上岗作业。A．基础知识教育 B．安全生产教育和培训 C．技术培训

5、对企业发生的事故，坚持()原则进行处理。A 预防为主；

B 四不放过； C 三同时

6、采煤工作面最大控顶距4米，最小控顶距是()米。A．2.4 B．3 C．3.5

7、()矿井，必须装备矿井安全监控系统。

A． 新建 B．低瓦斯 C．所有 D．高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出

8、采煤工作面排距（）柱距（）

排距A.1 B．1.5 C．1.2.柱距A.0.8 B．0.5 C．0.7

三、判断题：（每小题2分）

1、刮板输送机严禁乘人，在制订安全措施情况下可以运送物料。（）

2、刮板输送机工作时，要及时供水、洒水降尘。停机时水不能停。（）

3、四肢骨折的病人，在固定时，一定要将(指)趾末端露出。()

4、人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。()

5、矿灯在井下作业中发生故障时，可以拆开修理。()

6、接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时，必须先进行探水。()

7、爆破工所领取的爆炸材料，不得遗失，但可以转交下一班人员。()

8、在每次换班2h内，灯房人员必须把没有还灯人员的名单报告矿调度室。（9、佩戴自救器撤离灾区过程中，可以与别人说话。（）

10、采煤工作面“三直一平”煤壁直、溜子直、（）

四、简答题：

1、顶板来压冒顶的预兆有哪些？（14分）

2、事故处理的“四不放过”是指什么？（10分）

3、瓦斯爆炸的三个条件是什么？（10分）

4、煤矿井下五大灾害是什么？（7分））

岗位工种考试答案

1、答案:《入井检身制度》

2、答案:不伤害自己、不伤害别人、也不被别人伤害

3、答案:机头、机尾、中部、锚固。

4、答案：安全第一、预防为主、综合治理。

5、答案：直接灭火、隔绝灭火、和综合灭火

二、选择题：

1、A

2、B

3、B

4、B

5、B

6、A

7、C

三、判断题：

1、答案:对

2、答案:错

3、答案:对

4、答案:对

5、答案:错

6、答案:对

7、答案:错

8、答案:对

9、答案:错

10、答案:对

五、简答题：

1、什么是安全生产？答案:安全生产是指在劳动过程中，要努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故和其它事故发生，使生产劳动者的安全、国家财产安全的前提下进行。

2、答案:事故原因不查清不放过，事故责任者的不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。

3、瓦斯爆炸的三个基本条件是 瓦斯浓度5～16%之间，温度550～650℃，氧气浓度大于12%；

煤矿安全生产的五大自然灾害是 水、火、瓦斯、矿尘、顶板、

**第二篇：煤矿新工人安全培训考试卷(采煤)**

单位：姓名评分

一、填空题（每空2分，共计72分）

1、煤矿安全生产的方针是，综合治理，总体推进。

2、入井人员必须戴和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿衣服，入井前严禁喝酒，煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度。

3、工人入井前，必须进行

4、煤矿的“一通三防”是指通风，、防水。

5、后砂充填要做到：实、直、接顶。严禁，严禁使用及其他材料作为充填物；严禁以支代充。

6、“一炮三检”是指装药前、。对瓦斯浓度检查，其瓦斯浓度达到时，严禁爆破。

7、“三人连锁放炮制”是指、，共同进行放炮工作。

8、采煤工作面“三直一平两畅通”中三直有、、。

9、采煤工作面回采工艺包括：、、。

10、采煤工作面支架要排成一条直线，其偏差不得超过，中心距按作业规程要求，偏差不得超过。

11、采煤工作面所有安全出口与巷道连接处m范围内，必须加强支护。

12、采煤工作面单体液压支护类型有、、加强支护、基本支护四种。

13、放炮前后，必须先支护。放炮后，及时敲帮问顶，校正歪斜支柱，缺柱及时补上，严禁空顶作业。

14、首先对自身范围内的安全进行全面检查，主要检查内容是：、（炭口），底板以及周围的支架情况，确认无误，方可操作。如若顶板、煤壁有危岩必须及时清理，支架歪倒必须及时校正。传呼检查口令“”每隔15min从机头传至机尾。

15、首先用左手托着顶板，用锤子由轻而重敲击顶板，发出的声音，证明顶板坚硬；如发出的声音，则说明有危岩、危帮；而手有匍手感动，则说明顶板、帮即将垮落，必须及时清理和支护。

16、当发生瓦斯火灾事故沿避灾路线尽快进入巷道，迎着风流撤退。

17、井下发生透水事故时，人员要立即撤到的上山巷道撤退。

二、判断题（每题4分，共计28分）（“×” “√”）

1、在穿越大巷、通过弯道、交叉口时要做到一停、二看、三通过；任何人都不能在斜井的井底车

场停留；在兼作行人的斜巷内行走时，按照“行车不行人，行人不行车”的规定，不要与车辆同行。（）

2、严禁扒车、跳车和乘坐矿车，严禁在刮板运输机上行走；在带式输送机巷道中，不能钻过或跨越运输机。（）

3、“三违”是指违章指挥、违章操作、违反劳动组织纪律。（）

4、安全出口必须经常检查和维护，及时加补临时支柱。（）

5、上下班时只能走人行道，严禁走运输巷。（）

6、工作面所有作业人员要搞好个体防护，可以不戴防尘口罩。（）

7、一人一座，可以两人同乘一个座椅。（）

**第三篇：新工人入场安全教育考试卷**

新工人入场安全教育考试卷

姓名年龄班组得分

一、填空题30%

1.建筑工人的安全“三宝”为、、。

2.进入施工现场，必须戴好，扣好

3.非直接操作和维修电器和机械人员，严禁使用和玩弄。

4.高处作业时，要防止工具材料失手坠落，更不准往下或向上。

5.上下脚手架应走斜道或梯子，不准脚手架上下。

6.油库、木工车间及存放易燃爆炸品处、防水工程、刷冷底油等施工阶段严禁。

二、选择题20%

1.高处作业时，因工作需要（）

A.可以向上或往下抛材料B.不可以抛材料或工具

2.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连墙拉结筋等因工作需要（）

A．可以拆除B、需要拆除必须经过施工负责人同意

3.因工作需要（）

A．可以在井架上吊蓝里乘人上下B.不准在吊蓝里乘人上下

4.检修电气设备时（）

A．只要关掉电源即可B.关掉电源，挂上“有人操作，严禁合闸”警告牌

5.特殊工种未经有关部门专业培训考试合格（）

A．只要会做就可以上岗B.必须培训考试合格发给操作证才可操作

6.白天高空作业劳累，下午仍需工作，中午吃饭时（）

A．可以喝酒B.不准喝酒C.可以适量喝一点

三、是非题（对的打√，错的打×）30%

1.只要脚手架栏杆结实牢固，可以在栏杆上坐或休息()

2.乙焕发生器及气瓶不得置于热源附近，与明火距离10米以上，气瓶应放倒使用（）

3.电器火应立即将有关电源切断，使用干粉等灭火机灭火。（）

4.因工作需要，可不用插头而用电线直接插入插座处。（）

5.木工机械上的边角料和切屑，可用手直接清除。（）

四、简答题20%

如何防止安全事故的发生？

**第四篇：煤矿新工人安全培训**

煤矿新工人安全培训

训练考核安全技术标准（试行）

一、井下采煤支柱安全技术操作标准。

1、瓦检员、安检员先进入采煤面检查瓦斯和顶板，煤邦和支护安全，符合安全规定后，作业人员才可带上自救器和准备好的楔子、支柱（软底采面的木垫）进入采煤面。

2、作业前，必须首先敲帮问顶，检查处理活脱危岩，伞檐，补齐缺倒支柱严禁空顶作业，然后进行采煤作业。

3、采面支柱规格，严格按采煤面作业规程规定的排、柱距支柱，严禁无顶梁支护，底板软的必须“穿靴”。

4、同一采面严禁铁、木支柱同时使用，用金属摩擦支柱支护，必须用采高相宜支柱和使用升柱器紧柱，禁用死柱、坏柱。

5、支柱必须严格支护质量，木支柱直径必须≥150mm，支柱必须迎山有力，打直、竖正、打紧、支在硬底上。

6、按作业规程规定的排距和操作回柱，要打好临时支柱，看好退路。采面回风流瓦斯达1%必须停止作业，撤出人员，采取措施，进行处理。

二、掘进钻眼安全技术操作标准。

1、瓦检员、安检员先检查通风，瓦斯，防止漏风，风筒口距碛头应小于5m，作业人员必须带自救器，严禁无风、微风、循环风和瓦斯超限进行钻眼作业。

2、软岩用煤电钻、硬岩用风钻钻眼（煤电钻必须配综保），风钻严禁打干眼，必须进行湿式凿岩。

3、作业前必须首先敲邦问顶，处理危岩（看好退路，用长撬棍），补齐扶正倒缺支架控好顶，严禁空顶作业。

4、按作业规程炮眼布置定眼位，挂眼托钎严禁戴手套，打眼使用套钎（先短后长），禁止多人猛力推钻。

5、钻眼前先检查瓦斯浓度，达1%，必须停止煤钻打眼，回风流瓦斯浓度达1%时，必须停止打眼和一切工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

6、钻眼遇瞎炮（拒爆炮）时，严禁用手拉线，铁钎掏眼处理，只能平行瞎眼相距0.3m外，重打眼装药放炮进行处理。

7、钻眼出现顶钻、夹钻煤变软，干燥无光泽等异常时，要停止钻眼，向矿报告。

三、运输推车安全技术操作标准。

1、带上自救器刹车棒，检查矿车，禁止推坏车、死车、推车双手放在车正中，不在侧面推车，不用双手抓车上边沿推车。

2、一人只准推一个矿车，进班时，沿途检查，巷道邦顶，有危岩和其他安全隐患，及时报告管理人员进行处理。不放飞车，不准爬蹬矿车。

3、推车“三步一抬头”，要抬头看前方和巷道邦顶，不埋头推车。

4、推车过弯道，风门时，要减速观看，并向前后发出声光信号，弯道外侧多用力。禁止用车撞开风门和两道风门同时打开过矿车。

5、同向推车要保持车距，5‰以下坡度，两车相距至少10米以上，5‰以上7‰以下坡度，至少保持30米以上距离，7‰坡度，严禁用人力推车。

6、推车遇障碍，先停车用木楔等垫好，向前后方发出警号。

四、井下防止个人触电安全技术操作要求。

1、不随意触摸电缆和操作电气设备，不靠近高压电气设备，不随便进出变电所。

2、爱护电气保持装置。不准停漏电继电器、煤电钻综保和风电闭锁、瓦斯电闭锁装置及过流继电器进行作业，不准断开保护接地装置，禁止用铁、铜、铝丝代替保险片（丝）。

3、严禁带电作业，必须停电检修和搬迁电气设备，电缆。

4、出现电气隐患（如漏电、电缆损坏等），立即报告，由电工处理，严禁擅自摆弄。

5、发现触电者，必须立即断开电源（距开关远、派人关开关），同时用绝缘物如干木、竹棍；挑开电缆等，再施以急救技术救人。

6、经常检查常用的煤电钻，不用进线松动缺螺丝或绝缘损坏的电钻操作。

五、井下各类灾害安全避险的技术操作。

1、瓦斯煤尘爆炸的安全避灾。立即背朝爆炸方向用毛巾捂住口鼻马上卧倒，避开冲击波，迅速按操作程序打开佩带好自救器，辩明方向，以最短的路线进入进风巷往安全出口撤出。若线路被堵，选择支护完整巷道（采面）发出信号等待救援。

2、井下火灾的安全避灾。迅速按操作程序佩戴上自救器，认清方向往进风巷撤往安全地带。在回风侧，尽快弯腰走转到进风巷，撤离灾区。

3、井下水灾的安全避灾。判断灾情，若遇老塘水患（闻有臭鸡蛋气味），立即佩戴好自救器（其它水患可不戴自救器），往有风流的高处，撤至上水平和安全出口。

4、冒顶的安全避险。采煤面冒顶，往冒顶处两侧工作面安全地带撤往安全出口；严禁往采空区绕道撤离，掘进巷道冒顶，往冒顶处后方撤往安全地带，若人在碛头侧被堵，选择安全地带发出信号，等待救援。

六、自救器的佩戴和急救方法的安全操作。

1、自救器佩戴安全操作。从右后侧将自救器移至前方。撕开胶片护罩，用右手握住封口带板手用力向上提起至拉开封口带脱落。左手握下壳，右手握紧上壳用力拔下上壳，拉布带提出口具和药罐将挎带套在颈上，拔出口具塞，将口具放入口中，用牙咬紧口具牙垫（不漏风），双手握住鼻夹垫用力拉开鼻夹，向里呼一口气，将鼻夹住，用咀呼吸，拉尼龙绳，拉开起动环。将腰保护带拴好，戴好安全帽，离开灾区。吸氧不足，可放慢脚步。

2、急救方法。

（1）中毒窒息者，立即抬到新鲜风流安全处，施以人工呼吸或心脏按压术抢救（NO2、SO2中毒，只允许用口对口吹气法人工呼吸）。

（2）灼伤。先灭火清除口腔杂物将创伤面包裹履盖送医院。

（3）溺水者，清除口鼻杂物，俯卧救护者腿上，吐水、再施以急救术。

（4）创伤者，必须采用止血法有效止血。

（5）骨折者，用夹板等固定肢体，送医院。

（6）触电者，先断开电源，绝缘体拨开带电体将人置于安全，通风处，立即进行人工呼吸或心脏按压术抢救。

荥经县永安煤矿安全生产培训中心

**第五篇：安全知识考试卷新工人入场消防安全考试卷答案**

安全知识考试卷

单位：武汉凌云建筑装饰工程有限公司姓名：分数：

一、填空：（每题5分，共40分）

1.我国安全生产的方针是。

2.进入施工现场必须戴，高处作业必须系。

3.严禁从窗口、电梯口往楼层下扔。

4.现场机械、电器、消防设施、临边保护。

5.特殊工种必须经过。

6.室外电梯进料平台防护栏。

7.地下室施工照明必须使用

8.未满16岁人员。

二、问答题（每题10分，共60分）

1、什么叫做违章作业？

答：不遵守施工现场安全制度，进入施工现场不戴安全帽，高空作业不系安全带和不正确使用防护用品，私自动用机电设备或拆改挪用设施、设备。

违反有关规定，随意爬脚手架等违章作业。

2、三宝、四口的内容是什么？

答：三宝指：安全帽、安全带、安全网。

四口指：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口。

3、施工的三大伤害是什么？

答：1.不伤害自己。2.不伤害他人。3.不被他伤害。

4、什么是高空坠落事故？

答：作业人员在从事高处作业时所发生的坠落事故。

5、事故后三不放过的内容是什么？

答：事故后三不放过的内容是，事故原因不清，事故责任者和群众没有受到教育，没有防范措施。

6、你对搞好安全生产有何好的建议？

答：搞好安全生产对个人、公司都有好处，一定要做好安全生产。

新工人入场消防安全考试卷

单位：武汉凌云建筑装饰工程有限公司姓名：分数：

一、填空（每题5分，共40分）

1.消防工作的方针是：

2.火警电话是：

3.《北京市消防条例》第四十九条第二款规定，违法使用明火作业或者在火灾、爆炸危险场所违反禁令吸烟可使用明火的处警告或500元以上，5000元以下的罚款或者依法处10天以下的拘留。

4.施工现场配置的消防设施、消防器材不得擅自挪用，严禁埋压，圈占不得占用防火间距，不得堵塞。

5.施工现场进行明火作业时，必须经方可作业，用火证只在指定地点操作前要清除附近易燃物配备看火人和灭火用具。

6.施工现场和生活区，未经

7.从事电、气焊等明火作业，不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作位上、下交叉作业。

8.施工现场严禁

二、问答题（每题30，共60分）

1.一旦发生火灾怎么办？

答：一旦发生火灾，一方面要组织人采取用正确的灭火方法和选用适当的灭火工具，积极扑救，在密闭的房间内起火，未准备好充足的灭火器材时不要打开门、窗，防止流通、扩大火势、另一方面赶快拨打电话报警、火警电话“119”报警要沉着、冷静讲清楚着火单位、区县、街道、门牌号码，着的是什么东西，火势怎么样，报警人姓名及使用电话号码，报警完毕后，要派人到街道路口，为消防车引道。

2.施工现场常用干粉灭火器主要适用于哪些物质火灾的扑救？并说明使用干粉灭火器应注意什么？

答：干粉灭火器主要适用扑救易燃液体，可燃气体、电器和木材等为灾。使用干粉灭火器要注意以下几点：

① 使用前要检查喷嘴是否畅通。

② 将灭火器保险销拉掉。

③ 使用前要握紧胶管，防止胶管甩出伤人。

④ 压动灭火器开关时，要站在上风处，提高扑救效果。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！