# 小灵通密码清除方法

来源：网络 作者：青苔石径 更新时间：2025-06-01

*第一篇：小灵通密码清除方法t766解手长按#子键输入12344321即可 推荐 和信HS628+小灵通解锁方法和信HS628+小灵通解锁 解锁密码 开机输入64856999 OK 灵通 华为A318的手动解锁方法（卡机的也一样 按住“功能...*

**第一篇：小灵通密码清除方法**

t766解手长按#子键输入12344321即可 推荐 和信HS628+小灵通解锁方法

和信HS628+小灵通解锁 解锁密码 开机输入64856999 OK 灵通 华为A318的手动解锁方法（卡机的也一样 按住“功能键”和“0”不放开机，等出现“1.LCD USERX.XX

2.RFRX”

按右方向键两次，出现“5.CHKSUM 6.FLASH ” 这时候按 “6”，出现“CLEAR USER DATA.........ID：ECXX CLEAR PRESS OK TO TEST ”

等自动恢复到主菜单，长按 “C” 键退出，自动关机。

再开机，没有密码了。

开机要求“输入密码”时，这里输入超级密码64856999，可以正常开机！然后在菜单“设置”项，选择进入“保密设置”，然后选择进入“手机密码”，选择“修改手机密码”，然后再输入一次超级密码：64856999 就会出现要求输入新密码：这里把它改成默认密码1234，再确认一次输入密码1234就可以了！然后回到“设置”项，把手机密码关掉，开机就不会要求输入密码了！

注：用此方法解锁时，密码被恢复到出厂设置时的密码1234！

小灵通手动清机指令

手清方法:同时按住手机上开机+菜单+(米/0/#)或开机+发射+# 三个键.出现英文界面后,按左右键选择17项,在按上键出现提示界面,输入相应的万用密码后,在按OK键(发射键)清除完毕.按删除键(关机上面那个键)退出.至此清机过程全部完成！

(1)英华OK清机密码: 开机+发射+#

OK518清机万用密码：520733 OK517清机万用密码：792495 OK618清机万用密码：730231 OK618B清机万用密码：970928 OK800清机万用密码：372051 OK728清机万用密码：264852 OK728B清机万用密码：792495 OK315清机万用密码：270473

(2)华为清机密码: 开机+菜单+(米/0/#)

318清机万用密码：839148525 516清机万用密码：839268972 518清机万用密码：780917 528清机万用密码：106245/490219342 华为526清机万用密码:490006964 华为316清机万用密码:528106245 华为万能密码：

839268972 528106245 839148525 清除机号，机器为厂机。

(3)普天清机密码: 开机+菜单+(米/0/#)

612清机万用密码：782940 918清机万用密码：782503 788清机万用密码：780917 612清机万用密码：782940 618清机万用密码：7822 602清机万用密码：492157480 508清机万用密码：780917 3680 8+6+开机 43+OK

(4)宏康清机密码 开机+菜单+(米/0/#)

26a清机万用密码：450658 26a+清机万用密码:8395 758A清机万用密码：402021528 668清机万用密码：5318 688清机万用密码：458475 668B 清空:\*+菜单+开机 再按OK，再按2。

(5)其他机型 开机+菜单+(米/0/#)

cs66清机万用密码：7796 高科738 清机万用密码：457218 高科738C清机万用密码： 459031 金鹏728清机万用密码： 8395 朗讯717 无 功能+#+开机 朗讯737 无 功能+#+开机 朗讯500 无 功能+#+开机

T10 ,T12解除防止二次写码的方法

步驟如下：

1.在关机的状态下，同時按 “\*””5””开机键”三個鍵進入(Driver Test Mode).2.按向上键3下 到SO Data 選項 再按拨号键进入 3.按向上键1下 到SOw On選項 再按拨号键进入

4.進Enter Password 選項。輸入717152471 再按拨号键进入

5.轻按开机键一下 到SO Data 選項 向上两下到Recovery 再按拨号键进入 按拨号键进入--向下---按拨号键进入 连续3次 长按开机键 自动关机即可

小灵通密笈

1．700、700UC、700UT、318、618、718：用写码器读出PIN，就是锁机码。

2．朗讯717：关机状态下同时按电话本键、#键和开机键进入测试状态，选择06，按YES就OK了。3．PS12：同时按24开机键开机进入测试状态，再按56OK；重新开机，输入0000。4．T06和朗讯618一样，按24开机键，再按F、6即可。5．普天1689、1689+要用软件解锁。6．U机的密码一般是：0702；2345。

7．UT系列的小灵通初始密码都是6个8。

8．PS-10和700U等小灵通初始密码一般为4个连在一起的数字。

9．UtA66、普天

212、PS608、PS618解锁：在关机状态下同时按“

2、4、开机键”，然后快速按5，再按铃音调节键（静音键），进入联机状态后按F再按6就可复位。复位后无信号，再次进入联机状态按8后把箭头调到TR上后再调到Public上然后重新开机，OK！现在的密码是0000。10．小灵通020恢复出厂设置：按F键两秒，出现“EX......”后按4、1即可。11．中兴小灵通解锁：

WT112：按住＂＃／？＂键，即可解锁。WT030：

（1）A--按0－9，输入4位数的拨号锁码，按F键，响拨号锁解除音，解开拨号锁；B--拨号加锁按F键2秒以上出现“exppansionF”然后按5键输入4位密码；按F确定完成；解锁按F键2秒以上，按5键输入旧的4位密码再输入0000则取消按F确定。（2）键盘锁按#>2秒以上出现英文选择选1启动键盘锁，再按#>2秒以上出现英文选择选1则关闭键盘锁。

（3）总复位长按F后选4再选取1回出厂值。

WT020：总复位长按F后按4选1；解锁随便输入4位数然后按FUNC键。C66：长按住“通话/确定”键手机将自动解除锁定。UTS708SY：按键锁长按F。

**第二篇：在vmware vsphere用PE密码清除方法**

在vmware vsphere用PE密码清除方法

1.在虚拟中点击2.重启电脑 点ESC F1 F2 DEL 进入BIOS 3.选择启动项

连接数据储存映像

4.选择工具

5.选择清除 windows 登陆密码.6.选择 2.7.按Enter

8.选择要清除的账户

9.清除密码成功

10.按Y保存

11.ESC退出。进入系统

**第三篇：清除苹果操作系统的管理员的密码**

重新启动时按住Command＋s，会进入单用户模式 输入如下三个命令，每行是一个命令，记得输入完每一个令以后都记得按回车，第二行点那里没有空格。

/sbin/mount-uaw rm /var/db/.applesetupdone reboot

输入完以上三个命令以后机子会自动重新启动，然后进入系统后会象刚拿到的新机子一样，出现欢迎画面和用户设置，耐心设置完以后就有了一个新的管理员用户。

然后到此，如果忘记了原来自己用户密码的，可以直接在系统偏好设置－账户－自己的账户里修改（记得按那个黄色的小锁才可以修改，不然其他账户是灰色的），不小心删掉管理员用户的同学就也可以用新的这个管理员用户啦～

**第四篇：CSS清除浮动常用方法小结**

说明：使用xhtml+css布局经常性地会使用到float，很多邪门的事儿都有可能是浮动在作怪，那么清除浮动就是必须要做的，而且随时性地对父级元素清除浮动的做法也被认为是书写CSS的良好习惯之一。

常用的清除浮动的方法有以下三种:

此为未清除浮动源代码，运行代码无法查看到父级元素浅黄色背景。

Left[\_TAG\_h2]第五篇：查找QQ密码方法

查找QQ密码方法：

1．打开google

2．输入：“会员:否” filetype:txt

3．打开“网页快照”、“类似网页”看看有啥东东？

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！