# 首次人流有哪些注意事项

来源：网络 作者：清香如梦 更新时间：2024-07-19

*第一篇：首次人流有哪些注意事项首次人流有哪些注意事项对于意外怀孕的女性来说，为了及早解决肚子里的麻烦，都会选择做人流手术。可是，某些女性因为是首次怀孕，考虑到以后的生育问题，都希望人流手术能彻底成功，并且保障自己的身体健康，所以，了解注意...*

**第一篇：首次人流有哪些注意事项**

首次人流有哪些注意事项

对于意外怀孕的女性来说，为了及早解决肚子里的麻烦，都会选择做人流手术。可是，某些女性因为是首次怀孕，考虑到以后的生育问题，都希望人流手术能彻底成功，并且保障自己的身体健康，所以，了解注意事项是非常有必要的。那么，首次人流有哪些注意事项呢?下面就由博大专家给大家做详细的解答。女性了解人流注意是非常有必要的，这样不仅能减轻对人流的恐惧心理，而且还可以进一步确保手术的安全性。人流注意事项主要包括以下几点：

1、选择正规的医院：进行人流的医院正规与否，医院手术人员是否专业，环境是否清洁，术器械是否符合标准，都关系着女性的健康。因此，手术一定要选择正规的医院，确保手术的安全。

2、选择最佳的手术时间：过早或过晚的进行手术，都可能会给女性带来不必要的伤害，因此，根据自身情况，选择最佳的手术时间，对女性来说非常重要。

3、做好手术前的准备：手术前一周内禁止性生活，手术前一天晚上进行洗浴，但注意不要让水进入阴道，手术需要空腹6小时才能进行，因此患者注意去医院前尽量不要进食。手术当天衣着尽量便于穿脱，有名有人陪伴，此外出门时带几片卫生护垫以及干净的卫生纸，如果手术当天身体有异常，要及时向医生说明，以免出现意外。

其他注意事项

1.在做无痛人流手术前，必须做相应的妇科检查及尿妊娠实验、B超检查，以确定是否宫内妊娠、妊娠的大小，如实向医生叙述既往的孕产史。

2.有过敏体质或药物过敏史者，术后需带避孕环者，必须事先告知医生。

3.除B超检查、尿妊娠实验外，还需做心电图、白带常规、血尿等常规检查。

4.人流手术前6小时，应绝对禁食、禁水;术前一星期内避免性生活。

5.最好由亲属陪伴，并且麻醉师要向亲属讲明可能发生的事情。

6.术前1天洗澡更衣，换干净的内衣裤;积极治疗阴道炎症和感冒等;人流术前裤子尽量穿宽松的，自备卫生巾、卫生纸;放松心情，不要紧张。经过以上专家的介绍，相信对您能够有所帮助。

**第二篇：岳阳尚美妇科医院阐述-人流注意事项**

人流手术不是随便可以做的，需要的注意的事项很多，那么人流术前的注意事项有哪些？主要有以下几方面：

◎到正规妇科医院或大医院。岳阳市有明文规定，个体开业医生及各类卫生室，不得开展任何计划生育手术。

◎人流手术前晚需要洗澡，换干净的内衣裤，方便穿脱的衣服。

◎裤子尽量穿宽松的，带妇女卫生巾、卫生纸。

◎人流手术前一星期内避免性生活和感冒。拟行无痛人流的孕妇，如以前患有心肺肝疾病，需要告知医生知晓，有过敏体质或药物过敏史者，术后需带避孕环者，事先告知医生。

◎如果是做无痛人流术，术前要禁食、水6个小时左右。

◎术应在妊娠70天之内进行，如实向医生叙述可能的受孕时间及既往的孕产史(包括正常分娩、人工流产、剖宫产等)，重要疾病。患有急性肝炎或浸润型肺结核者，应转染病院或结核病院。

◎流术前需做相应的妇科检查。

**第三篇：人流预约**

问诊1

有炎症

人流区别

薇薇1型

超导可视无痛人流术

早孕初步检查确诊

微管的管子

手术医生

手术时间

人流别担心 请问您今年是多大年龄？末次月经是在几号呢？初步为您推算下怀孕时间，好根据您的情况为您做下推荐你好我院人流是无扩宫的，所有即时你有点炎症或是宫颈糜烂都是不要仅的，可以先手术 手术后再治疗。微微无痛人流属于普通的人流术，可保障手术过程中完全无痛，适合于经济条件有限，自身身体基础情况比较好，没有炎症及妇科疾病的比较好的，超导是在B超引导下来做，定位准确，可以确认孕囊所在子宫的位置，超导微管是不要刮宫扩宫的技术，在B超阴道下直视到孕囊所在子宫的位置，安全系数更高，保宫效果更好 宫腔镜取胚术：新一代最安全人流术，宫腔镜监视下，更安全更精细，安全有效解决疑难高危型的特殊妊娠。初步建议您选择咱们医院的薇薇I型无痛人流技术来做，此手术仅需3分钟左右，当天做完随做随走，身体损伤小，恢复快，时间短，术后不影响的工作生活不会伤害子宫内膜更能保护生育功能薇薇2型：是在B超可视下操作，目标明确，损伤小出血少，避免子宫穿孔漏吸人流不全，不论是初次受孕或是曾二次以上人流及药流的女性均适用的 不会伤害子宫内膜更能保护生育功能 建议你来院做下初步的检查，以确定孕囊的大小和位置，排除异常怀孕，这样的话，对你的情况才能有个初步的了解。微管技术使用的是美国PVC一次性吸管，针对不同的宫颈口有不同的型口选择，不需要扩宫，避免炎症感染以及宫颈口变形 咱们医院的手术均是由万例手术无事故专家亲自操作，仅需要几分钟时间，快速完成手术过程，一小觉轻松解决意外烦恼，恢复快，不影响工作和生活 采用国际化无菌消毒空间进行手术，全程麻醉师专人陪同完成，全面保障您的安全及无菌性手术时间很快,仅需要2-3分钟,全部下来的时间,如您空腹来院的情况系, 包括术前检查术前准备以及术后麻醉恢复期大概要2个小时左右,您可以提前准备下安排好时间,一般建议可以准备半天的时间,相对时间充裕些,不会太紧张你放心，我院是专业的妇科医院，目前在扬州的妇科领域是

非常有权威性的，口碑也是非常不错的，人流手术在我院也

来院做选择

人流价格梯度

人流最佳时间

薇薇保宫无痛 价格580

人流的全部费用

人流术前注意事项

人流术后注意事项

保宫导航人流术 是一个小手术，手术都是非常成功的，所以别担心 我院的无痛人流手术方案比较多，你放心，到时来院后医生都是会一一的给你介绍各种手术方案和相应的手术费的，到时你再根据你的情况进行选择就可以了 咱们医院目前人流手术开展有多种方式可供您做选择,有无痛人流术、超导无痛人流术、超导无痛微管人流术,超导无痛微管保宫人流术，宫腔镜下取胚术 手术从三百多至一千多费用不等的，到时您来院专家会根据您的自身情况为您做推荐及选择的，您自己也可以从中做挑选 无痛人流在怀孕38～50天的时候做是最为适宜的，这个时间为“人流的最佳时间”。因为此时胎体尚未形成，子宫不太大，子宫壁肌肉也较厚，胚胎容易吸出来。因而手术时间短，出血量少，人流后身体恢复得也较快 那么可以为您安排咱们的网上预约的优惠薇薇无痛人流技术来做，原价是680元包括手术费、麻醉费、心电监护费、一次性用品费的，现在预约的朋友可以减100元的，同时提前安排专家，免专家挂号费，节省时间跟费用，人流的全部费用包括：术前检查费（一般情况下如白带常规，B超检查，心电图，血液检查等大概在200左右）+手术费+术后消炎费（根据身体是否有炎症等，选择吃药或者的挂水等方式完全不同，费用也是完全不相同的，所以从你怀孕的时间来看，一共的费用大概在1000元左右，具体的需要医生看过检查的报告后才能确定。这个是无痛人流注意事项您看下: 无痛人流手术需要禁水禁食四个小时，您可以安排术前的一顿饭不要吃，人流术前应停止性生活，以免增加感染阴道炎的危险。做好个人卫生洗个淋浴，但注意不要冲洗阴道。穿上便于穿脱的内裤和外裤。并携带卫生巾以便术后使用。术后保持外阴清洁，两周内或出血未净前禁止盆浴，术后一个月内禁止性交。注意营养，进食易消化食物。注意避免辛辣、过冷饮食等。此外，可以多补充一些富含铁的食物，如猪肝、黑木耳等。具体的您做完手术后我们的专家会详细告诉您注意事项的。三分钟保宫导航可视无痛人流术-由扬州玛丽妇科医院独家

引进，意外怀孕女性在静脉给药30秒内进入睡眠状态，采用

微管抽吸技术快速吸出孕囊。它与常规人流的最大区别是吸

宫而不是刮宫，通过可视系统监控，观察宫腔内部情况，准

确定位孕囊，采用一次性高分子无菌微管将孕囊吸出，仅需

三分钟，出血少，恢复快，不伤宫颈。

术后月经来潮

术后费用

针对费用高三百多的别担心费用高问题

担心不孕

怀孕出血

人流 钳刮 引产

人流后出血情况简介

不建议药流1

不建议药流2 由于怀孕后，体内的激素水平发生变化，而做人流后，激素水平不能马上恢复到怀孕前的水平，所以一般在人需要在40天以后恢复正常的月经，个别人需要在60-90天。术前检查到制定适合你的手术方案大概需要二十来分钟左右,手术的时间是十来分钟左右可以完成,术后我们的专家会向你做详细的术后的注意事项.因为术后的前一两天是伤口愈合最为关键的时期,所以前两天是需要用药消炎的,你可以选择输液和吃口服药进行消炎,一般的消炎是不需要花费多少费用的,主要的手术费用 我院也有两三百的手术,但是那是老式的传统的刮宫了,这种已经渐渐的被临床上淘汰了,术中出血多,恢复慢,最主要的是容易子宫壁薄,您觉得现在的医疗条件和物价两三百可以做好的人流手术吗? 我院的超导无痛人流预约过之后才716元 这种手术是在仪器的监视下直接吸的 创伤是很小的 别担心，上下幅度不是很大的，我院是全国专业的妇科医院，主要为广大的工薪阶层和在校的大学生等女性开放的，收费都是严格按照国家卫生部门的规矩进行收取的，都是非常合理的，所以你别担心。您不要担心 偶尔一次人工流产，若选择正规医疗机构先进人流技术的手术，对子宫的伤害能够降低到最低，不会不孕的 但在短期内多次人流，或者不正确的选择对子宫的伤害相当大，也是日后子宫患病，不孕乃至早衰的主要原因。你可以先来院做个B超检查看看孕囊的大小和位置，然后再选择适合自己的手术方式，请问你是打算近期哪天手术呢？ 最好是做个血检确一下，早期出血有几个可能，一是流产，另外就是宫外孕的出血，还有一种可能性就是并不是真的怀孕了，现在来的是月经血，如果是推迟时间比较长，那么考虑宫外孕或者流产的可能性比较大的，怀孕在6-10周可以做无痛人流的，最佳时间是在6-8周做。超过70天只能做钳刮术了，超过3个月就要做引产了，建议您抓紧时间就医，孩子越大，损伤越大。费用也相对增加的。人流术后一般在3-5天阴道流血渐渐停止，最多不超过10-15天。如阴道流血量超过平时月经血量，或持续时间过长，应及时到医院检查。人流术后1-2周去医院做常规复查。我们一般是不提倡药流的，药流对子宫的危害是很大的，容易引起大出血，如果药流不全还要刮宫行清宫术，容易导致继发不孕的。所以在选择早期终止妊娠的方法上建议您还是能够慎重考虑。药流其实是很不安全的，可以说有药流经常出现流不干净的情况，而且即便是能流干净那么它也会带来很多的后遗症，例如：长达数十天的下体流血，极大的方便了各种细菌的繁

药流3

引产证明

自己怀孕测试

是否来源当天直接做

试纸不确定性

咨询姓名 后登记就诊优

惠

报预约号

预约好处1

预约好处2

预约好处3

预约成功 殖，对女性的以后的生育能力以及身体破性很大。如果流产不干净再去做一下刮宫的话，又会对子宫造成了双重损伤，建议还是选择为安全性高的无痛人流手术 药流是适合四十九天以内的，初次怀孕，没有妇科炎症，宫缩较好的朋友来做如果有证明的话是最好了，如果没有证明的话，那么可以通过预约登记到时直接进行手术的自己用早孕试纸测只是早期最简单的一个判断，并不是确诊，怀孕必须要通过血检和B超的检查，确定孕囊位置、大小，了解阴道内是否有炎症，然后制定最适合您的手术方案，在做手术前就会做出相应的准备，那样就更加确保了手术的安全性。请问您近期有手术的计划吗、一般情况下是可以的，但是为了对您负责，我们在手术前还要做一些相关的化验检查。建议你最好早上空腹过来，检查后身体一般情况良好的话就可以手术了。据专家统计，早早孕试纸的正确测试率差异很大，从50%至98%不等。请问你叫什么名字呢？我来帮你登记一下，到时你来院后直接报一下你的姓名就可了，不需要排队和挂号的，可以直接享受到优先就诊的，您来院到一楼我们会有导医接待，您在导医台告知她您预约过以及预约编号和就诊姓名，她会安排您就诊的。网上预约的患者可获得由玛丽妇科医院发放的医疗援助基金卡一张，内有1000元基金，可抵用20%的手术费，20%的治疗费因为我院每天患者比较多 为了方便你的就诊 建议你提前预约 网上预约可以免专家挂号费 还可以优先就诊这样好吗 我帮你预约一个专家门诊号 这个是免费的 到时你来院让专家给你检查一下 明确你的病因再针对性治疗 你看可以吗 已经帮您预约成功！

来院请在一楼导医台说是预约过的同时报上您预约就诊姓

名即可。请在预约时间内就诊。如果需要更改来院时间或来

院有需要帮助，您可以在网上告知或拨打我院电话85888789

或是85588999联系我，好帮助到您

预约成功 导医带领 您来医院的时候会有导医接待的，您只要说你是预约过的，把姓名报一下，导医小姐就会直接带您去专家门诊了，不需

要等待，免专家挂号费用的。

**第四篇：首次贷款买房注意事项有哪些**

首次贷款买房注意事项有哪些?

首次贷款买房注意事项有哪些?首次贷款买房有很多不懂的地方，如果您是第一购房贷款，首套房产的购房，从贷款申请到最后银行审批放贷要注意哪些问题?首先，因为现在处于政策的不断变动和调整期，购房者一定要随时关注房产政策变化。比如9月底的楼市二次调控将首套房首付统一提高到30%，也就是说现在买房，申请贷款，最多只能申请到

70%。此外，现在申请房贷，都要出具家庭房产证明。其次，要注意房龄和贷款年限之和不要偏大。在贷款的过程中银行对于房龄和贷款的期限都有要求，大部分银行都要求房龄和贷款年限之和不得超过40年，有的银行则是以年龄来计算的，不得超过65岁，购房者可以根据自己的情况来选择合适的银行。

申请个人住房贷款需提供的材料：

1、借款申请书;

2、具有法律效力的身份证件(指居民身份证、户口簿、军官证、港澳同胞回乡证或其它有效居留证件);

3、支付所购住房首期购房款的证明;

4、贷款人认可的经济收入证明(包括借款人家庭经济收入的证明、纳税证明、银行对账单、银行储蓄簿及有价证券等的原件或复印件);

5、购买住房的合同、协议或其它有效文件;

此外，如果考虑到以后提前还贷的问题，需要注意各大银行对于提前还款的要求，对于提前还款各个银行门槛和标准都不同，有的银行政策比较宽松，正常还1个月之后就可以申请提前还款，有的银行规定1年内不允许提前还款，有些银行的规定更加严格。申请者在贷款的过程中应衡量自身的经济能力选择合适的银行，以免在以后提前还款过程由于不合要求而导致多付利息或者缴纳违约金的情况。

贷款利率住房贷款利率执行人民银行规定的同档次商业性贷款利率，可在各银行规定的范围内浮动。现在各大银行对首套房的利率大部分在85折左右。购房者也可以用贷款计算器算一算自己的购房能力如何，为选房做好充分准备。

各项贷款 单位：%六个月 5.85一 年 6.31一至三年 6.40三至五年 6.65五年以上 6.80贷款限额现在首套房要求至少三成，也就是说最多可以贷款70%。

房贷的审批时间取决于很多因素。如果你的贷款银行刚涉足房贷领域，相关的保险公司也是新手，查证需要花很多时间，评估进展的也很慢，在贷款过程中还有很多其他的问题，那么贷款银行可能会说两周才能办好。现在房贷的审批时间一般是一个月左右。

买房租房 买房 租房 二手房 旧房 房子交流 莆田网

本文转载所属栏目：

**第五篇：化工装置首次开车注意事项**

化工装置首次开车注意事项

化工, 事项, 装置, 开车

一、装置开车前的大检查

检查内容

1．总体检查：

主要是完好情况

（1）设备是否按设计施工，施工质量是否符合规范和标准要求。

（2）设备是否按设计要求安装，是否配套，工艺流程是否符合要求。

（3）消防设备、消防设施、劳动保护、防毒面具等是否齐全好用，安全通道是否畅通无阻。

（4）框架、构架、梯子、护栏、平台是否符合设计要求，正常巡检路线是否畅通无阻。

（5）装置照明完善，通讯设施齐全好用；地漏畅通，房屋无损，仪表清洁，采暖通风及生活用水设施齐全。

（6）地面平整，下水井、排水沟等无杂物，管沟、盖板齐全完整。

（7）查出问题及时汇报。

2．工艺流程检查：

（1）按照设计施工图的工艺流程认真逐条对照检查，进出装置及与设备相连的位置是否符合设计要求，有无错接、漏接、多接的现象。

（2）工艺管线及管件、法兰、螺栓、垫片、孔板等附件是否符合设计规定的压力、温度等级要求，以及材质是否符合要求。特别是对于高温、高压及临氢介质部位更应详细检查。

（3）阀门是否符合设计规定的压力、温度，盘根、压盖是否安装好，各阀门是否开关灵活（各阀门均应开关数次）、便于操作，截止阀、单向阀等有方向性的阀门安装是否正确。

（4）热力补偿结构是否符合标准要求。管线的支撑、吊托是否完好、牢固可靠。

（5）重点检查高温、高压及临氢系统的管线是否符合标准规范要求，各类施工档案材料应齐全。

（6）温度计套管、热电偶套管、压力表等安装是否齐全，是否符合要求。

（7）检查各下水井、地漏是否完好畅通。

（８）装置内管线上的盲板是否按要求拆装。

（９）各管线刷漆、保温是否符合要求，介质流向是否标明。

3、塔、反应器、容器、换热器的检查：

（1）所有设备是否正确安装，设备基础有无下沉、裂缝，各部螺栓是否满扣、齐整、紧固，地脚螺栓有无弯曲、变形、裂纹及螺栓是否紧固，设备及管线的支撑、吊架是否安装正确。

（２）设备级别、材质和规格是否符合设计要求，出厂合格证、质量证明书、竣工图及其它有关技术资料是否齐全准确。

（３）设备的压力试验是否符合规范要求，资料是否齐全。

（４）进出口法兰、人孔垫片是否符合材质规格和施工质量标准。（５）设备内是否有杂物，设备内构件是否完好，重点检查塔盘安装质量——安装水平度、焊接质量是否符合规范要求，设备最后封孔是否有人检查并签字。

（６）设备附件——压力表、安全阀、放空阀、热电偶、液面计、静电接地线、设备铭牌是否齐全完好。

（７）反应器上电动葫芦规格及安装质量是否符合要求。

（８）空冷电机是否符合设计要求，电流表、电机开关是否安装合适、操作方便；各部位润滑油脂牌号是否符合要求；风扇转动角度是否均匀，皮带是否松紧适当，翅片是否完整无损、无杂物。

（９）所有设备进出口接管是否正确。

（１０）设备表面油漆、保温质量及外部铁皮质量是否符合要求，标识是否明确。

4、加热炉的检查 ：

（1）加热炉安装是否符合设计规定。

（２）各部材质、回弯头、炉管规格、胀接等质量是否符合设计规定，吊架、管板等受压受热部件无断裂和变形。

（３）炉内件、隔热陶纤、烟道烟囱衬里无裂缝、无脱落，热膨胀缝符合设计要求。

（４）炉体内整洁无杂物，附属管线安装合理，横平竖直，炉管表面光洁无损，所有螺丝均应满扣、齐整、牢固。

（５）火嘴、调风门、看火门、防爆门、烟道挡板、风道挡板是否开关灵活好用、开关标识准确，接地线、热电偶等部件是否齐全完好。（６）炉墙、吊砖无断裂和严重倾斜、脱落等现象，炉体、烟道、烟囱与基础完整、无下沉、无严重倾斜和裂缝。

5．大型机组的检查：

(1)润滑油系统：

a.检查机身油池，并确认无杂物。

b.检查油站、油冷却器、滤油器以及滤油器手动切换是否良好。c.各油压、油温等一次表良好。

(2)冷却系统：

a.检查各个气缸和油冷却器进排水管线、阀门和管路附件，并确认冷却水走向无误。

b.各部位进水压力、进排水温度等一次表完好。

(3)氢气管路系统：

a 检查进排气缓冲器和管道及管路的附件是否完好。

b.检查气体的走向是否符合工艺流程要求。

c.检查旁路、放空、排凝等是否符合工艺流程要求。

d.进、排气压力和温度等一次表完好。

e.止回阀的安装是否符合管内介质流向。

f.管道支吊架是否齐全并符合规范要求。

（4）气量调节系统：

检查气量调节系统是否有缺陷、顶开吸气阀动作是否灵敏。

（5）机械部分：

检查所有紧固件均已上好并紧固，盘车无阻滞、撞击等异常现象，安全设施齐全。

（6）电气部分：

电气系统良好，绝缘接地合格。

6．机泵的检查：

（1）逐台检查机泵、电机型号以及安装是否符合设计要求，盘车是否灵活，地脚螺栓是否把紧。

（２）电机隔音罩是否齐全、牢固，泵体丝堵是否严密。

（３）液面计、油标及附件是否完整无缺，油位是否清晰，各压力表安装是否齐全，量程是否适宜。

（４）电机接地是否牢固，电机开关是否安装正确、操作方便。（５）机泵油箱是否清洗干净，是否加入相应的润滑油。

（６）机泵冷却水给、排水系统是否齐全、畅通无阻、无泄漏。（７）机泵的出、入口阀、连通阀、放空阀、压力表手阀等安装是否齐全正确，是否开关灵活、操作方便，泵出口单向阀走向是否正确。（８）泵排污设施是否齐全，照明是否完好，润滑油三级过滤是否齐全且符合要求。

7．自控系统及电气系统检查：

（１）所有仪表安装就位，规格型号符合设计要求。

（２）DCS系统控制灵敏，各种功能齐全好用，显示准确清晰。（３）各种联锁、自保系统灵活好用。

（４）各种瓦斯报警器、有毒气体报警器等是否准确好用。

（５）各调节阀动作是否平稳、准确、灵活，有无松动及卡涩现象，能否全开全关。

（６）电气设备外壳是否有额定铭牌，是否符合设计要求，防爆电器防爆标志是否与设计相符，是否有出厂合格证书。

二、引水、电、汽（气）、风

三、装置吹扫

四、机泵试运

五、装置水冲洗、水联运

六、加热炉烘炉

七、根据装置的不同，确定不同的开工方案

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！