# 动土仪式方案

来源：网络 作者：明月清风 更新时间：2024-08-19

*第一篇：动土仪式方案动土仪式方案一、时间：预计7月16日，上午11点－12点。到场时间10点二、地点：现场东南角三、参加人员：平基施工单位、甲方相关人员（公司人员、销售部、成控部、工程部人员，及其他部门人员）、现场可组织部分人员观看。四、...*

**第一篇：动土仪式方案**

动土仪式方案

一、时间：预计7月16日，上午11点－12点。到场时间10点

二、地点：现场东南角

三、参加人员：平基施工单位、甲方相关人员（公司人员、销售部、成控部、工程部人员，及其他部门人员）、现场可组织部分人员观看。

四、布置：

1.适当布置广告、彩旗

2.红色鸡公（比较大的）

3.红香一把

4.红烛4支

5.黄纸（打了孔的）一扎

6.鞭炮10盘（一万响）、礼灯10筒

7.土碗一个

8.矿泉水两箱（公司后勤部准备）

9.开挖机具、车辆等。（上述2－7项委托平施工单位准备）

五、仪式内容：

1）

2）

3）先生做法事，烧香、烧钱纸等，杀鸡滴血安神。放礼花、鞭炮。挖土机象征性挖土。

**第二篇：动土祭拜仪式**

\*\*\*\*奠基仪式计划

主办单位： \*\*公司 参加人员：

董事长、邀请嘉宾、公司相关人员（大约三十人）活动地点： \*\*\*\* 活动时间： \*\*\*\*\*

一、现场布置：

（一）奠基现场设置背景4M\*3M一个（租用手脚架搭建），上书“诺贝尔福基公司新工厂奠基仪式”字样；地上铺红地毯3M\*2.5M。（初步设定）

（二）供桌台面盖红布。

（三）备好祭品。（主祭品要求为羊，其他请贵司提供种类、清单及价格）。

（四）奠基现场，准备好奠基石及沙堆，准备6把新洋锹，木柄上系红绸布摆放（插）在沙堆四周。（请提供奠基石及沙堆样式）

（五）准备好焚烧桶。

二、祭拜仪式程序：

（一）活动前三天召开好筹备工作会议，作好人员分工和责任到人，分工合作，抓好落实。具体分工如下：

1、XX负责奠基现场工作,包括现场布置;奠基石、沙堆及铁铲、祭品、礼炮等的准备;

2、XX和XX负责嘉宾的邀请及接送工作；

3、仪式主持人暂定XX。

（二）活动当天上午十时前，供桌、奠基沙堆布置完毕，祭品、铁铲、礼炮到位。

（三）十时四十分，领导入席，嘉宾同时到位。

（四）十时五十分，主持人宣布仪式开始。

1、介绍领导、嘉宾

2、主祭者祭拜就位、陪祭者就位

3、主祭者上香祷告

4、主祭者 献果、敬酒……

5、陪祭者上香

6、动土奠基

7、礼成、鸣炮

8、化金箔

9、由董事长邀请来宾共进午餐。

**第三篇：动土大会讲话稿**

在XXX动土会议上的讲话稿

尊敬的领导及各位来宾 大家好！

非常高兴今天能够与各位在一起共同见证XX生物公司单抗生产基地开工仪式。感谢XX公司给予鄙公司的殊荣，能够得到客户的信任和肯定，是一个企业的最高荣誉，我们将会倍加珍惜。

首先，我愿借助今天的机会，谨代表XX公司向XXX公司对我公司近年来发展所给予的支持表示衷心的感谢！

XXX公司与XXX公司的大记事如下：

XXX公司自2024年起与XXX建立起良好的合作伙伴关系以来，迄今已有九余年，XXX公司也和其它供应商一样，见证了XXX公司辉煌的发展历程。XXX公司先进的经营理念、优秀的企业文化、强烈的创新意识和优质的质量管理，也对我们有着良好的示范和带动作用。

祝XXX公司蓬勃发展、业务蒸蒸日上。谢谢大家！……

**第四篇：动土奠基讲话**

各位领导，各位来宾，同志们，朋友们，上午好！

今天是个好日子，在这喜庆的日子里，我们举行隆重的奠基仪式，热烈祝贺xx派出所办公楼开工建设。在此，我代表县委、县政府表示祝贺，向在筹备过程中付出了辛勤劳动的同志们表示亲切的问候。在局党委的统一安排部署和有力协调下，三塔派出所抓住机遇，积极争取党委政府的大力支持，全面启动派出所基础建设工作。xx派出所新办公楼的动工建设，是县公安局贯彻落实“三基”工程建设的一项重要举措，也是建设宜居宜业、富足和谐的现代化新区的一项必不可少的内容，落成后必将大大改善派出所的办公办案条件，激发全体工作人员的热情，更好地服务社会、服务企业、服务群众、打击违法犯罪，维护社会稳定，必将为创建和谐、平安、稳定的治安环境……

今天，新城公安分局办公大楼在这里奠基，借此机会，我谨代表市新城管委会向新城公安分局办公大楼的奠基表示热烈的祝贺！向前来出席奠基仪式的各位领导、各位嘉宾、各位朋友表示诚挚的欢迎！向关心、支持新城建设和发展的社会各界致以崇高的敬意和衷心的感谢！

新城公安分局承担着为新城开发建设保驾护航和稳定社会治安的重任，近年来，新城公安分局紧紧围绕新城开发建设和发展的中心任务，积极开展新城建设环境整治活动，打击阻挠施工、强买强卖等违法违规行为，促进了新城建设环境的全面优化；完善外来人口管理机制、强化治安基础工作，维护了新城社会的稳定；树立服务为民的理念、开展基层矛盾排查，夯实了新城平安和谐的社会基础，成绩的取得有目共睹。对此，我代表新城管委会对新城公安分局全体民警的辛勤付出

各位领导、同志们： 经过多方努力、积极筹备，XX市公安交通指挥中心工程今天奠基开工。在这喜庆的时刻，我谨代表XX市公安局交警支队党委向工程的奠基开工表示热烈祝贺，向XX市委、市政府及社会各界的大力支持表示诚挚的感谢。近年来，全市各级公安交警部门努力拼搏，降事故，保安全、保畅通，促进了地方经济发展和社会稳定，取得了令人瞩目的成绩。作为XX东部区域经济中心、三条国道汇集处的XX，XX市公安交警大队在XX市委、市政府和上级公安机关的领导下，发扬与时俱进、开拓创新的拼搏精神和艰苦奋斗的工作作风，抓班子、带队伍，严格纪律，落实措施，圆满地完成了各项公安交通管理工作任务，为社会稳定和经济发展做出了突出贡

最后，祝愿××建设项目进展顺利，工程早日竣工！祝同志们、朋友们身体健康，万事如意！

谢谢大家。

**第五篇：动土作业安全管理制度**

动土作业安全管理制度

1、范围

本制度规定了动土作业安全要求和《动土安全作业证》的管理。

本制度适用于公司范围内的动土作业

2、引用文件

AQ3023-2024

化学生产单位动土作业安全规范

3、术语和定义

本制度采用下列术语和定义

3.1

动土作业

挖土、打桩、地锚入土深度在0.5m以上；地面堆放负重在50Kg/m2以上，使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

动土作业安全要求

4.1动土作业必须办理《动土安全作业证》，没有《动土安全作业证》不准动土作业。

4.2动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育。施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。

4.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。施工结束后应及时填土，并恢复地面设施。

4.4动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。

4.5严禁涂改、转借《动土安全作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。

4.6动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。

4.7动土邻近地面隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。

4.8挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

(a)

挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。

(b)

在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合GB7059

《便携式木梯安全要求》和GB12142

《便携式金属梯安全要求》。作业时必须戴安全帽，安全帽应符合GB2811

《安全帽》的要求。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。

(c)

要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边沿0.8m，高度不得超过1.5m。对坑、槽、井沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡的裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。

（d）

作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后方可施工。

(e)

在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，应采取有效的固壁措施，确保安全。

(f)在拆除固壁支撑时，应从下向上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。

(g)所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。

4.9

上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人中发现异常时，应立即撤离作业现场。

4.10

在危险场所动土时，应有专业人员现场监护，并与有关操作人员建立联系，当所在生产区域发生突然排放有害物质时，现场监护人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场，并采取必要的应急措施。

4.11

作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

4.12

动土作业涉及断路时，应符合《断路作业安全管理制度》的规定；涉及临时用电时，应符合GB/T13869

《用电安全导则》和JGJ

《施工现场临时用电安全技术规范》的有关要求。

4.13

施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施

《动土安全作业证》的管理

5.1

《动土安全作业证》由设备管理部门负责管理。样表附后

5.2

动土申请单位在设备管理部门领取《动土安全作业证》，填写有关内容后交施工单位。

5.3

施工单位接到《动土安全作业证》后，填写相关内容后将证交动土申请单位。

5.4

动土申请单位从施工单位收到《动土安全作业证》后，交设备管理部门，并由其牵头组织生产、技术、电气、安全等有关部门审核会签后批准。

5.5

动土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施后方可签发《动土安全作业证》。

5.6

动土申请单位应将办理好的《动土安全作业证》留存后，分别送档案室、设备管理部门、技术管理部门、施工单位各一份。

5.7

作业证一式四联，第一联交设备管理部门留存，第二联交申请单位，第三联由现场作业人员随身携带，第四联送档案室存档。

5.8

一个施工点，一个施工周期内办理一张《动土安全作业证》。

5.9

《动土安全作业证》保存期至少为2年。

公司动土安全作业证

分厂(车间)：

编号：

申请单位

申请人

作业单位

作业地点

电源接入点

填写人

作业时间

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

时

分

至

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

时

分

动土作业范围、内容、方式（包括深度、面积、并附简图）：

项目负责人：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

时

危害辨识：

动土安全措施

□

作业前对员工进行安全教育，作业人员已佩戴安全帽等防护器具。

□

作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证

□

已按作业方案图划线和立桩

□

地下电力电缆已确认保护措施已落实。

□

地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认保护措施已落实

□

地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实

□

动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。

□

作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置。

□

人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道

□已进行放坡处理和固壁支撑。

□

道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门。

□

悬吊重物下方站人、通行和工作不准吊装。

□

超负荷或重物质量不明，不准吊装。

□动土范围（包括深度、面积、并附简图）无障碍物，已在总图上做标记。

□

棱角重物没有衬垫措施，不准吊装。

□

安全装置失灵，不准吊装。

□

现场夜间有充足照明：

A：36V、24V、12V

防水型灯

B：36V、24V、12V

防爆型灯

□

备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪

补充安全措施：

作业负责人：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

时

分

作业地段

负责人意见

作业地段负责人：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

时

分

有关生产、设备、电气、安全部门会签意见（签字）：

设备管理部门审批：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

时

完工验收检查

项目负责人：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

时

注：本票一式四联，第一联交设备管理部门留存，第二联交申请单位，第三联由现场作业人员随身携带，第四联送档案室存档。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！