# 现场检查记录(消毒产品)

来源：网络 作者：紫芸轻舞 更新时间：2025-05-29

*第一篇：现场检查记录(消毒产品)现场检查记录（消毒产品）单位名称法定代表人（负责人）单位地址联系电话检查日期：年月日时分至时分 检查内容：1、消毒产品名称2、经营单位采购消毒产品时是否索取该产品生产企业卫生许可证。是□ 否□3、经营单位采...*

**第一篇：现场检查记录(消毒产品)**

现场检查记录（消毒产品）

单位名称法定代表人（负责人）单位地址联系电话检查日期：年月日时分至时分 检查内容：

1、消毒产品名称

2、经营单位采购消毒产品时是否索取该产品生产企业卫生许可证。是□ 否□

3、经营单位采购消毒产品时是否索取该产品备案凭证或者卫生许可批件是□ 否□

4、经营单位采购消毒产品时是否索取该产品卫生安全评价报告。是□ 否□

5、消毒产品标签、说明书是否违法宣传暗示疾病名称及疾病疗效等。是□ 否□

6、是否违法添加药物（激素和抗生素）。是□ 否□

7、是否有违法宣传、医疗术语、暗示疗效。是□ 否□

8、经营的消毒产品标注是否有批准文号、生产日期、生产批号、有效期限。是□ 否□

9、产品生产企业卫生许可证有效期与产品有效期是否相符。是□ 否□

10、消毒产品是否有生产日期和有效期或生产批号及限期使用日期。是□ 否□

被检查人签名：卫生检查员签名年月日年月日 备注:本记录作为日常监督检查使用，如发现有严重违法行为，须填写《现场检查笔录》。

**第二篇：现场检查记录**

新疆亚克斯资源开发股份有限公司

现场安全检查记录

被检查单位：地址：项目经理（负责人）：职务：联系电话：检查场所：检查时间：年月日时分至日时分

我们是亚克斯公司安全检查人员、，现按公司规定对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：

检查人员（签名）：、被检查单位现场负责人（签名）：

年月日

**第三篇：煤矿安全现场检查记录**

现场检查记录

被检查单位：织金县少普乡洪水沟煤矿地址：织金县少普乡水塘村单位负责人：孟凡彬职务：矿长联系电话：\*\*\*检查场所：地面：抽查部分资料；井下：主斜井，2112回采工作面，2108运输巷掘进工作面。检查时间：2025年 3 月 31 日 10 时 00 分至 3 月31日 15 时30 分 检查人员（签名）：

我们是毕节市安全生产监督管理局、织金县安全生产监督管理局执法人员，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2025年3月31日，按照《毕节市安监局关于开展贵州省第七届旅游发展大会及贵州省第十一次党代会期间煤矿安全专项检查的通知》（毕市安监[2025]70号）要求，联合织金县安全生产监督管理局对织金县少普乡洪水沟煤矿进行专项检查，检查前，检查组向矿方出示相关合法证照，告知相关事宜，经矿方确认本次检查合法有效。织金县少普乡洪水沟煤矿为“六证齐全”生产矿井，设计生产能力为9万t/a。设计开采M16、M17、M21、M23、M27和M34六层煤。矿井采用斜井分区式开拓，中央并列抽出式通风，M16、M17、M21、M23、M27划分一采区、联合布置开采，M34划分一个采区，单独布置开采。矿区内M16、M23煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定经贵州省能源局以黔能源方[2025]38号文件批复为：M16煤层在+1460米以上无突出危险性，M23煤层在+1436米以上无突出危险性；但鉴定测定的瓦斯放散初速度超过单项指标临界值，且鉴定单位测定地点相对集中、范围较小，未能反映上述煤层的煤与瓦斯突出参数。M21、M27（下接续页第2页）被检查单位现场负责人意见：签名：2025年3月31日 备注：本文书一式两联，一联存档，一联交被检查单位共 2页第2页

（上接第1页）未作煤与瓦斯突出危险性鉴定。M16、M21、M23煤层自燃倾向性经贵州省煤田地质局实验室鉴定为Ⅲ级不易自燃，且煤尘不具有爆炸危险性。M27煤层煤层自燃倾向性和煤尘爆炸危险性均未做鉴定。矿井按煤与瓦斯突出矿井进行管理。矿井现主采M21煤层，现场检查时，井下布置有2112回采工作面（正在刷面、安装），2108运输巷掘进工作面（未作业）。经查，存在以下安全隐患及问题：

1、尚未安装完善瓦斯抽采计量装置及监测监控装置。

2、2108回采工作面回风窜入2112回采工作面，2112运输下山一段进风、一段回风，主进风与主回风巷之间是用风门隔开，通风系统不合理、不可靠。

3、矿井采用联合布置，未绘制分层开采采掘工程平面图和通风系统图。

4、未按《开采设计方案》和《安全设施设计》要求合理布置采掘接替作业。

5、主斜井皮带运输机未设置急停装置。

6、未严格按照《防治水规定》开展水害调查和探放水工作，未对M16煤层采空区积水情况等进行水害调查，2108运输巷掘进工作面现场检查顶板无前探钻孔。

7、未按《瓦斯抽采暂行规定》和毕节地区四个100%要求开展先抽后掘，现场检查时2108运输巷掘进工作面未安装瓦斯抽放管路，2112采煤工作面低负压瓦斯抽放管路未安装到位，2112采煤工作面顺层瓦斯抽存在抽放空白带。

8、2110采煤工作面已收尾，但密闭不严，漏风严重。

9、2112采煤工作面未设置避难硐室。

10、2112采煤工作面机头“四对八梁”未投入使用。

11、2112采煤工作面上、下出口超前支护采用单梁单柱，且不足20米。

12、2112采煤工作面运输顺槽刮板运输机机头采用液压支柱作为压柱。

13、2112采煤工作面回风顺槽部分地段积水严重。

14、2108运输巷掘进工作面未实现远距离放炮。

15、2112采煤工作面采用一次装药、分段分次爆破。

16、2112采煤工作面通风设施未安设完善，通风系统不合理就进行回采。

17、矿井按煤与瓦斯突出矿井进行管路，但井下采掘工作面未按《防治煤与瓦斯突出规定》要求开展区域防突局部防突验证工作。（以下空白）

被检查单位现场负责人意见：签名：2025年3月31日 备注：本文书一式两联，一联存档，一联交被检查单位共 2页第2页

**第四篇：餐饮具集中消毒服务机构现场监督检查记录表**

餐饮具集中消毒服务机构现场监督检查记录表

被监督单位名称： 被监督单位负责人： 监督时间：

一、人员制度

1、有无专兼职卫生管理人员 有 无

2、从业人员是否持有有效的健康证 是 否

3、是否制定与消毒服务相关的消毒与灭菌运行程序、消毒与灭菌物品管理和自检制度及安全操作规程 是 否

二、服务条件

1、生产区和非生产区是否分开 是 否

2、生产环境是否清洁 是 否

3、生产布局流程是否符合要求 是 否

4、是否设置有相应的功能间 是 否

5、是否具备符合国家有关标准、规定、规范的消毒与灭菌设备，是否有独立、安全的固定放置场所；消毒处理区、已消毒物品存放区是否设有通风、防爆、防尘、防鼠、防虫、防潮等设施，是否有离地、离墙设施 是 否

三、服务过程管理

1、是否使用符合有关技术规范和标准要求的消毒方法实施消毒 是 否

2、使用的消毒产品是否符合要求 是 否

3、是否有对每次消毒或灭菌运行过程的记录和消毒质量的自检记录 是 否

4、消毒前后物品的存放是否符合要求 是 否

四、服务质量

1、消毒后的物品是否达到卫生标准和要求 是 否

2、消毒后的物品的标签是否符合要求 是 否

被监督人员： 监督人员： 监督时间：

**第五篇：消毒产品进货检查验收制度**

消毒产品进货检查验收制度

一、根据国家卫生部发布的《消毒管理办法》规定，医疗机构购进消毒产品，必须建立消毒产品进货检查验收制度，并建立完整的产品购进记录。

二、消毒产品的购进必须注明产品的通用名称、生产厂商、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期等。

三、验收人员必须向产品供应商索要卫生许可证、产品卫生许可批件、产品的检验报告、产品卫生安全评价报告。

三、保管好产品的进货发票，以备查验，制定和执行有关保养、养护的制度，并采取必要的冷藏、防冻、防潮、注意通风、做好防火、防虫、防鼠等工作，保证药品的质量。

四、消毒产品与药品分开存放，并专人保管。

一、采购员、仓库管理员要忠于职守，坚持原则，把好医用耗材、医疗器械的入库验收和出库发放关。

二、采购员、保管员共同对每次购置的物品进行质量验收，查验采购计划、领货单据，查验每箱产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期，并逐一登记造册。

三、对入库的医用耗材、器械，要认真检验三证是否齐全。不全的产品不得入库，不见实物严禁填写入库单，签批手续不全不得办理发放。

四、加强在库物品的管理。保管员及时清查库存物品的有效期，对过期失效物品，按规定申请报废。

五、要求仓库物品必须上架保存，摆放整齐，严防因保管不善造成物品霉烂、虫蛀。经常检查防火、防盗设施，确保库房安全。

六、每月30日保管员、药械主任、开票人员、分管院领导共同进行仓库盘点，并在盘存表上签字存档，做到帐卡物相符，帐帐相符，盘实金额作为下月初始余额。

武汉明德肛肠医院

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！