# 最新沥青销售合同(六篇)

来源：网络 作者：岁月静好 更新时间：2024-11-14

*沥青混合料采购合同沥青供货合同一乙方：1、工程名称：市政工程2、地址：3、沥青混凝土的价格：现场施工采用平均价格，即9元/平方/公分（包括：路面混凝土摊铺、机械碾压、人工找平、成型、以及透层油、封层油、粘层油的喷洒、试验检测等）。4、工程量...*

**沥青混合料采购合同沥青供货合同一**

乙方：

1、工程名称：市政工程

2、地址：

3、沥青混凝土的价格：现场施工采用平均价格，即9元/平方/公分（包括：路面混凝土摊铺、机械碾压、人工找平、成型、以及透层油、封层油、粘层油的喷洒、试验检测等）。

4、工程量：以现场实际量测工程量为准

5、工期：\_\_\_年\_\_月\_\_日—\_\_\_年\_\_月\_\_日

（一）、沥青混凝土面层

1、沥青

沥青采用ah—70，质量要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（jtg f40—20xx）（下称《沥规范》）表4。2。1—2“道路石油沥青技术要求”的规定。

2、粗集料

粗集料的规格应符合《沥规范》表4。8。3的规定，质量要求符合《沥规范》表4。8。2的规定。

3、细集料、填料

细集料的质量要求符合《沥规范》表4。9。2的规定，矿粉的质量应符合表4。10。1的要求。天然砂的规格应符合表4。9。3的要求，机制砂或石屑应符合表4。9。4的要求。

（二）、粘层

1、在沥青上面层和下面层之间设置粘层。

2、沥青：粘层沥青采用快裂的撒布型乳化沥青，质量要求应符合《沥规范》表4。3。2喷洒用阳离子乳化石油沥青pc—3的规定。

3、乳化沥青的用量0。3—0。6l/m3，应待乳化沥青破乳、水分蒸发完毕之后方可铺筑沥青上面层。

（三、）下封层

1、在水泥粉煤灰碎石基层上设置下封层。

2、沥青：粘层沥青采用乳化沥青，质量要求应符合《沥规范》表4。3。2喷洒用阳离子乳化石油沥青pc—3的规定。

3、下封层采用单层式沥青表面处治，集料采用s14规格，集料

（四）、透层

1、在水泥粉煤灰碎石基层上设置透层。

2、沥青：粘层沥青采用乳化沥青，质量要求应符合《沥规范》表

4。3。2喷洒用阳离子乳化石油沥青pc—2的规定。

3、透层沥青用量1。0—2。0l/m3。

1、乙方根据合同要求，按国家现行标准和设计要求及甲方要求的有关技术指标组织生产沥青混凝土（含原材料级配、沥青含量、出厂温度、到现场温度等），并提供沥青混凝土出厂合格证；甲方按国家现行标准及合同中的技术要求验收，并随时核实沥青混凝土的实际重量。

2、沥青混凝土摊铺应符合国家现行相关标准，并提供沥青抽提、马歇尔试验等相关试验检验资料。

3、因沥青混凝土质量及摊铺质量不合格影响工程质量和进度，甲方有权终止协议，乙方承担因此所造成的全部损失及发生的全部费用。

4、沥青混凝土摊铺施工过程中，乙方应保证现场两台进口沥青摊铺机同时摊铺，并配备相关的碾压设备（手推式震动压路机、双g钢轮压路机（2台）、胶轮压路机等）。

1、甲方应做好摊铺沥青混凝土前的一切准备工作，以及摊铺期间的现场调度及安全工作，保证施工现场道路畅通，为乙方能顺利、及时、优质完成摊铺任务提供便利条件。

2、甲、乙双方应按国家现行标准和有关安全施工规程进行施工，如发生安全事故，事故责任由责任方负责，并由责任方承担全部经济损失和相关责任（包括法律责任）。

1、甲方如对沥青混凝土供应规格、数量等提出变更要求，应提前4小时向乙方提出。

2、沥青混凝土在摊铺过程中，甲、乙双方如变更约定的重要技术数据、质量标准等事项，要求变更的一方必须出具有效的书面变更凭证，否则产生的质量问题由变更方负责。

1、因乙方提供的沥青混凝土质量不符合国家现行标准、设计要求及甲方要求的有关技术指标，造成甲方损失的，全部损失费用由乙方赔偿。

2、因甲方保证施工现场道路畅通造成摊铺延迟，由甲方承担责任。

3、因乙方原因造成工期延误，由乙方承担责任，每延误一天甲方罚款5000元/天，依次累加。

**沥青混合料采购合同沥青供货合同二**

材料订货方：\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

材料供应方：\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

一、沥青混凝土摊铺工程概况：

1、工程名称：玉井路罩面与便道维修工程

2、地址：\_\_\_\_省\_\_\_\_市\_\_\_\_县玉井路(北起新昌，南至新源街)。

3、沥青混凝土要求：车行道为5c细粒式密级配b改性沥青混凝土(ac-13c)罩面处理。

3、沥青混凝土的价格：315元吨(此价格包含所有人工、材料及机械费用)。

4、工程量：以现场实际用量为准

二、技术要求

(一)、沥青混凝土面层

1、沥青

4.2.1-2道路石油沥青技术要求的规定。

2、粗集料

粗集料的规格应符合《沥规范》表

4.8.3的规定，质量要求符合《沥规范》表

4.8.2的规定。

3、细集料、填料

细集料的质量要求符合《沥规范》表

4.9.2的规定，矿粉的质量应符合表

4.10.1的要求。天然砂的规格应符合表

4.9.3的要求，机制砂或石屑应符合表

4.9.4的要求。

粗、细集料及填料应采用粘附性大于或等于4级的碱性石料。

(二)、粘层

1、在沥青上面层和下面层之间设置粘层。

2、沥青：粘层沥青采用c-3乳化沥青，质量要求应符合《沥规范》表

4.3.2喷洒用阳离子乳化石油沥青c-3的规定。

3、乳化沥青的用量0.5a;2;，应待乳化沥青破乳、水分蒸发完毕之后方可铺筑沥青上面层。

1、乙方根据合同要求，按国家现行标准和设计要求及甲方要求的有关技术指标组织生产沥青混凝土(含原材料级配、沥青含量、出厂温度、到现场温度等)，并提供沥青混凝土出厂合格证;甲方按国家现行标准及合同中的技术要求验收，并随时核实沥青混凝土的实际重量。

2、沥青混凝土摊铺应符合国家现行相关标准，并提供沥青抽提、试验等相关试验检验资料。

3、因沥青混凝土质量及摊铺质量不合格影响工程质量和进度，甲方有权终止协议，乙方承担因此所造成的全部损失及发生的全部费用。

4、沥青混凝土摊铺施工过程中，乙方应保证施工现场施工机械、车辆、人员充足，在保证质量的情况下避免延误工期。

三、结算及付款方式：

甲方在摊铺之前预付给乙方大约90%以上的总工程款，以实际汇款为准。剩余工程款待工程竣工由甲方抽检沥青、沥青配合比及含油量合格后付清，如抽检不合格所有相关的检测试验费用由乙方承担。同时承担由此给甲方所造成的一切损失。

1、甲方应做好摊铺沥青混凝土前的一切准备工作，以及摊铺期间的现场调度及安全工作，保证施工现场道路畅通，为乙方能顺利、及时、优质完成摊铺任务提供便利条件。

2、甲、乙双方应按国家现行标准和有关安全施工规程进行施工，如发生安全事故，事故责任由责任方负责，并由责任方承担全部经济损失和相关责任(包括法律责任)。

五、合同变更：

1、甲方如对沥青混凝土供应规格、数量等提出变更要求，应提前4小时向乙方提出。

2、沥青混凝土在摊铺过程中，甲、乙双方如变更约定的重要技术数据、质量标准等事项，要求变更的一方必须出具有效的书面变更凭证，否则产生的质量问题由变更方负责。

六、违约责任：

1、因乙方提供的沥青混凝土质量不符合国家现行标准、设计要求及甲方要求的有关技术指标，造成甲方损失的，全部损失费用由乙方赔偿。

2、因甲方保证施工现场道路畅通造成摊铺延迟，由甲方承担责任。

3、因乙方原因造成工期延误，所有责任及损失由乙方承担。

七、本协议与《合同》具有同等法律效力，出现争议，双方协商解决。本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章生效。

八、本协议于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订

订货方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_供货方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_

**沥青混合料采购合同沥青供货合同三**

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

供货方（以下简称“乙方”）：

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

根据《民法典》及有关法律、法规，为规范购销行为，保护双方的合同利益，明确双方技术经济责任，保证甲方工程建设正常进行，经甲乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

一、材料名称、数量、金额及单价

1、名称：

2、计划数量（吨）：

3、单价（元/吨）：

4、金额（元）：

5、合计金额（大写）：

以上价格是到甲方指定卸货点的交货价，包含材料采购费、运输费、过桥过路费、损耗、装卸费、所有税费等价格；该单价是双方执行的固定单价，材料供应期内双方单价不作调整。结算数量以甲方实际签收数量为准。

二、供应时间及运输方式

1、材料供应期限：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日。逾期未提部分双方重新约定价格和数量。

2、交货时间：具体供货时间由甲方提前\_\_\_\_\_\_小时电话通知乙方。

3、运输方式：乙方组织\_\_\_\_\_\_车\_\_\_\_\_\_小时内运送沥青材料到甲方指定卸货点交货，其间的一切费用已包含在材料单价中。沥青材料运到后\_\_\_\_\_\_小时内甲方负责保证卸完。

三、货款结算支付

结算：截止\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，乙方编制材料接收计量支付单，双方签字确认结算金额。

支付方式：甲方确认并接到计量支付单后，在\_\_\_\_\_\_天内以银行转账形式全额支付乙方货款，乙方开具相应数额货物发票给甲方；以此类推。货物全部供完后余款在\_\_\_\_\_\_月内结清。

四、供应材料标准

乙方所供应沥青材料的质量应符合国家有关规定以及双方认可的技术标准。

五、验收标准、方法

1、数量验收：甲方检查\_\_\_\_\_\_车铅封并及时接卸，卸完后乙方送货单必须经过甲方司磅员或现场材料员签认方可生效。数量验收以甲方地磅（经国家认可的计量部门检验合格）称重毛重和皮重后计算的净重为准，若数量超出供方磅单误差范围（\_\_\_\_\_\_%）要及时通知供方，双方协商解决。

2、质量验收：沥青到货后，甲方可按双方约定的技术标准进行检查、封样，并保证样品不受污染。甲方需在\_\_\_\_\_\_车中取样，否则不具代表性。若甲方对\_\_\_\_\_\_品质量提出异议，应在收货后\_\_\_\_\_\_日内以书面方式向乙方提出，双方可通过约定第三方对封样进行复检。逾期后，油品质量问题有甲方承担，乙方概不负责。

六、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）负责材料的检验和实验。

（2）负责提供材料的供应计划。

（3）如因甲方的业主、监理对材料的质量和数量有变更要求时，甲方应立即通知乙方，乙方需无条件接受，甲方不承担任何责任，且甲方有权根据实际情况调整或终止本合同。

（4）甲方负责按合同要求支付材料款。

2、乙方的权利和义务

（1）负责按甲方供应计划要求按质、按量、按时提供符合甲方施工生产需要的合格沥青材料。

（2）负责协调好供货运输途中关系，所发生的一切费用已包含合同单价中，由乙方自行承担，乙方运输车辆在运送过程中发生的一切毁损、灭失等事故所造成的责任和损失，由乙方自行解决和承担。

七、违约责任

乙方供应的材料没有按约定时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按每耽误一次赔偿给甲方万元的误工费，甲方从其沥青材料款中扣除。

甲方未提前通知乙方的供货时间而造成乙方供货不及时或因甲方卸货不及时，造成的损失由甲方承担。

八、如因乙方生产原料、生产设备、生产工艺、事故等发出重大变化时，乙方要调整，须提前天与甲方协商。

九、甲乙双方中任何一方如因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时以书面形式向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。履行此项义务后，遭遇不可抗力方不承担违约责任。

十、如发生合同纠纷，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，可向合同签署所在地人民法院诉讼解决争议。

十一、本合同一式\_\_\_\_\_\_份，由甲、乙双方各留存\_\_\_\_\_\_份。

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同约定的条款时自动终止。

甲方（签字）：

签订地点：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

乙方（签字）：

签订地点：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**沥青混合料采购合同沥青供货合同四**

乙方：

根据245省道大修工程dzx—2标路面工程沥青混合料施工要求，经甲乙双方议定：由乙方为甲方提供乳化沥青原材料，并制定以下条款供双方共同遵照执行。

一、供应原材料名称、数量、价款及供货时间

二、质量标准

符合部颁相应质量标准，满足该工程施工要求。

三、交货及验收方式

乙方提供原材料，甲方用沥青洒布车自行运输，数量由甲乙双方共同计量验收。进场原材料经过甲方收料员目测验收及试验员抽检后发现有不合格现象的，该部分原材料由乙方自费清理出场并不得参与结算。

四、结算方式

乙方履行完本合同规定各项原材料数量后，将该项原材料所有票据交由甲方结算，挂帐后甲方即按该项原材料合同金额的一定比例70%向乙方支付，余额部分30%工程结束二月内支付。结算时乙方必须出据正规发票。

五、合同解除

如乙方不能履行本合同或履行不完全，甲方随时有权解除合同。

六、违约责任

一方违约给对方造成损失的，付对方合同金额的5%作为违约金并赔偿双方相应的损失。

七、争议解决

双方如有争议，以协商解决为主，必要时采用其它法定途径。

八、生效日期

本合同自双方签字（盖章）起生效。

**沥青混合料采购合同沥青供货合同五**

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

一、供货明细

二、质量标准：按国家有关技术标准执行，附质保书。

四、供货方式和费用承担：需方提前48小时将供货计划提供给供方，供方在收到计划后48小时内将需方所要材料送到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程工地，运费由供方承担。

五、供货价格：供方所供材料按照同期材料价格执行。

六、合理耗费及计算方式：抄牌收货。

七、验收标准、方式及提货异议期限：按国家有关技术标准执行，如果质量、数量异议，需方应在一个星期以书面方式向供方提出不合格商品原始材料标牌等，并提出承运部门出具的相关商务记录。

八、结算方式：经供需双方协商约定以承兑汇票方式支付。需方在建筑施工期间，供方供应约15000吨中粒式沥青混凝土、9000吨细粒式沥青混凝土及6000吨粗粒式沥青混凝土，在需方完成主体工作量55%后5个工作日内，需方付给供方之前所供沥青混凝土总货款的80%，竣工验收合格后95%，余款\_\_\_\_\_\_月内付清。

九、违约责任：

（1）南京十建浦口我百润路及南xx项目部沥青混凝土总量约为16500吨，自供需双方签订合同起自工程结束前，需方另邀第三方供应材料，需方须支付给供方合同总货款5%的违约金；供方在此期间无故停止供货，须支付给需方合同总货款5%的违约金。

十、解除合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法再向卖方当地人民法院起诉。

十一、本合同生效必备条件：加盖签字盖章后。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

十三、后期发货均以此合同条约执行（价格除外）。

**沥青混合料采购合同沥青供货合同六**

一、供方： (以下简称甲方)需方：(以下简称乙方)

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：以交通部jtcf40—20xx《公路沥青路面施工技术规范》中的沥青材料技术要求为标准或业主提供的指标为准。

三、交(提)货时间、地点、方式：合同签订后按照需方需货生产情况进行供货，需方提前24小时电话通知，供方接到通知后按要求备好货物，汽运到需方工地。如供方不能按时供货给需方造成的一切损失由供方承担。

四、运输方式及费用负担：供方负责运输，并承担运费。

五、合理损耗及计算方法：以需方地磅为准，如有异议，由双方认可的第三方地磅为准。

六、结算方式：款到发货。

七、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

八、违约责任：按合同法。

九、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由起诉方所在地人民法院处理。

十、其他约定事项：以实际发生数量为结算标准。

1、本合同一式二份，供需双方各持一份;

2、本合同传真件可视与原件等同。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！