# 最新公司企业安全生产基础知识试题及答案模板范例

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2025-01-23

*安全生产基础知识考试试题部门：姓名：得分：一、判断题（共20分，每题各2分）1、根据《安全生产法》的规定，企业员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（√）2、生产经营单位应当按规定对从业人员进行与其岗位相关的安全生产教育培训，使其具备相应的安...*

安全生产基础知识考试试题

部门：

姓名：

得分：

一、判断题（共20分，每题各2分）

1、根据《安全生产法》的规定，企业员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（√）

2、生产经营单位应当按规定对从业人员进行与其岗位相关的安全生产教育培训，使其具备相应的安全操作技能；特种作业人员必须参加专业培训，并经考核合格后持证上岗。

（√）

3、机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。

（×）

4、火灾使人致命的最主要原因是被人践踏。

（×）

5、起重机司机可以倾斜吊运物体。

（×）

6、正确配戴和使用个人安全防护用品、用具，是保证劳动者安全与健康的一种防护措施。

（√）

7、安全帽的主要作用是为了防止物料下落击中头部及行进中碰撞突出物而受伤。

（√）

8、帮助触电者脱离电源时，不可直接用人的肢体或其他金属及潮湿的物体作为救护工具。

（√）

9、配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。

（×）

10、着火后应自己先扑救，救不灭时再打“119”。

（×）

二、单项选择题（共20分，每题各2分）

1、起重作业中突然停电，司机应首先（A)

A.将所有控制器置零

B.鸣铃或示警

C.关闭总电源

D.什么都不用做

2、加强对生产现场监督检查，严格查处\_\_\_

\_的“三违“行为（A)

A.违章指挥、违规作业、违反劳动纪律

B.违章生产、违章指挥、违反劳动纪律

C.违章作业、违章指挥、违反操作规程

D.违章指挥、违章生产、违规作业

3、.因事故导致严重的外部出血时，应（C)

A.清洗伤口后加以包裹

B..用药棉将流出的血液吸去

C.用布料直接包裹，制止出血

D.直接涂上止血剂，不用包裹

4、火场中防止烟气危害最简单的方法是（B)

A.跳楼或窗口逃生

B.用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生

C.大声呼救

D.钻到阁楼、床底、衣柜内避难

5、发生手指切断事故后，对断指处理方法中，\_\_\_

\_是正确的（B)

A.用水清洗断指后，与伤者一同送往医院

B.用纱布包好，放入清洁的塑料袋中，并将其放入低温环境中，与伤者一同送往医院

C.把断指放入盐水中，与伤者一同送往医院

D.用纱布包好，放入清洁的塑料袋中，与伤者一同送往医院

6、为防止高温场所人员中暑，多饮以下哪种水最好（C)

A.纯净水

B.汽水

C.淡盐水

D.白开水

7、消火栓分为室内消火栓和室外消火栓两种，颜色为（D)

A.绿色

B.黄色

C.桔红色

D.红色

8、下列工种中不属于特种作业的是（A)

A.车工

B.电工

C.焊工

D.起重机司机

9、下列情形中不属于工伤范围的（B）

A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.因犯罪或者违反治安管理伤亡的C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.员工小马下班回家时被小汽车撞伤右脚

10、使用二氧化碳灭火器时，人应站在（A)

A.上风向

B.下风向

C.无一定位置

D.喜欢站哪就站哪

三、多项选择题（共20分，每题各3分，每题有二个或以上正确答案，多选、少选不得分）

1、下列哪几种情况属于违章作业（ABD）。

A．任意拆除设备上的照明设施

B.随意拆除设备上的安全保护装置

C.特种作业持证者独立进行操作

D.未经许可开动、关停、移动机器

2、以下哪些属于安全用电的做法（ABC）

A．车间内不乱接电线和使用电器

B.作业完毕后拉闸断电，锁好开关箱、配电箱C.配电箱、开关箱留出足够两人同时操作的空间和通道

D.配电箱、开关箱存放物品

3、几种常见的预防机械伤害措施（ABCD）

A．按要求着装，戴好防护用品

B.维护、故障处理等必须停车

C.禁止把工具、量具、卡具和工件放在床身上

D.磨床作业时，不能站在砂轮正面

4、以下哪些情况可能发生被夹、卷事故（ABCD)

A．操作机器时精力不集中，发生误操作

B.安装、拆卸夹具时，机器突然启动

C.上料、取料，装、卸工件时，没有正确使用安全装置

D.清扫机床内铁屑时，戴手套工作

5、下列设备中，属于特种设备的是（BCD）

A.升降机

B.电梯

C.起重机械

D.锅炉

6、以下哪些是安全生产规章制度（ABCE）

A．严禁在禁火区域吸烟、动火

B.严禁在上岗前和工作时间饮酒

C.严禁擅自移动或拆除安全装置和安全标志

D.可以触摸与已无关的设备、设施

E.严禁在工作时间串岗、离岗、睡岗或嬉戏打闹。

7、以下哪些是属于6S（ABDE）

A．整理

B.素养

C.整洁

D.安全

E.清扫

8、造成生产安全事故的原因主要有哪些（ACD)

A.人的因素

B.环境的因素

C.物的因素

D.人与物的综合因素

E.管理的因素

9、下列对疏散指示标志设置要求，描述正确的有（ABCD）

A．应急照明灯和灯光疏散指示标志应在其外面加设玻璃或其他不燃烧透明材料制成的保护罩。

B．疏散通道出口处的疏散指示标志应设在门框边缘或门的上部。

C．疏散通道中，疏散指示标志(包括灯光式)宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上。

D．疏散指示标志应为绿色。

10、以下哪些标志应用红色标示

（ACD)

A.禁止烟火

B.当心中毒　　　　C.禁止通行

D.禁止触摸　　　　E.必须戴安全帽

《安全生产法》试题

一、单项选择题

1．安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立

B的机制。

A、生产经营单位参与、职工参加、政府监督、社会监管

B、生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督

C、生产经营单位负责、职工参与、行业自律、社会监督

D、生产经营单位参与、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督

2．生产经营单位必须遵守《安全生产法》，加强安全生产管理，改善安全生产条件，推进

A

建设，提高安全生产水平。

A、安全生产标准化

B、安全生产责任制

C、安全生产三基工作

D、安全生产规章制度

3．工会依法对

D

工作进行监管。

A、民主管理

B、社会保险

C、劳动安全卫生

D、安全生产

4．生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和

A

等内容。

A、考核标准

B、制度规定

C、工作标准

D、管理要求

5．生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的C

或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A、决策机构

B、主要负责人

C、决策机构、主要负责人

D、主要负责人、主管负责人

6．矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和

B的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A、石油天然气

B、危险物品

C、非煤矿山

D、烟花爆炸

7．新《安全生产法》规定，生产经营单位从业人员超过

B

人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A、50人

B、100人

C、200人

D、300人

8．发生生产安全责任事故，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当对有失职、渎职行为的，追究

C。

A、刑事责任

B、连带责任

C、法律责任

D、同等责任

9．对重大、特别重大生产安全事故负有责任的单位主要负责人，C

不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

A、5年之内

B、10年之内

C、终身

D、视具体表现而定

10．单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为

B。

A、安全隐患

B、重大危险源

C、重大安全隐患

D、危险源

11．发生生产安全事故时，生产经营单位的主要负责人逃匿的，由公安机关处以

B

拘留。

A、十五日以下

B、十五日以上二十日以下

C、二十日以下

D、不超过三十日

12．单位主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生较大生产安全事故的，安全生产监督管理部门处以

C的罚款。

A、上一年年收入百分之三十

B、上一年年收入百分之六十

C、上一年年收入百分之四十

C、上一年年收入百分之八十

13．违法发包或出租生产经营项目、场所、设备所得十万元以上的，安全生产监管部门没收违法所得之外，并处违法所得

D的罚款。

A、一倍以上二倍以下

B、一倍以上五倍以下

C、五倍以上十倍以下

D、二倍以上五倍以下

14．委托咨询机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由

C

负责。

A、咨询机构

B、生产经营单位

C、双方共同

D、私下协商

15．建设项目安全评价是建设项目

C

阶段安全设计和建设项目安全管理、监察的重要依据。

A、过程实施

B、竣工验收

C、可行性研究

D、初步设计

16．生产经营单位制定或修改有关安全生产的规章制度，应当听取

B的意见。

A、员工

B、工会

C、团委

D、政府

17．2025年国务院新修订的《安全生产法》相比较修改前，单位主要负责人职责增加了的条款内容为

C。

A、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B、保证本单位安全生产投入的有效实施

C、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D、及时、如实报告生产安全事故

18．《安全生产法》规定，企业应建立相应机制，加强对

A

落实情况的监督考核，保障生产安全。

A、安全生产责任制

B、岗位作业员工

C、操作规程或程序

D、安全规章制度

19．单位提取和使用的安全生产费用在D

中据实列支。

A、项目投资

B、销售收入

C、利润

D、成本

20．矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或使用前，应由

C

负责组织对安全设施验收。

A、安全生产监管部门

B、项目主管部门

C、建设单位

D、合法委托机构

21．生产经营单位应在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的A

标志。

A、安全警示

B、安全防护

C、应急处置

D、程序流程

22．安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合B。

A、设备工艺要求

B、国家或行业标准

C、企业管理规定

D、以上均不正确

23．《安全生产法》规定，单位应对

C

登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案。

A、危险物品

B、一般危险源

C、重大危险源

D、所有危险源和危险物品

24．生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作实行

C

管理。

A、全面负责

B、间接负责

C、统一协调

D、委托注册安全工程师

25．企业必须依法参加

A，为从业人员缴纳保险费。

A、工伤保险

B、城镇医疗

D、社会保险

D、安全生产责任险

26．除有危及生产安全的紧急情形外，负有安全生产监督管理职责的部门采取停止供电措施，应当提前B

小时书面通知生产经营单位。

A、48小时

B、24小时

C、12小时

D、6小时

27．企业主要负责人未按规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故的，给予

C，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、警告处分

B、记过处分

C、撤职处分

D、记大过处分

28．对于未如实记录安全生产教育和培训情况的单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，安全监督管理部门可以处

C的罚款。

A、一千元以上五千元以下

B、五千元以上一万元以下

C、一万元以上二万元以下

D、二万元以上三万元以下

29．矿山、金属冶炼建设项目安全设施未经验收合格投入生产或使用，可依法责令

D。

A、停止建设

B、立即整改

C、关闭或查封

D、停产停业整顿

30．单位发生生产安全事故时，主要负责人未立即组织抢救或擅离职守，安全生产监督管理部门可处上一年年收入的D

罚款。

A、30%-40%

B、40%-60%

C、60%-80%

D、60%-100%

31．国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行

B

制度

A、升级审查

B、淘汰

C、重点监控

D、动态评估

二、多项选择题

1．安全警示标志一般由

A

B

C

构成。

A、安全色

B、几何图形

C、图形符号

D、以上均不是

2．从业人员保证安全生产的义务是

A

B

C

D。

A、作业过程遵守安全生产规章制度和操作规程，服务管理，不违章作业

B、接受安全生产教育和培训，掌握工作所需的安全生产知识

C、发现事故隐患及时向单位安全生产管理人员或主要负责人报告

D、正确使用和佩戴劳动防护用品

3．使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备投入使用的条件是

A

B

D。

A、专业生产单位生产

B、专业资质单位或机构检测、检验合格

C、经委派技术人员驻厂监督监造

D、取得安全使用证或者安全标志

4．从业人员对本单位安全生产工作的权利有

A

B

C

D。

A、获得赔偿权

B、知情权和建议权

C、批评、检举、控告权

D、紧急情况处置权

5．生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当

A

B。

A、与承包、承租单位签订安全生产管理协议

B、对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理

C、要求承包单位、承租单位与员工订立安全生产合同

D、要求承包、承租单位支付安全生产管理费用

6．生产经营单位有下列

B

C

行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A、安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家或者行业标准

B、未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价

C、矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的D、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的7．根据现行标准规定，隐患主要有

A

B

D

方面。

A、人的不安全行为

B、物的不安全状况

C、技术瓶颈

D、管理缺陷

8．企业有下列

A

B

C

D

行为之一的，逾期未改正的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：

A、未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或未定期组织演练

B、未如实记录安全生产教育和培训情况

C、未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项

D、未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员

9．发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列

A

B

C

规定处以罚款。

A、发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款

B、发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款

C、发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款

D、发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款

10．负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的单位做出

A

B

D

决定，单位应执行并及时消除隐患。

A、停产停业

B、停止施工

C、停止建设

D、停止使用相关设施或者设备

11．从业人员安全生产教育和培训的内容包含

A

B

C

D。

A、安全生产规章制度和安全操作规程

B、安全操作技能

C、事故应急处置措施

D、安全生产方面的权利和义务

12．按照国家有关规定应进行安全评价的建设项目有

B

C

D。

A、大型厂房建筑项目

B、矿山建设项目

C、金属冶炼建设项目

D、生产、储存、装卸危险物品的建设项目

13．根据《安全生产法》，危险物品生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其

B

C

考核合格后方可任职。

A、安全生产技能

B、安全生产知识

C、安全管理能力

D、安全管理知识

14．某单位下列投入属于安全生产投入的为。

A、办公室安装空调系统

B、消防器材的维护

C、购买消防器材

D、更新除尘系统

15．《安全生产法》规定，劳动用工合同应载明

A

C。

A、保障劳动安全、防止职业危害事项

B、生活待遇事项

C、办理工伤保险事项

D、无固定要求，可由双方私下协商

16．具备

C

D

条件，安全生产监督管理部门可以采取通知有关单位停止供电、供应民用爆炸物品等措施，强制生产单位履行决定。

A、生产单位对安全监督管理部门依法作出的相关决定拒不执行

B、存在发生生产安全事故现实危险

C、保证安全为前提

D、部门主要负责人批准

17．事故调查处理应按照

A

B

C

D的原则，及时、准确查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

A、科学严谨

B、依法法规

C、实事求是

D、注重实效

18．根据新《安全生产法》，可能涉及安全生产违法的责任主体有

A

C

D。

A、各级政府职能部门的有关人员

B、中介机构人员

C、生产经营单位负责人及安全生产专管人员

D、从业人员

19．《安全生产法》对生产经营单位提出的资金投入或安全费用的有

A。

A、安全生产条件必需的资金投入

B、配备劳动防护用品的经费

C、安全生产风险抵押金

D、安全生产培训经费、工伤保险费

20．单位负责人接到事故现场人员事故报告后，应当

B

D。

A、立即展开事故调查

B、立即采取有效措施组织抢救

C、立即对事故责任人做出处理

D、立即如实向有关部门报告

21．石油天然气生产单位特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，按照《安全生产法》，则

A

B

C。

A、责令限期改正，可并处罚款

B、逾期未改正的，责令停产停业整顿

C、逾期未改正的，并处罚款

D、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

22．《安全生产法》针对安全生产违法行为设定的行政处罚，共有、吊销证照、行政拘留、关闭等11种，这在我国有关安全生产的法律、行政法规设定行政处罚的种类中是最多的。

A、经济赔偿、拘役

B、停止使用、责令停止违法行为、责令停产停业整顿

C、罚款、没收违法所得

D、责令改正、责令限期改正、责令停止建设

23．根据《安全生产法》的规定，对安全生产违法行为的行政处罚的形式有。

A、责令停止建设、责令停产整顿

B、撤销行政职务

C、没收违法所得

D、行政拘留

24．《安全生产法》中责令限期改正的企业行为有

A

B

C

D。

A、生产场所未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口

B、未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员

C、未为从业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品

D、处置危险废弃物品未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施

25．特种作业包括

A

B

C

D。

A、电工作业、焊接与热切割作业、高处作业

B、制冷与空调作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业

C、煤矿安全作业、石油天然气安全作业、金属非金属矿山安全作业、冶金（有色）生产安全作业

D、安全监管总局认定的其他作业

26．属于生产经营单位安全生产管理机构及安全生产管理人员职责的有

ABCD。

A、组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

C、检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出管理改进建议

D、督促落实安全生产整改措施

27．建设项目安全设施的B

D

应当对安全设施设计负责。

A、项目负责人

B、设计人

C、建设单位

D、设计单位

28．发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除应查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应查明对安全生产的有关事项负有

职责的行政部门的责任。

A、审查批准

B、监督

C、评价

D、咨询

29．生产经营单位存在A

B

C

情形的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。

A、未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议

B、未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责

C、未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的D、对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的30．矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目未能做到《安全生产法》关于“三同时”有关规定，则

B

C

D。

A、责令限期改正，可并处罚款

B、责令停止建设或者停产停业整顿

C、逾期未改正的，并处罚款

D、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

三、判断题

1．危险物品生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位生产经营规模较小时，可以不建立应急救援组织，只需指定兼职的应急救援人员即可。（√）

2．生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。（√）

3．企业应当参加工伤保险，按《安全生产法》要求，必须投保安全生产责任保险。（×）

4．工会有权依法参与事故调查，并提出处理意见，要求追究有关人员的责任。（√）

5．承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，可以吊销其相应资质。（√）

6．应急救援预案的制定一般可分为五个步骤，即组建应急救援预案编制队伍、开展危险与应急能力分析、预案编制、预案评审与发布和预案的实施等。（√）

7．生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。（√）

8．因生产安全事故受到损害的从业人员，依法享有工伤保险外，不应再向本单位提出赔偿要求。（×）

9．任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。（√）

10．除金属冶炼外，矿山、建筑等施工单位必须按照规定配备必要的应急救援器材、设备和物资。（×）

11．劳务派遣工的安全生产教育和培训由劳务派遣单位负责，使用被派遣劳动者的生产经营单位应做好教育和培训落实情况监管。（×）

12．新、改、扩建工程项目的安全设施投资应纳入建设项目概算。（√）

13．矿山建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。（√）

14．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内。（×）

15．企业主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故而受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（√）

16．负有安全生产监督管理职责的部门是指国家、省（区）、市、县级政府安全生产监督管理部门。（√）

17．企业委托合法机构提供安全生产技术、管理服务时，保证安全生产的责任仍由本企业自身负责。（√）

18．生产经营单位不具备规定的安全生产条件时，不得从事生产经营活动。（√）

19．安全生产所必需的资金投入不足导致的后果，由单位决策机构、主要负责人或投资人承担责任。（×）

20．除涉及生产安全、危险性较大的特种设备外，其他设备或运输工具可由一般生产制造厂商生产。（×）

21．单位应于从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡承担的责任。（×）

22．劳务派遣工也享有《安全生产法》赋予的权利和义务，有权对被派遣单位安全生产工作存在的问题提出批评、检举、控告。（√）

23．《安全生产法》第二条规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法。这里所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业，但不包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业。（×）

24．非煤矿山企业建设项目应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。（×）

25．危险物品建设项目安全设施设计未按规定报经有关部门审查同意，按《安全生产法》可责令生产经营单位停止建设或停产停业整顿。（√）

26．危险物品通常是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危及人身安全和财产安全的物品。（√）

27．矿山、金属冶炼单位应有注册安全工程师从事安全生产管理。（√）

28．未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得单独上岗作业。（√）

29．处置含水分析仪等放射源，应由有关主管部门依照有关法律法规规定和国家或者行业标准审批并实施监督管理。（√）

30．生产经营单位爆破、动火、吊装等危险作业，应安排专门人员现场安全管理。（√）

四、简答题

1.生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些责任？

答：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（1）

建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）

组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（4）

保证本单位安全生产投入的有效实施；

（5）

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（6）

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（7）

及时、如实报告生产安全事故。

2．什么是重大危险源？生产经营单位对重大危险源应当如何进行管理？

答：（1）《安全生产法》规定，重大危险源是指长期地或临时生产、搬运、使用、或者贮存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括设施和场所）。

（2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

3.《安全生产法》第九十一条规定，生产经营单位主要负责人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责的，将承担的法律责任。

答：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

4.《安全生产法》第九十二条规定，生产经营单位主要负责人未履行安全生产法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，安全生产监督管理部门如何处以罚款？

答：（1）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（2）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（3）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（4）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！