# 接触器检验报告

来源：网络 作者：青灯古佛 更新时间：2024-01-14

*原材料检验报告（接触器）检验日期：供货名称产品厂家到货数量合格数量不合格数量0计量单位类别标准检验结果合格√不合格╳备注产品型号核对型号与来料报检单型号相同□合格外观外形尺寸要求于出厂说明一致无变形磕碰处螺丝应全部紧固□合格耐压测试高压真空...*

原

材

料

检

验

报

告

（接触器）

检验日期：

供货名称

产品厂家

到货数量

合格数量

不合格数量

计量单位

类别

标准

检验结果

合格√不合格╳

备注

产品型号

核对型号与来料报检单型号相同

□合格

外观

外形尺寸要求于出厂说明一致无变形磕碰处螺丝应全部紧固

□合格

耐压测试

高压真空接触器耐压测试（主回路对地1min/三相触头断口间1min/控制及辅助回路对地1min）

□合格

加电测试

加额定的工作电压进行测试，无异响，主回路及辅助触点导通断开正常

□合格

检验员：

审

核：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！