# 安全工作周例会会议纪要3

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2024-11-07

*第一篇：安全工作周例会会议纪要3XX监理公司项目监理部 XX热电一期（2×330MW）机组工程签发人：XXXX 编号：XX-XXXX-XX-XX安全工作周例会会议纪要时间XXXX年XX月XX日地 点XX第二会议室主 持XXX记录整理XXX...*

**第一篇：安全工作周例会会议纪要3**

XX监理公司项目监理部 XX热电一期（2×330MW）机组工程

签发人：XXXX 编号：XX-XXXX-XX-XX

安全工作周例会会议纪要

时

间

XXXX年XX月XX日

地 点

XX第二会议室

主 持

XXX

记录整理

XXX 会议内容：

XX月XX日XX:XX，在XX第二会议室召开了安全周例会。

会上业主XX对上周施工现场存在的问题用幻灯图片资料进行了点评。XXXX年X月XX日，XXX省电力公司XXX到现场“春季”安全检查，业主XXXX、XXX及XX公司领导陪同检查，XXX对现场总体布局的视角形象、现场安全文明施工状况、安全设施标准化、施工资料管理等方面给予了好评。上周现场安全施工局面平稳，没有发生任何安全责任事故。

一、上周安全文明施工情况

1、上周现场施工人数共计XXXX人。其中XX电建X公司XXX人，XXX火电XX人，XXX70人，XXXX4人,XX11人。本周没有发生任何安全责任事故，安全管理工作处于可控状态。

2、XXX二公司：按照公司《关于认真做好“XX”节日期间安全生产的通知》要求，“XX”期间安排专人值班，加强施工现场的监督管理，节日期间安全生产形势稳定；对安全带进行了一次专项检查，安全带挂钩无保险环、安全绳存在烫伤有问题的安全带一律没收，确保施工人员使用的安全防护用品合格有效；加强对主厂房、#1锅炉、#1电除尘、空压机室等施工的监督检查，发现违章问题及时纠正；XX月X日化学水室处的塔吊安全顺利拆除。

3、XXXXXXXX二公司：上周主要工作是#2锅炉58米层低过设备吊装，采用16吨电动葫芦，轨道采用I45工字钢，长度26米，在钢架3.6至4.4间58200平台梁上方横向安装一段长度5米的I45工字钢，作为悬吊轨道的横梁。因在后烟井内轨道跨度为14022米，跨度较大，布置六处[14双扣槽钢制作的固定吊架。单轨吊安装有方案，安装后经验收合格后才投入使用。目前低过吊装完成 80%工程量，吊装安全。

4、XXXXXXXXXXX；4月30号，项目部召开安全周例会，对现场消防、文明施工、高处作业、脚手架问题进一步提出要求，强化管理，保证施工安全；项目部编制#1GGH支架脚手架拆除安全专项措施，拆除前，项目部组织施工人员进行安全技术交底，施工过程中严格监督落实措施要求，重点做好警戒和监护，目前已顺利拆除至29米。

5、XXXXXXXXXXX；做好灌注桩安全文明施工措施，对泥浆池四周拉好警戒绳，浇筑完毕后，及时对泥浆池进行处理和回填。

6、XXXXXXXXXXX：主要工作是斗轮机地面设备缺陷处理，重点对焊工持证上岗情况、氧气、乙炔安全装置、安全距离及文明施工进行了管控。

7、监理本周针对主厂房二台行车使用问题下发监理联系单1份，要求使用单位经有资质的检验检测单位检验合格后才能使用，在华电渠东发电有限公司工程信息管理系统就现场临边防护围栏、孔洞盖板、建筑垃圾等问题发整改单1份；每天重点对高处作业人员是否遵守规章现场巡视监管。

二、上周现场主要存在的问题：

1、现场习惯性违章还存在，高处作业少数作业人员不正确使用安全带，存在高处坠落的危险。

2、脚手架拆除安全措施落实不到位，有的没有按规定拉好警戒绳，有的没有派人进行监护，还存在钢管、扣件向下抛掷现象。

3、预留洞口盖板防护、临边围栏防护存在问题较多，洞口防护主要问题是作业人员随意找模板材料盖上，由于封盖不严密、不牢靠而存在事故隐患。围栏防护主要问题是外观不整齐美观没有刷红白相间（300mm）油漆，栏杆搭设不牢靠，栏杆柱的固定及其与横杆的连接，整体构造不能适应防护栏杆在上杆任何处，经受任何方向的1000N外力。

三、下周安全工作重点

1、继续加强安全文明施工的监督、检查力度，强化规章制度执行力。认真落实“三宝”防护、临边防护，交叉作业防护，预留孔洞防护等规定

2、空压机室、#1锅炉塔吊拆除前，做好安全技术措施交底签证工作，拆除时安排专职安全员旁站监督，拆除区域拉设安全警戒绳，保证拆除不发生安全事故。

3、落实雨季防汛措施。

4、对“春检”进行认真总结，不断提高安全管理水平。

5、加强脚手架搭设、拆除工作的管理，尤其是脚手架拆除，要认真落实安全措施，按拆除程序进行，拆下的杆配件要以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷。

6、加强现场道路清扫管理，做好道路保洁工作。

四、业主要求：

1、各施工单位在X月XX日前要将“春检”工作总结完，把书面总结材料报业主、监理。

2、各施工单位要注意工程信息网上业主、监理发出的问题整改单，所需整改的问题及时整改，及时反馈。

3、加强安全用电管理，特别是电焊机的一次线的长度按规定不应超过3米，焊把线的长度不应超过30米，接头处不得松动，焊机应集中摆放在棚或者集装箱内。

4、各单位要进行一次防汛演练。

最后，安监部任主任希望参建单位施工人员要不断提高安全自我保护意识；主厂房二台行车要取证后才能使用；建筑垃圾要及时清理，提高现场文明施工形象。

XX监理公司XXXX项目监理部

XXX年 XX月XX日

印送： XXXXX有限公司

XXXXXXXXXXXXXXX热电项目部 XXXXXXXXXXXX电项目部 XXXXXXXXXXXX电项目部

XXXXXXXXXXXXX热电项目部

XXXXXXXXXXXXX热电项目部

**第二篇：20171.6安全工作周例会会议纪要**

西北电力设计院有限公司 陕西神华富平热电新建工程

签发人： 编号：XBDS-AQ-Z02-041

安全工作周例会会议纪要

时 间：2024年01月06日

地 点：总包二楼会议室

参会人员：详见签到页（附后）主 持：王海峰

记录整理 ：王柏霖 会议内容：

1月6日09：00，在富平热电项目总包二楼议室召开了一月份第一周安全周例会。

一、上周会议落实事项（已全部落实）

二、施工单位工作汇报

（详见汇报材料）

三、总包本周工作小结及下周工作重点

（一）本周小结：

本周为了深化隐患排查治理工作，确保施工用电安全，规范施工用电设施，提高安全施工水平，确保安全生产形势的持续稳定，针对目前施工现场情况，开展施工用电专项检查。安全总体情况在可控范围内，希望各施工单位加强以‘安全第一，预防为主，综合治理’的方针对工程进行安全管理，把安全工作做得更细，更精，到位，将一切不安因素消灭在萌芽状态。

截止今日安全生产520天。

（二）下周工作重点: A标段（天津电建）

1、对1#湿式除尘、2#间冷塔冷却三角吊装重点监督旁站。

2、对2#锅炉42t平臂吊拆除工作监督旁站。

3、重点控制全场各区域动火作业，措施落实到位，做好冬季施工措施，加强防火部位巡视。

4、重点控制全场砌筑脚手架的拆除及使用，严查各项措施落实情况。

5、继续加强对循环水管道内、1#锅炉内等受限空间作业的管理，严查各项措施落实情况。

6、对主厂房使用的吊篮重点监控。B标段（西北电建四公司）

1、要求施工单位做好2#膨胀水箱脚手架拆除过程的安全管理。

2、做好办公楼施工过程控制，确保安全设施、措施落实到位。

3、要求施工单位做好现场临时用电、现场消防管理工作，落实冬季施工及文明施工措施。C标段（中国十五冶金）

1、要求施工单位加强对#

1、#4地下输煤廊道受限空间作业及临时施工用电的管理。

2、要求施工单位加强对现场大型机械设备的吊装，3#栈桥钢柱拼装工作的安全监护工作。

3、加强圆形煤仓脚手架拆除及砌筑脚手架等高处作业、临边作业的监督和管理。

4、做好冬季施工措施，加强防火部位巡视。EP标段（龙净环保）

1、严格执行动火作业、受限空间作业工作票管理制度。

2、要求对吸收塔射线作业及时进行通知，作业过程中做好防护隔离措施，挂设警示标识。

3、重点加强脱硫吸收塔液压顶升装置的检查，确保收尾作业安全。物资代保管（天达电建）

1、加强特种工作人员的管理，做好冬季防火、防盗、防冻、防滑措施，确保不发生安全事故。

2、加强大型机械的检查保养力度，保证车辆状况良好。

3、加强吊装作业的旁站工作。宁夏煤炭

1、做好入场人员安全教育工作。

2、做好现场基坑护坡边坡沉降监护、临边防护，确保安全工作顺利进行。

3、要求施工单位做好现场临时用电、现场消防管理工作。威特龙消防

1、加强现场临时施工用电、消防管理工作。

2、要求施工单位加强文明施工管理，加强动火作业及高处作业管理。EPC总承包项目（西北电力设计院）

1、根据冬季施工要求，要求各单位重点检查现场动火票、措施、人员持证、消防器材配置等情况。确保冬季施工安全。

4、重点监督各单位脚手架搭设、拆除、使用过程是否严格按照规范要求进行作业。

5、各单位受限空间作业规范受限空间作业程序，严格按照措施执行。

6、督促各单位加强夜间施工管理工作，严格落实各项措施。

7、督促各单位做好现场高处作业人员安全措施的落实和执行工作，要求各单位做好安全技术交底工作，利用早站班会时间做好“三交三查”。

8、加强现场各施工区域交叉作业安全防护措施的落实和管理工作，在作业前，及时与相关单位沟通协调。

9、依据2024年1月5日调度会要求，就做好现场春节期间的安全生产工作通知：（通知及表格已下发）

1）要求各单位领导及安全监督人员提高安全意识，关口前移，中心下移，伸入现场检查，及时发现问题和排查事故隐患，同时有加大监管和检查力度，重拳出击，依严肃查处各种违章行为

2）要求各单位各单位加强现场夜间施工安全管理，与2024年1月8日前上报夜间施工项目明细表。

3）要求各施工单位根据施工计划和春节假期安排，于2024年1月20日前上报春节值守人员名单、联系电话、春节期间安全管理措施。

4）各施工单位制定春节期间工作计划，于2024年1月10日前上至报总包安健环室。要求对每个停止施工区域进行清理整顿，停水断电等；并上报相关单位检查合格后方可离开。业主、监理要求

1、要求加强施工现场临边、孔洞安全防护措施。

2、加强风险预控管理，对高空作业、受限空间作业全面整顿治理，重点监护深基坑、脱硫吸收塔顶升等工作。

4、加强施工现场临时用电、用电设备及安全文明施工管理。

5、做好冬季施工工作，严格按照冬季施工安全措施进行，做好防冻、防滑、防火工作。加强动火作业管理，落实动火作业措施。

6、四季度风险预控检查已完，已经将检查情况下发，要求各单位尽快整改落实。7、2024年1号文已编制完随后下发，希望各单位组织学习。

西北电力设计院有限公司富平热电项目部

2024年 01月06日

抄送：神华神东电力陕西富平热电有限公司

西北电力工程建设监理有限责任公司富平热电监理部 中国能建集团天津电力建设有限公司富平热电项目部

中国能建集团西北电力建设第四工程公司富平热电项目部

中国第十五冶金建设集团公司富平热电项经理目部 莱芜市天达电力建设工程有限公司富平热电项目部 上海龙净环保科技工程有限公司富平热电EP项目部

宁夏煤炭基本建设有限公司神华富平热电新建工程项目部 威特龙消防安全集团股份公司陕西神华富平热电新建工程

**第三篇：安全工作周例会会议纪要(12.16)**

西北电力设计院有限公司 陕西神华富平热电新建工程

签发人： 编号：XBDS-AQ-Z02-039

安全工作周例会会议纪要

时 间：2024年12月16日

地 点：现场调度会议室

参会人员：详见签到页（附后）主 持：王海峰

记录整理 ：王柏霖 会议内容：

12月16日09：00，在富平热电项目现场调度议室召开了十二月份第二周安全周例会。

一、上周会议落实事项（已全部落实）

二、施工单位工作汇报

（详见汇报材料）

三、总包本周工作小结及下周工作重点

（一）本周小结：

本周主要通过大型吊装设备作业检查，检查中发现，现场A、B标段特种设备管理、特种作业人员管理比较到位。未发现安全隐患。检查C标段，现场流动式汽车吊管理存在严重的漏洞及安全隐患，主要表现在起重机械检验报告与实际使用的车辆不相符、缺少日常检查、维护保养记录等。

通过一段时间的治理，各标段都有所提高，在大型部件的吊装、平臂吊的拆除，旁站监护、安全措施落实情况表现良好。希望各单位严格执行和落实安全措施及方案，再接再厉，使现场安全管理得到进一步提升。

截止今日安全生产499天。

（二）下周工作重点: 1.根据冬季施工要求，要求各单位重点检查现场动火票、措施、人员持证、消防器材配置 等情况，控制全场各区域动火作业，措施落实到位，加强防火部位巡视，确保冬季施工安全。

2.监督各单位脚手架搭设、拆除、使用过程是否严格按照规范要求进行作业。监督脚手架高处作业、临边作业，杜绝单浮板、端头未封堵现象，确保安全设施、措施落实到位。3.督促各单位做好模块内安全文明施工工作，力争做到安全文明施工常态化管理。加强环境保护工作。

4.重点抽查夜间射线检测施工作业安全措施落实情况，人员监护、警示标识、警戒区域、个人防护等。

5.目前各单位受限空间作业较多，规范受限空间作业程序，严格按照措施执行。6.监督各单位吊装作业的旁站工作。

7.要求铁路边栈桥柱施工时高压线做绝缘防护，确保施工安全。

8.督促各单位做好现场高处作业、高风险作业人员安全措施的落实和执行工作，要求各单位做好安全技术交底工作，利用早站班会时间做好“三交三查”。

9.加强特种工作人员的管理，加强现场施工人员教育培训，做好冬季防火、防盗、防冻、防滑措施，确保不发生安全事故。

10.加强现场各施工区域交叉作业安全防护措施的落实和管理工作，在作业前，及时与相关单位沟通协调。

11.做好节前现场管理，对于节前人心浮动较大，各标段责任落实必须增加。

四、业主、监理要求

1.对吊装作业的安全警戒区域设立、监护人员旁站必须加强。

2.要求加强临边、孔洞防护，铁路边的栈桥柱，作业时必须要安排专人全天候旁站监督。3.加强安全文明施工，做好环保工作，垃圾及时清理，使现场良好的氛围持续保持。4.要对高空作业全面整顿治理，重点从脚手架搭设、人员行为、安全防护设施的完善。高处作业不系安全带、高空抛物、砌筑脚手架单浮板、脚手板未绑扎和绑扎不符合要求。

5.加强临时用电管理，坚持用电设备必须过漏电保护器，且坚持一机一闸的用电原则,电动工具必须经检验合格后方可使用。

6.做好冬季施工工作，严格按照冬季施工安全措施进行，做好防冻、防滑、防火工作。加强动火作业管理，落实动火作业措施，做到防患于未然。7.要求落实三季度安委会分解情况，风险预控体系也必须完成。

西北电力设计院有限公司富平热电项目部

2024年 12月16日

抄送：神华神东电力陕西富平热电有限公司

西北电力工程建设监理有限责任公司富平热电监理部 中国能建集团天津电力建设有限公司富平热电项目部

中国能建集团西北电力建设第四工程公司富平热电项目部

中国第十五冶金建设集团公司富平热电项经理目部 莱芜市天达电力建设工程有限公司富平热电项目部 上海龙净环保科技工程有限公司富平热电EP项目部

宁夏煤炭基本建设有限公司神华富平热电新建工程项目部 威特龙消防安全集团股份公司陕西神华富平热电新建工程

**第四篇：安全例会会议纪要**

综合办公室安全生产例会

会议纪要

会议时间：2024年12月23日下午14:00会议地点：综合办公楼三楼会议室主 持 人：

参会人员：会议内容：

十二月下旬办公室安全生产例会。现将会议的有关内容纪要如

下：

1、注意车辆安全，严格执行派车单，不得私自外出，在指定

地点停车，防止交通事故发生。

2、继续做好冬季锅炉取暖工作，定期检查取暖设备及管

道，为职工营造温暖舒适的工作环境。

3、及时清空水车内积存水，避免影响食用水质量,防止

出现水车结冰，影响拉水工作。泄水完成，锁好水房门，确

保用水安全。

二0一三年十二月二十三日

**第五篇：2024.11.04安全例会会议纪要**

11月4日安全生产例会会议纪要

一、会议时间、地点：

11月4日下午4:30，办公楼一楼会议室。

二、参会人员：

公司总经理、安全副总经理、生产副总经理及安全部、技术调度部、机动部、化验室、一分厂、二分厂、三分厂、原料分厂等单位的党政正职。

三、会议由公司总经理刘金伟主持。

四、会议议程：

1、各分厂负责人汇报近期安全生产工作中采取的各项措施、存在的问题及下一步工作打算；

2、公司安全副总经理张君廷总结分析当前安全生产工作情况，安排部署下一步的安全生产工作；

3、公司总经理刘金伟作重要讲话。五、一分厂、二分厂、三分厂及原料分厂分别汇报近期安全生产工作中采取的各项措施、存在的问题及下一步的工作打算。

六、公司安全副总经理张君廷发言主要内容：

今天这次会议，是一次座谈形式的安全例会。刚才，各分厂的几位同志做了表态发言，对各单位的安全生产工作比较全面地进行了总结，结合各自的实际情况实事求是地进行了分析，并找出了工作中的不足之处，但个别单位还有些欠缺。现在距年底还有不到两个月的时间，下面，我对下一步的工作提以下几个方面的要求：

（一）进一步提高认识，克服麻痹思想。

目前安全生产工作虽然已经取得了一定成绩，但是不能产生一丝一毫骄傲麻痹思想，放松安全管理，近期全国整体安全形势依然严峻，安全工作必须坚持一切从零开始的原则，要时刻保持清醒的头脑，在座的各位都是单位负责人，思想认识要进一步提高，个别单位出现了思想松懈的苗头要及时改正过来。

（二）进一步明确思路，筑牢安全防线。

公司下发的安全1号、36号及46文件是目前安全生产工作的指导性文件，特别是46号文件，大家要牢记于心，认真学习并付诸于行动。为进一步提高员工的安全意识，安全部已下发“安全知识卡”到各单位，请不要流于形式，要长期坚持下去，安全部要完善考核。要求各单位加强事故案例学习，吸取教训，总结经验，认真应对突发事故的处理。要加强对各岗位人员的巡查和调度，尤其是中、夜班，对于安全工作要善始善终、持之以恒，坚持制度和措施的结合，做为安全工作的直接参与者，我们要以身作则。

（三）领导干部要率先士卒，给员工树立好榜样。

各单位负责人要认真执行公司文件精神，周六、周日尽量不休息，严格执行“禁酒令”，对于各项制度的落实关键在于认真执行。

（四）加强职工道路安全教育。

冬季即将来临，雨雪、大雾天气较多，水泥粉磨站及职工宿舍楼正在建设，施工人员较多，要经常强调交通安全，“安全知识卡”上都有强调，急拐弯处不要停留，各单位在细节上要认真强调。

（五）与员工算安全效益帐，激励员工提高安全意识。从月度安全效益奖、1号、36号、46号文件中的奖到安全抵押金第四季度的返还，与员工要算清楚，拿到与拿不到关键是安全工作能否做好，要更多的体现在管理能力上，强化落实和监督，努力实现安全目标。

七、公司总经理刘金伟重要讲话内容：

各单位的安全生产工作根据实际情况，认真做了准备，由于时间关系，其他单位不再安排汇报。对于当前的工作和下一步的打算，张总又做了一些强调，提出了一些要求，对于各项工作的落实，强调几点：

（一）先谈谈安全的重要性。安全对于在座的各位同志都很重要，关系到每个人的政治地位和经济利益，安全工资、效益奖、1号、36号及46号文中的奖要算清楚，各单位回去后要召开好会议，认真传达此次会议精神，反复学习1号、36号及46号文件。安全是根高压线，要加强责任心，采取措施，认真排查治理安全隐患。只有生产正常了，安全隐患才会减少。

（二）安全形式依然十分严峻。从全国来看，煤矿、交通、建筑等行业事故频发，公司内各单位的侥幸事故、“三违”人员和“不放心人员”也不断出现，形势依然十分严峻。泉兴集团是枣庄市直唯一国有企业，一定要保证安全。各单位一定要管好自己的人，干好自己的事，就如何避免侥幸事故，文件的学习、采取的措施等方面抓好落实。大家应该坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，多用案例提醒教育大家，以往出现的事故都是违章作业，我们怎么样来制止这些违章作业，这是管理干部的责任，牢固树立安全就是我的事，是每个人的事的安全理念。

（三）领导干部要加大现场管理力度，一定要落实到实际行动上来，谁抓不好安全工作谁就是泉兴的罪人。为了企业和个人的利益，一定要以身作则，带领全体员工做好安全工作，树立正气，大家要一如既往的抓、持之以恒的抓，发挥各自的力量，确保实现全年安全生产。

今天是个座谈会、交流会，希望大家在以后的工作中要多付出，抓好安全工作。帮包期间、值班期间，一定要起到积极的作用，只有大家齐抓共管，才能抓好安全生产。下个月的安全生产例会，还要听取各单位的汇报，具体采取了哪些措施，取得了哪些效果。另外要加强中、夜班的巡查和周六周日等薄弱环节的巡查力度，在确保安全的前提下，抓好产品质量和产量。

（要求：参加会议的各单位接此会议纪要之后，认真组织本单位人员学习传达此次会议精神，并严格执行落实。）

2024年11月5日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！