# 2025年上半年重庆省安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保护系统考试题

来源：网络 作者：梦里花落 更新时间：2025-04-22

*第一篇：2024年上半年重庆省安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保护系统考试题2024年上半年重庆省安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保护系统考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、事...*

**第一篇：2025年上半年重庆省安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保护系统考试题**

2025年上半年重庆省安全工程师安全生产：什么是TN-S

接零保护系统考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、事故应急救援的基本任务不包括（）。

A．迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度

B．模拟未来可能发生的危机

C．消除危害后果，做好现场恢复

D．查清事故原因，评估危害程度

2、安全生产行业标准有关安全生产方面的标准，主要由国家\_\_负责。

A．煤监局

B．安监局

C．人事部

D．民政部

3、压药与造粒工房要做到定机定员，药物升温不得超过\_\_，机械造粒时应有防爆墙隔离和连锁装置等。

A．10℃

B．20℃

C．30℃

D．40℃

4、依据《行政处罚法》的规定，给予行政处罚的，如果当事人不在场，行政机关应当在\_\_日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。

A．5 B．7 C．14 D．15

5、通过对建设项目的设施、装置等实际运行状况及管理状况进行分析，查找建设项目存在的危险、有害因素的种类和危害程度，提出合理可行的安全对策措施及建议的安全评价是\_\_。

A．竣工安全审查

B．专项安全评价

C．安全验收评价

D．安全现状评价

6、法可以分为综合性法与单行法，是从\_\_来划分的。

A．法的不同层级上

B．从同一层级的法的效力上

C．法的内容

D．法的形式上

7、在预警分析活动中，（）环节所建立的监测信息系统（预警信息系统），既是预警各环节所共享的，也是整个预警系统所共享的。

A．监测活动

B．识别活动

C．诊断活动

D．评价活动

8、\_\_是指人们在从事管理工作时，运用系统观点、理论和方法，对管理活动进行充分的系统分析，以达到管理的优化目标。

A．系统原理

B．系统原则

C．人本原理

D．预防原理

9、\_\_是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。

A．应急演练

B．桌面演练

C．功能演练

D．全面演练

10、水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳2～4h井下正常涌水量。一般矿井主要水仓总容积，应能容纳\_\_h的正常涌水量。

A．5～6 B．6～7 C．7～8 D．6—8

11、生产经营单位主要负责人必须是生产经营单位生产经营活动的\_\_。

A．主要领导人

B．重要领导人

C．主要决策人

D．重要决策人

12、根据《职业安全健康管理体系导则》(ILO--OSH2001)，下列文件中，不属于职业健康安全管理体系文件的是\_\_。

A．职业健康安全法律法规

B．职业健康安全方针

C．职业健康安全目标

D．安全操作规程

13、\_\_的目的是统一思想，在推进体系工作中给予有力的支持和配合。

A．管理层培训

B．内审员培训

C．全体员工培训

D．安全主任培训

14、做好事故的统计工作，最基本的要求就是统计的\_\_要全面、准确，没有遗漏。

A．事件

B．数字

C．内容 D．依据

15、未成年工是指\_\_。

A．年满16周岁未满18周岁的劳动者

B．年满16周岁未满20周岁的劳动者

C．未满20周岁的劳动者

D．年满18周岁未满20周岁的劳动者

16、\_\_施工安全技术措施，应由组织编制该措施的负责人向各工种施工负责人、作业班组长进行安全技术交底。

A．单项工程

B．单位工程

C．分部工程

D．分项工程

17、\_\_是一部调整安全生产方面社会关系的专门法律。

A．《宪法》

B．《安全生产法》

C．《工会法》

D．《劳动法》

18、建设项目试生产正常运行后、正式投产前，安全评价机构应用系统工程原理和方法进行的检查性安全评价是\_\_。

A．安全专项评价

B．安全现状评价

C．安全验收评价

D．安全预评价

19、机动车辆载物应当符合\_\_，严禁超载。

A．国家规定的重量

B．《道路交通安全法》规定的重量

C．核定重量

D．载重重量

20、某建筑公司到定点经营单位购买具有“三证”和“一标志”的安全防护用品。这些物品须经\_\_验收，并对其防护功能进行必要的检查后，方可使用。

A．当地政府安全生产监管部门

B．本单位安全生产管理部门

C．产品生产厂家质检部门

D．有检验资质的中介机构

21、职业安全健康管理体系是指为建立职业安全健康方针和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或相互作用的\_\_。

A．制度

B．要素

C．方法

D．措施

22、在分析某事故发生的风险时，统计得出该事故发生的概率为Q，事故造成的严重程度为S，经济损失金额为W，统计时间为T，则该事故发生的风险是\_\_。

A．SQ B．SQ/T C．W/ST D．WQ

23、及时、准确的职业病统计信息是职业健康管理决策的重要依据。最常用的职业病调查统计方法是\_\_。

A．普查

B．典型调查

C．抽样调查

D．重点调查

24、履行《安全生产法》所规定的职责，不允许存在超越于法律之上的或逃避、抗拒《安全生产法》所规定的监督管理，这体现了安全生产监督监察具有\_\_。

A．权威性

B．强制性

C．特殊性

D．普遍约束性

25、\_\_不属于安全验收评价方面。

A．评价对象的安全管理

B．评价对象前期对安全生产保障等内容的实施情况

C．评价对象的性质

D．评价对象的安全对策措施的具体设计

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《职业病防治法》实施后，国务院对国务院卫生行政部门和国务院负责安全生产监督管理的部门在职业病防治工作中的职责做出了调整，其中安全监督管理部门的职责包括\_\_。

A．负责制定作业场所职业卫生监督检查、职业危害事故调查和有关违法、违规行为处罚的法规、标准，并监督实施

B．负责作业场所职业卫生的监督检查

C．负责对建设项目进行职业病危害预评价审核

D．组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为

E．负责建设项目职业病危害评价机构的资质认定工作

2、依照《安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由\_\_予以保证。

A．生产经营单位的决策机构

B．生产经营单位的主要负责人

C．个人经营的投资人

D．生产经营单位的财务部门

E．安全生产监督管理部门

3、依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，发生特大安全事故，社会影响特别恶劣或者性质特别严重的，由国务院对负有领导责任的\_\_给予行政处分。

A．自治区人大机构正职负责人

B．设区的市人民政府正职负责人

C．直辖市人民政府正职负责人

D．省级安全生产监督管理部门 E．国务院有关部门正职负责人

4、敞开楼梯间应符合\_\_要求。

A．房间门至最近楼梯间的距离应符合安全疏散距离的要求

B．当低层建筑的层数不超过4层时，楼梯间的首层对外出口可设置在离楼梯间不超过15m处

C．楼梯间的内墙上除在同层开设通向公共走道的疏散门外，不应开设其他的房间门窗。其他房间的门不应开向楼梯间

D．公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不宜小于15cm E．楼梯间应靠外墙，并应直接天然采光和自然通风

5、下列属于安全管理有效性指标的是\_\_。

A．管理人员观念

B．安全法制

C．安全技术

D．安全资金

E．安全观念

6、职业病危害项目申报应提交的材料有\_\_等。

A．职业病危害因素汇总表

B．由法定资质职业卫生服务机构出具的职业病危害因素检测报告

C．存在毒物作业项目的提交职业中毒事故应急救援预案

D．生产工艺流程图

E．主要产品的名称和数量

7、\_\_等单位经常使用剧毒化学品的，应当向设区的市级人民政府公安部门申请领取购买凭证，凭购买凭证购买。

A．学校

B．生产

C．科研

D．矿山

E．医疗

8、依据《煤矿安全监察条例》的规定，煤矿矿长或者其他主管人员有下列\_\_行为之一的，由煤矿安全监察机构给予警告；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究形式责任。

A．违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业的B．对工人政治素质和业务素质要求不严格的

C．对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的

D．拒不执行煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员的安全监察指令的E．未对安全生产辅助设备、系统的运行情况并加以记录的9、《注册安全工程师执业资格制度暂行规定》适用于生产经营单位中从事\_\_的专业技术人员。

A．安全生产监督

B．安全生产管理

C．安全工程技术工作

D．安全生产咨询

E．为安全生产提供技术服务的中介机构、10、安全网是用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。安全网一般由\_\_等构件组成。

A．扣件

B．边绳

C．系绳

D．网体

E．模板

11、可燃性混合物爆炸产生的压力与\_\_有关。

A．初始温度

B．浓度

C．组分

D．爆炸压力相关因素

E．初始压力

12、应急救援专家组在应急准备和应急救援中起着重要的参谋作用，包括对\_\_等行动提出决策性的建议。

A．城市潜在重大危险的评估

B．应急资源的配备

C．事态及发展趋势的预测

D．应急力量的重新调整和部署

E．事故后恢复

13、劳动防护用品可按照用途分类，按防止伤亡事故的用途可分为\_\_。

A．防触电用品

B．防酸碱用品

C．防寒用品

D．防机械外伤用品

E．防噪声用品

14、《中华人民共和国消防法》的立法目的是\_\_。

A．维护公共安全

B．预防和减少火灾

C．保障社会主义现代化建设的顺利进行

D．保护公民人身、公共财产和公民财产的安全

E．实现防火安全责任制

15、厂内干道在进入厂区门口处和某些危险路段，需设置\_\_。

A．限速牌

B．指示牌

C．警示牌

D．红绿灯

E．停车牌

16、我国卫生部、原劳动和社会保障部于2025年4月18日颁布《职业病目录》(卫法监发〔2025〕108号)，包括\_\_。

A．尘肺13种

B．职业性放射性疾病11种

C．化学因素所致职业中毒56种

D．物理因素所致职业病3种

E．职业性皮肤病8种

17、眩光可使可见度下降，并引起视力的明显下降。眩光造成的主要危害有\_\_。

A．破坏暗适应，产生视觉后像

B．降低视网膜上的照度

C．减弱被观察物体与背景的对比度

D．观察物体时产生模糊感觉

E．导致睫状肌萎缩，使其调节能量降低

18、安全生产管理的内容包括\_\_。

A．安全生产法制管理

B．行政管理

C．安全生产管理机构

D．安全生产管理规章制度

E．设备设施管理

19、下列选项中，人机系统常见事故的原因是\_\_。

A．机械设备存在先天性潜在缺陷

B．机械设备发生碰撞或撞击

C．设备磨损或老化

D．人的不安全行为

E．人的意志薄弱

20、下列各项关于车辆轮对基本限度描述正确的是\_\_。

A．车辆轮对内侧距离为1353±3mm B．车轮轮厚度客车≥25mm，货车≥23mm C．车轮轮缘厚度≥23mm D．车轮轮缘垂直磨耗高度≥15mm E．车轮踏面圆周磨耗深度≤8mm

21、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关\_\_。

A．保障从业人员劳动安全的事项

B．保障从业人员防止职业危害的事项

C．保障从业人员接受教育培训的事项

D．保障从业人员缴纳工伤社会保险和获得民事赔偿的事项

E．依法为从业人员办理工伤社会保险的事项

22、行为监察的内容主要包括监督检查用人单位安全生产的\_\_的实施等工作。

A．组织管理

B．安全监督

C．规章制度建设

D．职工教育培训

E．各级安全生产责任制

23、安全验收评价报告的主要内容包括\_\_。

A．易燃易爆场所评价

B．安全生产管理评价

C．安全验收评价结论

D．危险性预先分析

E．事故分析与重大事故模拟

24、依法行政的基本要求包括\_\_。A．合法行政

B．合理行政

C．程序正当

D．诚实守信

E．等价有偿

25、矿山设计的\_\_具体项目必须符合矿山安全规程和行业技术规范。

A．供电系统

B．通风系统

C．运输系统

D．保障系统

E．排水系统

**第二篇：天津2025年安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保护系统考试题**

天津2025年安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保护

系统考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、依据《安全生产法》的相关规定，生产经营单位进行\_\_等危险作业，应当安排专业人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。A．爆破、吊装

B．高空施工、电力安装 C．采掘、架设

D．易燃易爆物品试验

2、生产过程中使用的原料、辅料及在作业环境中存在的某些致病微生物和寄生虫导致人发病的因素为\_\_。A．物理因素 B．生物因素 C．化学因素 D．毒性因素

3、当生产和其他工作与安全发生矛盾时，要以安全为主，生产和其他工作要服从安全，这就是\_\_原则。A．安全第一 B．预防 C．因果关系 D．偶然性

4、依据《安全生产法》的规定，承担安全评价、认证、监测、检验的机构应当具备\_\_规定的资质条件。A．行业 B．国家 C．企业 D．地方

5、根据我国工作场所有害因素职业接触限值有关标准，职业接触限值分为\_\_三类。

A．平均浓度、短时间接触浓度和瞬间接触最高浓度 B．时间加权浓度、短时间浓度和最高浓度

C．时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度 D．时间加权平均浓度、短时间接触平均浓度和最高浓度

6、生产经营单位实施职业安全健康管理体系管理评审的目的是，评价其职业安全健康管理体系的持续适宜性、充分性和\_\_。A．符合性 B．有效性 C．灵活性 D．合规性

7、法律意识是社会意志的一种，它同人们的世界观、道德伦理等有密切关系，具有强烈的\_\_。A．普遍性 B．逻辑性 C．阶级性 D．程序性

8、\_\_应当在劳动就业上给予特殊的保护。A．女工和来成年 B．有残疾的职工 C．女工怀孕期间

D．未成年工和有特殊情况的工人

9、《起重机械安全规程》规定，凡是动力驱动的起重机，其起升机构(包括主副起升机构)，均应装设\_\_。A．上升极限位置限制器 B．运行极限位置限制器 C．偏斜调整和显示装置 D．缓冲器

10、\_\_是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的伤害。A．有害因素 B．事故隐患 C．危险因素 D．危险

11、对边坡稳定程度无影响的是\_\_。A．土体中剪应力 B．内摩阻力 C．内聚力

D．基坑支护方法

12、接触职业危害因素不一定就会患职业病，职业病发生与否主要取决于\_\_。A．接触职业性危害因素大员的年龄、性别和营养状况 B．接触职业性危害因素的性质

C．接触职业性危害因素的性质、接触剂量和接触人员的易感性 D．接触职业病危害因素人员的健康状态

13、下列不属于安全验收评价结论的内容的是\_\_。A．有害因素及其危险危害程度

B．明确给出评价对象是否具备安全验收的条件 C．符合性评价的综合结果 D．评价人员的结构组成

14、电石库周围\_\_m以内不得有明火。A．5 B．7 C．9 D．10

15、《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，生产经营单位被责令限期改正或者限期进行隐患排除治理的，应当在规定限期内完成。因不可抗力无法在规定限期内完成的，应当在进行整改或者治理的同时，于限期届满前\_\_天内提出书面延期申请，安全监管监察部门应当在收到申请之日起\_\_天内书面答复是否准予延期。A．10，5 B．5，10 C．10，15 D．15，10

16、\_\_可以将风险的大小完全量化，并提供足够的信息，为业主、投资者、政府管理者提供定量化的决策依据。A．定性风险评价 B．定量风险评价 C．事故隐患评价 D．安全验收评价

17、《特种作业人员操作证》由国家统一印制，地、市级以上行政主管部门负责签发，\_\_通用。A．全国 B．行业内部 C．签证地区 D．国际

18、机动车辆载物应当符合\_\_，严禁超载。A．国家规定的重量 B．《道路交通安全法》规定的重量 C．核定重量 D．载重重量

19、我国对特种设备实行安全监察制度，\_\_不是它具有的特点。A．强制性 B．科学性

C．责任追究性 D．体系性 20、《职业病防治法》规定，用人单位必须依法参加\_\_。A．工伤社会保险 B．商业保险 C．失业保险 D．医疗保险

21、虽然某一个人也可能单独使用危险与可操作性研究方法，但是这决不能称为\_\_。

A．风险防范研究 B．劳动用品防护研究 C．作业条件危险性研究 D．危险和可操作性研究

22、划分评价单元格应符合科学、合理的原则，其划分能够保证\_\_。A．安全验收评价工作的前期准备 B．安全验收评价的顺利实施 C．安全验收评价人员的分配 D．安全验收评价责任的落实

23、在生产过程、劳动过程、作业环境中存在的危害劳动者健康的因素，称为\_\_。A．劳动生理危害因素 B．劳动心理危害因素 C．职业性危害因素 D．劳动环境危害因素

24、在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当\_\_。A．立即停车，保护现场 B．立即停车，清理现场 C．立即向有关部门报告 D．立即离开

25、危险和可操作性研究方法可按\_\_个步骤来完成。A．4 B．2 C．3 D．5

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《注册安全工程师执业资格制度暂行规定》适用于生产经营单位中从事\_\_的专业技术人员。A．安全生产监督 B．安全生产管理

C．安全工程技术工作 D．安全生产咨询

E．为安全生产提供技术服务的中介机构

2、国家确定职业分类，对规定的职业\_\_，由经过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者实施职业技能考核鉴定。A．制定职业技能标准 B．实行职业资格证书制度 C．综合管理 D．分类管理

E．实行企业主要负责人安全生产责任制度

3、经常性安全教育培训的形式有\_\_等。A．各类安全生产业务培训班 B．张贴安全生产招贴画 C．安全文化知识竞赛 D．事故现场分析会

E．每周的班前班后会上说明安全注意事项

4、职业安全健康管理体系审核是指依据职业安全健康管理体系标准及其他审核准则，对用人单位职业安全健康管理体系的\_\_进行评价的活动。A．完整性 B．适用性 C．普遍性 D．符合性 E．有效性

5、机械化、半机械化控制的人机系统，系统的安全性主要取决于\_\_。A．机械化的程度

B．人机功能分配的合理性 C．机器的本质安全性 D．人员素质 E．人为失误率

6、以下属于非矿山企业国家有关规定要求强制性检查的项目的是\_\_。A．锅炉、压力管道、压力容器 B．高压医用氧舱 C．电梯、自动扶梯

D．施工升降机、简易升降机及游乐设施等 E．矿井通风设施、防爆设施以及防突水措施

7、安全生产投入资金具体由谁来保证应根据\_\_来定。A．股份制企业安全生产投入资金由董事会予以保证 B．合资企业安全生产投入资金由董事会予以保证 C．一般国有企业由厂长或经理予以保证

D．个体工商户等个体经济组织由投资予以保证 E．合伙经营法人予以保证

8、依据《职业病防治法》的规定，职业卫生技术服务机构和医疗卫生机构有违反本法规定的行为，分别给予\_\_的行政处罚。A．罚款 B．警告

C．责令立即停止违法行为 D．取消其相应资格 E．没收违法所得

9、生产安全事故处理必须坚持“四不放过”原则。下列有关事故处理的说法中，属于”四不放过”原则要求的是\_\_。A．事故原因不查清楚不放过 B．事故防范措施不落实不放过 C．事故相关人员未受到教育不放过 D．事故责任者未受到处理不放过 E．事故责任者未受到刑事处罚不放过

10、犯罪的特征是\_\_。

A．实施的行为不具有应受惩罚性 B．实施的行为具有社会危害性 C．实施的行为具有违法性

D．实施的行为具有故意或者过失 E．其行为不具有社会危害性

11、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括\_\_。

A．特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料

B．特种设备的定期检验和定期自行检查的记录 C．特种设备的日常维修记录 D．特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录

E．特种设备运行故障和事故记录

12、危险物品的生产、经营、储存单位以及\_\_单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A．环保 B．矿山 C．建筑施工 D．核能调研 E．办公用品生产

13、职业病危害项日申报程序有\_\_。A．用人单位安排职工进行上岗前的检查

B．卫生行政部门受理申报，并根据需要进行现场核实

C．用人单位应当向所在地县级卫生行政部门申报职业病危害项目

D．卫生行政部门应当在收到申报材料后5个工作日之内，出具《职业病危害项目申报回执》

E．对职工进行安全生产宣传

14、职业性致癌物分为\_\_。A．标准致癌物 B．一般致癌物 C．确认致癌物 D．可疑致癌物 E．潜在致癌物

15、《职业病防治法》规定，用人单位应当\_\_。A．建立健全职业病防治责任制 B．加强对职业病防治的管理 C．提高职业病防治水平

D．对本单位产生的职业病危害承担责任 E．与劳动者连带承担职业病危害责任

16、依据《安全生产法》规定，下列\_\_属于从业人员的义务。A．自律遵规、服从管理

B．学习安全知识，提高安全技能 C．报告危险因素

D．建立健全安全生产责任制 E．制定规章制度

17、安全生产法的适用范围包括\_\_。A．空间适用

B．主体和行为的适用 C．排除适用 D．优先适用 E．其次适用

18、可燃性混合物爆炸产生的压力与\_\_有关。A．初始温度 B．浓度 C．组分

D．爆炸压力相关因素 E．初始压力

19、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工现场安装、拆卸\_\_设施，必须由具有相应资质的单位承担。A．起重机械 B．工程测量

C．模板等自升式架设设施 D．整体提升脚手架 E．普通脚手架

20、烟花爆竹行业生产安全事故频发的主要原因有\_\_。A．非法生产现象严重 B．安全管理制度不健全 C．从业人员素质差

D．缺乏质量安全保障能力 E．生产厂家较多

21、属于特种设备有电梯、锅炉、压力容器、\_\_等。A．厂内运输车辆 B．车床 C．起重机械 D．数控机床 E．安全阀

22、《职业病防治法》规定，职业病前期预防的具体规定有\_\_。

A．关于产生职业病危害的用人单位的设立及对其工作场所职业卫生要求的规定 B．关于职业病危害项目的申报制度的规定 C．关于职业病危害预评价制度的规定

D．关于建设项目职业病防护设施“三同时”制度的规定 E．关于职业病防护设施设计的备案制度的规定

23、锅炉遇有下列\_\_情况应紧急停炉。A．锅炉水位高于水位表的下部可见边缘

B．不断加大向锅炉进水即采取其他措施，但水位仍继续下降 C．锅炉水位超过最高可见水位，经放水仍不能见到水位 D．给水系统故障，不能向锅炉进水 E．设置在汽空间的压力表全部失效

24、《职业病防治法》实施后，国务院对国务院卫生行政部门和国务院负责安全生产监督管理的部门在职业病防治工作中的职责作出了调整，其中安全监督管理部门的职责有\_\_等。A．负责对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，规范职业病的预防、保养，并查处违法行为

B．组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为 C．组织对建设项目进行职业病危害预评价审核

D．组织指导、监督检查生产经营单位职业安全培训工作 E．负责作业场所职业卫生的监督检查

25、在行政许可的种类中，特许主要适用于\_\_等事项。A．有限自然资源开发

B．公共资源配置和垄断性企业的市场准入

C．提供公共服务并且直接关系公共利益的职业、行业

D．需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质

E．直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品

**第三篇：山西省2025年安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保护系统考试试卷**

山西省2025年安全工程师安全生产：什么是TN-S接零保

护系统考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、行政处罚的听证程序由\_\_宣布案由。A．听证书记员 B．委托代理人 C．案件调查人员 D．听证主持人

2、在热处理作业中，为防止发生爆炸，可控制易燃成分气体占总量的比例低于\_\_％。A．5 B．10 C．15 D．20

3、《特种作业人员操作证》由国家统一印制，地、市级以上行政主管部门负责签发，\_\_通用。A．全国 B．行业内部 C．签证地区 D．国际

4、依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，从事故发生单位负责人接到事故报告时起算，该事故发生单位向政府职能部门报告的时限是\_\_h。A．1 B．2 C．6 D．12

5、\_\_指工作地点、在一个工作日内、任何时间不应超过的有毒化学物质的浓度。A．短时间接触容许浓度 B．最高容许浓度

C．时间加权平均容许浓度 D．长时间接触浓度

6、《安全生产违法行为行政处罚办法》规定，暂扣、吊销有关许可证和暂停、撤销有关执业资格、岗位证书的行政处罚，由发证机关决定。其中，暂扣有关许可证和暂停有关执业资格、岗位证书的期限一般不得超过\_\_个月。A．3 B．5 C．6 D．8

7、\_\_是确立和实现社会主义法治的前提。A．执法必严 B．有法可依 C．有法必依 D．违法必究

8、下列关于危险化学品运输安全技术的说法错误的是\_\_。

A．托运危险物品必须出示有关证明，到指定的铁路、公路交通、航运等部门办理手续

B．运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得多于2人 C．运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志

D．蒸汽机车在调车作业中，对装载易燃、易爆物品的车辆，必须挂不少于两节的隔离车，并严禁溜放

9、安全生产行政法规是由\_\_组织制定并批准公布的。A．国务院

B．全国人民代表大会常务委员会 C．安全生产监督管理总局

D．全国人民代表大会专门委员会

10、擅自开采煤矿的，煤矿安全监察人员责令立即停止作业，拒不停止的，由煤矿安全监察机构决定\_\_。A．吊销安全生产许可 B．吊销营业执照

C．吊销煤炭生产许可 D．开除矿长

11、注册安全工程师执业资格注册有效期为\_\_年。A．1 B．2 C．3 D．4

12、事故报告后出现新的情况，事故发生单位和安全生产监督管理部门应当及时续报、补报，自事故发生之日起\_\_日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。A．10 B．15 C．30 D．60

13、辐射包括电离辐射和非电离辐射，以下属于电离辐射的是（）。A．X射线 B．射频辐射 C．紫外线 D．红外线

14、职业安全健康管理体系审核的策划和准备是\_\_前必不可少的重要环节。A．文件审核 B．现场审核 C．纠正错误 D．监督审核

15、\_\_是安全生产的基本保障。A．安全投入 B．安全文化 C．安全科技 D．安全责任

16、《煤矿安全规程》规定，煤矿井下各级配电网络电压和各种电气设备的额定电压等级，应符合下列要求；高压，不超过10000V；低压，不超过\_\_V：照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压，不超过127V；远距离控制线路的额定电压，不超过36V。采区电气设备使用3300v供电时，必须制定专门的安全措施。A．1000 B．1140 C．1340 D．1540

17、下列关于烟火药制造过程中的防火防爆说法不正确的是\_\_。

A．粉碎应在单独工房进行，粉碎前后应筛掉机械杂质，筛选时不得使用铁质、塑料等产生火花和静电的工具

B．黑火药原料的粉碎，应将硫黄和木炭两种原料混合粉碎

C．粉碎和筛选原料时应坚持做到“四固定”(固定工房、固定设备、固定最大粉碎药量、固定操作人员)、“四不准”(不准混用工房、不准混用设备和工具、不准超量投料、不准在工房内存放粉碎好的药物)；所有粉碎和筛选设备应接地，电气设备必须是防爆型的，要做到远距离操作，进出料时必须停机停电，工房应注意通风

D．压药与造粒工房要做到定机定员，药物升温不得超过20℃，机械造粒时应有防爆墙隔离和连锁装置等

18、在系统、设备、设施的一部分发生故障或破坏的情况下，在一定时间内也能保证安全的技术措施称为（）。A．限制能量或危险物质 B．隔离

C．故障——安全设计 D．避难与救援

19、吊篮脚手架属于（）。A．工具式脚手架 B．外脚手架 C．内脚手架 D．满堂架

20、在对火灾进行事故树分析时，如果分析结果的最小割集数较多，表明\_\_。A．系统的安全性较好

B．发生火灾的最小割集数一定大于最小径集数 C．发生火灾事故的可能性较高 D．发生火灾事故的可能性较小

21、某烟花爆竹生产企业2025年销售收入5000万元，提取安全生产费用总计50万元。根据有关规定，安全生产监督管理部门会同财政部门责令其\_\_。A．限期改正，予以处罚 B．限期改正，予以警告 C．限期清退，不予处罚 D．限期改正，适当处罚

22、固体废物的处置方法正确的是\_\_。A．危险废物须装入编织袋后方可填埋

B．一般工业废物可以直接进入填埋场进行填埋

C．爆炸性物品的销毁可以采用：爆炸法、烧毁法、熔融固化法、化学分解法 D．有机过氧化物处理方法主要有：分解、烧毁、溶解、填埋

23、在安全现状评价报告的内容中，安全对策措施建议应按照\_\_进行解决方案的排序。

A．风险程度的高低 B．风险发生的时间 C．风险发生的地点 D．风险管理人的职责

24、在生产经营活动中，因违章作业造成事故的人员，应对事故负\_\_责任。A．领导 B．主要 C．直接 D．行政

25、应急恢复内容不包括\_\_。A．现场清理 B．安全教育 C．人员清点 D．事故调查

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、应急预案演练的主要参与人员包括\_\_。A．参演人员 B．服务人员 C．模拟人员 D．评价人员 E．控制人员

2、煤矿安全监察实行\_\_的管理体制。A．横向管理 B．垂直管理 C．分级管理 D．分级监察 E．行业监察

3、《生产性粉尘作业危害程度分级》规定了生产性粉尘按危害程度分级，分级指标为粉尘中\_\_。

A．游离二氧化硅含量

B．工人接尘时肺的总通气量 C．游离的石棉尘含量 D．粉尘浓度超标倍数 E．粉尘分散度的标准

4、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触\_\_而引起的疾病。A．粉尘 B．有毒物质 C．放射性物质 D．有害物质 E．传染源

5、《消防法》规定，消防安全重点单位应当履行下列消防安全职责\_\_。A．设置防火标志，实行严格管理

B．建立防火档案，确定消防安全重点部位 C．实行每周防火巡查，并建立巡查记录 D．严格管理，对职工进行消防培训

E．制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练

6、依照《安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由\_\_予以保证。A．生产经营单位的决策机构 B．生产经营单位的主要负责人 C．个人经营的投资人

D．生产经营单位的财务部门 E．安全生产监督管理部门

7、安全生产管理包括\_\_。A．安全生产法制管理 B．行政管理

C．安全生产管理机构

D．安全生产管理规章制度 E．设备设施管理

8、工会有权对建设项目的安全设施与主体工程\_\_进行监督，提出意见。A．同时设计 B．同时施工

C．同时投入生产和使用 D．同时试车 E．同时验收

9、车间合理的机器安全布局，可以使事故明显减少，安全布局时要考虑的因素有\_\_。A．空间 B．照明

C．管、线布置 D．人员流动

E．维护时的出入安全

10、锅炉安全附件包括\_\_。A．安全阀 B．水位表 C．压力表 D．电表

E．温度测量装置

11、应急预案的演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。对应急预案的完整性和周密性进行评估，可采用各种应急演练方法。下列有关演练的说法，正确的是\_\_。

A．功能演练是检测、评价多个政府部门在紧急状态下实现集权式的运行和响应能力

B．桌面演练是锻炼参演人员解决问题的能力，解决应急组织相互协作和职责划分的问题

C．功能演练是指针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力

D．全面演练指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动

E．口头演练是采取口头评论形式，收集参演人员的建议，总结演练活动和提出有关改进应急响工作的建议

12、生产经营单位的生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口的，\_\_。A．责令限期改正

B．逾期未改正的，予以关闭

C．逾期未改正的，责令停产停业整顿

D．造成严重后果的，要依法给以赔偿，不用追究刑事责任

E．造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

13、事故隐患包括\_\_。A．较大事故隐患 B．轻微事故隐患 C．特大事故隐患 D．重大事故隐患 E．一般事故隐患

14、我国规定安全电压工频有效值的额定值为\_\_V。A．50 B．42 C．36 D．24 E．12

15、按导致事故的直接原因分类，危险、有害因素包括\_\_。A．物理和化学性危险、有害因素

B．生物和心理以及生理性危险、有害因素 C．环境性危险、有害因素 D．行为性危险、有害因素 E．其他危险、有害因素

16、为了保证起重机的安全正常工作，起重机设计时应满足下列基本条件\_\_。A．金属结构和机械零部件应具有足够的强度、刚性和抗屈曲能力 B．危险自动报警技术 C．整机具有满足作业性能要求的人—机设计，使整机便于起重机司机操作 D．整机必须具有必要的抗倾覆稳定性

E．原动机具有满足作业性能要求的功率，制动装置提供必需的制动力矩

17、下列说法正确的有\_\_。

A．生产劳动防护用品的企业生产的特种劳动防护用品，必须取得特种劳动防护用品安全标志

B．生产或者经营劳动防护用品的企业或者生产或经营假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品的，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构责令停止违法行为，可以并处5万元以下的罚款

C．进口的一般劳动防护用品的安全防护性能不得低于我国相关标准

D．特种劳动防护用品安全标志证书由国家安全生产监督管理总局监制，加盖特种劳动防护用品安全标志管理中心印章

E．特种劳动防护用品安全标志标识采用古代盾牌的形状，有“防护”之意；盾牌中间采用字母“S”表示“劳动安全”之意

18、事故应急救援的特点有\_\_。A．不确定性和突发性 B．应急活动的复杂性

C．后果、影响易猝变、激化和放大 D．事故发展的快速性 E．应急活动的特殊性

19、日常监控活动主要有\_\_两个对策。A．事故危机模拟 B．事故临时整顿 C．日常监控

D．安全隐患检查 E．安全技能培训

20、异常气候条件引起的职业病列入国家职业病目录的有\_\_。A．中暑 B．风湿病 C．减压病 D．高原病 E．关节炎

21、《刑法》的任务\_\_。

A．用刑罚同一切犯罪行为做斗争

B．保护国有财产和劳动群众集体所有的财产 C．保护公民私人所有的财产

D．保护公民的人身权利、民主权利和其他权利 E．保护公民的一切自由

22、工伤事故分类的方法较多，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986），企业工伤事故分为20个类别，其中包括\_\_。A．透水 B．淹溺 C．放炮

D．交通伤害 E．冒顶片帮

23、固定资产损失价值应该按照\_\_来计算。A．损坏的固定资产，以修复费用计算 B．衡量经济损失的评价指标是否合理

C．报废的固定资产，以固定资产净值减去残值计算 D．报废的固定资产以前人经济损失率计算 E．固定资产的数额

24、注册安全工程师有\_\_情形之一的，不予续期注册。A．无业绩考核证明

B．允许他人以本人名义执业的 C．在执业活动中弄虚作假的

D．受过刑事处罚执行完毕不满7年的 E．同时在两个(含两个)以上单位执业的

25、《安全生产法》中规定了从业人员有\_\_的义务。A．对安全生产工作提出建议 B．遵章守规、服从管理 C．对应急措施知情

D．接受安全生产教育和培训 E．发现不安全因素报告

**第四篇：2025年重庆省安全工程师安全生产法：安全生产主体责任考试题**

2025年重庆省安全工程师安全生产法：安全生产主体责任

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、调节锅炉气压就是调节其\_\_。A．燃料量 B．风量 C．给水量 D．蒸发量

2、\_\_是材料抵抗弯曲断裂能力的标志，它间接反映了材料的塑性。A．断裂韧性 B．冷弯性能 C．硬度

D．冲击韧性

3、参加和接受安全教育和培训是矿山企业职工的\_\_。A．责任 B．工作 C．义务 D．职责

4、压力容器的最高工作压力，对于承受内压的压力容器，是指压力容器在正常使用过程中，容器\_\_可能出现的最高压力。A．底部 B．中部 C．顶部 D．侧面

5、设计温度，系指容器在正常操作情况下，在相应设计压力下设定的受压元件的\_\_温度，其值不得低于元件金属可能达到的最高金属温度。A．外部

B．允许使用温度 C．金属 D．介质

6、扑救爆炸物品堆垛火灾时，水流应采用\_\_，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。A．斜射 B．向底部射 C．向周边射 D．吊射

7、大火已被抑制或燃烧已被控制的情况下，经常采用\_\_控制烟气。A．浮力 B．加压控制 C．空气流 D．防烟分割

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）划分生产安全事故等级的主要依据是人员伤亡或\_\_。A．直接经济损失 B．间接经济损失 C．社会影响范围 D．环境破坏程度

9、审核计划应至少提前\_\_天由审核组长通知被审核方。A．5 B．7 C．10 D．14

10、第二方审核旨在为用人单位的相关方提供\_\_。A．社会的保障 B．信任度

C．信任的证据 D．依据

11、一个完整的预警管理体系应包括外部环境预警系统、预警信息管理系统、事故预警系统和\_\_预警系统四部分。A．外部管理 B．内部管理不良 C．政策法规变化 D．技术变化

12、根据《职业安全健康管理体系导则》(ILO--OSH2001)的要求，生产经营单位所制定的职业健康安全方针应体现对\_\_的承诺。A．事故预防 B．设备管理 C．责任追究 D．行为管理

13、依据《劳动法》的规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权\_\_。A．责令限期改正 B．予以警告 C．拒绝执行

D．对其进行处罚

14、危害性极大的净化方法是粉尘\_\_。A．洗涤法 B．袋滤法 C．静电法 D．燃烧法

15、依据《劳动防护用品监督管理规定》，特种劳动防护用品安全标志管理机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、弄虚作假等的，依照有关规定给予\_\_。A．罚款 B．警告 C．拘留

D．行政处分

16、\_\_适用于挖掘湿度小的黏性土及挖土深度小于3m的基坑支护。A．间断式水平支撑 B．断续式水平支撑 C．锚拉支撑

D．地下连续墙支护

17、行政相对人是指\_\_。

A．行政管理的对象，亦称行政管理相对人 B．行政处罚的对象，亦称行政管理相对人 C．行政制约的对象，亦称行政管理相对人 D．行政管理的对象，亦称行政管理人

18、利用职业之便，贪污、索贿、受贿或者是谋取不正当利益的由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处\_\_万元以下的罚款；吊销其执业证，\_\_年内不得再申请注册。A．3，5 B．3，3 C．5，5 D．3，1

19、乙炔发生站的管道应有良好的\_\_措施和定期检测记录。A．导出静电 B．通风 C．防潮 D．防寒

20、设置固定的栅栏是\_\_安全装置。A．控制 B．自动 C．连锁 D．隔离

21、机车车辆无论是否属于空、重状态，均不得超出机车车辆限界，其上部高度至钢轨顶面的距离不得超过\_\_，其两侧最大宽度不得超过3400mm。A．6000mm B．4800mm C．3600mm D．3000mm

22、依据《安全生产法》的规定，国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的\_\_，并根据科技进步和经济发展适时修订。A．国家标准或者行业标准 B．国家标准或者地方标准 C．地方标准或者企业标准 D．行业标准或者地方标准

23、《建设项目职业病危害分类管理办法》根据建设项目职业病\_\_，将职业病危害项目分为一般性和严重职业病危害项目。A．危害等级 B．危险等级 C．危害程度 D．危险程度

24、人事部、国家安全生产管理总局于\_\_发布了《注册安全工程师执业资格制度暂行规定》。

A．2025年9月3日 B．2025年10月3日 C．2025年9月3日 D．2025年10月3日

25、非接触式火灾探测器适宜探测发展\_\_的火灾。A．较快 B．较慢 C．稳定 D．前期

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、机关、团体、企业、事业单位属于消防安全重点单位的，除应履行通用的消防职责外，还应\_\_。

A．建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 B．实行每日防火巡查，并建立巡查记录 C．对职工进行职业道德教育

D．制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练 E．贯彻“预防为主、防消结合”的方针

2、下列选项中，不能用水扑灭的火灾主要包括\_\_等。A．密度大于水和不溶于水的易燃液体的火灾 B．遇水产生燃烧物的火灾

C．硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾 D．电气火灾

E．高温状态下化工设备的火灾

3、生产性粉尘来源于\_\_等。A．固体物质的机构加工 B．物质的不完全燃烧 C．物质蒸汽冷凝

D．安全管理人员的非科学管理 E．日常的烟气

4、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关\_\_。

A．保障从业人员劳动安全的事项 B．保障从业人员防止职业危害的事项 C．保障从业人员接受教育培训的事项

D．从业人员缴纳工伤社会保险费和获得民事赔偿的事项 E．依法为从业人员办理工伤社会保险的事项

5、注册安全工程师有\_\_情形之一的，不予续期注册。A．无业绩考核证明

B．允许他人以本人名义执业的 C．在执业活动中弄虚作假的

D．受过刑事处罚执行完毕不满7年的 E．同时在两个(含两个)以上单位执业的

6、法的特征包括\_\_。

A．法是由特定的国家机关制定的 B．法是依照特定程序制定的 C．法具有国家强制性

D．法是调整人们行为的社会规范 E．法具有高效便民、诚实守信的原则

7、人常见的视觉现象有\_\_。A．暗适应与明适应能力 B．眩光 C．视错觉 D．视觉疲劳 E．视觉损伤

8、职业健康监护对从业人员来说是\_\_。A．是法律赋予从业人员的权利 B．是一项预防性措施

C．是用人单位必须对从业人员承担的义务 D．是本质安全化的前提 E．是素质提升的重要途径

9、《矿山安全法》对矿山企业的工会所应行使的监督权利进行了明确的规定，主要有\_\_。

A．参与矿山安全管理权

B．提出事故隐患的解决建议权 C．组织职工撤离危险现场权 D．制订安全措施权 E．行政处罚权

10、生产安全事故处理必须坚持“四不放过”原则。下列有关事故处理的说法中，属于”四不放过”原则要求的是\_\_。A．事故原因不查清楚不放过 B．事故防范措施不落实不放过 C．事故相关人员未受到教育不放过 D．事故责任者未受到处理不放过 E．事故责任者未受到刑事处罚不放过

11、实现冲压机械安全保护的根本途径是\_\_。A．采用复合膜、多工位连续模代替单工序的模具 B．提高材料和物质的安全性 C．履行安全人机原则

D．在模具上设置机械进出料机构 E．实现机械化、自动化

12、下列选项不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》的有\_\_事故。A．甲醇泄漏 B．环境污染

C．国防科研生产 D．核设施 E．煤气泄漏

13、对于起重设备上用的吊钩，下列说法正确的是\_\_。A．吊钩表面的裂纹可以用放大镜进行检查 B．对新投入使用的吊钩应进行负荷试验 C．工厂可以用补焊的方式修复吊钩

D．当吊钩危险断面的高度磨损量达到原高度的10%时应报废 E．吊钩分为单钩和双钩

14、当前各类安全生产问题错综复杂，但其中影响最大、危害最严重的主要有\_\_。A．安全生产监督管理薄弱

B．生产经营单位安全生产基础工作薄弱，生产安全事故居高不下 C．从业人员的人身安全缺乏应有的法律保障

D．安全生产问题严重制约和影响了社会主义现代化建设事业的顺利发展 E．从业人员的财产安全缺乏应有的法律保障

15、安全技术措施不包括以下\_\_的内容。A．措施目的和内容 B．经费风险预算及来源 C．负责施工的单位或负责人 D．开工日期和竣工日期

E．措施预期效果、检查验收及必要返工

16、煤矿安全监察机构监察煤矿执行\_\_的情况。A．《煤炭法》 B．《建筑法》 C．《合同法》 D．《矿山安全法》 E．《安全生产法》

17、重大、特大事故发生最多的是从事\_\_的生产经营单位。A．矿山开采 B．第二产业 C．第一产业 D．航空航天 E．建筑施工

18、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括\_\_。

A．特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料

B．特种设备的定期检验和定期自行检查的记录 C．特种设备的日常维修记录

D．特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录

E．特种设备运行故障和事故记录

19、实施安全检查的方法有\_\_。A．访谈 B．现场观察 C．汇报

D．仪器测量

E．查阅文件和记录

20、按照安全评价给出的定量结果的类别不同，定量安全评价方法可以分为\_\_。A．概率风险评价法

B．伤害(或破坏)范围评价法 C．危险指数评价法 D．因素图分析法

E．事故引发和发展分析法

21、烟花爆竹行业生产安全事故频发的主要原因有\_\_。A．非法生产现象严重 B．安全管理制度不健全 C．从业人员素质差

D．缺乏质量安全保障能力 E．生产厂家较多

22、按《职业病防治法》的规定，对建设项目的职业病危害评价分为\_\_。A．建设项目职业病危害评价

B．建设项目职业病危害控制效果评价 C．建设项目组成人员评价 D．建设项目时间周期评价 E．安全风险评价

23、安全教育培训的方法有\_\_。A．课堂讲授法 B．读书指导法 C．案例研讨法 D．安全生活日法 E．事故现场会法

24、安全验收评价报告的主要内容包括\_\_。A．易燃易爆场所评价 B．安全生产管理评价 C．安全验收评价结论 D．危险性预先分析

E．事故分析与重大事故模拟

25、根据《安全生产法》的规定，安全生产中介机构的特征有\_\_。A．客观性 B．独立性 C．公益性 D．服务性 E．专业性

**第五篇：重庆省安全工程师安全生产法：交通事故试题**

重庆省安全工程师安全生产法：交通事故试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、起爆器材中，\_\_常用于非煤矿山。

A．雷管

B．导爆索

C．导火索

D．继爆管

2、安全生产监督管理应贯穿于安全生产的全过程。从安全生产监督管理过程来说，监督管理方式可分为\_\_。

A．事前监督管理、事中监督管理和事后监督管理

B．综合监督管理、专项整顿治理和专业监督管理

C．分级监督管理、重点监督管理和一般监督管理

D．国家监督管理、行业监督管理和企业监督管理

3、生产安全事故分为\_\_。

A．灾害事故和人为事故两大类

B．灾害事故和人为责任事故两大类

C．自然灾害事故和人为事故两大类

D．自然灾害事故和人为责任事故两大类

4、下列不属于起重机基本参数的是\_\_。

A．起重力臂

B．起重力矩

C．工作幅度

D．起升高度

5、在事故树分析中，某些基本事件共同发生时，便可导致顶上事件发生，这些基本事件的集合称为事故树的\_\_。

A．割集

B．最小割集

C．径集

D．最小径集

6、矿山建设工程安全设施竣工后，\_\_验收。

A．由管理矿山企业的主管部门

B．由劳动行政主管部门

C．由专门管理矿山企业的部门

D．由管理矿山企业的协管部门

7、我国开展的危险化学品生产和经营单位的安全评价属于\_\_。

A．安全预评价

B．安全现状评价

C．安全验收评价

D．安全专项评价

8、依据《行政处罚法》的规定，\_\_可以设定各种行政处罚。A．法律

B．行政法规

C．地方性法规

D．部门规章

9、根据《刑法》的规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处\_\_有期徒刑。

A．3年以上

B．5年以上

C．3年以上7年以下

D．10年以上

10、生产经营单位应建立并保持培训的程序，以便规范、持续的开展培训工作，确保员工具备必需的职业安全健康\_\_。

A．意识

B．能力

C．意识与能力

D．知识与态度

11、国家标准制定分\_\_个阶段。

A．7 B．8 C．9 D．10

12、\_\_是安全评价过程工作形成的成果。

A．安全评价结论

B．安全评价报告

C．评价单元划分

D．安全对策措施建议

13、信息网络建成之后，（）可以通过网络对各城市的一级危险源的监察情况进行监督。

A．市级安全生产监督管理部门

B．国家安全监督管理部门

C．省级安全生产监督管理部门

D．县级安全生产监督管理部门

14、气体灭火剂的使用始于\_\_。

A．18世纪末期

B．19世纪初期

C．19世纪中期

D．19世纪末期

15、事件树是用来分析\_\_导致事故发生的可能性。

A．事故发生的频率

B．安全监督管理的力度

C．普通设备故障或过程波动

D．故障的处理结果

16、多用于井巷工程的爆破方法是\_\_。

A．浅孔爆破 B．深孔爆破

C．中孔爆破

D．中深孔爆破

17、依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，销售民用爆炸物品的企业，应当将购买单位的许可证、银行账户转账凭证、经办人的身份证复印件保存\_\_年备查。

A．半

B．1 C．1．5 D．2

18、\_\_是最低层级的安全生产立法，其法律地位和法律效力低于其他上位法，不得与上位法相抵触。

A．有关安全生产的法律

B．地方性安全生产法规

C．地方政府安全生产规章

D．安全生产行政法规

19、模板工程的劳动用工约占混凝土工程总用工的\_\_。

A．1/4 B．1/3 C．1/2 D．3/4

20、对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验属于（）。

A．综合性安全生产检查

B．季节性安全生产检查

C．定期安全生产检查

D．专业(项)安全生产检查

21、根据《职业安全健康管理体系导则》(ILO--OSH2001)，下列文件中，不属于职业健康安全管理体系文件的是\_\_。

A．职业健康安全法律法规

B．职业健康安全方针

C．职业健康安全目标

D．安全操作规程

22、压力容器的最高工作压力，对于承受内压的压力容器，是指压力容器在正常使用过程中，容器\_\_可能出现的最高压力。

A．底部

B．中部

C．顶部

D．侧面

23、正常工况下，危险源运行模拟流程和进行主要参数的数据显示、报表、超限报警，并根据临界状态数据自动判断是否\_\_。

A．转入应急控制程序

B．处于事故临界状况

C．处于事故初始阶段 D．事故已被控制

24、所有单位的主要负责人\_\_应进行安全生产再培训。

A．每周B．每月

C．每季度

D．每年

25、《建设项目职业病危害分类管理办法》根据建设项目职业病\_\_，将职业病危害项目分为一般性和严重职业病危害项目。

A．危害等级

B．危险等级

C．危害程度

D．危险程度

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、国家现行的有关安全生产的专门法律有\_\_。

A．《安全生产法》

B．《工会法》

C．《消防法》

D．《道路交通安全法》

E．《劳动法》

2、实现冲压机械安全保护的根本途径是\_\_。

A．采用复合膜、多工位连续模代替单工序的模具

B．提高材料和物质的安全性

C．履行安全人机原则

D．在模具上设置机械进出料机构

E．实现机械化、自动化

3、劳动合同应当以书面形式订立，并要具备诸如：劳动合同期限；工作内容；劳动报酬以及\_\_条款。

A．劳动保护和劳动条件

B．劳动纪律

C．劳动性质和劳动种类

D．劳动合同终止的条件

E．违反劳动合同的责任

4、电离辐射“外防护三原则”是指\_\_\_\_\_\_。

A．吸收防护

B．距离防护

C．屏蔽防护

D．时间防护

E．剂量防护

5、《建设工程安全生产管理条例》所称建设工程，是指\_\_。

A．水利工程

B．建筑工程

C．机械工程

D．装修工程 E．线路管道和设备安装工程

6、事故应急救援预案的目的是抑制突发事件的发生，减少事故对员工、居民和环境的危害。因此，事故应急救援预案应提出详尽、实用、明确和有效的\_\_措施。

A．合同

B．组织

C．经济

D．技术

E．行政

7、生产经营单位发生生产安全事故后，单位和有关部门向上级报告事故情况时，除上报已经造成或者可能造成的人员伤亡人数，以及初步估计的直接经济损失等内容外，还应包括\_\_。

A．事故发生单位的概况

B．事故的简要经过

C．事故原因和整改计划

D．事故责任和性质

E．已采取的应急措施

8、按照对应急救援工作及时有效性的影响程度，演练过程中发现的问题可划分为\_\_。

A．充足项

B．不足项

C．整改项

D．改进项

E．错误项

9、某单位的下述各项投入属于安全生产投入的有\_\_\_\_\_\_。

A．办公室安装空调系统

B．工会组织职工度假休养

C．购买消防器材

D．更新除尘系统

E．消防器材的维护

10、依据《危险化学品安全管理条例》的规定，剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的\_\_如实记录，并采取必要的安全措施。

A．流向

B．用途

C．产量

D．原料

E．储存量

11、安全生产投入资金具体由谁来保证应根据\_\_来定。

A．股份制企业安全生产投入资金由董事会予以保证

B．合资企业安全生产投入资金由董事会予以保证

C．一般国有企业由厂长或经理予以保证

D．个体工商户等个体经济组织由投资予以保证

E．合伙经营法人予以保证

12、特种作业的范围包括\_\_。

A．电工作业 B．金属焊接、切割作业

C．水暖安装作业

D．压力容器作业

E．起重机械(含电梯)作业

13、在事故调查领导小组中，工作难度最大的是\_\_。

A．指挥部

B．综合组

C．技术分析组

D．管理调查组

E．善后处理组

14、从原则上来讲，事故调查组应该自事故发生\_\_日内提交事故调查报告。

A．30 B．60 C．70 D．100 E．40

15、负有安全生产监督管理职责部门的职权包括\_\_。

A．对事故隐患的处理权

B．对安全生产违法行为的处理权

C．进入生产经营单位的检查权

D．制定生产经营单位的规章制度

E．对生产经营单位负责人的任免权

16、下列选项中，不能用水扑灭的火灾主要包括\_\_等。

A．密度大于水和不溶于水的易燃液体的火灾

B．遇水产生燃烧物的火灾

C．硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾

D．电气火灾

E．高温状态下化工设备的火灾

17、事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，包括\_\_等。

A．人员伤亡

B．财产损失

C．救援费用

D．环境破坏

E．应急救援措施

18、机关、团体、企业、事业单位属于消防安全重点单位的，除应履行通用的消防职责外，还应\_\_。

A．建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

B．实行每日防火巡查，并建立巡查记录

C．对职工进行职业道德教育

D．制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练

E．贯彻“预防为主、防消结合”的方针

19、以下属于编制安全技术措施计划的基本原则的有\_\_。

A．必要性和可行性原则 B．自力更生与勤俭节约原则

C．轻重缓急与统筹安排原则

D．领导和群众相结合原则

E．技术和管理相结合原则

20、国家对危险化学品的生产和储存实行\_\_，并对危险化学品生产、储存实行审批制度。未经审批，任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。

A．按需计划

B．统一规划

C．合理分配

D．合理布局

E．严格控制

21、安全生产管理机构指的是生产经营单位内设的专门负责安全生产监督管理的机构，其作用有\_\_。

A．及时、如实报告安全生产事故

B．落实国家有关安全生产的法律法规

C．及时整改各种事故隐患

D．监督安全生产责任制的落实

E．组织生产经营单位内部各种安全检查活动

22、《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有\_\_。

A．知情权

B．赔偿请求权

C．检举权

D．安全保障权

E．指挥权

23、注册安全工程师申请注册的条件有\_\_。

A．取得《注册安全工程师执业资格证书》

B．遵纪守法，恪守职业道德

C．身体健康，能坚持在生产经营单位中安全生产管理、安全工程技术岗位或为安全生产提供技术服务的中介机构

D．所在单位考核资格

E．主管的考核

24、生产单位的主要负责人的安全生产基本职责有\_\_。

A．依法负有本单位生产安全的一切责任

B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C．保证本单位安全生产投入的有效实施

D．及时消除生产安全隐患、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案

E．保证本单位生产的有效实施

25、以下属于矿长对本企业的安全生产工作负责的有\_\_。

A．国家法定节假日，积极组织员工开展体育活动

B．制定本企业的安全生产管理度

C．根据需要配备合格的安全工作人员，对每个作业场所进行跟班检查

D．及时、如实地向劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门报告矿山事故

E．保持矿工的良好情绪

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！