# 安全生产考试卷

来源：网络 作者：梦回唐朝 更新时间：2025-07-18

*第一篇：安全生产考试卷山西开源益通矿业设备制造有限公司员工安全生产考试卷（C卷）一、填空1.矿用产品是矿山使用的 的总称。2.矿用产品安全标志管理制度是对涉及 和员 健 康 的矿用产品所采取的强制性管理制度。3.凡纳入安全标志管理的矿用产...*

**第一篇：安全生产考试卷**

山西开源益通矿业设备制造有限公司

员工安全生产考试卷（C卷）

一、填空

1.矿用产品是矿山使用的 的总称。

2.矿用产品安全标志管理制度是对涉及 和员 健 康 的矿用产品所采取的强制性管理制度。

3.凡纳入安全标志管理的矿用产品，只有取得矿用安全标志后方可 销 售 和 使 用。

4.煤矿矿用产品安全标志标识，缩写为“。

5.金属非金属矿山矿用标志标识缩写为“。

6.爆炸性粉尘环境防爆标志，符号为“

7.依照《矿山安全法》第四十条规定：使用不符合标准或 业 安 全 标准的设备、器材、防护用品和安全检测仪器的，处 5 万 元 以下的罚款。

二、选答题（任选一题）

1.本岗位设备安全操作规程。

2.电动单梁起重机安全操作规程。

**第二篇：安全生产标准化考试卷**

安全生产标准化考试卷

单位姓名岗位

一、填空题：（每空1分，共计10分）

1、什么是标准：对重复性事物和概念作出的统一规定。它以（）、技术和社会实践的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的（）和依据。

2、标准的特征就是（），标准的（）在于统一。

3、标准化的属性是一种（）文件；标准要具有统一的（）和制定颁布程序。

4、标准化的活动的目的就是在一定（）获得最佳（）。

二、判断题（每题2分，共计10分）

1、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发［2025］23号）提出全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设。（）

2、标准化等级共分为一级、二级、三级，其中三级为最高。（）

3、安全生产标准化两在核心：风险管理、持续改进。（）

4、标准化得分（百分制=标准化工作评定得分÷（660—不参与考评内容分数之和）。（）

5、安全生产标准化评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低等级来确定标准化等级。（）

四、多项选择题（第小题6分，共计30分。每选对一个3分，每选差一个该小题不得分。）

1、标准化的作用（ABC)。A现代化大生产的必要条件；B管理的基础；C调整产品结构和产业结构的需要。

2、安全生产标准化主要特点（ACD)。A管理方法的先进性；B内容的抽象性；C较强的可操作性；D广泛的适用性；E管理的定量性等8各特点。

3、《安全生产标准化基本规范》有（ABCE)。A安全生产目标；B组织机构和职责；C安全生产投入；D操作规程和管理制度；E培训教育等13个A级元素。

4、创建安全生产标准化建设困难方面主要有（ABCDEFZ)A系统工程；B艰巨；复杂；D全员参与；E需要投入一定的人力；F物力；G财力

5、安全生产标准化是如何分类的共有（ABC）。A13项考评类目（A级元素）；B47项考评项目（B级元素）；C187条考评内容（核发内容）。

五、问答题（每题10分，共计50分）

1、安全生产标准化概念？

2、四不伤害的内容？

3、四不放过的内容？

4、消防三懂四会的内容？

5、写出你所在岗位的安全生产责任制（安全操作规程）？（如写不下的请写在试卷背面）

**第三篇：安全生产标准化考试卷答案**

安全生产标准化考试卷

一、填空题：（每空1分，共计10分）

1、什么是标准：对重复性事物和概念作出的统一规定。它以（科学）、技术和社会实践的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的（准则）和依据。

2、标准的特征就是（重复性），标准的（本质）在于统一。

3、标准化的属性是一种（规范性）文件；标准要具有统一的（格式）和制定颁布程序。

4、标准化的活动的目的就是在一定（范围内）获得最佳（秩序）。

二、判断题（每题2分，共计10分）

1、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发［2025］23号）提出全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设。（√）

2、标准化等级共分为一级、二级、三级，其中三级为最高。（×）

3、安全生产标准化两在核心：风险管理、持续改进。（√）

4、标准化得分（百分制=标准化工作评定得分÷（660-不参与考评内容分数之和）。（×）

5、安全生产标准化评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低等级来确定标准化等级。（√）

四、多项选择题（第小题6分，共计30分。每选对一个3分，每选差一个该小题不得分。）

1、标准化的作用（A √B×C√)。A现代化大生产的必要条件；B管理的基础；C调整产品结构和产业结构的需要。

2、安全生产标准化主要特点（A√C√D√)。A管理方法的先进性；B内容的抽象性；C较强的可操作性；D广泛的适用性；E管理的定量性等8各特点。

3、《安全生产标准化基本规范》有（A√B√C√E√)。A安全生产目标；B组织机构和职责；C安全生产投入；D操作规程和管理制度；E培训教育等13个A级元素。

4、创建安全生产标准化建设困难方面主要有（A√B√C√D√E√F√Z×)A系统工程；B艰巨；复杂；D全员参与；E需要投入一定的人力；F物力；G财力

5、安全生产标准化是如何分类的共有（A√ B√ C√）。A13项考评类目（A级元素）；B47项考评项目（B级元素）；C187条考评内容（核发内容）。

五、问答题（每题10分，共计50分）

1、安全生产标准化概念？

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物处于良好的生产状态并持续改进不断加强企业安全生产规范化建设。

2、四不伤害的内容？

不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、不让别人受伤害

3、四不放过的内容？

事故原因未查清不放过，整改措施未落实不放过，事故责任人未处理不放过有关人员未受教育不放过。

4、消防三懂四会的内容？

懂得本岗位的火灾危险性、懂得预防措施、懂得扑救方法

四会：会报警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会逃生

5、你岗位安全操作规程的内容？

**第四篇：2025年安全生产法律法规考试卷(含答案)**

2025安全生产法律法规考试卷

姓名： 职务： 得分

一、选择题（共20题 每题2分）

1.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是(A)。A、安全第一、预防为主、综合治理 B、安全生产人人有责 C、安全为了生产，生产必须安全 D、坚持安全发展

2.保障人民群众(C)安全，是制定《安全生产法》的目的之一。A、生命 B、财产 C、生命和财产 D、生命和健康 3.按照《安全生产法》的规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的(B)，保证安全生产责任制的落实。A、综合管理 B、监督考核 C、监督管理 D、综合监督管理

4.《安全生产法》第十八条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有七个方面的职责，其中最重要的一条是(B)。

A、保证安全生产投入的有效实施 B、建立、健全本单位安全生产责任制C、及时、如实报告生产安全事故

D、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

5.不准在有压力的管道上进行任何检修工作。特殊情况下在运行中的管道、阀门上紧固阀门盘根和在管道上打卡子以消除轻微的漏泄等工作，必须经（B）批准并取得值长同意，并由主管领导指定熟练的人员，在工作负责人的指导和监护下进行。

Ａ总工程师 Ｂ 主管生产领导 Ｃ当班值长 D、班长

6.《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施(C)制度。

A、审批 B、登记 C、淘汰 D、监管

7.依据《安全生产法》，事故调查处理应当按照(D)的原则，查清事故原因，查明事故性质和责任。

A、实事求是、尊重科学 B、公开、公正、公平

C、及时、准确、合法 D、科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效 8.依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(D)。

A、劳动用工情况 B、安全技术措施 C、安全投入资金情况 D、事故应急措施

9.《安全生产法》共计有7章114条，其中条款最多的是(A)。A、第二章：生产经营单位的安全生产保障

B、第三章：从业人员的权利和义务 C、第四章：安全生产的监督管理 D、10.《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以(D)后撤离现场。

A、经安全管理人员同意 B、经单位负责人批准 C、经现场负责人同意 D、采取可能的应急措施

11.《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和(B)的事项。

A、事故应急措施 B、防止职业危害 C、安全技术措施 D、职业危害申报 和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与12.《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(D)。A、安全作业培训 B、安全生产管理能力 C、安全生产知识 D、安全生产知识和管理能力

13.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得(C)，方可上岗作业。

A、特种作业操作资格证书 B、培训合格证书 C、相应资格 D、特种作业操作合格证书

14.《安全生产法》第九十二条规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全(B)事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以处上一年年收入百分之四十的罚款：

A、发生一般事故的;B、发生较大事故的;C、发生重大事故的;D、发生特别重大事故的。

15.《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(C)，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A、生活设施 B、福利设施 C、安全设施 D、工作设施

16.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订(C)，明确各自的安全生产管理职责

协调。

A.安全生产委托协议 B.安全生产互助协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产保证书

17.安全生产工作应当以人为本，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立(C)的机制。

A.党政同责 B.一岗双责 C.生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督 D.齐抓共管

18.生产经营单位委托合法的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由(B)负责。

A.受委托机构 B.本单位 C.受委托机构的工作人员 D.本单位负责人 19.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的(A)。

A.安全警示标志 B.护栏 C.责任人标牌 D.隐患说明

20.生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者(A)的单位或者个人。

A.相应资质 B.没有资金实力 C.不讲信用 D.管理不规范

二、判断题（共20题 每题2分）

1.生产经营单位的安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。(√)

2.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。(√)3.生产经营单位的负责人对本单位的安全生产工作全面负责，但可以通过内部工作分工，确定其只部分负责。(×)4.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(√)5.国家鼓励和支持安全生产科学技术和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。(√)6.生产经营单位委托有关服务机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由服务机构负责。(×)7.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。(√)8.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。(√)9.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，是生产经营单位安全生产管理机构以及安全生产管理人员的工作职责。(√)10.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。(×)11.生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。(×)

12.生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品替代。(×)

13.从业人员超过一百人的生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。(√)

14.从业人员享有批评、检举控告权和拒绝违章指挥、强令冒险作业的权利。生产经营单位不得因从业人员行使上述权利而对其进行打击报复，如：降低工资、降低福利待遇和解除劳动合同等。(√)

15.《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督检查人员的安全检查，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。(√)

16.安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。(√)

17.重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头，所以两者的概念是等同的。(×)

18.依照《安全生产法》的规定，从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，生产经营单位应当如实告之，不得隐瞒和欺骗。(√)

19.劳务派遣单位不用对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训，而由生产经营单位培训即可。(×)

20.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(√)

三、简答题（共3题 每题10分）1.安全生产事故调查中的“四不放过”原则，是哪“四不放过”？（必答题）

答：指事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、责任人和群众未受教育不放过、整改措施未落实不放过

2、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些职责？(公司领导答)答：

(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)保证本单位安全生产投入的有效实施;(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(六)及时、如实报告生产安全事故。

(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

3、生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行哪些职

责？(公司管理人员答)

答：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救

援预案

(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(四)组织或者参与本单位应急救援演练;

(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

**第五篇：煤矿生产安全事故隐患管理考试卷**

煤矿生产安全事故隐患管理考试卷

单位： 姓名： 分数： 评卷人：

二、判断题(每题2分，共30分)

1、重大隐患：危险性不大，事故影响或损失较小的隐患。错

2、未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的不属于重大隐患。错

3、瓦斯检查员配备数量不足的是属于“瓦斯超限作业”。对

4、严禁同一个采区内同一煤层布置1个以上回采工作面或2个以上掘进工作面同时作业。对

5、重大隐患是指危险性大，可能造成较大事故，造成人身伤亡或财产损失的隐患。错

6、隐患按隐患危害程度分为重大隐患、一般隐患和紧急隐患。错

7、煤矿隐患排查由矿主要负责人组织每月至少开展一次。对

8、突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的是重大隐患。对

9、矿井总风量不足的;属于通风系统不完善，不是重大隐患。错

10、煤矿在采取措施后主井、回风井同时出煤的;不属于重大隐患。错

12、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的;不属于通风系统不可靠。

13、没有按正规设计形成通风系统的;属于重大隐患。对

14、煤矿将井下作业对外承包的。属于重大隐患。对

15、高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍然出现煤层自然发火的;不属于重大隐患。错

三、单选题(每题5分，共70分)

1、“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指(C)

A、矿井全年产量超过矿井计划生产能力的;

B、矿井月产量超过当月产量计划5%的;

C、未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的;

D、煤矿企业实际入井人数未超过规定人数的。

2、“瓦斯超限作业”，是指(A)

A、瓦斯检查员配备数量不足的;

B、按规定检查瓦斯，不存在漏检、假检的;

C、井下瓦斯超限后采取措施停止作业的。

3、“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”，是指(D)

A、已建立防治突出机构并配备相应专业人员的;

B、已装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，未设置采区专用回风巷的;

C、已进行区域突出危险性预测的和采取防治突出措施的;

D、未采取安全防护措施的;未进行防治突出措施效果检验的;未按规定配备防治突出装备和仪器的。

4、“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行”，是指(D)：

A、1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5米3/分钟或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3米3/分钟，用通风方法解决瓦斯问题不合理而建立抽放瓦斯系统的;

B、矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第145条第(二)项规定而建立抽放瓦斯系统的;

C、配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护的;

D、传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。

5、“通风系统不完善、不可靠”，是指(C)：

A、采掘工作面等主要用风地点风量满足的;

B、采区进(回)风巷 贯穿整个采区;

C、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的;煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的。

D、符合要求的串联通风的。

6、“有严重水患，未采取有效措施”，是指(B)：

A、查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产的;

B、矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的;

C、在有突水威胁区域进行采掘作业按规定进行探放水的;

D、未擅自开采各种防隔水煤柱的;有明显透水征兆撤出井下作业人员的。

7、“超层越界开采”，是指(B)：

A、国土资源部门未认定为超层越界的;

B、超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的;超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的;

C、未擅自开采保安煤柱的。

8、“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”，是指(C)：

A、使用未被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺;

B、未使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的;

C、矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验的;

D、未采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采(三角煤、残留煤柱按规定开采者除外)的;高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层(薄煤层除外)矿井未采用前进式采煤方法的。

9、安全生产隐患是指 D

A、矿井上下生产工艺、自然环境、设备设施和人员行为等方面存在的可能导致安全事故的问题。

B、矿井上下生产现场、系统、生产工艺、自然环境、设备设施和人员行为等方面存在的可能导致安全事故的问题。

C、矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境和人员行为等方面存在的可能导致安全事故的问题。

D、矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施和人员行为等方面存在的可能导致安全事故的问题。

10、隐患按表现形式分类：C

A、人的隐患、物的隐患、环境隐患

B、人的隐患、物的隐患、管理隐患

C、人的隐患、物的隐患、环境隐患和管理隐患

11、隐患按危险类型分类可分为：B

A、水灾、爆炸、动力灾害、电气、冒顶片帮、提升运输

B、水灾、爆炸、动力灾害、电气、冒顶片帮、提升运输、泄漏、中毒、危房、滑坡等。

C、水灾、、动力灾害、电气、冒顶片帮、提升运输、泄漏、中毒、滑坡等。

D、水灾、火灾、动力灾害、电气、冒顶、提升运输、泄漏、中毒、危房、滑坡等。

12、年产6万吨以上的煤矿供电系统必须符合：C

A、单回路供电

B、有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的C、有两个回路取自不同区域变电所或一个区域变电所不同一母线端的13、煤矿必须取得证照有：D

A、煤炭生产许可证和安全生产许可证;

B、采矿许可证、煤炭生产许可证和安全生产许可证

C、采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证和营业执照

D、采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长资格证和矿长安全资格证。

14、开采容易自燃和自燃煤层的矿井必须符合：D

A、选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统

B、建立自然发火预测预报制度

C、按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施

D、选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！