# 冬季工地安全生产工作总结(通用13篇)

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2024-01-13

*冬季工地安全生产工作总结1为了进一步加强冬季施工安全管理，确保冬季及春节期间施工安全，根据《关于XX集团公司安全办公室关于开展安全生产大检查“回头看”活动和冬季安全生产专项检查的通知》文件精神，我项目部认真部署，对电解车间、制作场地、项目部...*

**冬季工地安全生产工作总结1**

为了进一步加强冬季施工安全管理，确保冬季及春节期间施工安全，根据《关于XX集团公司安全办公室关于开展安全生产大检查“回头看”活动和冬季安全生产专项检查的通知》文件精神，我项目部认真部署，对电解车间、制作场地、项目部办公区域及职工生活区进行了冬季安全生产大检查，现将有关情况汇报如下：

>一、\*\*重视、措施到位

我项目部\*\*\*\*\*\*此次工作，及时召开会议，成立以项目经理为组长，项目部各部门负责人为成员的.安全检查组，对现场施工安全进行了全面检查，并对检查的重点作了明确要求，要求全体人员从保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定大局的高度，落实责任，落实措施，周密部署，认真负责，积极做好此次检查工作，保证酒钢电解铝项目安全生产工作。

>二、检查情况

（1）特种设备的日常检查及人员持证上岗情况；

（2）冬季施工安全技术交底落实情况；

（3）施工现场执行《建筑施工安全检查标准》JGJ5920xx情况，特别对基抗、临边、洞口防护、施工用电等事故多发部位的重点检查；

（4）冬季“防冻、防滑、防火、防盗、防高处坠落”等安全防范措施落实情况；

（5）施工人员的安全教育培训实施情况，安全防护用品发放使用情况。

>三、通过认真、仔细的检查，我项目部各现场均能做到规范用电，施工现场安全管理符合规范要求。

通过这次检查，促使我单位所属工程处牢固树立了“安全第一、预防为主、综合治理”的观念，扎扎实实地做好冬季安全生产的各项工作。在今后的工作中，我们将针对今年检查中发现的问题，进一步强化措施，严格管理，不断提升我单位的安全生产水\*，全力推动XXX项目安全生产工作再上新台阶。

**冬季工地安全生产工作总结2**

为贯彻落实唐山市安全生产\*\*管理局关于印发《唐山市冶金建材企业安全生产大检查实施方案》的工作部署，全面深入排查整治冶金企业现场安全隐患，有效遏制各类安全事故，确保在生产过程中不出现大的闪失，坚决守住安全红线，根据公司《开展安全大检查活动实施方案》JAZY/AQ-【20xx】33号文件的精神和要求，结合我公司的实际情况，在5月份开展的“冶金行业安全隐患排查整治专项行动”基础上，至10月20开始，继续开展安全生产大检查活动。为消除各种事故隐患，有效遏制重特大安全事故的发生，结合我公司内生产实际情况开展了安全生产大检查活动。现将检查情况总结如下：

>一、精心\*\*，加强\*\*。

此次活动我公司\*\*\*\*\*\*，安全处及时宣传贯彻和动员了各单位关于开展安全生产大检查的通知精神，成立了安全生产大检查活动\*\*小组，由公司总经理任组长，确保检查工作落实到位。

>二、规定了检查内容，确定了检查方式。

此次活动查从10月25日开始，到12月初结束。检查采取单位自查，对我公司各生产点进行了全面排查，条块结合。检查内容包括：1、料仓安全管理\*\*、安全操作规程、安全管理台账建立健全情况；

2、煤气危险区域安装固定式一氧化碳检测报警装置情况。

3、高温熔融液态金属吊运。

4、检查有限空间作业安全管理\*\*、有限空间管理台账、检测记录、劳动防护用品配备、应急救援演练、专项安全培训等情况；

5、粉尘爆炸危险场所作业，检查该区域内照明设施及电气是否属于防爆电气，涉粉尘场所应保持通风、潮湿，严格执行动火票\*\*。对重点隐患场所是否落实包保和跟班等\*\*措施、应急预案及演练、应急物资储备等方面的督促检查。

>三、对检查组进行了严格要求。

1.加强\*\*\*\*，全力推进安全大检查工作。

公司\*\*\*\*此次安全大检查工作，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的工作要求，全面落实公司关于安全大检查的工作部署，安全主要\*\*亲自挂帅，建立\*\*机构，制定实施方案，明确工作重点，落实工作责任，深入扎实推进安全大检查工作。

2.突出排查重点，大力整治安全隐患。

要切实加强重点工程、要害部位、关键环节全面排查。对排查发现的问题，认真进行分类梳理，建立问题档案，制定整改方案，明确整改时限，落实整改责任，严格按照闭环管理要求，及时对整改结果进行检查验收。对存在重大安全隐患的工点，必须立即采取停工整改措施，实行\*\*包保、跟踪整改，在确认具备安全条件后，方可恢复生产。

3.加大考核力度，落实安全管理责任。各检查组要深入现场，身体力行，仔细排查。排查工作必须实施执表检查，落实检查责任，对于\*\*、排查、整治不力，规章\*\*不落实、安全隐患突出，排查整治期间发生安全事故或产生严重后果的单位，要严格按照规定加大处罚力度，确保彻底消除安全隐患。

4.加强信息沟通与工作情况汇报。

明确主管部门与主管人员，认真抓好安全大检查期间的信息上报工作，于每周天形成工作小结及“安全问题排查与整改情况统计报表”，每月安全对大检查工作进行一次总结。

>四、对检查出的问题进行汇总

我公司每周、月对检查的情况进行汇总，登入台帐，认真分析、研究，做好总结。

至开展安全大检查活动以来发现问题126个，已整改问题126个，未整改问题0个。下发9份罚款通知单。35份整改通知单。

1、高位料仓方面

共检查高位、半地下料仓82个，料仓下有建筑房屋的25个，现已将房屋内人员\*\*，现正在施工建设房屋，待建完后将设备移出，焊补料仓12个，加固除尘积灰斗15个，现已整改完毕。

2、煤气方面

公司安全处\*\*煤气系统安全检查3次，共查处煤气系统安全隐患35项，现已整改完毕，又配备了煤气报警仪117块，空气呼吸器4套，为煤气区域安全作业提供了保障。

3、高温熔融液体吊运

我公司设备处、安全处联合对公司内部熔融液体吊运车辆进行专项检查，共查处问题25项，\*\*\*吊具磨损、天车防撞车限位、违章操作等方面。现已全部整改完毕。

4、有限空间作业方面

统计公司内部有限空间作业部位22处，制定完善了有限空间作业管理\*\*，有效地遏制了有限空间作业事故的发生。

5、涉爆粉尘方面

按照上级\*要求和吸取昆山铝合金轮毂加工厂粉尘爆炸事故教训，公司与有资质的评价公司签订协议，为公司涉煤尘车间进行安全隐患检查检测评估工作，现已完成，对喷煤车间内防爆设备进行详细排查，已更换防爆电机及照明设备10余台。

本次安全生产大检查活动后，虽然安全\*\*得到了完善，担任有不足。工区各部门需要根据自身特点，积极落实安全生产责任，并在后续的工作中要认真深刻的进行探索、发现、补充、完善，将安全生产检查贯穿到全部的工作中，要敢于反思、勇于发现、严格整改、善于总结、不断完善。

安全生产大检查活动我们常抓不懈，不断总结经验教训，研究新情况、新问题，逐步提高安全管理水\*，努力开创安全生产工作的新局面，真正实现安全生产全面达标。在前阶段工作基础上，我公司将进一步落实责任，认真按照“安全第一、预防为主，综合治理”方针，落实好防范措施，做好各项安全生产工作，抓好检查督促，确保各项工作安全有序，以良好的安全生产环境促进公司又好又快的发展。

**冬季工地安全生产工作总结3**

随着天气进入冬季，气温下降，气候干燥，风、雪、雾等恶劣天气较多，给冬季安全生产工作增加了较大难度，安全生产形势严峻。为加强安全生产工作，全力遏制各类事故的发生，结合我院实际，现就加强冬季安全生产工作提出如下要求：

>一、提高认识，统一思想，高度重视安全生产工作

院安委会，要以十八大精神为指引，深刻领会和贯彻落实科学发展观，从讲政治、顾大局、保稳定、促发展的高度出发，始终坚持\_安全第一、预防为主，综合治理\_的方针，牢固树立\_以人为本、安全生产\_的理念，进一步提高认识，统一思想，认真落实\*\*省煤田地质有限公司关于做好冬季安全生产的各项要求，加强我院的冬季安全生产管理。各野外项目部安全生产第一责任人，要结合本项目部的实际情况，进行周密部署、精心组织，把安全生产的各项措施细化到每个环节、岗位和人员，防止松懈麻痹情绪。要亲自组织开展自查、自纠，及时整改各类隐患，真正做到责任明确，确保各项工作落实措施到位。

>二、加强冬季防火、防盗工作

冬季是火灾多发季节，要严密注视易发火情场所，重点对消防设施、灭火器材、用电、取暖设备、交通工具等进行仔细排查，确保万无一失。提高职工安全意识，做到时刻不忘安全监管工作。

各办公室、职工宿舍近期对电路进行一次自查，发现隐患，要及时处理。利用电热器烧水时，必须要有专人看管，以防发生意外。下班离开办公室时，必须切断总电源，关好门窗。

严禁在机房、财务室、资料室、库房等部门吸烟。各野外项目部，严禁在林区随意点火取暖。职工宿舍严禁使用各类大功率电器，不得私自另接电源，防止消防事故发生。

资产财务部，下班离开前必须检查防盗设施是否正常，门窗是否锁好，总电源是否关闭。存放现金数额必须按照相关财务制度执行。

每位职工要树立安全防盗意识，对办公区域、宿舍附近出现的可疑人员，要提高警惕，采取必要的防范措施并及时报告院安全主管部门。

>三、加强车辆道路安全工作

认真学习地质公司的《交通安全管理办法》和《机动车驾驶上岗证管理办法》，坚决贯彻国家《道路交通安全法》、《道路运输条例》和\*\*省《道路交通安全法实施办法》，进一步完善了本单位实施细则，将交通安全工作纳入安全生产总体工作之中，重点控制野外项目的用车，逐级落实交通安全责任制，做好车辆安全管理工作。

各工作车辆（包括外租车辆）驾驶员，严格执行道路交通管理制度，严禁酒后、疲劳驾驶，严禁私自用车，坚持每天出车前要进行车辆检查，发现问题及时维修，坚决杜绝问题车上路。要求驾驶员行驶在山区、冰雪、泥泞道路上和出车途中遇大雾、大雨、大风、大雪，五公尺内视线不清时，必须按国家交通管理《条例》的有关规定做到安全行车。冬季时刻注意天气变化，车辆注意防冻工作。落实防冻、防滑、防雾等具体措施。严格遵守道路交通法规，杜绝发生负主要责任的交通死亡事故。

>四、加强防煤气中毒工作

各野外项目部一定要加强管理冬季宿舍取暖，取暖用炉要安装烟筒，窗户留有一定的通风口，每晚入睡前，要落实专人检查，防止煤气中毒。使用天然气的宿舍，使用完毕要及时关闭出气阀，并经两人一起检查。要经常检查管道的密封情况，发现问题，及时报告相关部门，防止发生意外安全事故。

>五、加强节徦日安全工作

**冬季工地安全生产工作总结4**

>一、目的

为了保障公司在冬季施工过程中的施工安全和交通畅通，正确应对冬季期间可能出现的雨雪、大雾、凝冻等自然灾害，高效有序地做好相应的应急处置和救援工作，避免或最大限度地减轻灾害造成的损失，特结合本公司实际情况，编制本次应急预案。

>二、雨雪、大雾、凝冻危害程度分析

1、雨雪、大雾天气对交通安全有很明显的影响。综合考虑到便道实际情况，易导致追尾、相撞等车辆伤害事故。

2、由于冬季天气寒冷，易造成雨雪凝冻现象，可能导致现场机械设备和临时用电设施损坏及现场交通事故的发生。雨雪、大雾会对施工现场的安全生产构成威胁。

3、大雾天气时，户外施工作业会因为能见度低而影响正常工作，增加事故发生几率。

4、随着冬季到来，潮汐有可能变化，枯期水位降低对新船下水作业尤为重要，因此更要密切关注。

>三、\*\*机构及职责

1、\*\*机构

项目部成立冬季施工“防雨雪、防凝冻、防大雾”应急预案\*\*小组：

组长：左志建 （总经理）

副组长：zz（副总经理）、xx（总办）

成员：zz、安环部全体人员。

2、成员职责

组长：

（1）负责组建应急救援队伍，并\*\*实施；

（2）检查督促做好重大突发事件的预防措施和应急

救援的各项准备工作；

（3）\*\*\*\*队伍实施救援行动

（4）\*\*事故\*\*，总结应急救援工作

副组长：协助组长做好应急救援的各项工作，组长因事不能及或授权情况下，\*\*组长职权，应对应急救援作业。

组员：

（1）现场\*\*人员负责\*\*小组其他成员进行抢险工作；

（2）协调人员负责联系各相关单位\*\*现场动态发展，维护现场秩序；

（3）抢救人员应根据伤者情况，采取适当的急救措施，

对伤员进行现场急救，并及时送往就近医院，使伤者接

受进一步治疗；

（4）负责指挥现场交通秩序，以使伤者能及时送往医院接受治疗；

（5）负责材料物资的准备、保管及维护，物资消耗后及时补充；

（6）负责施工现场用电，并在发生触电事故时负责对触电人员进行解救及初步治疗；

（7）小组成员必须认真学习应急救援预案，一旦发生突发事件，应能迅速准确地做出反应，在第一时间赶往现场，掌控一切，把可能发生的各种损失降到最低。

4、应急电话

**冬季工地安全生产工作总结5**

为了确保冬季在建项目工程施工防火安全，根据公司消防、用电安全使用管理规定以及上级指示，结合本项目施工特点，我项目部由安全员崔建西牵头\*\*各分包队伍的安全员及施工管理人员对施工现场及生活区内易发生火灾事故的重点区域进行了防火及用电安全检查。对公司办公区、物料堆放区、员工宿舍等重点部位，进行隐患排查整改，总结如下：

1、办公区、生活区主要检查了消防器材配备情况、安全用电情况进行检查，对发现的老化线路及时进行了更换，其中部分插座因接触不良出现打火和熔化，已要求本单位相关人员在限时内进行整改；对使用大功率加热电器，以及电线乱拉、乱接等现象及时发现及时处理。员工宿舍内未发现有私拉乱扯现象，但发现部分员工在外出后电源切断不彻底，项目部内部进行了告知并安排专人负责。

2、施工现场主要针对存放的各类易燃、易爆材料区域防火安全措施；气瓶的安全使用和存放；钢筋加工区域和木工加工区域的防火措施；临时用电过程中的电器防火安全措施；各类气瓶的防爆、防晒措施等，电（气）焊割作业过程中，作业点附近可燃物品的清理、以及作业后的安全检查确认。现场要求各分包单位都要配备足量的消防器材并且要做好工人防火安全教育，确保每个工人都有防火意识。

根据本项目施工特点，小型工机具的使用比较频繁，本公司按照施工现场用电技术规范的要求，通过周一班会和班前喊话等方式，对本单位员工做出明确而详细的安全用电知识教育，要求用电人员应学会和掌握安全用电知识、操作规程。施工现场的接电人员必须经过培训和上级认可，坚决制止违章用电和个人私拉乱接现象，对本单位用电进行经常性的安全检查、\*\*管理，发现隐患及时整改。

对各设备配电箱、漏点保护器、保护零线的连接进行全面检查，因冬季天气寒冷，各类缆线易破损，公司所使用的焊机和手持电动工具，因经常移动而加速线路老化，对于检查中发现的破损处及时进行包扎，对于不符合使用要求的线路予以更换，并安排接线员定期检查和机具使用者自检。

本单位在物料放置区张贴禁烟禁火警示标识，并对物品进行分类放置，按照消防管理规定放置\*\*\*，检查中消防设施未发现问题，但工人有抽游烟现象，已进行了整改，现场设置休息室和吸烟点。

通过这次自查我们发现了\*时疏忽的一些问题，在以后的工作中我们要多\*\*这样的自查活动，要定期对施工现场进行防火安全检查，确保施工的顺利进行。

冬季安全生产的总结3篇（扩展6）

——冬季安全生产应急预案3篇

**冬季工地安全生产工作总结6**

冬季保产工作已经结束，我作业区认真梳理结合以往冬季保产的经验，以不同形式回顾近年来冬季保产的.事故和故障教训，提前筹划措施、提前动手备资、提前引导入位。为做到安全保障、设备完好、生产顺行。现总结如下：

>一、强化安全，提高安全意识

1.利用10月份一个月时间，组织全员学习《道路交通安全法》、《道路交通运输安全管理实施细则》、《甘肃省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《储运部今冬明春火灾防控工作专项行动方案》等有关交通运输法律、法规、制度进行再次学习，进一步提高安全意识，恪守职业道德，文明行车。

2.做好车辆出车前的安全检查，确保车辆安全装置完好有效，各区域值班长负责以班组为单位，对出车前车辆的灯光、制动、转向、雨刷器等安全装置进行专检，确保车辆安全装置完好有效，严禁车辆带病工作。

>二、突出人、机重点，抓住物、环关键

1.严寒气候条件下，挡风玻璃结霜，影响行车视线，应在车辆行驶前设法消除。

2.寒冷天气行人和骑车人穿着御寒衣服较多，反应迟缓，避让行动变慢。车辆行驶过程中应注意减速、提醒、提前主动避让。

3.汽车在冰雪路面上行驶时，应减速慢行，并要避免急转弯和紧急制动，以免产生侧滑、侧翻等事故。

4.路面结冰后，车辆附着系数减小，制动非安全区域增大。停车时，应尽量选择干燥地点;如遇故障停车，要对车轮进行稳固，并按规定置放警示牌。

5.对车辆的密封性和暖风装置要勤检查，有问题及时修复，保证车辆室内温度尽量满足工作需要。

6.由于车辆后厢板密封不严或装料不及，造成撒料，容易滑倒自行车、摩托车。车辆应保证后厢板的密合性良好;装载要适度，杜绝撒料。

7.因路面积雪、结冰，影响车辆起步或正常行驶时，要及时报告作业区调度室或有关负责人，相关组织人员应积极采取撒盐、垫渣、除雪等防滑措施。

8.更换车辆拉运物料时，确认车厢内无粘接物料，防止混料。

**冬季工地安全生产工作总结7**

根据上级有关文件要求，我办\*\*开展了冬季安全生产大检查工作。现总结如下：

>一、活动的\*\*\*\*

\*\*街道办事处\*\*\*\*\*\*冬季安全生产大检查工作，及时召开第四季度安全生产工作会议，研究布置今冬明春安全生产工作，并提出了具体的要求，对检查的落实和重点内容、检查的方式和时间安排、检查的\*\*\*\*和人员抽调提出了明确要求，成立了联合大检查执法工作组。

>二、活动的开展情况

1、广泛地进行动员，全面展开安全生产隐患排查和自查自纠工作。首先由企业自查自纠，接着由村（居）初查，最后由办事处大检查。

2、突出重点、加强重点行业和领域的安全生产大检查。以非煤矿山、烟花爆竹经营点、冶金企业、旅游景点为重点，按照“谁主管，谁负责”、“谁检查、谁负责”的原则，认真履行职责，严格落实安全生产责任制，确保今冬明春的安全稳定。

>三、存在的问题和下一步要求

此次大检查活动虽然取得一定成效，但仍存在一些薄弱环节，具体表现在：

1、个别部门、企业对此次大检查工作重视程度不高，对隐患的认定不够准确。

2、不少特种作业人员未持证上岗。

3、大多数企业安全投入不够，对职工安全教育培训不够。

下一步我们将针对上述问题，结合今年的事故隐患排查整治活动，加强对村、社区、生产经营单位安全管理工作的\*\*和指导，督促其认真开展隐患的排查和整改，把各项基础工作做的更加扎实到位，以促进全处安全生产形势的进一步稳定好转。

二0xx年十二月二十日

**冬季工地安全生产工作总结8**

根据《XX市农业局办公室关于转发农业厅办公室开展渔业安全生产大检查的紧急通知》文件部署安排，我县积极落实省、市关于渔业安全生产工作的指示精神，坚持检查和整改相结合的原则，围绕年初制定的渔业安全生产责任目标，切实把渔业安全生产工作落到实处，目前未发生重特大安全生产责任事故。现将半年来的渔业安全生产工作总结如下：

>一、加强\*\*建立健全\*\*管理机构

切实加强\*\*\*\*，成立了以\*\*为组长，分管副\*\*为副组长，渔业股及相关人员为成员的渔业安全生产工作\*\*小组。建立健全渔业安全生产责任制体系，建立完善渔业安全生产事故应急预案，认真落实各项防范措施，做到任务明确，责任到人，措施到位，保障了渔业安全生产工作顺利开展，并向社会公布渔政执法及办公室举报电话。广泛接受社会\*\*，形成全社会参与保护渔业资源的良好氛围。

>二、采取的措施和取得的成效

(一)加强《渔业法》等法律法规宣传，增强\*\*保护渔业生态环境意识和渔业安全生产意识

认真\*\*开展渔业“安全责任，重在落实”为主体的多种形式，多种类型安全生产教育活动，采取无声宣传和有声宣传相结合，固定宣传和流动宣传相结合，现场说教和咨询相结合的办法，利用广播、电视等宣传\*\*及宣传车，编写简报、发放宣传资料等方式进行宣传，在主要交通沿线及重点水域制作标志牌和警示标牌，广泛深入宣传《\*\*\*\*\*\*\*渔业法》、《云南省渔业条例》、《澜XX县人民\*关于严禁在糯扎渡电站库区非法设置网箱养鱼及库区放物的通知》、《澜XX县人民\*关于严禁在糯扎渡电站库区非法捕捞及垂钓鱼活动的通知》等法律法规，印发宣传资料1万余份，编写简报信息10期。

(二)加强渔业安全生产检查和渔政执法工作力度

今年以来，进一步加大了库区巡查和检查力度，共出动执法车辆46辆次，执法船艇21艘次，执法人员242人次。在执法检查行动中，共发放《关于限期停止糯扎渡电站库区(澜XX县辖区)擅自使用“三无”船捕捞及电鱼炸鱼毒鱼等违法捕捞行为的通知》112份、《关于限期拆除糯扎渡电站库区(澜XX县辖区)擅自网箱养鱼设施的通知》38份、《关于禁止在糯扎渡电站库区(澜XX县辖区)擅自收购、加工、经营水生野生动物行为的通知》15份、执\*\*告165起，查处禁渔期非法捕捞1起，没收并放生渔获物275千克，查处禁渔期销售非法捕捞渔获物1起，没收鲜活加工半成品渔获物495千克，加工好成品干鱼1005千克。立案\*\*2起，处以罚款万元\*\*\*;销毁30m×40m抬网26张，价值万余元。通过加大执法力度，开展渔业安全生产检查行动，从源头上治理违法行为，有效保护了渔业资源和渔业生态\*衡，消除安全生产隐患，维护广大群众生产生活和渔业安全生产起到了积极作用。

(三)加强养殖生产安全的监管

重点检查糯扎渡电站库区养殖网箱浮桶的安全承载及救生、消防相关安全保障设施的配置，养殖场电路及机械设备的安全状况。工人吃、住、行和工作\*台的安全检查指导及培训，检查渔业工作船及渔业从业人员安全生产技能实际操作，渔业安全基础设施配备情况指导服务，做好山洪、泥石流防范措施。

(四)加强渔业安全生产责任制落实

为认真贯彻执行\*生产法律、法规和\*\*\*\*。20\_年3月14日县人民\*召开了全县渔业生产工作会议，安排部署了全县渔业工作，把渔业安全生产工作纳入工作考核目标，县人民\*与20个乡(镇)人民\*签订20\_年渔业安全生产目标责任书，县农业和科学技术局与20个乡(镇)农业服务中心签订安全生产目标责任书，与县直属的4家渔业生产企业也签订了20\_年渔业安全生产目标责任书，县农业和科学技术局切实加强渔业安全生产工作的\*\*，全面落实省、市安全生产工作的要求及县渔业工作会议精神，切实加强对渔业安全生产的\*\*和\*\*管理，渔政执法人员各负其责，各尽其职，真正做到主要\*\*亲自抓，分管\*\*具体抓，业务部门细致抓，建立健全渔业安全生产责任和安全生产“一岗双责”\*\*，并加强定期和不定期渔业安全生产情况的检查指导，进一步完善各项渔业安全生产管理\*\*，渔业养殖苗种与用药安全生产管理台帐、养殖场电路及机械设备安全状况的监管，努力做到每季度进行1次渔业安全生产情况的分析。

>三、存在的主要问题

(一)渔政执法大队现有编制4人，实有专职执法人员3人，人员少，工作量大，管理力量薄弱。

(二)渔政执法工作经费和执法装备严重不足，\*\*落后，目前仅有渔政执法艇一艘。

(三)由于我县辖区面积大，库区水域面积广，渔政执法和渔业安全生产，监管难度大。

(四)电站库区乱捕乱捞和非法放牧现象突出，渔业安全隐患较大。

>四、意见和建议

(一)加大电站库区渔政执法和渔业安全生产的监管力度。

(二)加大执法工作经费的投入，完善渔政执法装备，改善执法\*\*。

(三)制定出电站库区管理办法，提升库区的管理水\*。

总之，我县渔业安全生产工作虽然取得了一定成绩，但是由于辖区面积大。库区水域面积广，渔政执法和渔业安全生产监管难度大，乱捕、乱捞现象突出，渔业安全隐患较大。在今后工作中加强渔业安全生产工作的\*\*，强化\*\*管理，建立安全生产长效机制，确保全县渔业安全生产工作形势稳定，实现渔业健康稳步发展。

**冬季工地安全生产工作总结9**

一例例血的教训摆在我们眼前，更深深的印在我们心里。安全，这关系到我们每个人的问题，从来都不应该被我们遗忘。

但是安全应该怎么搞，用什么方式让家来重视，一直是让我们思索的问题，赵总今年安全工作会议的讲话，对我们提出了许多要求，也让我们认识到了安全的重要性，生产要把安全放在第一位，这是毋庸置疑的。但是，安全不是背背文章就能搞上去的，如果上级领导感到的是巨的压力，那么我感觉还是心态有问题，生产的前提就是保证各项安全，包括人身安全，财产安全，设备安全，物料安全等等等等。这是很正常的事情，就像吃饭前要洗洗手。从小就被教育吃饭前洗手，到了后来有条件就洗洗，没条件不想洗就不洗，再后来强制规定必须洗，这强制规定后而让人觉得压力倍增的话，那就是心态有问题了。赵总对我们的希望越，你们的压力就越，或者你们被罚款了，通报了。后知后觉了。然后让我们每个人来全片背诵赵总讲话，在我看来，这没必要，也不会有很好的效果。如果能通过背诵一篇文章就让全公司的安全高度上升一个台阶，那么我们也不用花这么人力物力来搞特稿安全工作了。心情是可以理解的，方式是不可取的。如果仅仅是对赵总的个人崇拜到了要背诵他的讲话的话，那么鲁南的风气也到了一定的气候了。崇拜可以，盲目崇拜就算了吧。

安全工作，天天讲，天天做，在我的岗位上，每次上罐加水，我都想，是不是违章操作了？因为警示牌提示我，要带面罩，要带防毒面具，要带手套。但是这些硬件到底有几个？面罩我没见过，面具也不是人人都有。做不到专人专用。手套？冬天发过一次棉布手套，街上不到2块钱的货，吹扫管道接触了水，烫个半死。然后又冻个半死。接触物料更别提了。安全要从小事做起，从点滴做起，从细微处做起。假如上次刑杰的事故，不是带着那么一双棉布手套，而是一双正儿八经的保护手套，那我想也不会有这么严重的后果。硬件设施都没做好，再积极的构建软件也不会有百分百的效果。鲁南的福利好，这是众所周知的，但是，我感觉每年发那些广告日历，完全可以变成一副能真正对我们的双手有防护作用的手套更实在一点。也更能温暖我们的心。

安全无小事，感谢领导给我这次能写出自己真实看法的机会。

**冬季工地安全生产工作总结10**

城关镇冬季安全生产大检查情况汇报根据县委办、政府办《关于切实做好冬季安全生产大检查的通知》（留办发〔20xx〕79号）要求，为切实做好今冬及元旦、春节期间的安全生产工作，确保全镇安全生产形势进一步稳定，我镇组成安全检查组，分别于20xx年12月7日和20xx年1月26日在全镇范围内开展了两次安全生产大检查，现将情况汇报如下：

>一、组织领导，夯实安全责任。

一是由主要领导利用例会、专题会议等形式安排部署安全生产工作，将责任层层落实到村组、到人；二是采取宣传车、公告、横幅多种形式，深入宣传道路交通、消防、森林防火等安全知识。

>二、开展检查，确保安全稳定。

镇上成立了由分管领导任组长，抽调经济发展办、司法所人员组成安全生产检查组，分别于20xx年12月7日和20xx年1月26日在全镇范围内开展了拉网式安全生产大检查，重点检查了小留坝砖石厂、加油站、大滩小学和各烟花爆竹销售点。

>三、落实整改，消除事故隐患。

检查组一行每到一处，认真查阅档案资料，查看每处角落，做到不留死角、不漏隐患，对查出的隐患，落实措施、

时限、人员，确保全面整改。如小留坝加油站使用的5号加油机旁的摩托车要求立即挪开，场地积雪要及时清扫干净。鸿达加油站无安全检查记录，无值班日志，无20xx年的消防器材检查记录，要求月底前落实好。惠民超市、茶叶商店、苏敏商店三家烟花爆竹销售点均有证，所进烟花爆竹都有标识，要求他们摆放时与其他商品分开、存放地点要注意安全距离等。

>四、严肃值班纪律，确保信息灵通。

一是严格执行领导带班、24小时值班和日报告制度，各村（居）也安排了春节期间安全值班；二是进一步夯实了森林防火责任，各村落实了人员、措施，并在各墓地落实专人监管；三是灵通信息，保障信息畅通，提高应对突发事件的处置能力。

**冬季工地安全生产工作总结11**

为认真贯彻落实省、青岛市“迎国庆，保安全”建国70周年安全生产专项整治行动的部署要求，市化专办切实履行牵头职责，加强督促指导，强化部门协调配合，充分发挥行业部门职能作用，通过集中检查与行业领域专项检查相结合，进一步深化化工行业安全隐患排查整治，有效防范遏制生产安全事故发生，确保了建国70周年全市化工行业安全生产形势稳定。

>一、基本情况

我市目前共有130家化工企业，其中化工生产企业125家，经过两年来的化工产业安全生产转型升级工作，我市分两批关闭退出88家手续不全化工生产企业，目前还剩37家化工生产企业，3家危化品仓储经营企业，1家危化品运输企业。

>二、主要措施

（一）制定专项整治行动实施方案，指导督促化工行业专项整治工作。

根据省、青岛市“百日安全生产专项整治攻坚行动”工作要求，我市化专办制定下发了《全市化工行业开展“百日安全生产专项整治攻坚行动”实施方案》（胶化专办字〔20xx〕6号），各镇办、有关部门积极行动，严格按照化工企业隐患排查整治目录，组织化工企业开展自查自纠。百日攻坚期间企业共自查自纠隐患139项，立查立改消除了事故的发生；督促企业加强评级评价隐患整改，共整改评级评价存在问题678项，排除了安全隐患。通过深化化工行业风险排查和隐患治理，落实安全生产主体责任，遏制各类安全生产事故，确保全市化工行业安全生产形势稳定。

（二）联合检查、部门检查相结合，加强对重点企业监督检查和重点问题整改。

切实加强化工生产企业、危化品储存经营企业和运输企业的监督检查，落实风险管控和隐患排查治理措施，遏制安全生产事故，市化专办下发《关于对全市化工企业进行专项检查的通知》，组织联合市应急局、公安局、交通运输局、消防大队、市场\_等职能部门于8月8日-8月9日分2组对全市在产化工生产企业、危化品仓储经营企业、道路运输企业进行联合检查。检查中“四评级一评价”中的678项问题，完成整改665项，对未整改的13项消防验收事项，当场向企业负责人进行了反馈，要求限期整改。另外现场联合检查中还发现安全隐患35项，制发了《关于对国庆70周年专项整治检查存在问题进行整改的通知》（胶化专办函〔20xx〕9号），要求企业立即采取措施进行处置，迅速落实整改措施；同时督导各镇办、职能部门加大监督检查力度，在辖区和行业主管范围内开展安全生产隐患整治检查，共检查企业208家（次），查出安全隐患156项，并督促企业立查立改，确保隐患问题整改到位，企业国庆节前已全部完成整改，实现了整治工作有效闭环。

（三）严格落实转型升级政策，加大违规化工企业关停力度。

市化专办根据前期化工企业手续补办情况，对未能按规定要求完成相关手续补办或因其他原因退出化工生产企业的16家化工生产企业，及时调整列入关闭退出名单，并逐企业明确监管关停措施，坚决杜绝违规化工企业带病生产经营。

（四）前后一贯，持续重视关停化工企业安全监管。

我市分两批共关闭退出88家化工生产企业，对此，化专办没有丝毫放松对关停企业安全监管，持续关注、持续监督，直至关停企业按要求标准处置到位、关停到位。对违规复产的企业，按照“散乱污”企业进行彻底严厉整治，直至彻底清除。

（五）加大力度推进非工业区化工企业搬迁改造。

我市非工业区化工企业共35家，通过联合部门、镇办组织实施关停、搬迁，现已经关闭退出化工企业34家，剩余1家已经制定搬迁计划，彻底消除非工业区化工企业对周边企事业单位、居民安全和环境威胁，营造良好的人居生产环境。

(六)突出对危化品运输和仓储经营企业的安全隐患整治。

我市1家危化品运输企业和3家危化品仓储经营企业，现已按照省、市抽查检查反馈意见，督促指导企业对存在的问题逐项加以整改，完善了相关手续，组织了复评验收和报备。目前我市危化品运输、仓储经营企业已全部完成评级问题整改工作，达到了评级评价整改消项的要求。

(七)实行化工企业安全生产零报告。

从9月12日到10月8日全市实行了化工企业安全生产零报告，我市国庆期间未发生化工企业安全事故，安全生产形势稳定。

9月底，为确保化工企业安全形势稳定，市化专办在分管领导的带领下又抽查了5家化工企业，抽查中所查化工企业都处在停产状态。

>三、下步工作要求

继续做好化工企业安全生产转型升级工作，促进全市安全生产形势稳定。

一是各部门要继续加强对化工企业的监督管理。化专办将组织有关部门再次进行专项整治检查，各镇办各有关单位加强对企业的监督检查，强化企业安全生产意识，落实风险管控和隐患排查治理措施。

二是各部门要继续做好手续不全化工生产企业退出工作。规划、消防部门要尽快督促企业完善规划、消防手续，对存在违规加建行为而拒绝整改的企业，坚决落实关闭退出措施。

三是各镇办要继续做好已关闭退出化工生产企业的设备清理工作，从根本上消除安全隐患。

**冬季工地安全生产工作总结12**

为认真贯彻国省市区有关安全生产会议精神及市区党委政府领导指示批示要求，切实做好岁末年初特别是元旦、春节期间安全生产工作，切实做好我局岁末年初安全工作，根据高安委办〔20xx〕26号文件精神要求，我局及时进行了安排部署，由局领导带队，对局内部安全工作和气球施放活动安全、防雷安全工作等进行了检查，现将有关情况总结如下：

>一、高度重视，成立领导小组

我局领导高度重视，及时组织召开了岁末年初安全生产工作专题会议，制定了工作方案，成立了由分管领导为组长，各股室负责人为成员的安全生产大检查工作小组。

>二、内部检查

由安全生产大检查工作小组组织开展内部大检查，对水、电、气以及办公场所、业务系统、气象设施设备、档案室、财务室的防火、防盗、防毒等进行了安全检查。按车辆管理办法对单位车辆进行了安全隐患排查，未发现安全隐患。

>三、加强气球施放和防雷安全管理

气象执法大队严格按照气球施放管理的相关规定对气球施放的审批、施放现场环境条件及施放现场值守等情况进行了严格的监督检查，没有出现任何氢气球施放事故。由副局长黎强民带队对兰天化工、川北加油站等11家加油站及危化企业进行了防雷安全检查，未出现任何防雷安全隐患。

>四、人影工作

对人工影响天气及安全操作进行了现场检查，严格按照人工影响天气要求对火箭弹的储存、使用展开仔细检查，让人影操作人员进行现场模拟操作看其操作是否符合要求。通过检查人影储存及操作均符合要求。

>五、严格执行值班制度

严格执行领导带班制度，实行24小时值守班。遇到重大事件能按相关流程及时上报。

**冬季工地安全生产工作总结13**

\*\*来，随着社会经济的快速发展和城市化进程的不断加快，建筑工地上新材料、新技术的不断出现并被广泛应用，施工现场出现了大量的火灾隐患，如不及时整改，一旦发生火灾，后果将不堪设想，不仅会烧毁未建成建筑物和其周围建筑物，而且会造成重大人员伤亡，给社会和人民生命财产安全带来极大的危害。为了有效防范火灾事故的发生，公司\*\*开展对施工现场火灾隐患逐项自查，现对可能发生火灾隐患的逐项整改落实情况汇报如下：

>建筑施工现场的火灾隐患、隐患种类：

1、施工现场总体布局不合理。在工地周围随意搭建工棚，堆放建筑材料，现场虽然作业分区，但对易燃易爆物品的存放和作业分区不明确。部分施工现场没有进行易燃易爆物品存放区与动火作业区（电气焊割区）的划分，施工现场虽然进行了区域划分，但未进行有效分隔。

2、对施工现场产生的可燃废弃物没有进行\*\*处理。施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料，没有专职人员进行及时清理，也没有设置集中场地临时存放，更有甚者会对这些废物进行焚烧处理，这些都是极其危险的火灾隐患。

3、施工中承包单位较多，人员流动性较大，给现场消防安全管理带来了很大难度，火灾隐患不易被及时发现。随处搭建工棚，如办公室、库房、厨房、人员宿舍等连成一片。防火间距不足，消防设施配备不齐全，人员受教育程度较低，消防安全意见淡薄。一旦发生火灾，极易造成火烧连营和群死群伤的不良局面。

4、电气线路私拉乱接现象严重。临时线路价低质劣，电气线路不穿管敷设，线路负荷小，长时间超负荷运行，极易引发火灾。现场施工人员较多，可燃、易燃物多，流动吸烟得不到有效\*\*，缺乏对烟头等火源的有效管理，极易造成火灾。

5、建筑工地消防器材配备严重不足，消防通道不畅。一些施工人员为了图方便，将一些易燃、可燃材料及杂物随处堆放，造成消防通道不畅。一旦发生火灾，极易造成严重后果。

>施工现场火灾隐患的处理和管理措施：

1、建立健全消防安全管理责任制，严格按照“谁主管、谁负责”的原则层层落实消防安全管理责任制。施工现场的消防安全由项目经理负责，逐级落实消防安全责任制，签订责任状。

2、加强施工现场\*面规划布局，曾强消防安全意识。根据施工现场\*面布置的实际情况，合理划分各作业区，特别是明火作业区，易燃、可燃材料堆放场地，易燃易爆危险物品库房等区域，设立明显的警示标志。加强储存氧气、乙炔等易燃易爆物品管理。储存设立专用仓库，要求与其它建筑物保持至少15米的间距，不得超量储存，同时派专人负责收发登记。严禁堆放建筑材料堵塞消防车道，确保现场的消防车道不得少于两处，且宽度不小于4米。

3、加强消防审核和对现场的检查。

一要限制可燃复合材料的使用量，特别是建筑物内部装修材料，在审核中适用规范对各类建筑物内部不同部位应采用的装修材料。

二要\*\*部装修是否遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，有无妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

三要防止由于电气设备和线路敷设在有可燃物的闷顶和可燃隔断夹层内而未穿防火阻燃管保护。

四要加强对施工现场的消防检查。

在施工过程中，针对薄弱环节，重点检查施工现场消防安全责任制落实情况、用火用电和危险品的储存情况、职工宿舍的消防安全、消防器材配备情况等。

4、加强施工现场的用电管理。确定一名经过安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备，经常检查电气线路、电气设备的运行情况，重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象；电气设备周围是否有可燃物，尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。另外对以下重点场所更要加强管理：

（1）电气焊割场所。施工现场必须建立使用明火及电、气焊作业审批\*\*，并严格履行施工现场动火申请审批手续，各动火作业经项目经理和项目总监理工程师审批同意后方可进行。进行电、气焊作业的人员应经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后，方可上岗从事作业。焊割作业现场配备足够的\*\*\*材；对装过易燃、可燃液体和气体及化学危险品的容器，焊割前应彻底\*\*。

（2）用电场所。建立施工现场临时用电安全管理\*\*，加强临时用电安全管理。电工应经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后，方可上岗从事作业。临时用电必须安装过载保护装置，施工现场动力线路与照明线路必须分开设置，并分别安装相应功率的保险装置。库房内严禁使用明火或高热强光源灯具，临时用电应符合防火规定。

（3）宿舍。宿舍不准存放易燃易爆物品；施工现场临时宿舍和办公用房必须在空旷地带\*\*设置；临时宿舍和办公用房每幢建筑应有一定的防火间距；临时宿舍和办公用房内电气必须按有关规定进行安装，严禁乱拉接电线和使用碘钨灯、电炉等大功率电器；施工现场选择安全地点集中设置食堂和吸烟室，食堂严禁设置在建建筑物内，不得与临时宿舍、办公用房合建。

5、加强施工现场的用火管理。首先要严格落实危险场地动用明火审批\*\*，氧气、乙炔瓶两者不能混放，焊接作业时要派一监护人，配齐必要的消防器材，并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物，防止焊珠四处喷溅；其次对施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料，派专职安全员督促作业人员及时进行清理，集中场地临时存放、\*\*处理，严禁焚烧，临时堆场需设立防火标识，配置防火设施。最后要在工人宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志，设置吸烟室或指定安全的吸烟地点。

6、实行严格消防安全管理\*\*，加强消防安全宣传，对工人进行消防安全培训。要认真学习贯彻落实新《消防法》。

一要明确消防安全负责人，对施工现场的消防安全工作全面负责，成立义务消防安全\*\*，负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理，同时指定专人负责停工前后的安全巡视检查，重点巡查有无遗留烟头、电火源、明火等安全隐患；

二要对雇佣的临时工人必须经过消防安全培训，使其熟知基本的消防常识，会报火警、会使用\*\*\*材、会扑救初期火灾，特别是要加强对电焊、气焊作业人员的消防安全培训，使之持证上岗。

三要层层落实消防安全责任制，形成纵向到底，横向到边的严密消防工作网络。四要配备消防器材，为防患于未然。

总之，施工现场消防安全管理是一项系统工程，它不仅需要管理层的\*\*\*\*、项目部的认真检查，及时消除消防安全隐患，还需要每个施工人员防火意识的增强。只有这样，才能减少火灾隐患的产生，确保施工现场的消防安全。

冬季安全生产的总结3篇（扩展5）

——冬季安全教育总结3篇

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！