# 婚礼筹备 谨防木地板冬季变形

来源：网络 作者：烟雨蒙蒙 更新时间：2025-03-09

*>婚礼筹备 谨防木地板冬季变形供暖季节来临之后，由于空气干燥，许多人家中的实木地板陆续出现了开裂、变形问题。怎样避免这种局面的出现呢？专家为我们提供了一些好建议。谨慎购买超低价地板目前正是实木地板的旺销季节，许多人想在过年前搬进新居，市场上...*

>婚礼筹备 谨防木地板冬季变形

供暖季节来临之后，由于空气干燥，许多人家中的实木地板陆续出现了开裂、变形问题。怎样避免这种局面的出现呢？专家为我们提供了一些好建议。

谨慎购买超低价地板目前正是实木地板的旺销季节，许多人想在过年前搬进新居，市场上不少实木地板商家也想趁此机会大赚一把，其中不乏低价倾销伪劣产品者。鉴于此，专家提醒，面对价格诱人的超低价位实木地板，消费者在购买时一定要谨慎，含水率不过关的劣质地板日后肯定会变形。

实木地板干燥的目的是让木材达到均衡的含水率，并脱干树干中的树脂以防止其变形、开裂和虫害，提高地板的力学强度和使用寿命。含水率是木材的生命线，加工地板的木材必须经过脱脂、脱水、养生(定型处理)等工艺处理后，地板的内在质量才有保证。

一般情况下，大厂家的烘干技术能达到标准，但一些小厂家由于设备和技术不过关，生产出来的地板容易出现变形、扭曲、开裂、生虫等现象。据介绍，投资一个大型的干燥室需要100万元以上资金，一般小型地板厂家根本没有这项投入。

材质越硬的名贵地板，越难干燥，干燥的时间一般在20-60天，干燥的运行成本每平方米耗资金10-40元，不少厂家为降低成本，省去了干燥工艺或只作简单的干燥处理。这类未经过严格烘干工艺的实木地板在沿海城市可以使用，但运到北方地区，特别是在一年中最干燥的季节里，由于含水率未达到要求，肯定会变形。

因此，专业人士提醒，购买实木地板时一定要选知名品牌产品，以防出问题后经营者人间蒸发。在挑选时，如果没有准确的含水率数据参考，可选两块板互相敲击，如果声音清脆则基本符合要求；如果声音发闷，则大部分不合格。

请厂商安装地板即使是含水率达标的地板，如果安装不到位，也会出现变形。冬季铺设地板时，应特别注意要留出适当的施工缝隙，地板四周应有2毫米左右的伸缩缝，否则日后易发生起鼓、悬空现象。

比较好的地板销售商还提供地板安装服务，他们的安装比较专业，不妨请他们来铺设地板。如果是装修公司包工包料的，那么一定不要忘记向装修公司索要发票。

另外，最好要求生产企业负责安装，这样一方面可以保证安装质量，另一方面也可以避免今后出现装饰公司和地板企业互相推诿责任的现象。实木地板安装后必须在3天内进行验收。

一般消费者也无法进行非常精确的测量，但表面洁净、平整、铺设牢固、不松动、行走时基本无响声等这些基本要求必须达到。否则日久天长，地板肯定会产生问题。

对症下药防止变形在采暖季节，若遇到暖气漏水、木地板上有积水时必须及时擦干净，不能直接让阳光暴晒或用电炉烘烤，以免干燥过快，地板开裂。为防止变形，可将墙两边的地板拆开，让潮气散完后，再安装。

在使用过程中地板表面卷起，是由于在安装时伸缩缝留得不足。地板如果出现波浪状变形，则是因为铺设时防潮工艺不过关，地板底部受潮引起的，需要重新做。

底部防潮处理最好使用PV塑料薄膜，不会降解，隔潮性能也较佳，而看着较为高档的珍珠棉缺少韧性，使用时间长了容易腐烂。为使维修方便，安装实木地板时最好不要使用螺纹钉将地板固定死，应用气钉和胶固定，以便拆装。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！