# 防盗门安装合同协议书标准版8篇

来源：网络 作者：落花无言 更新时间：2024-09-12

*甲乙双方为明确施工过程中的权利义务，经充分协商签订本合同。此合同旨在促使双方互相创造条件，搞好配合协作。双方应严格遵守合同约定，履行各自职责，确保施工顺利进行。在合作中共同努力，为项目的圆满完成贡献力量，实现双方的共赢目标。下面是小编给大家...*

甲乙双方为明确施工过程中的权利义务，经充分协商签订本合同。此合同旨在促使双方互相创造条件，搞好配合协作。双方应严格遵守合同约定，履行各自职责，确保施工顺利进行。在合作中共同努力，为项目的圆满完成贡献力量，实现双方的共赢目标。下面是小编给大家分享的一些有关于的内容，希望能对大家有所帮助。

建设单位：

(以下简称甲方)

施工单位： 博乐市银河不锈钢制作中心 (以下简称乙方)

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：总则

一、工程名称： 精河公路段职工集资住宅楼4#、5#、6#、7#楼

二、工程地点： 精河县和平小区

三、工程范围：本合同全部工程安装进户门89樘、单元进户门9套，(详见附表)。

四、工程造价(包含安装)，本合同全部工程施工造价为人民币 122175元(壹拾贰万贰仟壹佰柒拾伍元整 ) 。

第二条：工程期限

本合同签订之日起 18 日内所有防盗门全部到现场，运输自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日;安装时间十日，从 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安装完毕。

在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

2.1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

2.2、因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;

第三条：工程款结算

3.1、以实际面积及变更进行结算;

3.2、本合同自签订生效之日起，甲方应在 日内按工程造价总数 元的百分之三十拨给乙方备料及施工费，所有防盗门到现场后，再付百分之五十。待工程竣工验收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返还。

3.3、在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的\'停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

第四条：完工验收，结算与保修

4.1、乙方在单项工程竣工前十日，应将验收日期以书面开展通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

4.2、完工工程经检验合格，从验收之日起十天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

第五条：奖励，惩罚与仲裁

5.1、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

5.2、施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决如双方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以提交当地人民法院仲裁。

第六条：合同份数及有效期

一、本合同一式叁份，其中甲方两份，乙方壹份。

二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程完工验收并结清尾款后失效。

第七条：其他约定

7.1、乙方在进行施工时必须对甲方及有关单位的成品进行妥善保护。若造成损失由乙方负责恢复并赔偿损失。

7.2、乙方负责提供相关的资料。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法人代表(签章)： 法人代表(签章)：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和相关规定，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订以下合同。

一、工程概况

1、工程名称：XXXX安置小区(紫楠小区)项目入户门及单元门制作安装工程。

2、工程地点：XXXX交叉口向南500米路西。

3、工程范围：入户门及单元门制作安装。

二、承包方式：包工包料、包运输、保工期、保安全文明、包验收合格等。

三、结算办法：

1、乙方在合同签订后，现场测量洞口尺寸、边框尺寸,并及时会同甲方与总承包方协商;最终以甲方现场负责人认同的尺寸为准;开向以甲方提供的图纸和要求为准。

2、实际结算以实际安装入户门和单元门樘数为准，实际金额依甲方、监理和乙方共同认可的安装樘数乘以合同单价核算。

四、工程价款

单价：入户门每樘柒佰元整(￥700元/樘);单元门560元/㎡暂定总价：入户门119.7万元(人民币)(共计：1710樘\*700)

单元门1.1万元(人民币)

以上单价包含：入户门和单元门的材料费、制作费、运输费、装卸费、安装费、出厂检测检验费、水电费、利润、税金、包验收合格等。

五、付款方法

1、合同双方签章生效，乙方投标时交付的投标保证金贰万元(￥20xx0.00)转为履约保证金;第一次支付货款时无息退还。

2、分批到货，分批付款;货到现场、资料齐全后7个工作日之内支付当批货款总额的70%。

3、当批防盗门安装完毕支付当批货款总额的15%，验收合格(单项)付货款总额的12%，本次付款时乙方须提供齐全包含质保金在内

的全部金额正规发票。

4、剩余3%作为质保金，一年保修期满无质量问题一次性无息付清。

5、每次付款前乙方出具甲方所支付的工程全款的足额正规发票与收据，若乙方未能出具足额正规发票和收据，甲方有权拒付当批次款项，且乙方应承担由此带来的一切不利后果及给甲方造成的\'一切损失。

六、施工工期

1、甲方提出16#、18#楼用货申请之日起30日内货到现场，进场后10日内安装完毕，安装完毕交接前防盗门成品保护乙方自行承担。

2、后期防盗门进场时间以甲方通知为准。

3、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可相应顺延。由于乙方自身原因造成的工期延误，每延误一天扣除工程款300元。

七、验收(技术)标准

符合GB17565-20xx，GA/T73-94《机械防盗锁》钢质丁级防盗门。

品牌：新多。

1、门扇厚度：70mm。

2、色别：木纹转印。

3、表面处理：静电喷塑。

4、功能要求：单层钢制、丁级防盗门。

5、配置要求：

(1)门框：1.5毫米厚冷轧钢板。

(2)面板：前面板0.8毫米，背面板0.6㎜厚冷轧钢板。

(3)填充料：环保型蜂窝材料、发泡胶。

(4)门铰链：专配能拆卸镀铬可调铰链。

(5)门锁：保德安机械插芯执手锁。

(6)门铃：专用门铃。

(7)门槛：不锈钢。

(8)猫眼：专用猫眼。

(9)密封条：专用密封条。

6、外观要求：乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准，外观质量效果应不低于该标准。

7、乙方确保符合项目实际要求，足以满足项目全部信息和要素。

8、未尽事宜依据国家现行规范要求执行。

八、工程质量要求：合格

1、工程施工质量严格按照国家有关规定标准要求验收。

2、合同签订后，乙方十日内向甲方提交符合合同标准的并经甲方认可的防盗门样品，经甲方认可后依甲方要求数量加工。

3、乙方保证合同项下为全新货物，完全符合合同及图纸规定的质量、规格和性能要求。乙方进一步保证，货物在正确使用或安装后，将顺利通过使用验收，并在整个寿命周期里运转良好。

4、乙方负责自货物交付最终验收合格之日起12个月质保期内和零部件、元件、设备在整个使用寿命周期内，由于非甲方原因造成的故障，乙方负责修理、置换和赔偿因该故障导致的残损零部件、元件，甲方不承担费用。

九、保修期约定

工程质量实行终身维修制，质量保修期限自验收合格之日起壹年，在保修期内乙方负责免费维修。如有质量问题，接到甲方通知后24小时内现场维修，逾期甲方自行维修，费用从质保金中扣除;若维修金不足，乙方必须另行交纳补足。

保修范围：五金、门框及扇。

十、双方责任

本工程甲方委托监理公司监督，由相关质检部门验收，并提交有关技术资料。乙方提供的相关技术材料、配件必须符合国家现行施工规范要求。

1、甲方责任：

(1)为乙方提供电源接口、货物存放场地;组织乙方工程验收，协调与总承包方及其他施工队伍的对接工作。

(2)甲方委派现场主管工程师和监理公司对乙方施工进行质量监督并有权对工程质量提出疑问和要求，对于甲方或者监理公司对工程质量提出的疑问和要求，乙方应给出相应的答复。

(3)组织对货物初步验收和交接。

2、乙方责任：

(1)乙方产品进场应提供产品质量合格书、检测报告及有关技术资料，经甲方书面同意后方可安装。

(2)乙方因所购材料、配件、安装不符合合同和图纸要求所造成的一切损失由乙方承担。

(3)辅助材料必须符合国家质量要求，乙方在制作安装时应严格保证质量。

(4)乙方在施工安装期间，必须按照施工规范要求和质量标准进行施工。

(5)在工程施工期间及交工前，一切安全、消防、风险防范责任和费用由乙方承担。其中包括施工人员的人身安全、设备安全、用水用电等方面的安全。

(6)乙方服从甲方的进度安排和监理方的质量监督，负责通知有关单位及时验收。

(7)乙方必须服从甲方及监理统一协调指挥。乙方必须配合总承包进度施工。

(8)乙方提供正式发票。

(9)由于甲方原因造成的工期延误，工期相应顺延。

(10)施工中产生的废弃包装及材料由乙方负责回收。

十一、违约责任

1、货物不符合合同和图纸要求视为不合格，乙方须承担相关费用，交货期限并不得顺延，并按照当批不合格货物金额的1%支付违约金。

2、因为不可抗力造成的违约，双方互不承担责任。

3、因一方质量不合格、工期滞后、变更等原因造成对方损失的，应承担相关的责任和相应的赔偿。

4、如果乙方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与合同规定不符，甲方有权提出退货或调换，所发生费用和损失由乙方负责。

5、乙方在任何情况下不得聚众堵门、打架闹事，每发生一次甲方扣除乙方应付款20xx-5000元作为违约金，并由乙方负责由此产生的一切后果。

十二、其它约定

1、乙方现场施工人员应服从甲方现场安全及文明施工方面的全面管理，接受监理单位的监督，否则，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。

2、乙方与总包方的配合由双方协商解决，甲方负责对接并明确责任;由于乙方原因造成总包方、其它施工方及甲方的损失由乙方负责。

3、若在合同履行中出现纠纷，由双方协商解决，如协商不成由郑州仲裁委仲裁。

十三、合同一式陆份，双方各执叁份，双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方：乙方：

单位名称：单位名称：

法人代表：法人代表：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

单位地址：单位地址：

电话：电话：

签定日期：

需方(甲方)：

供方(乙方)：

经供需双方友好协商，为明确双方订购过程中的权利义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条款》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合定购及安装具体情况，双方达成如下合同条款，以便双方执行。

一、 合同适用法律法规

合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门、防盗防火门的质量、制作、安装规范、标准。

二、 工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

三、 产品及材料要求

1. 产品名称：钢制防盗门、防火防盗门

2. 型号：SS—3M3(中恒执手锁)

3. 规格：1021(960×20xx)

4. 开向：按施工图

5. 颜色：按样板品门颜色生产(需甲方同意)

6. 满足GB17565-20xx防盗安全门通用技术标准丁级技术标准。

7. 材料：冷轧钢板

8. 金属厚度：门框≥1.5mm、外门板≥0.8mm、内门板≥0.6mm、门框钢板厚≥1.5mm、门扇厚≥7cm。

9. 填充物：具有防火隔热功能

10. 防盗筋：按国家标准

11. 锁具：要求选用名牌锁具，乙方应重点介绍所选锁具的功能及样式。

12. 铰链：可调铰链、安全可靠，调整方便。

13. 配件：配件齐全

14. 产品式样及质量以乙方提供的样品为准。

四、 安装质量要求

1. 开向：按施工图

2. 防火防盗门技术要求：达到DB51/T616-20xx《防火防盗门入户门通用技术条件》;满足GB17565-20xx《防盗安全门通用技术标准丁级技术标准》; 安装质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)的相关规定。

五、 工程量、单价及总造价

1. 单价：920元/樘;

2. 总货款：约40万元，最终以实际安装数量结算;

3. 工程量以实际安装数量为准。

注：1、单价包括材料费、加工制作费、运输保管费用、税、利润、维修费、保险费、安装费、调试费、技术服务及生产厂家对用户的承诺、售前售后保修等相关费用。

六、 交货及安装地点

交货及安装地点：沙河堡沙河壹号工地

七、 订货及供货期限

合同签订之日起，到供货并安装完为止。

八、 验收方式

产品运至施工现场后，由乙方邀请甲方及监理等相关单位按样品及相关标准进行验收，验收合格后方可进行安装。对验收不合格的产品由乙方自行处理。安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。

九、 下列情况时，交货时间顺延

1. 遇有人力不可抗拒的自然灾害时;

2. 需方不能按合同规定拨付货款;

3. 需方分批供货，没有提前以书面或其他(电告)形式通知供应方。

十、 合同履行方式

本合同共一期履行，合同履行的前提条件是全部钢质防盗门产品质量符合相关规定，安装质量符合规范要求，未发生质量问题，工期符合要求，合同履约情况良好，价款结清自动终止。

十一、 货款的拨付与结算方式

1. 合同签订后，乙方产品进场后甲方付给乙方总价款30%的货款， 即： 元(大写： 元整);

2. 安装完毕，甲方支付乙方总价款的50%，即： 元(大写： 元整);

3. 竣工验收后，甲方向乙方支付总价款的20%，即： 元(大写： 元整);

十二、 甲方责任、义务

1. 甲方每批货物提前一月传真乙方开始生产，20日后进场安装，不具备安装条件另行通知乙方进场安装时间;

2. 合同签订后如对门的尺寸、数量、规格、型号等有改动、增减，必须向乙方提供尺寸及变更通知单;

3.甲方在每批货运到工地后及时配合乙方制定安装方案;

4.甲方提供存放产品场地、安装用电;

5.甲方协调其他施工单位注意保护乙方安装成品，不要造成人为损坏、如人为损坏影响产品质量应由损坏方承担损失;

6. 甲方协调施工顺序及施工过程中乙方与土建方等有关事宜;

7. 甲方负责按乙方要求的墙面基层洞口尺寸，提供安装工作面;

8. 在乙方负责交工验收合格后，成品移交给甲方保管。

十三、 乙方责任、义务

1. 乙方负责现场安装;

2. 乙方必须提供全套的有关资质，防火防盗门及相关配件的出厂证明，品质证书及检验报告，和相关的标准等技术证明资料，以便产品验收;

3. 乙方提供优质售后服务，并对产品实行终身维修，质量问题两年内免费保修;

4. 乙方须现场核对结构洞口尺寸后再下料、加工及安装;

5. 安装后门框与墙之间缝隙的填补、打胶封闭处理由乙方自行负责;

6.乙方安装人员必须服从甲方及总包单位的统一管理，遵守现场安全纪律和规章制度，注意保护其它工程设施。做到文明、安全、规范施工;

7.乙方负责产品的`运输费、安装费用及售后服务费用;

8.乙方在产品现场搬运及安装过程中不得损坏其他施工单位产品，若由乙方原因造成的损失则由乙方承担所造成的损失;

9.遵守甲方各项工程管理制度，参加有关会议，服从统一安排，遇到具体问题及时与监理和土建方联系商议，确定方案后施工;

10. 乙方负责向操作人员进行安全技术交底和配备相应安全防护用具，按规范施工;

11. 按工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制。经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。

12. 负责防火防盗门行业管理部门的公共关系协调，并承担相关费用。提供有关手续，资料合格，半成品，成品检测合格，工程竣工验收合格，并承担有关报建、检测、验收相关费用;

十四、 违约责任

1.双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行;

2.本合同履行过程中，除不可抗力因素外，甲、乙双方的任何一方不得无故单方面终止执行本合同，否则违约方向守约方退赔所有款项或货物(折成货币)，并赔付合同货款总金额的30%的违约金。

3.乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方与乙方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知甲方，甲方出面协调。乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。

4.乙方所供产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装时间，每逾期一日，乙方应按合同总值的5‰计算向甲方偿付罚金。

5.因乙方原因导致安装完工时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应按合同总值的5‰计算向甲方偿付罚金。

十五、 其它约定事项

凡由乙方在安装过程中产生的安全事故，均由乙方承担全部责任和经济损失(包括第三方损坏的一切费用)，如果乙方没有及时妥善解决，甲方有权在其工程款中扣除用于支付，乙方不得有异议，若造成重大安全事故的，甲方有权向乙方进一步索赔。

十六、 合同效力

1. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字、盖章后生效，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可充分协商签订补充协议，补充协议与正式合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关的法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,为明确双方权利义务,经协商一致,甲方与乙方就定边县天瑞小区防盗门安装、维护的事宜达成如下协议:

一、价格

1、防盗门安装单价:42元/樘,(包括卸门、背门及安装);

2、防盗门数量:55樘.

3、甲方需向乙方支付人民币总金额

二、安装

1、安装工作由乙方负责,协议生效后10天内完成安装工作.

2、防盗门配件由甲方提供(拉手、膨胀螺栓).

三、注意事项

1、防盗门到工地后在卸货过程中应仔细检查门扇、门框是否完善,如有划痕或其他问题应及时想甲方汇报情况,分清责任事故,以免造成以后的责任纠纷.

2、防盗门在往楼上搬运过程中如果有磕碰问题或划痕问题乙方自行处理.;

3、防盗门安装完毕后乙方应自行仔细检查看是否已安装合格,或缺少配件.

四、维护事项

在安装完毕验收后之日起,保修期为一年,乙方免费负责维护,在保修期内,由于人为造成的.质量问题,由乙方负责维修,由甲方支付相应费用.

五、费用支付方式

1、防盗门安装完毕后,由甲方验收合格后向乙方现金支付.

2、甲方向乙方支付款为:每樘门按37元支付,每樘门口5元保质金.

3、一年保修期后甲方应向乙方支付剩余款.

六、违约责任

1、以上适宜,须双方共同遵守,如有违反,甲乙双方互相追究对方的责任并且承担相应的经济责任.

2、本合同为一式两份,甲乙双方各执一份,具有共同法律效力,经甲乙双方签字后生效.

甲方代表签字:乙方代表签字:

日期:年月日

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》，供、需双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订如下协议。

一、合同标的

注：本合同总金额为交钥匙工程价格，包含防盗门费、辅材费、运输费(含施工现场垂直运输费)、安装费(含水、电费)、临设费、管理费、利润、税金、风险费、措施费和成品保护费等各项费用，需方不在支付任何费用。

二、防盗门配臵及质量技术标准

1)入户防盗门标准品牌指定为浙江步阳集团有限公司生产的丁级防盗门。

1、钢板：门扇前钢板厚1.0mm、后钢板厚0.8mm，门框钢板厚1.8mm，门规格为7公分(实际厚度为6、7cm)

2、防盗门漆面转印漆。

3、锁具：步阳超B级锁具。

4、配臵一个普通门镜和一个门铃。

5、内部采用蜂窝纸填充材料填充，具有良好的隔音、隔热、保温功能。

三、交货时间及地点

1、供方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日前将全部防盗门运达安装地点。

2、供方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前安装完毕。

3、交货地点：。

四、结算方式

防盗门尺寸和单价已确定，安装完毕后按实际安装数量计算结算金额。

五、资金支付

1、合同签订后支付合同总金额30%的预付款，即\_\_\_\_\_元。

3、防盗门按要求安装完毕验收合格，支付至结算金额的\_\_\_\_\_\_%。

4、留结算金额的.\_\_\_\_\_\_\_%作质保金，待一年质保期满无质量问题时支付。

六、供方责任

1、供方应按本合同约定的交货时间提供符合合同规定的产品，验收时保证产品表面平整，色泽一致、调和，开关灵活。

2、供方负责防盗门的制作、运输(包含垂直运输)、安装，自行负责安装用水电费。

3、与需方共同确认门洞尺寸及开启方向。

4、负责防盗门至供需双方交接前的保护工作。

七、需方责任

1、为供方安装人员免费提供电源接口和放臵材料的场所(由供方负责围护及围护材料)。

2、与供方共同落实洞口尺寸及开启方向。

3、负责安装完毕后的门缝补灰。

4、负责供方与其它施工单位交叉作业的协调工作。

八、验收方式及提出异议期

1、防盗门安装完毕后，供方向需方提出验收申请，需方在十日内组织对防盗门数量、配臵及质量进行验收。

2、供方安装完毕并验收合格之前均为产品异议提出期。

九、保修及售后服务

质保期限为自验收之日起一年，质保范围为：\_\_\_\_\_\_\_\_。

1、供方接到需方电话后，立即作出反映，如因锁具问题3小时内到达现场解决，一般小问题2个工作日内解决，严重问题5个工作日内解决。

2、质保期内因产品质量发生的问题，供方无条件维护、维修和更换。因人为因素、使用不当造成防盗门损坏，供方只收取维修材料费。

十、违约责任

1、供方未能按合同约定交付产品，以及未能按工期完成安装，每延误一天，支付合同总金额3‰的违约金。

2、供、需双方任何一方因违约导致本合同不能履行时，应按本合同总金额的10%支付违约金，并赔偿对方因此受到的损失。

十一、其它

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，作为合同附件。

2、如遇合同纠纷双方协商解决，若不能协商解决可向对需方有管辖权的人民法院起诉。

3、本合同自签定之日起生效，质保期满、结清尾款，合同失效。

4、本合同一式两份，供、需双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

需供双方在互惠互利的基础上本着平等自愿、共同合作、共同发展的原则。需方向供方订购。具体协议如下：

一、产品名称、商标、规格、数量、单价、金额：

二、产品质量：供方严格按照合同签订的防盗级别，产品商标、规格，依照GB17565—20xx国标防盗安全门通用技术条件提供产品。

三、工程名称：\_\_\_\_\_\_。

四、工程地点：\_\_\_\_\_\_。

五、运输及安装：由供货方负责产品的运输及安装，所发生的费用由供方负担。但是需方必须确保安装条件的成熟和门洞尺寸的统一，不标准的洞提供电源。安装用电及垂直运输(施工电梯)由需方承担，如果因工程安装协调工作影响工期，工期顺延。供方在接到需方通知后天内到货，到货后\_\_\_\_\_天内安装完毕。

六、验收方法：验收时依照双方认可的款式、颜色、级别、数量、规格、商标及GB17565—20xx国标防盗安全门通用技术条件为准，货到工地由需方清点数量验收。如未提出异议，视为验收合格。安装完毕后需方在三日内组织人员进行验收，验收合格后签订验收单据。

七、成品保护：货到工地后由需方负责清点数量和保管。安装后供方交付需方施工钥匙一套，安装后的\'成品保护由需方负责。

八、结款方式及期限：合同签定后需方先支付总货款的30%为预付金，货到工地后需方再支付总货款的清。付完全款后供方将完整的正式钥匙交付给需方。

九、售后服务：供方产品质保期为\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_\_\_\_\_内一切非人为问题全部免费维修，\_\_\_\_\_\_\_\_\_后维修只收取工本费，接到服务电话48小时内必须赶到。

十、违约责任：供方逾期不能供货，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。需方逾期不能付款的，每逾期一天按总金额的千分之五承担违约责任。

十一、附则：如遇到其他本合同未涉及到的项目，供、需双方另协商解决。本合同一式2份，需方1份，供方1份，双方签字后生效，自签订之日起至货款结清后合同为止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

发包方：(以下简称甲方)

供货方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程防盗门施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：四季花城2#高层住宅楼

建筑面积：18656.01m、工程地点：华县四季花城小区。

二、供货方式

供货到甲方施工现场并安装到位。

三、供货、安装单价

洞口尺寸：1.2m×2.1m、安装到位、每樘玖百玖拾元(990元)，洞口尺寸：0.9m×2.1m、1m×2m、安装到位、每樘柒百贰拾元(720元)，(含运输费、材料费、安装费等)。

四、工程款支付

货到现场经建设方及甲方验收合格付总价的50%，安装完付总价的30%，竣工验收合格后付清。

五、质量要求

防盗门品牌：嘉年华，门框厚1.5㎜，面板厚0.8㎜，里板厚0.6㎜，颜色同四季花城15#楼入户门，资料提供完整资料四套。

六、违约责任

1、乙方在中途因自身原因停工或质量、安全达不到要求，甲方有权另换供货方，乙方必须无条件及时退出施工现场，并赔付甲方损失。

2、由于甲方原因对乙方造成的`损失将由甲方对乙方协商赔付损失。

3、合同纠纷双方协商解决或工程所在地人民法院起诉调解。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款付清后本合同作废。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：

乙方：

工程地点：

工程内容：

制作和安装通道防盗门及其构成装置一套，其中包括防盗门锁购置和安装、制作和安装整个隔断和门扇的可脱卸防蚊纱，防止从通道防盗门外侵入打开门锁的一切必要遮挡等。

工程总价：

本合同总价为元人民币(大写：百拾元整)。

工程时间：

从签订本合同之日起的连续个工作日(其中包括法定节假日)。上门安装日期须经双方约定。

工程要求：

(1)本工程为乙方包工、包料(主要材料和辅助材料)、包机具、包运输、包工期、包安全、包质量和包一切风险的全包工程。

(2)本工程需要乙方承担现场测量和勘测，以确保制作和安装之通道防盗门及其构成装置完全符合现场尺寸(其中包括零部件运输之需要的尺寸)要求。

(3)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、油漆、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。

(4)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任，其中包括门锁意外、通道隔断和门扇意外等的维修。

工程约定：

(1)本工程所选用的主要材料为方钢型材，其壁厚应不小于毫米(建议不小于1.2毫米)。

(2)方钢型材焊接形成的`通道隔断、门框和门扇的间隙不大于8厘米X8厘米。

(3)门锁、铰链和门插销位置应有不小于1.2毫米铁皮遮挡，以策安全。

(4)门铰链尺寸应符合门扇要求，且不少于三个。

(5)通道隔断和门扇均需要制作和安装可脱卸的防蚊纱网，并应分块配置纱网压条。

(6)油漆要求：防锈漆为底漆一度，墨绿色面漆三度。

(7)除门扇锁具一副外，还需要制作和安装挂锁搭扣一副，以及门扇上下均需要制作和安装门插销。

(8)门扇形制：常开门扇净尺寸为不小于宽800毫米和不小于高1965毫米，常闭门扇尺寸为不大于宽550毫米和不小于高1965毫米。

(9)门框形制：下底必须有方钢型材构成的底框。

(10)通道隔断与门框必须用配合到方钢型材宽度相匹配的金属膨胀螺栓固定在通道墙身上，固定点每边不少于3个，其中包括底框与云石地坪的固定数量。

付款方式：

(1)签约后甲方向乙方支付预付款人民币元(大写百拾元整)。

(2)制作、安装完成后，经甲方按照合同约定的内容验收合格，甲方一次性向乙方支付全部剩余合同款人民币元(大写百拾元整)。

本合同共3页，一式两份，甲乙双方各执一份。

签约人及签约日期：

甲方：乙方：

甲方签字：乙方签字：

签约日期：\_年\_月\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！